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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Кошелевское сельское поселение располагается на западе Свердловского муниципального района Орловской области и граничит:

· На севере – с Орловским муниципальным районом Орловской области;

· На северо-востоке – с Яковлевским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

· На юго-востоке – с Котовским сельским поселением Свердловского района Орловской области;

· На юге  - с Глазуновским муниципальным районом Орловской области;

· На западе – с Никольским сельским поселением Свердловского района Орловской области.

Территория Кошелевского сельского поселения составляет 14,4 тыс. га или 13,5% от территории Свердловского района.

Численность населения Кошелевского сельского поселения составляет 1009 человек (2010 г.) или 6,2% от всего населения Свердловского района.

Плотность населения в Кошелевском СП составляет примерно 7 человек на км кв. Это ниже плотности населения района (с учетом п. Змиевка), которая составляет примерно 15 человек на км кв. Плотность сельского населения района в среднем так же выше, чем в Кошелевском сельском поселении – 9,8 человек на км кв.
На территории Кошелевского сельского поселения располагается 15 сельских населенных пунктов (снп). Плотность населенных пунктов составляет примерно 104 единицы на 1000 км кв., что соответствует значению показателя в среднем по Свердловскому району (103 ед. на 1000 км кв.). Наиболее крупными населенными пунктами являются д. Красная Рыбница (347 человек), с. Козьминское (298 человек), д. Кошелево (172 человека).

Центром Кошелевского сельского поселения является деревня Кошелево, где проживает 172 человека или около 17% всего населения района. Деревня расположена примерно в 10 – 15 км от районного центра и 50 – 55 км от регионального центра. Кошелево расположено на дороге регионального значения Кошелево – дорога Змиевка – Никольское. Ближайшая железнодорожная станция расположена в п. Змиевка (направление Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск - Харьков).

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Климат

Свердловский район и Кошелевское сельское поселение в частности расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — минус 8-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений около +5ºС. 

Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 550 до 600 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, а осенью больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.

Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Период активной вегетации растений на территории поселения начинается обычно в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней. Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. Сумма осадков за этот период составляет 265-295 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

Почвы

Почвенный покров разнообразен. Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем,  значительная пло​щадь занята серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. 

Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

Растительный мир

Современная флора высших растений поселения насчитывает более 1000 видов. Экологическое состояние природных комплексов района и Кошелевского поселения в частности за последние десятки лет очень сильно изменилось в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, в результате чего некоторые виды растений исчезают с данной территории, некоторые наоборот появляются. В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных и злаки. Также представлены на территории поселения семейства крестоцветных, бобовых, гвоздичных, губоцветных. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых кормовые, медоносные и лекарственные растения. 

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов и слабо представлена на территории поселения. 
Территория поселения является малолесистой. Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории неравномерно. 

В целом в лесах преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого, чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Распространены березняки и осинники, а также другие породы деревьев.

По своему целевому назначению леса Кошелевского СП отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции. 

Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.

Кошелевское СП является лесодефицитным. 

Гидрография

Поверхностные воды 

Гидрографическая сеть Кошелевского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями, озерами. Наиболее крупными реками поселения являются р. Рыбница (один из наиболее крупных притоков р.Ока) и ее притоки – р. Бич, р. Лозавец. 

Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.

Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью. 

Реки преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. Внутри года сток рек распределяется неравномерно. Для рек, протекающих по территории Кошелевского сельского поселения, характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период. 

Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.

Подземные воды 

На ресурсах подземных вод Кошелевского сельского поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, хозяйственное водоснабжение. Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.

Рельеф

В геоморфологическом плане территории Свердловского района в целом и Кошелевского сельского поселения в частности располагаются в средней части Среднерусской антеклизы, в центральной части Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек. 

Реки имеют преимущественно относительно узкие долины с крутым падением и глубиной вреза 120-150 м. Долины рек имеют две поймы (высокую и низкую), несколько террас. Террасы, как правило, четвертичного возраста, широко распространены не только в долинах рек, но и в крупных балках. 

Выводы

1. Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.

2. На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые  в отдельные годы испытывают недостаток  тепла  и созревают не ежегодно.

3. Почвы  на территории поселения в основном имеют средний уровень плодородия. Наибольшее распространение здесь имеют выщелоченный чернозем, серые лесные почвы, оподзоленный чернозем. Для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих почвах необходимо внесение   удобрений, а в засушливые годы требуется орошение. 

4. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.

5. Значительную часть территории поселения занимает лесостепная растительность, отличающаяся наибольшим количеством встречающихся видов. Степная растительность сохранилась в основном в мало доступных для распашки местах и выпаса скота, а также по крутым берегам рек и оврагов. На заливных лугах преобладают злаковые растения, имеющие ценное кормовое значение для животноводства.
6. Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам. 

3. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

3.1. Оценка состояния окружающей среды

Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, транспорт, предприятия, объекты размещения отходов.

Состояние атмосферного воздуха

На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт, однако, из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.

Состояние водных объектов

Водные ресурсы Кошелевского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод. Подземные воды используются в основном для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного. 

Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория) продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным. Так, показатель неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного. Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений. По показателю качества воды подземных источников данная территория относится к неблагоприятной. Показатели неудовлетворительного качества воды выше, чем в среднем по области.

Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.

Отходы производства и потребления

Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и данного поселения в частности. 

Экологическое состояние почвенного покрова 

Крайне низкий уровень лесистости не способствует поддержанию стабильного ресурсно-восстановительного потенциала территории поселения в целом. 

В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие  процессы деградации почвенного покрова: 

· снижение плодородия, 

· водная и ветровая эрозия почв, 

· загрязнение земель химическими веществами, 

· порча и уничтожение плодородного слоя почвы, 

· захламление земель.

Растущие ов​раги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохо​зяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т.д.

Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.

Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.

Важным средством повышения и восстановления плодородия эродированных земель является применение органических и мине​ральных удобрений.

Радиационная обстановка 

Радиационная обстановка на территории поселения в течение последних лет остается стабильной. 

В Кошелевском СП территории со слабым загрязнением в пределах 1-5 кюри имеют значительное площадное распространение. Территорий с радиоактивным загрязнением выше 5 кюри не зафиксировано. Одной из проблем является отсутствие актуальных картографических материалов, отражающих радиоактивное загрязнение территории.

Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:

· отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного  фона в наиболее радиоактивно загрязненных участках;

· во многих населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему  до аварии;

· по уровню гамма-фона радиационную обстановку  на территории можно оценить как стабильную;

· радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации; 

· превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено; 

· продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;

· ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;

· ведущим фактором облучения населения Кошелевского СП являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры. 

Выводы

Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.

Радиационный фон в наиболее загрязненных участках в настоящее время приближается к доаварийным естественным значениям.
В Кошелевском сельском поселении в зоне радиационного заражения расположено два сельских населенных пункта: д. Красная Рыбница, д. Старое Горохово.

3.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.

Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:

· для кладбищ – 100 м;

· для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 

Данных об установлении и соблюдении режимов санитарно-защитных зон нет.

Санитарные разрывы транспортных коммуникаций

Для автомобильных дорог, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89*. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).

Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций

Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.

В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 

Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы 

Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

· до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

· от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

· от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. 

В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.

Ширина прибрежной защитной полосы озер поселения, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

· распашка земель;

· размещение отвалов размываемых грунтов;

· выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. 

Данных об установленных зонах санитарной охраны нет. 

Зоны залегания и добычи полезных ископаемых

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Разрешение на строительство объектов, строительство, реконструкция или капитальный ремонт которых планируется в целях выполнения работ, связанных с пользованием недрами, в соответствии с лицензией на пользование недрами и проектом проведения указанных работ выдается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Изменения 2016 г.

Согласно Постановлению Правительства Орловской области №109, от 13.04.2010 года государственный природный биологический заказник «Свердловский» исключен из перечня государственных природных биологических заказников. Следовательно, возникла необходимость во внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кошелевского сельского поселения и Свердловского района.

Данным генеральным планом на территории бывшего природного биологического заказника «Свердловский» устанавливается функциональная зона сельскохозяйственного назначения.

3.3. Мероприятия по охране окружающей среды
Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.

Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Необходимо:

· оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;

· обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;

· ограничить бурение скважин на воду в черте населенных пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

· затампонировать бесхозные скважины.

· создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все предприятия.

Мероприятия по охране почв

Мероприятия по охране почв должны включать:

· специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель,

· рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:

· оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;

· рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;

· разработать схему санитарной очистки поселения.

Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:
· обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

· обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

· организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. Динамика численности населения
Численность постоянного населения Кошелевского сельского поселения на 1 января 2011г. – 1009 человек (6% от общей численности населения Свердловского района или 9,7% от сельского населения района). 

Анализ динамики численности населения показывает, что для данного сельского поселения характерна тенденция сокращения численности населения. Численность населения Кошелевского сельского поселения сократилась на  43 человека за период 2002-2011гг., т.е. на 4,2% (см. табл. 4.1). Темп убыли населения в период 2002-2011гг. сохраняется относительно стабильным и невысоким. В среднем за период 2002-2011гг. численность населения данного сельского поселения сокращалась на 0,4% в год. В 2007г. отмечен небольшой всплеск численности населения.

Рис.4.1. Динамика численности населения Кошелевского сельского поселения Свердловского района
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Табл.4.1. Динамика численности населения Кошелеского сельского поселения Свердловского района

	Год
	Численность населения, чел.
	Динамика численности населения, чел. к пред. году
	Динамика численности населения (% к пред. году)

	2002
	1052
	-
	-

	2003
	1048
	-4
	0,4

	2004
	1044
	-4
	0,4

	2005
	1043
	-1
	0,1

	2006
	1040
	-3
	0,3

	2007
	1042
	2
	-0,2

	2008
	1036
	-6
	0,6

	2009
	1017
	-19
	1,8

	2010
	1009
	-8
	0,8

	2011
	1009
	0
	0,0

	2011/2002
	-
	-43
	0,0


Составлено автором по данным администрации Кошелевского сельского поселения

4.2. Естественное движение населения
Основной причиной сокращения населения в Кошелевском сельском поселении является отрицательный коэффициент естественного прироста, который в период 2002-2011 гг. в среднем был равен -6 промилле (-10 промилле в Свердловском районе в целом). Четких тенденций динамики, как рождаемости, так и смертности в данном сельском поселении нет. В среднем за 9 лет (2002-2011гг.) коэффициент рождаемости был равен 13 промилле (11 промилле в Свердловском районе). Коэффициент смертности в среднем за тот же период составляет -19 промилле. (-21 промилле в Свердловском районе). 

Рис.4.2. Естественное движение населения, промилле
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Данные по структуре населения, по механическому движению населения, по занятости населения не предоставлены.

4.3. Прогнозный расчет численности населения
Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

На территории Кошелевского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. 
Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).

Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного движения населения был выполнен демографический прогноз. 

Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Кошелевского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Кошелевского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта. 

В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией сельского поселения. 
В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

· уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

· увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;

· увеличение сложившейся тенденции миграционного оттока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

· к 2017 г. – 968 чел., или на 41 чел. (на 4,1%) меньше; 

· к 2027 г. – 930 чел., или на 79 чел. (на 7,8%) меньше;

· к 2037 г. – 875 чел., или на 134 чел. (на 13,3 %) меньше. 

В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

· сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

· сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;

· сохранение сложившейся тенденции миграционного оттока.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

· к 2017 г. – 984 чел., или на 25 чел. (на 2,5%) меньше; 

· к 2027 г. – 944 чел., или на 65 чел. (на 6,5%) меньше;

· к 2037 г. – 911 чел., или на 119 чел. (на 9,3%) меньше. 

В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории Кошелевского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:

· увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;

· уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;

· увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;

· уменьшение  миграционного оттока населения;

· уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;

· увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.

Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:

· к 2017 г. – 1000 чел., или на 9 чел. (на 0,9%) меньше; 

· к 2027 г. – 1011 чел., или на 2 чел. (на 0,2%) больше;

· к 2037 г. – 1033 чел., или на 24 чел. (на 2,4%) больше. 

Таким образом, только инновационный вариант указывает на вероятное увеличение численности населения поселения. 

Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.
5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Социальная сфера является одним из приоритетных видов деятельности муниципального образования. Наличие полноценной и доступной социальной инфраструктуры как материальной базы развития социального потенциала – необходимое условие нормального функционирования и развития территории.

Социальная система поддается нормированию, на основе социальной статистики (уровень заболеваемости, численность детей дошкольного возраста, доходы населения и т.д.) и подлежит расчету при проектировании для гарантированного обеспечения услуг населению.

Образование
На территории Кошелевского сельского поселения расположены следующие образовательные учреждения:

· Общеобразовательная школа – 2

· Детский сад – 1 (с. Козьминское)

Образовательные учреждения расположены в трех наиболее крупных населенных пунктах поселения (д. Кошелево, д. Красная Рыбница, с. Козьминское) в центральной и юго-восточной частях поселения. В юго-западной части, где сосредоточена часть населенных пунктов поселения образовательные учреждения отсутствуют. Однако, эти населенные пункты малочисленны, их людность не превышает 30 человек. 

Здравоохранение
На территории Кошелевского сельского поселения из учреждений здравоохранения расположены лишь фельдшерские акушерские пункты (ФАПы). Всего их в данном сельском поселении 5. 

Данные объекты расположены относительно равномерно по территории поселения.
Культура
На территории Кошелевского сельского поселения расположены следующие учреждения культуры:

· Сельский дом культуры – 3

· Библиотека – 3

Объекты культуры расположены в наиболее крупных населенных пунктах поселения, в тех же населенных пунктах, где расположены учреждения образования, т.е. в местах концентрации молодого и детского населения.

Основные задачи и направления для развития социально-культурной инфраструктуры по отраслям
· Здравоохранение

· оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;

· приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;

· обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;

· проведение санитарно-просветительских мероприятий;

· пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.

· Образование

· сохранение и улучшение действующих школ и детского сада;
· координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;
· привлечение на работу молодых педагогов;
·  укрепление материальной базы образовательных учреждений;
·  использование информационных технологий в процессе обучения.
· Культура

· совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;

· максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Проектные предложения

В образовании:

· Строительство начальной школы совместно с дошкольной группой в д. Козьминское

· Строительство детского сада в д. Красная Рыбница
В культуре:

· Реконструкция сельского дома культуры в д. Кошелево
В здравоохранении:

Изменения 2019 г.

На территории Кошелевского сельского поселения в д. Кошелево располагается БУ ОО «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка», рядом с региональной дорогой «Змиевка-Никольское» и землями лесного фонда. Объект является некоммерческой организаций, собственником имущества которого является Орловская область. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения осуществляет Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области.

На территории Центра находятся: спальный, административный, лечебный корпусы, здание столовой и другие вспомогательные здания. Основные здания расположены на огороженном земельном участке площадью 60668 м2 с кадастровыми номерами 57:15:0040601:163 и 57:15:0040601:246.

В рамках Постановления Правительства Орловской Области от 18 апреля 2019 г  № 215 о принятии решения о подготовке и реализации в 2019-2022 годах бюджетных инвестиций из областного бюджета в объектах капитального строительства государственной собственности Орловской области «Реконструкция спального корпуса бюджетного учреждения Орловской области «Центр социальной профилактики и реабилитации инвалидов «Березка» вносились изменения в генеральный план, по уточнению функциональных зон и границ д. Кошелево.

6. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Общая площадь жилищного фонда Кошелевского сельского поселения составляет около 23,6 тыс. м кв. или 5,4% от жилищного фонда Свердловского района. В данном сельском поселении отмечена пониженная обеспеченность населения общей площадью жилой застройки – 23,4 кв.м на человека. Значения данного показателя меньше его значений в среднем по району – примерно на 3,5 кв.м. на человека. 

Практически весь жилищный фонд поселения находится в частной собственности, исключение – п. Пенькозаводской, где жилищный фонд государственный.

По обеспеченности населения жилым фондом лидируют населенные пункты с наименьшей людностью (см. рис. 6.1.), за счет оставшегося жилого фонда от уехавшего от туда населения.

Рис. 6.1. Обеспеченность населения жилищным фондом
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Данные по благоустройству жилищного фонда, а также по жилищному строительству не предоставлены.

Проектные предложения
· использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительства;

· реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда. 

7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА

7.1. Сельское хозяйство

Экономическая база Кошелевского сельского поселения представлена аграрным сектором.

На территории данного поселения (в д. Красная Рыбница) расположено одно сельскохозяйственное предприятие – ООО «Агросинтез». 

Аграрный сектор экономики в Кошелевском сельском поселении представлен также предприятиями крестьянского фермерского хозяйства (КФХ). В поселении таких предприятий 7. Хозяйства расположены в д. Красная Рыбница, с. Козьминское, д. Кошелево и д. Барановка.
Изменения 2016 года.

В 2016 году на территории сельского поселения юго-восточнее села Философово в границах земельных участков с кадастровыми номерами 57:15:0010301:76  площадью 54 га и 57:15:0010301:89 площадью 66,3 га планируется организация крестьянско-фермерского хозяйства. Согласно Федеральному закону «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» могут  входить: земельный участок, хозяйственные и иные постройки, и другое имущество, необходимое для осуществления деятельности фермерского хозяйства. Следовательно, использоваться земельные участки будут для растениеводства, выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, научного обеспечения сельского хозяйства, хранение и переработки сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения сельскохозяйственного производства.

В Орловской области слабо развито направление, связанное с производством семенного материала. Поэтому основным направлением крестьянско-фермерского хозяйства будет производство элитных сортов, в том числе семенного материала редких культур.

Организация крестьянско-фермерского хозяйства  позволит создать новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

7.2. Промышленность

На территории данного сельского поселения промышленные предприятия отсутствуют.

7.3. Сфера обслуживания

Данные по данному сектору экономики не предоставлены.
Проектные предложения
Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и  производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:

· создание условий для развития малого и среднего бизнеса;

· снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения);

· принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК. 

8. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ
Транспортная инфраструктура Кошелевского сельского поселения представлена автомобильным транспортом. 
Автомобильное сообщение представлено дорогами межмуниципального значения (см. табл. 8.1.). 
Табл. 8.1. Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Кошелевского сельского поселения Свердловского района Орловской области 
	Автомобильные дороги, проходящие по территории Кошелевского

сельского поселения
	Протяжение дороги в границах поселения, км
	Категория дорог

	
	
	

	Змиевка-Никольское
	8.0
	

	От трассы Змиевка –Никольское до с. Козьминское 
	1.0
	V

	В д. Кошелево  
	1.0
	IV

	Красная Рыбница -Змиевка
	2.7
	

	Красная Рыбница-Ольгино – Старое Горохово
	7.0
	

	Всего:
	19.7
	


Автобусное сообщение на территории поселения осуществляется  филиалом Глазуновского ОАО «ПТК», по маршруту Змиевка  - Никольское, Змиевка-Красное Знамя. 

Проектные предложения

Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение следующих мероприятий:

· в соответствии с СТП Орловской области намечается строительство автодороги Красная Рыбница – Ольгино - Старое Горохово;
· реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

· усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам. 

9. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Водоснабжение

В Кошелевском сельском поселении для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ.

Водоотведение

Централизованные канализационные системы на территории Кошелевского сельского поселения отсутствуют. 

Электроснабжение

Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.

Газоснабжение

По территории Кошелевского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод, однако поселение газифицировано не полностью. 
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение на территории Кошелевского сельского поселения отсутствует.
Связь
Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.

Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон.

Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает ФГУП «Почта России».

Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг эспресс-доставки.
Проектные предложения
Водоснабжение

Для обеспечения населения водой проектом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.

Водоотведение

Необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями.

Электроснабжение

Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как: 

· замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;

· замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;

· замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;

· реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.
Газоснабжение

Проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.

Теплоснабжение

Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.

Связь

Проектом предлагается:

· организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;

· обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;

· развитие волоконно-оптических линий связи;

· обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.

10. РЕКРЕАЦИЯ. ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Совокупность природных территорий: лесных массивов, живописных пойм рек – Рыбница и малых речек сельского поселения достаточно  благоприятны.  На территории поселения имеются  участки лесных насаждений к северу и к западу  от с. Козьминское. 

Это позволило структурировать территорию вокруг с. Козьминское в СТП Орловской области (НПИИ «ЭНКО»), как важную, рекреационную на уровне Свердловского района. 

Рекреационная зона состоит из:

· Зоны природного ландшафта – представлена существующими поймами рек и ручьев, овражной сетью и небольшими лесными массивами к востоку от с. Козьминское

· Озеленения общего пользования – представлено садами и зелеными насаждениями.

· Озеленения ограниченного пользования – представлено на участках школы, детского сада  и т.д.

· Озеленения специального пользования – представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленной зоны, от кладбищ и т.д.

· Особо охраняемые природные территории на территории поселения намечены.

Объекты природного и культурного наследия

В  соответствии с Постановлением Коллегии Орловской области от 13.08.2008 № 271 «Об утверждении территории Государственных природных биологических заказников», значительная часть территории Кошелевского сельского поселения включена в режим Государственного биологического Заказника 5 тыс.га. Целью его организации является формирование экологической сети Орловской области, направленной на сохранение природного потенциала, восстановление природных комплексов, повышение биологического разнообразия и поддержание экологического баланса территорий, обеспечение сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных.  

На территории Кошелевского сельского поселения находится 4 объекта культурного наследия. 

Табл. 10.1. Перечень объектов культурного наследия Кошелевского сельского поселения Свердловского муниципального района Орловской области

	Наименование памятника
	Местоположение

	Братская могила
	д. Кошелево

	Братская могила 
	д. Красная Рыбница

	Братская могила
	с. Козьминское

	Братская могила
	с. Троицкое


Составлено автором по данным администрации Кошелевского сельского поселения

Культурное наследие Кошелевского сельского поселения нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:

· Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. 

· Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

· Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. 
· Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма). 
· Выявление исторически ценной застройки на территории поселения и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.

· Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия. 

· Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета поселения).
· Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.

Проектные предложения

В населенных пунктах Кошелевского сельского поселения рекомендуется доведение суммарной площади озеленения до 1,2 га (по нормативу СниП 2.07.01-89: 12 м²/чел. x 1009 = 1,2 га).

В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.
Изменения 2016 года

Согласно Постановлению Правительства Орловской области №109, от 13.04.2010 года государственный природный биологический заказник «Свердловский» исключен из перечня государственных природных биологических заказников. Следовательно, возникла необходимость во внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кошелевского сельского поселения и Свердловского района.

Данным генеральным планом на территории бывшего природного биологического заказника «Свердловский» устанавливается функциональная зона сельскохозяйственного назначения.

11. СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Разработка генерального плана Кошелевского сельского поселения должна способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определить оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охраны окружающей среды. 

При разработке проекта проведен комплексный анализ существующего положения поселения.

11.1. Характеристика системы расселения
Система расселения Кошелевского сельского поселения является одновременно и самостоятельной структурой и частью системы расселения Свердловского района Орловской области (с центром п. Змиевка). Существующая система расселения Кошелевского сельского поселения сложилась исторически под влиянием природных и социально-экономических условий. Исторически основными осями расселения и структурными элементами организации территории поселения были реки, вдоль которых расположена большая часть населенных пунктов поселения. Позднее главную роль в формировании расселенческого каркаса стали играть транспортные артерии. Населенные пункты, расположенные на региональных автодорогах, получили дополнительный импульс развития и стали наиболее крупными. 

Каркас расселения Кошелевского сельского поселения формирует 15 сельских населенных пунктов. Из них:

· С людностью более 250 человек – 2 снп (д. Красная Рыбница, с. Козьминское);
· С людностью 101-250 человек – 1 снп (д. Кошелево);
· С людностью 51-100 человек – 1 снп;
· С людностью 11-50 человек – 5 снп;
· С людностью 1-10 человек – 6 снп.
Средняя людность сельских населенных пунктов составляет 67 человек. Следовательно, поселенческая сеть является мелкоселенной. В 3 самых крупных снп поселения проживает примерно 81% всего населения Кошелевского СП. 
Административный центр не является самым крупным населенным пунктом поселения, в нем проживает лишь около 17% общей численности сельского поселения. Самым крупным населенным пунктом является д. Красная Рыбница, в ней проживает примерно 34% всего населения Кошелевского сельского поселения.

Плотность населения Кошелевского сельского поселения составляет 7 чел./км кв. (2011г.), что меньше плотности сельского населения Свердловского района (9,8 чел./км кв.). Плотность сельского населения Кошелевского сельского поселения также ниже средней плотности сельского населения в целом по Орловской области (11,1 чел./км кв.).

Средняя плотность сельских населенных пунктов Кошелевского сельского поселения составляет примерно 104 ед./1000 км кв., что примерно равно среднему значению по району (103 ед./1000 км кв.).

Большинство населенных пунктов поселения расположены на реках, но наиболее крупные расположены на автомобильных дорогах регионального значения. Административные функции, а также функции социально-культурно-бытового обслуживания населения выполняет д. Кошелево. Центрами социально-культурно-бытового обслуживания населения также являются д. Красная Рыбница и с. Козьминское. Остальные населенные пункты поселения выполняют преимущественно сельскохозяйственные функции. 

11.2. Планировочная организация территории
Анализ существующего положения поселения определил современное использование территории Кошелевского сельского поселения и сложившуюся территориально-планировочную структуру входящих в его состав населенных пунктов.
Планировочная структура Кошелевского сельского поселения сложилась на основе природных и основных транспортных элементов.

Сложившаяся транспортно-планировочная структура территории Кошелевского сельского поселения обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.

Главной природно-планировочной осью сельского поселения служит р. Рыбница, вдоль которой исторически сложились населенные пункты Кошелевского сельского поселения.

Они образуют центральную группу  – д. Кошелево, с. Козьминское, Слобода, Красная Дача и Приятное. Она связана с районным центром транспортной осью - автодорогой  Зимевка –  Козьминское – Никольское, с ответвлением на Кошелево.    

В южную группу входят деревни – Старое Горохово и Ольгино.

В северной части поселения, на реке Рыбница находится д. Беклемищево, а к востоку от него д. Глебово.

В западной части поселения, южнее центральной группы находится д. Барановка, связанная с д. Кошелево грунтовой дорогой.

Еще южнее, отдельно, располагаются д. Суры и пос. Тургеневский. 

На юго-востоке д. Красная Рыбница, связанная автодорогой с районным центром.   

Широтные связи  между деревнями осуществляются по местным проселочным дорогам.

Формирование планировочной структуры д. Кошелево связано,  с ее местом размещения на территории поселения, сложившегося природного каркаса – р. Рыбница и автодорогой Кошелево – автодорога Змиевка – с. Козьминское.

Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами:
· Улично-дорожная сеть.  Автодорога Кошелево – автодорога Змиевка – Козьминское. 

· Селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.

· Общественно-деловой центр со школой и социальными учреждениями  сформировался в южной части населенного пункта.

· Территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – примыкает к восточной границе населенного пункта.
11.3. Проектная планировочная организация территории

Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Кошелевского сельского поселения.

В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населенных пунктов. 

В соответствии с договоренностью с Отделом архитектуры администрации Свердловского района ООО «СВГМ-ПРОЕКТ» дает предложения по размещению резервных площадок для перспективного строительства, преимущественно под ИЖС:

· В д. Кошелево одну площадку к северу от существующей застройки – 10 га;

· В д. Красная Рыбница одну площадку к юго-западу от существующей застройки – 26 га.

· В с. Козьминское одну площадку, в западной части, южнее автодороги Змиевка—с.Козьминское –с. Никольское – 46 га;

· В д. Слобода одну площадку, с северной стороны, южнее автодороги Змиевка – с. Козьминское – 25 га.

Таким образом, на территории Кошелевского сельского поселения намечено четыре площадки для ИЖС, общей площадью 106 га.
12. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Территориальное планирование Кошелевского сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.

Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение следующих зон функционального использования:

· Жилая зона;

· Зоны перспективной застройки;

· Общественно-деловая зона;

· Производственная и коммунально-складская зона;

· Зоны сельскохозяйственного назначения;

· Зоны специального назначения;

· Зоны с особыми условиями использования;

· Зона транспорта; 

· Зона инженерных сетей и сооружений

Жилая зона. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включены зона жилой застройки, улично-дорожная сеть. Зона жилой застройки представлена в основном индивидуальными жилыми домами с огородно-садовыми участками.

Зоны перспективной застройки

В зоны перспективной застройки входят территории, зарезервированные в качестве площадок для ИЖС. Зоны располагаются в наиболее крупных населенных пунктах поселения (Кошелево, Козьминское и др.). Полный список резервируемых территорий приведен в разделе 11.3. «Проектная планировочная организация территории». 

Изменения 2016 года.

Согласно Постановлению Правительства Орловской области №109, от 13.04.2010 года государственный природный биологический заказник «Свердловский» исключен из перечня государственных природных биологических заказников. Следовательно, возникла необходимость во внесении изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Кошелевского сельского поселения и Свердловского района.

Данным генеральным планом на территории бывшего природного биологического заказника «Свердловский» устанавливается функциональная зона сельскохозяйственного назначения.

Общественно-деловая зона

Зона обслуживания населения выделена для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зоны общественно-делового назначения формируются в населенных пунктах Кошелево, Красная Рыбница, Тургеневский, Старое Горохово, Козьминское, Троицкое. В основном на территориях зон размещены объекты социальной инфраструктуры.

Производственная и коммунально-складская зона 

Зоны данного типа располагаются в населенных пунктах Троицкое, Козьминское, Слобода, Кошелево, Барановка, Красная Рыбница, Ольгино, Старое Горохово. В основном на территориях данного типа располагаются сельскохозяйственные предприятия и предприятия ЖКХ.

Зона сельскохозяйственного назначения 

Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития сельского хозяйства. В сельскохозяйственную зону входят: пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, лесополосы.
Зоны специального назначения включают в себя территории кладбищ и скотомогильников. 

Кладбища расположены вблизи населенных пунктов Красная Рыбница, Тургеньевский, Пенькозаводской, Козьминское, Троицкое, Беклемищево.

Скотомогильник находится к востоку от населенного пункта Барановка.
Зоны с особыми условиями использования территории 

Зона состоит из:

· Государственного природного биологического заказника;

· Памятников истории;

· Санитарно-защитных зон (ССЗ).

Территория государственного природного биологического заказника занимает практически всю территорию поселения, кроме его северо-восточной части и небольшого участка на юго-востоке поселения. (Подробнее см. раздел 10 «Рекреация. Объекты природного и культурного наследия»).
Изменения 2016 года.

В связи с исключением территории государственного природного биологического Заказника «Свердловский», расширяется зона сельскохозяйственного назначения и включается в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Памятники истории представлены братскими могилами. (Подробнее см. раздел 10 «Рекреация. Объекты природного и культурного наследия»).

Санитарно-защитные зоны на территории поселения включают:

· ССЗ от объектов производственного и коммунально-складского назначения;

· ССЗ от кладбищ;

· ССЗ от скотомогильников;

· Водоохранные зоны;

· Зоны санитарной охраны от источников водоснабжения;

· Охранные зоны от ЛЭП;

· Санитарный разрыв от газопровода.

см. раздел 3.2 «Зоны с особыми условиями использования».

В зону транспорта входит зона автомобильного транспорта.
В зону инженерных сетей и сооружений входят: 

· Межпоселковый газопровод; 

· ГРП; 

· ЛЭП; 

· Трансформаторные подстанции; 

· Водонапорные башни.

Точное расположение и границы зон отображены на схеме «Функциональное зонирование территории»
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

	Зоны с особыми условиями использования территории
	Режимы и регламенты средопользования

	Особо охраняемые природные территории и объекты - памятники природы
	В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению.

На этих территориях, в соответствии с законодательством, устанавливается режим особой охраны.

Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающего к паркам, памятникам природы, охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действие, способное привести к эрозии почв.

Допустимыми видами использования территории ООПТ является их использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий.

	Территории и объекты культурного наследия (исторические, городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)
	Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации.

Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.

В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой.

Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования).

Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной).

Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников.

Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы.

Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов.

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных, транзитных, транспортных и инженерных линейных коммуникаций.

Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.

Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.

В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.

Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.

Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков.

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.

Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций.

Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.

Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.

В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.

Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.

Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков.

	Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистных сооружений, канализации, свалок, кладбищ)
	Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов.

Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны.

	Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов


	Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности.

Запрет на размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий.

	Водоохранные зоны водотоков и водоемов


	Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств.

Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ выполняется только по согласованию с уполномоченными органами.

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос.

Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

	Площади залегания полезных ископаемых


	Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию.

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения
	Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников.


13. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Чрезвычайные ситуации на территории Кошелевского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

13.1. Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами

Град. Статистика показывает, что в среднем за год  отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.

Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.

Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями,  а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее  характерны при восточных и юго-восточных ветрах.

Туманы. На протяжении года  наблюдается в среднем  40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.

Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их на​блюдается в начале или середине лета, уменьшение - к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.

Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% до​ждей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теп​лый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа. 

В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более. 

В зависимости от погодных условий, дата появления снежно​го покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит не​долго, стаивая под влиянием оттепелей.

Постоянный снежный покров чаще все​го устанавливается в первой половине декабря. Зима  продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, ино​гда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний при​рост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольше​го прироста снега за сутки достигает 26 см. 

Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблю​дается в январе, наиболее высокая в - июле. Средняя температура января - -9 - -10°С. Средняя температура июля - +18 - +19°С. 

В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью - около 20% от продолжительности  периода.  Дни  с  сильными  морозами  с  температурой  ниже – 30°С от​мечаются в декабре-марте. 

Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до –  40 –  44°С.

Средняя суточная темпера​тура воздуха в летний период держится в пределах +15 - +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы темпе​ратуры достигают +37 - +39○С.

Ураганы, шквалы. Среднегодовая  скорость ветра в защищенных местах  (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 - 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 - 5,2 м/с на более открытых местах.

Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года  наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.

С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.

Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.

13.2. Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами

На территории Кошелевского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения.

Опасности на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на дорогах являются:
· износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
· состояние автомобильных дорог;

· природно-климатические условия;

· отсутствие освещения;
· несоблюдение правил дорожного движения.

Опасности на объектах ЖКХ

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:

· электроподстанции поселения, а также ЛЭП;

· объекты водоснабжения.
В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:

· короткие замыкания;

· механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.

В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.
Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Транспорт:

· износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
· состояние автомобильных дорог;

· природно-климатические условия;

· отсутствие освещения;
· несоблюдение правил дорожного движения.

Опасности на объектах ЖКХ:
· технический износ сетей и оборудования.
13.3. Мероприятия по защите территории от опасных природных и техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

· рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;

· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

· декларирование промышленной безопасности;

· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
В удаленных населенных пунктах, с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.

Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.

В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

· создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

· мониторинг пожарной опасности в лесах;

· разработка планов тушения лесных пожаров;

· тушение лесных пожаров;

· иные меры пожарной безопасности в лесах.

На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений. 

Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:

· обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

· совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;

· поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.

Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:

· оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;

· проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей».

· оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;

· создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;

· ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.
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