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СХЕМА ВОДОДОСНАБЖЕНИЯ 
ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НА 2013-2027  ГОДЫ

       Основанием для  разработки  схемы водоснабжения Яковлевского  сельского поселения   Яковлевского сельского поселения  Свердловского района Орловской области  является :
 - Федеральный закон от 07.12.2011 г. 3 416 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» ;
- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

 Общие положения
    Схема  водоснабжения  поселения –документ , содержащий  материал  по обоснованию  эффективного  и безопасного  функционирования  системы водоснабжения , её развития с учётом  правового  регулирования в области  энергосбережения  и  повышения  энергетической эффективности .
Гарантирующая организация  и зоны её действия определяются данной схемой .
Мероприятия по развитию системы водоснабжения , предусмотренные настоящей схемой , включаются  в инвестиционную программу  организации, осуществляющей  водоснабжении  и , как следствие , могут быть включены  в соответствующий  тариф организации   коммунального комплекса.
                                     
Основные цели и задачи схемы  водоснабжения
1.Повышение  надежности  работы  систем водоснабжения в соответствии с нормативными  требованиями ;
2.Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе .
3.Обеспечение жителей Яковлевского сельского поселения  питьевой водой.
4.Улучшение качества жизни  за последние десятилетия обуславливает  необходимость  соответствующего развития  коммунальной инфраструктуры существующих субъектов. 

Графическая  часть
Действующая схема  водопровода в д.Яковлево согласно приложению № 1;
Действующая схема  водопровода в д.Хвощино  согласно приложению № 2;
Действующая схема  водопровода в д.Хотетово  согласно приложению № 3;
Действующая схема  водопровода в д.Еропкино-Большак согласно приложению № 4;
Действующая схема  водопровода в д.Гостиново  согласно приложению № 5; Действующая схема  водопровода  в д.Гагаринка  согласно приложению № 6 
Схема  водопровода с учётом перспектив развития  в д.Давыдово согласно приложению № 7;
Схема  водопровода с учётом перспектив развития  в д.Еропкино-Большак согласно приложению № 8;


Пояснительная  записка схемы водоснабжения

1.Яковлевское сельское поселение  расположено в 7 км от районного центра  и имеет 20 населённых пунктов : деревни : Дурново , Цуканы , Надежда , Барыковка , Яковлево , Чибисы , Хвощино , Долгое , Тагино , Еропкино-Боковое , Еропкино-Большак , Хотетово , Гостиново , Давыдово , 2-ое Никольское , Гагаринка , Соколаевка , Дебежево , Степное  поселки : Петровский .

Технико-экономическое состояние централизованных систем 
водоснабжения поселения

В настоящее время  гарантирующей  организацией ,  обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения  является МУП «Свердловский» , оказывающая услуги водоснабжения на территории  д.Яковлево ,  д.Хвощино , д.Гостиново, д.Еропкино-Большак , д.Хотетово  .

ДЕРЕВНЯ ДУРНОВО 
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Дурново
	28
	-
	28


Жилой сектор д.Дурново составляет 28 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец  и 6 колодцев находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ГАГАРИНКА 
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Гагаринка
	19
	15
	4


Жилой сектор д.Гагаринка  составляет 19 домовладений ,15 из них обеспечено централизованным водоснабжением, 4 домовладения  обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находятся  6 колодцев  в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ДОЛГОЕ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Долгое
	34
	-
	19


Жилой сектор д.Долгое   составляет 34 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находятся 29 колодцев в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ   ДЕБЕЖЕВО
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Дебежево
	2
	-
	2


Жилой сектор д.Дебежево   составляет 2 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодца. На территории  населённого пункта  находится один  колодец  в личных домовладениях .
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ДАВЫДОВО
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Давыдово
	19
	-
	19


Жилой сектор д. Давыдово  составляет 19 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец и 10  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЕРОПКИНО-БОКОВОЕ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Еропкино-Боковое 
	8
	-
	8


Жилой сектор д. Еропкино-Боковое   составляет 19 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 10  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ПОСЁЛОК ПЕТРОВСКИЙ 
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	посёлок
Петровский 
	10
	-
	10


Жилой сектор п.Петровский   составляет 10 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 7  колодцев   находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  СОКОЛАЕВКА
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Соколаевка 
	8
	-
	8


Жилой сектор д.Соколаевка  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  5  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ   ТАГИНО
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Тагино
	8
	-
	8


Жилой сектор д. Тагино  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 4 колодца находятся в личных домовладениях .
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЦУКАНЫ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Цуканы
	8
	-
	8


Жилой сектор д.Цуканы  составляет 8 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта 6  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .



ДЕРЕВНЯ  ЧИБИСЫ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Чибисы 
	36
	-
	36


Жилой сектор д. Чибисы   составляет 36  домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта находится 1 общественный колодец и 27   колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  НАДЕЖДА
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Надежда
	11
	-
	11


Жилой сектор д.Надежда   составляет 11 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  9  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  СТЕПНОЕ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Давыдово
	6
	-
	6


Жилой сектор д. Степное  составляет 6 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта  6  колодцев  находятся в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  БАРЫКОВКА
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Барыковка
	13
	-
	13


Жилой сектор д. Барыковка  составляет 13 домовладений , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта   находится 1 общественный колодец  и  6 колодцев находятся  в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .


ДЕРЕВНЯ  2-ое НИКОЛЬСКОЕ
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня 2-ое Никольское
	2
	-
	2


Жилой сектор д. 2-ое Никольское  составляет 2 домовладения , жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением  из колодцев. На территории  населённого пункта   1 колодец находится  в личных домовладениях.
Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа .


ДЕРЕВНЯ ХОТЕТОВО 
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Хотетово
	156
	150
	6


Жилой сектор д.Хотетово составляет 156 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Хотетово. Из них 6 домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта 6 колодцев находятся в личных домовладениях. На территории д.Хотетово  находятся 2 водозаборные скважины .Скважины имеют глубину 135 м.Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 7740 м. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .
Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ ГОСТИНОВО  
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Хотетово
	104
	92
	12


Жилой сектор д.Гостиново составляет 104 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Гостиново. Из них 12 домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта 10 колодцев находятся в личных домовладениях. На территории д.Гостиново  находится 2 водозаборные скважины .Скважины имеют глубину 85 куб.м.  Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50 куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 5031  м. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .
Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ ЕРОПКИНО-БОЛЬШАК
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня Еропкино-Большак 
	162
	60
	102


Жилой сектор д.Еропкино-Большак  составляет 162 частных домовладения , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам  д.Еропкино-Большак  . Из них 102  домовладения  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находятся 5 общественных колодцев и  52 колодца  находятся в личных домовладениях. На территории д.Еропкино-Большак  находится   1  водозаборная  скважины .Скважина имеют глубину 127  м. Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 2,5 км.  Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды .
Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .

ДЕРЕВНЯ  ЯКОВЛЕВО 
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня  Яковлево
	127
	99
	28


Жилой сектор д.Яковлево составляет 127 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам д.Яковлево. Из них 28  домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находится 1  общественный   колодец  и 34  колодца  находятся в личных домовладениях. Протяжённость водопроводной сети  составляет 9.770 м..  Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды.
Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .





ДЕРЕВНЯ  ХВОЩИНО
	Наименование
населённого
пункта
	количество частных
домовладений
	обеспечено
централизованным водоснабжением
	обеспечено
децентрализованным
водоснабжением

	деревня  Хвощино
	65
	46
	19


Жилой сектор д.Хвощино  составляет 65 частных домовладений , жители которых  обеспечиваются питьевой водой  из водопровода , проложенного по улицам д.Хвощино . Из них 19  домовладений  обеспечиваются децентрализованным  водоснабжением из колодцев. На территории населённого пункта находятся 3 общественных  колодца и 11  колодцев  находятся в личных домовладениях. На территории д. Хвощино    находится 2 скважины . Скважины имеют глубину 120  м. Высота ствола башни составляет 18 метров , ёмкость бака 50 куб.м. Протяжённость водопроводной сети  составляет 9.770  км.. Добыча  подземных вод осуществляется  с помощью  гидротехнических сооружений , которые оснащены  специальным  технологическим оборудованием  : насосом марки ЭЦВ 6-10-110 , кранами для отбора  проб воды , установлены автоматы для регулировки подачи воды.
Качество воды соответствует  требованиям СанПиНа .


Направления развития централизованных систем водоснабжения

     Численность  населения Яковлевского сельского поселения за последние три года увеличивается (2010 год- 2054 чел. ,   2011 год- 2092 чел.,  2012 год -2230 чел.). В перспективе расчётного срока 2013-2027 годы  ожидается прирост населения и соответственно улучшение  демографической структуры.      Новые площадки в Яковлевском сельском поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводом водопроводных сетей к данным домам.

Баланс водоснабжения и потребления 
холодной питьевой воды

         Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Яковлевскому сельскому поселению за 2015 год составил 19546 м3., в том числе:
       - на хозяйственно-питьевые нужды населения - 18166 м3.;
      - на нужды юридических лиц – 1080 м3;
      - на другие нужды поселения ( пожаротушение и другое) - 300 м3.
       Потери воды за 2015 год составили 23%. 
       Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 25%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.
       Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 13 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.
  


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

В перспективе  на 2017 год   планируется строительство  водопроводной сети д. Давыдово , протяжённостью 2970  м. 
Стоимость  строительства составляет 10 млн. 967 тыс.руб. 

На 2017-2019 гг. запланировано строительство  новой водопроводной сети  в д.Еропкино-Большак , протяжённостью 6035 м.. 
Стоимость  строительства составляет  12 млн.694 тыс. руб.

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

        Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство,
 реконструкцию и модернизацию объектов централизованных
 систем водоснабжения
 
На плановый период до 2030 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:
  - строительство  водопроводной сети д. Двыдово, протяжённостью 2970  м. Стоимость  строительства составляет 10 млн. 967 тыс.руб.
- строительство  новой водопроводной сети  в д.Еропкино-Большак , протяжённостью 6035 м. 
Стоимость  строительства составляет  12 млн.694 тыс. руб.
Общий объем финансирования плановых мероприятий 23 млн.661 тыс. руб.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

	Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории Яковлевского сельского поселения – бесхозяйственные объекты водоснабжения не выявлены.
          Организацией, уполномоченной обслуживать и эксплуатировать бесхозяйственные объекты водоснабжения, в случае их обнаружения является МУП «Свердловский».
         Существующая схема сетей водоснабжения с учётом перспектив развития является оптимальной для сельского поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.

