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«Генеральный план поселка Змиевка Свердловского района Орловской области» разработан ООО «СВГМ-Проект» (Москва). 
Проект Генерального плана поселка Змиевка Свердловского района Орловской области (далее Генеральный план) выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) Российской Федерации», иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области. 
Содержание и состав работы определяется положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также техническим заданием Договора.
«Генеральный план поселка Змиевка Свердловского района Орловской области» является стратегическим документом, с горизонтом планирования на долгосрочную перспективу до 2037 г., в том числе на первую очередь – до 2017 г. и на расчетный срок  - до 2027 г.
Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для разработки документации по планировке территорий, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, мероприятий по охране окружающей среды.
При подготовке проекта Генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области, данные, предоставленные администрацией поселка Змиевка, данные собственных исследований, прочие источники.
Разработка Генерального плана поселка Змиевка Свердловского района Орловской области опиралась на положения  областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы", областной целевой программы "Социальное развитие села Орловской области до 2010 года",  «Схемы территориального планирования Свердловского района Орловской области»,  «Схемы территориального планирования Орловской области», другие документы.
Настоящая работа подразделяется на два блока – утверждаемую часть и материалы по обоснованию. 
Проект выполнен с использованием лицензионных программных продуктов MS Office, MapInfo.
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Защите и охране на территории поселка подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир.
Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Необходимо:
· оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;
· обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;
· ограничить бурение скважин на воду в черте населенного пункта до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;
· затампонировать бесхозные скважины.
· создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:
· оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;
· рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;
· разработать схему санитарной очистки поселка.

Для улучшения общего состояния окружающей среды необходимо:
· обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;
· обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;
· организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.
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В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
· рациональное размещение производительных сил по территории поселка с учетом природной и техногенной безопасности;
· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
· декларирование промышленной безопасности;
· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте должны включать:
· пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.
· оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес.
· защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях района определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.
В поселке Змиевка на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений. 
Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:
· обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
· совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
· поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.
Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:
· оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;
· оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;
· создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
· ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.
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Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
На территории поселка Змиевка, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в районном центре в последние годы наблюдается миграционный приток населения.
Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).
Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз. 
Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения поселка Змиевка. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения п. Змиевка за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта. 
В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией поселка Змиевка. 
В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;
· уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5725 чел., или на 234 чел. (на 3,9%) меньше; 
· к 2027 г. – 5474 чел., или на 485 чел. (на 8,1%) меньше;
· к 2037 г. – 5173 чел., или на 786 чел. (на 13,2 %) меньше. 
В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;
· сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5815 чел., или на 144 чел. (на 2,4%) меньше; 
· к 2027 г. – 5742 чел., или на 217 чел. (на 3,6%) меньше;
· к 2037 г. – 5615 чел., или на 344 чел. (на 5,8%) меньше. 
В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;
· увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;
· сохранение  миграционного притока населения;
· уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;
· увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5909 чел., или на 50 чел. (на 0,8%) меньше; 
· к 2027 г. – 5875 чел., или на 84 чел. (на 1,4%) меньше;
· к 2037 г. – 5840 чел., или на 119 чел. (на 2,0%) меньше. 
Все три варианта прогноза указывают на вероятное сокращение населения поселка Змиевка. 
Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.
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Проектные предложения
· Размещение площадок для невредных производств на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината (1 очередь); 
· Резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы поселка (2 очередь). 
Для развития экономики поселка в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и  производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселка является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:
· создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
· снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета);
· принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.
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Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры
Здравоохранение
· оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
· приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
· обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;
· проведение санитарно-просветительских мероприятий;
· пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
Образование
· сохранение и улучшение действующей школы и детского сада;
· координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;
· привлечение на работу молодых педагогов;
· укрепление материальной базы образовательных учреждений;
· использование информационных технологий в процессе обучения;
· согласно СТП Свердловского района предполагается строительство детских садов на территориях, выделенных под ИЖС на северо-западе, северо-востоке, юго-западе и юго-востоке поселка.
Культура
· совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;
· максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.

Мероприятия по развитию жилого фонда
· использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительства;
· реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда.


[bookmark: _Toc311569552]6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКРЕАЦИИ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
Проектные предложения
· благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;
· организация парка юго-восточнее территории школы.
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Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселка намечается усовершенствование покрытия улиц:
· асфальтирование 16,55 км; 
· бетонирование – 2,9 км; 
· укладка плит – 2.35 км; 
· покрытие щебенкой 1,5 км; 
· грунтовое покрытие 13,3 км.
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Водоснабжение и канализация
Схема проектируемых сетей водоснабжения и канализации для расширения п. Змиевка выполняется в соответствии со следующими нормативными документами: 
· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренние системы водопровода и канализации»;
· НМ-97-89  Таблицы расчетных расходов воды для жилых домов.
В проектируемых микрорайонах поселка принята следующая схема водоснабжения. 
Водоснабжение  осуществляется от артезианских скважин.
Для каждой из вновь строящихся частей поселка бурится своя самостоятельная скважина. Места расположения скважин показаны на схеме, но должны  уточняться после получения геологических изысканий данной территории.
Каждая скважина  должна иметь санитарную зону защиты d=30м.
Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения  3-х часового противопожарного запаса воды. 
На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, д/с, магазине  для учета количества потребляемой воды предусматривается  водомерный узел со счетчиком воды d=15мм.
На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.
Расход на наружное пожаротушение по СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для жилых районов с застройкой зданиями до 2-х этажей и числом жителей до 25 тыс. человек принимаем  равным 10,0 л/cек.
Сети водоснабжения проектируются из чугунных водопроводных напорных труб (ВЧШГ) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – d=150 мм, водопроводные вводы в дома d=65 мм.
Горячее водоснабжение 
Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых водонагревателей, запроектированных в каждом доме. В детских садах и магазинах для приготовления горячей воды также проектируются газовые водонагреватели. Для этого в каждый дом, д/с, магазин проектируется отдельный газовый ввод.
Канализация
Проектируется следующая схема канализации. От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением поселка и строительством новых микрорайонов, предусматривается реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений:
· Для проектируемой северо-западной части поселка предусматривается строительство 2-х новых КНС; 
· Для северо-восточной части -1 КНС; 
· Для юго-западной части – 1 КНС,
· Для юго-восточной части строительство КНС не предусматривается. Данный проектируемый микрорайон находится в непосредственной близости от очистных сооружений, и существующий рельеф местности позволяет прокладку самотечных сетей канализации. 
Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм) и прокладываются по улицам и проездам. Для северо-западного участка, для прохождения напорных сетей канализации через ручей открытым способом, проектируется байпас или акведук. На этом участке трассы предусматривается утепление канализационных трубопроводов.
На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0 - 40,0м.
Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями,  предусматривается установка колодцев-гасителей.
Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов d=100 мм с минимальным уклоном  i=0,02, дворовые сети канализации - d=200 мм c минимальным уклоном 0,008. 
Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб  2d=80мм. На глубине 2,0-3,0м.
Пересечение канализационными напорными трубопроводами железной дороги проектируется методом прокола, с установкой рабочего и приемного котлованов (с последующей их засыпкой и ликвидацией после проведения работ). Под ж/д канализационные сети прокладываются в стальном футляре d=1200 мм.
Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 2d=80 мм от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Перекладка осуществляется на участке «А-Б» (см. схему). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка L= 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается  устройство рукавов-байпассов, а также  канализационных насосов для  перекачки стоков на время перекладки напорной сети.
Расчет расходов
В соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления принимаются:
· Жилье  – 250 л/сут на 1 жителя (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.1);
· Детские сады – 130 л/сут на 1 ребенка (СНиП 2.04.01-85* прилож. 3 п.9);
· Магазины продовольственные – 250 л/сут на 1 работающего (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.21).
Северо-восточная часть
Ранее запроектированные дома — 131, жителей в них -  524 чел.
Проектируемые дома — 183, жителей в них -  732 чел.
Детский сад на 150 детей — 1. 
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 131 м3/сут;
· для проектируемых домов — 202,5 м3/сут ( с учетом детского сада).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 333,5 м3/сут. Q общ. = 8,75 л/сек; Q=24,2 м3/cут.
Расход на канализацию – 333,5 м3/сут;  q общ=8,75 л/сек;  Q=24,2 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,90 Гкал/час.
Северо-западная часть.
Ранее запроектированные дома — 5, жителей в них -  20чел. Проектируемые дома — 210, жителей в них -  840 чел. Детский сад на 150 детей — 1. Магазин продовольственный (5 работающих) -1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для р.запр.домов — 5 м3/сут; 
· для проектируемых домов — 230,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина). 
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 235,8 м3/сут. Q общ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.
Расход на канализацию – 235,8 м3/сут; qобщ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,675 Гкал/час.


Юго-западная часть
Ранее запроектированные дома — 108, жителей в них -  432 чел.
Проектируемые дома — 86, жителей в них -  344 чел. Детский сад на 150 детей — 1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 108 м3/сут;
· для проектируемых домов — 105,5 м3/сут (с учетом детского сада).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 213,5 м3/сут; qобщ=6,32 л/сек;  Q=16,8 м3/cут.
 Расход на канализацию – 213,5 м3/сут;  qобщ=6,32 л/сек;  Q=16,8 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,623 Гкал/час.
Юго-восточная часть
Ранее запроектированные дома — 96, жителей в них -  384 чел.
Проектируемые дома — 140, жителей в них -  560 чел. Детский сад на 150 детей — 1. Магазин продовольственный (5 работающих) -1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 96,0 м3/сут;
· для проектируемых домов — 160,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 256,8 м3/сут. Q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.
Расход на канализацию – 256,8 м3/сут; q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,725 Гкал/час.
Электроснабжение
Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.
Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.


Газоснабжение
В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всей Змиевке для обеспечения жителей теплом. 
Теплоснабжение
Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.
Связь
· организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтового отделения;
· обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;
· качественное техническое обслуживание и ремонт таксофонов;
· развитие волоконно-оптических линий связи;
· обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.
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Перспективное планировочное решение генерального плана поселка направлено на упорядочение территориальной организации. 
В соответствии с договоренностью с Отделом архитектуры администрации Свердловского района ООО «СВГМ-ПРОЕКТ» дает предложения по размещению резервных площадок для перспективного строительства, преимущественно под ИЖС.
Намечаемые под ИЖС площадки размещаются с учетом сложившейся структуры населенного пункта,  природно-планировочных ограничений и зонирования.
В планировочной структуре населенного пункта отделом архитектуры Свердловского района были намечены площадки для ИЖС:
· в северной части западной зоны поселка;
· в северо-восточной части восточной зоны поселка.
Настоящим проектом генплана пос. Змиевка предлагается:
· размещение площадок под  ИЖС в южных частях западной и восточной зон поселка;
· размещение площадки под  ИЖС в северной части восточной зоны, соединяющей в целостную планировочную систему сложившуюся застройку по улицам Луговая, Куйбышева, Московская и ранее разработанную Отделом архитектуры администрации Свердловского района в северо-восточной части восточной зоны поселка;
· благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;
· размещение площадок для невредного производства на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината, в северной части восточной зоны за объездной автодорогой, в восточной части сложившейся северной зоны; 
· расширение поселковых очистных сооружений, с учетом намечаемых на перспективу площадок ИЖС; 
· резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы поселка. 
В настоящем проекте генплана учитывается территория отвода трассы скоростного железнодорожного движения «Сапсан», при реализации которой произойдет отселение 80 индивидуальных жилых домов, компенсировать которые возможно в зонах перспективного развития ИЖС.


[bookmark: _Toc311569556]10. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛКА ЗМИЕВКА СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Организация постоянно действующего мониторинга является важнейшим мероприятием по реализации Проекта генерального плана поселка Змиевка Свердловского района Орловской области, предполагающего создание специальной управленческой структуры, осуществляющей как контроль за реализацией проектных мероприятий, так и внесение в Проект необходимых изменений и корректировок различного характера (в графическую и текстовую части, как в «Положения о территориальном планировании», так и в «Материалы по обоснованию»). 
Только при наличии постоянно действующего мониторинга Проект генерального плана может стать действенным инструментом территориального планирования.
Эта задача может быть эффективно решена в формате использования современных технологий, и, в частности, с использованием программы MapInfo.
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