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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Поселок Змиевка является центром Свердловского муниципального района Орловской области и расположен в его центральной части. 
На северо-западе поселок граничит с Яковлевским сельским поселением. Со всех остальных сторон районный центр окружен Котовским сельским поселением.
Территория поселка составляет 755 га или 0,7% от общей площади Свердловского района.
Население поселка Змиевка на 01.01.2011 г. составляет 5959 человек или 36,5% от общей численности Свердловского района. 
Плотность населения составляет примерно 760 человек на км2.
Поселок Змиевка расположен на железнодорожном направлении Москва – Тула – Орел – Курск – Харьков, а так же близ дороги Орел – Липецк – Тамбов. 
Населенный пункт расположен примерно в 43 км к юго-востоку от регионального центра. Это определяет его относительно благоприятное транспортно-географическое положение, прежде всего в регионе (связь с региональным центром и крупными городами), а так же на юге ЦФО.


[bookmark: _Toc311549147]2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Климат
Поселок Змиевка, как и Свердловский	район в целом расположен в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — минус 9-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха в поселке по данным многолетних наблюдений около +5ºС. 
Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. Средняя годовая скорость ветра составляет 3-3,5 м/с. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней.
За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 550 до 600мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы и других факторов, наблюдается дефицит влаги.
Рельеф
Территория районного центра, как и Свердловского района в целом, располагается в пределах Среднерусской возвышенности. На исследуемой территории имеют значительное развитие эрозионные процессы.
В поселке расположены пруды.
Наибольшая отметка поверхности земли – 235 метров, наименьшая 217 м.
Геологическое строение и гидрогеологические условия
Геолого-литологическое строение исследуемого участка по данным бурения представляется в следующем виде:
· Почвенно-растительный слой мощностью до 1м;
· Суглинок средний, палевобурый, влажный;
· Суглинок тяжелый, влажный, тугопластичный;
· Супесь темнопалевая, плотная с гнездами песка. Ниже – слой песка среднезернистого темно-серого, плотного, влажного.
Отложения девона представляется известняками. Отложения юрской системы встречаются в виде отдельных пятен вязкими синими глинами. Меловые отложения представляются разнозернистыми песками и песчаниками.
Вся толща сверху покрыта лессовидными суглинками – отложениями четвертичного периода.
Гидрогеологические условия исследуемого участка характеризуются наличием грунтовых вод типа «верховодка». Вода скрыта в слое суглинка. По данным химического анализа, вода признаками агрессивности не обладает. В качестве естественного несущего основания фундаментов зданий и сооружений служат глины, супесь, суглинок.
Глубину заложения фундаментов сооружений следует принять не менее расчетной глубины промерзания. 
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Состояние атмосферного воздуха
Основным загрязнителем атмосферного воздуха в поселке является транспорт и промышленные предприятия. 
Объемы выбросов от автотранспорта за последние годы увеличились незначительно. Увеличение доли автотранспорта в загрязнении атмосферы связано как с увеличением количества автомобилей, так и с некачественным топливом.
Отходы производства и потребления
Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и районного центра в частности.
Санитарное состояние водных объектов
Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного. 
В составе сточных вод преобладают хлориды, сульфаты, нитраты и фосфор. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая тенденция к снижению объема сброса сточных вод в водные объекты. 
Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных.
На территории поселка Змиевка основными веществами, загрязняющими питьевую воду систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (по данным социально-гигиенического мониторинга) являются: 
а) соли железа, соли кальция и магния, нитраты – за счет поступления из источника водоснабжения;
б) соли железа и марганца, поступающие в питьевую воду в процессе транспортирования воды потребителю.
 Радиационная обстановка 
Радиационная обстановка на территории поселка в течение последних лет остается стабильной. Поселок Змиевка относится к территории с загрязнением 1-5 кюри.
Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:
· отмечается положительная динамика снижения уровней радиационного  фона;
· гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему  до аварии;
· по уровню гамма-фона радиационную обстановку  на территории можно оценить как стабильную;
· радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации; 
· превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено; 
· продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;
· средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;
· ведущим фактором облучения населения поселка Змиевка являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры. 
Радиационная обстановка в поселке характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.
[bookmark: _Toc307236083][bookmark: _Toc311549150]3.2. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Санитарно-защитные зоны
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.
Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:
· для кладбища – 300 м;
· для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 
Данных об установлении и соблюдении режимов санитарно-защитных зон нет.
Санитарные разрывы транспортных коммуникаций
Для автомобильных дорог, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89*. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).
Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций
Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 
Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.
Табл. 3.1. Размеры санитарных разрывов линий электропередачи
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20




Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы 
Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· [bookmark: sub_6541]до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
· [bookmark: sub_6542]от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
· [bookmark: sub_6543]от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
[bookmark: sub_6505]Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.
На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. 
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».
Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. 
Данных об установленных зонах санитарной охраны нет. 
[bookmark: _Toc307236084][bookmark: _Toc311549151]3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Защите и охране на территории поселка подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир.
Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Необходимо:
· оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;
· обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;
· ограничить бурение скважин на воду в черте населенного пункта до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;
· затампонировать бесхозные скважины.
· создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:
· оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;
· рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;
· разработать схему санитарной очистки поселка.
Для улучшения общего состояния окружающей среды необходимо:
· обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;
· обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;
· организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.




[bookmark: _Toc311549152]4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
[bookmark: _Toc311549153]4.1. ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность постоянного населения  поселка Змиевка на 01.01.2011г. составила 5959 человек (по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области). 
Однако в проекте генерального плана поселка Змиевка для расчетов были использованы данные на 01.01.2010г., предоставленные администрацией п. Змиевка.
Общая численность постоянного населения п. Змиевки на 01.01.2010г. составила 5680 человек.
С 2002г. численность населения муниципалитета сокращалась примерно на 1-2% в год. В период 2006-2010 гг. темпы сокращения населения в Змиевке превышали районные и областные.
Рис 4.1. Динамика численности населения п. Змиевка в сравнении с Свердловским районом и Орловской областью 
 
Составлено по данным администрации п.Змиевка и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области


Таблица 4.1. Численность населения п. Змиевка
	
	Население, человек
	Изменение численности населения, человек
	Изменение численности населения, % к предыдущему году

	2002
	6284
	-
	-

	2003
	6272
	-12
	99,8

	2004
	6209
	-63
	99,0

	2005
	6146
	-63
	99,0

	2006
	6084
	-62
	99,0

	2007
	5960
	-124
	98,0

	2008
	5853
	-107
	98,2

	2009
	5747
	-106
	98,2

	2010
	5680
	-67
	98,2

	2010/2002, %
	90,4


Составлено по данным администрации п. Змиевка
[bookmark: _Toc311549154]4.2. СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ
Возрастную структуру населения Змиевки можно охарактеризовать как регрессивную. Доля населения в возрасте старше трудоспособного составляет примерно 25%. Доля этой категории в период с 2002 по 2010 гг. увеличилась на 6%. Доля населения моложе трудоспособного возраста в 2010г. составила 10-11%, сократившись с 2002 г. более чем в два раза. В результате сложившейся возрастной структуры населения можно говорить о том, что демографическая нагрузка в районном центре не очень велика. На 1000 человек трудоспособного населения приходится немного более 550 человек в нетрудоспособном возрасте.  


4.2. Возрастная структура населения п. Змиевка

Составлено по данным администрации п. Змиевка
В гендерной структуре населения преобладают женщины. На 1000 мужчин в поселке приходится около 1200 женщин (2010г.).
По сравнению со Свердловским районом структуру населения Змиевки характеризуется:
· Немного повышенной долей населения в трудоспособном возрасте (62,8% в п. Змиевка, 57% в Свердловском районе);
· Большим преобладанием пожилого населения над молодежью (примерно в 2 раза в п. Змиевка, примерно в 1,5 раза в Свердловском районе);
· Меньшей демографической нагрузкой (570 человек нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного в п. Змиевка, 700 человек нетрудоспособного населения на 1000 трудоспособного в Свердловском районе).   
[bookmark: _Toc311549155]4.3. ЕСТЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Главным фактором, способствующим сокращению населения Змиевки, является отрицательный коэффициент естественного прироста. В 2010 г. он достиг практически -18 промилле (в 2002г. -11 промилле). Такое низкое значение показателя обусловлено в первую очередь крайне высокой смертностью, которая достигла в 2010г. 24 промилле. При этом в поселке достаточна низка рождаемость (6 промилле в 2010г.), которая немного выросла с 2002г. Однако темпы роста смертности значительно превысили темпы роста рождаемости.
Рис. 4.3. Естественное движение населения в п. Змиевка

Составлено по данным администрации п. Змиевка
[bookmark: _Toc311549156]4.4. МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Поселок Змиевка отмечается достаточно низким миграционным притоком (по сравнению со Свердловским районом). При этом в последние годы коэффициент миграционного прироста несколько сократился, составив 6 промилле в 2008-2010 гг. Это обусловлено опережающим ростом миграционного оттока, который составлял около 12 промилле в периоды 2002-2004 и 16 промилле в 2005-2007гг. В 2008-2010 гг. значение показателя достигло 22 промилле. Всего за период с 2002 по 2010 гг. на территорию поселка прибыло 1340 человек, а выбыло 940 человек, миграционный приток составил 400 человек. 
Рис. 4.4. Механическое движение населения в п. Змиевка

Составлено по данным администрации п. Змиевка
[bookmark: _Toc311549157]4.5. ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Численность занятого населения муниципалитета в 2010 г. составила 4325 человек. При этом значение показателя на протяжении последних лет меняется незначительно. Доля занятого населения от всего населения Змиевки за последние годы выросла (за счет сокращения численности всего населения) и в 2010г. достигла практически 75%.
В структуре занятости ведущую роль играет непроизводственная сфера, где сконцентрировано около 75% всего занятого населения поселка. При этом статус районного центра определяет достаточно большое количество занятых в государственном секторе сферы услуг (управление, образование, здравоохранение). 
Стоит отметить значительное (почти 4х кратное) сокращение занятости населения в промышленности в период 2004-2010гг, что связано, прежде всего, со спадом промышленного производства как в поселке, так и в Свердловском районе в целом. С другой стороны выросла доля занятых в прочих секторах производственной сферы, в том числе в сельском хозяйстве. 
Численность безработных в 2006-2010 гг. изменятся в пределах 130-150 человек. 
Рис. 4.5 Занятость населения п. Змиевка

Составлено по данным администрации п. Змиевка
Выводы
Ситуация связанная с демографической ситуацией и занятостью населения в п. Змиевка имеет несколько основных особенностей:
· Стабильное сокращение населения с 2002 года;
· Регрессивная возрастная структура населения (с увеличением доли пожилого населения) с преобладанием женщин;
· Высокая доля населения в трудоспособном возрасте;
· Отрицательный коэффициент естественного прироста, обусловленный достаточно низкой рождаемостью и высокой смертностью;
· Относительно невысокий для Свердловского района коэффициент миграционного прироста;
· Увеличение миграционного оттока населения с 2007 г.;
· Стабильное количество занятого населения с преобладанием работающих в сфере услуг.
[bookmark: _Toc310939609][bookmark: _Toc311549158]4.6. ПРОГНОЗНЫЙ РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
На территории поселка Змиевка, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в районном центре в последние годы наблюдается миграционный приток населения.
Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).
Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз. 
Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения поселка Змиевка. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения п. Змиевка за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта. 
В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией поселка Змиевка. 
В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;
· уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5725 чел., или на 234 чел. (на 3,9%) меньше; 
· к 2027 г. – 5474 чел., или на 485 чел. (на 8,1%) меньше;
· к 2037 г. – 5173 чел., или на 786 чел. (на 13,2 %) меньше. 
В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;
· сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5815 чел., или на 144 чел. (на 2,4%) меньше; 
· к 2027 г. – 5742 чел., или на 217 чел. (на 3,6%) меньше;
· к 2037 г. – 5615 чел., или на 344 чел. (на 5,8%) меньше. 
В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории поселка Змиевка заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;
· увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;
· сохранение  миграционного притока населения;
· уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;
· увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 5909 чел., или на 50 чел. (на 0,8%) меньше; 
· к 2027 г. – 5875 чел., или на 84 чел. (на 1,4%) меньше;
· к 2037 г. – 5840 чел., или на 119 чел. (на 2,0%) меньше. 
Все три варианта прогноза указывают на вероятное сокращение населения поселка Змиевка. 
Для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.



[bookmark: _Toc311549159]5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Здравоохранение
В поселке Змиевка находится центральная районная больница, которая функционирует с 2010г. Больница полностью обеспечена всей инженерной инфраструктурой.
На территории районного центра размещается аптека.
Образование
На территории Змиевки находится достаточно большое количество учреждений образования. 
Дошкольное образование представлено двумя детскими садами; школьное образование – лицеем и средней школой; начальное профессиональное – училищем. Кроме того, в Змиевке находятся дворец детского творчества, детско-юношеская спортивная школа и детская школа искусств.
Почти все объекты образования обеспечены всей инженерной инфраструктурой (кроме горячей воды). В доме детского творчества и детской школе искусств так же отсутствует канализация. Все учреждения находятся в достаточно плохом состоянии, что в первую очередь определяется возрастом зданий (1959 – 1978 гг.).
Культура
Объекты культуры в п. Змиевка представлены Свердловским центральным домом культуры и центральной районной библиотекой. Оба объекта находятся в достаточно старых зданиях (возраст - более 35 лет) и требуют капитального ремонта.
Спорт
Спортивные объекты размещены на территориях школ и профессионального училища.

Проектные предложения
Здравоохранение
· оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
· приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
· обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;
· проведение санитарно-просветительских мероприятий;
· пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
Образование
· сохранение и улучшение действующей школы и детского сада;
· координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;
· привлечение на работу молодых педагогов;
· укрепление материальной базы образовательных учреждений;
· использование информационных технологий в процессе обучения;
· согласно СТП Свердловского района предполагается строительство детских садов на территориях, выделенных под ИЖС на северо-западе, северо-востоке, юго-западе и юго-востоке поселка.
Культура
· совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;
· максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.


[bookmark: _Toc311549160]6. ЖИЛОЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Общая площадь жилого фонда поселка Змиевка составляет 138,4 тыс. кв. м (около трети всего жилого фонда Свердловского района). Обеспеченность составляет 26 кв. м на человека, что ниже общерайонного значения показателя (26,8 кв. м на человека). 
Площадь ветхого и аварийного жилого фонда поселка составляет около 3%.
Жилой фонд п. Змиевка представлен главным образом 1-3 этажными панельными и кирпичными постройками. 
Районный центр не очень хорошо обеспечен инженерной инфраструктурой. Обеспеченность жилого фонда водопроводом составляет 53%, канализацией – 45%, газоснабжением – 87%, отоплением – 85%.
Степень благоустройства жилого фонда поселка Змиевка выше, чем в Свердловском районе в целом, однако ниже, чем в Орловской области (см. таблицу 6.1.). 
Табл. 6.1. Благоустройство жилого фонда
	
	Удельный вес общей площади, оборудованной (%)

	
	Водопроводом
	Канализацией
	Газоснабжением
	Отоплением

	Поселок Змиевка
	53,0
	45,0
	87,0
	85,0

	Свердловский район
	31,5
	26,9
	83,5
	82,0

	Орловская область
	72,1
	68,3
	90,2
	88,7


Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области
Проектные предложения
· использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительство;
· реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда. 
 


[bookmark: _Toc311549161]7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА
[bookmark: _Toc311549162]7.1. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
На территории городского поселения находится одно сельскохозяйственное предприятие «МТС - Змиевка», которое занимается свиноводством.
[bookmark: _Toc311549163]7.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На территории п. Змиевка находится ряд промышленных предприятий, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции: хлебокомбинат (33 человека), мясокомбинат (75 человек) и завод по производству солода (120 человек). Кроме того, на территории поселка находится строительная компания  (45 человек) и элеватор (100 человек), являющийся филиалом Орловской объединенной зерновой компании. 
[bookmark: _Toc311549164]7.3. ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
На территории городского поселения  находится 12 магазинов потребкооперации, на которых занято около 30 – 40 человек. Статус районного центра обуславливает не только достаточно большое количество магазинов, но и их функциональное разнообразие: продуктовые, сельхозпродуктов, мебельные, галантерея, кондитерские изделия.
На территории городского поселения находится 3 кафе, на каждом из которых занято 10 – 15 человек.
Проектные предложения
· Размещение площадок для невредных производств на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината (1 очередь); 
· Резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы поселка (2 очередь). 
Для развития экономики поселка в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и  производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселка является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:
· создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
· снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета);
· принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК.


[bookmark: _Toc311549165]8. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ
На территории п. Змиевка представлены автомобильный и железнодорожный виды транспорта. Автомобильный транспорт представлен поселковыми дорогами и дорогами межмуниципального значения.
Железнодорожный транспорт представлен участком железной дороги Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск – Харьков. На территории Змиевки находится крупнейшая в районе железнодорожная станция.
Транспортные сети п. Змиевка представлена улицами и дорогами в границах поселка.
Восточнее его территории проходит автодорога федерального значения 1Р 119 – Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов и местная Змиевка –Глазуновка.
Змиевка соединена широтной местной автодорогой с центрами сельских поселений – с. Никольское, д. Кошелево.
По федеральной трассе в восточном направлении, с центром Богодуховского сельского поселения с. Богодухово.
По местной автотрассе в юго-восточном направлении с центром Красноармейского сельского поселения  - пос. Куракинский.
По местной автодороге в северо-западном направлении с центром Яковлевского сельского поселения – д. Яковлево.
В юго-западном направлении с населенными пунктами Котовского и Кошелевского сельских поселений – д. Аленовка и д. Красная Рыбница. 
Улично-дорожная сеть поселка Змиевка имеет асфальтовое и песчано-гравийное покрытие.
Автобусное сообщение на территории Свердловского района  осуществляется Глазуновским филиалом  ОАО «ПТК» по 10 маршрутам.
Таблица 8.1. Перечень автобусных маршрутов, проходящих через п. Змиевка
	№№
п.п.
	Наименование маршрута
	Дни
	Рейсы в неделю
	 Рейсов в год
	Протяженность,
км

	1.
	Змиевка – Красная Рыбница
	Среда, воскресенье
	6
	312
	17

	2.
	Змиевка-Городище
	ежедневно
	28
	1460
	30

	3.
	Змиевка - Плоское
	2
	4
	416
	33

	4.
	Змиевка - Богодухово
	Понедельник, среда, суббота. воскресенье.
	18
	936
	15.7

	5. 
	Змиевка - Куракинский
	Ежедневно
	20
	1148
	20.1

	6. 
	Змиевка- Егорьевка
	Ежедневно
	26
	1356
	27.3

	7.
	Змиевка - Домнино
	Понедельник, среда.
	8
	416
	31

	8.
	Змиевка - Красное Знамя
	Ежедневно
	26
	1356
	41

	9.
	Змиевка-Никольское
	Понедельник, пятница, суббота, воскресенье
	10
	1252
	27.3

	10.
	Змиевка - Змиево
	Среда
	4
	208
	17


Составлено по данным администрации п. Змиевка
Проектные предложения
Намечается усовершенствование покрытия улиц:
· асфальтирование 16,55 км; 
· бетонирование – 2,9 км; 
· укладка плит – 2.35 км; 
· покрытие щебенкой 1,5 км; 
· грунтовое покрытие 13,3 км.
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Водоснабжение
Водоснабжение поселка осуществляется от артезианских скважин, расположенных на территории поселка. Имеется 3 артезианские скважины. Сети водоснабжения проложены по внутриквартальным проездам и улицам на глубине 2,20м.    
Водоотведение
В районном центре канализование осуществляется через самотечные сети дворовой канализации, которые далее, с помощью канализационных насосных станций (КНС) и напорных сетей канализации, перекачивают стоки на существующие очистные сооружения, расположенные в южной части поселка.
В поселке имеется несколько зон промышленной застройки. Водоснабжение и канализование их осуществляется автономно.
Электроснабжение
Электроснабжение поселка осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач  ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ от подстанции Свердловская ПС 110/35/10 кВ, ТП 10/04 кВ. 
Все здания поселка электрифицированы.
В  юго-западной части поселка Змиевка расположена тяговая подстанция железной дороги.
Газоснабжение
В южной окраине поселка Змиевка расположена АГРС (мощностью 35 тыс куб.метров/час), к которой подходит магистральный газопровод от системы Уренгой-Памары-Ужгород и Елец-Курск и идет разводка по основным улицам поселка к потребителям.
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение на территории поселка отсутствует.
Теплоснабжение административно-управленческих, социальных, жилых зданий и промышленно-коммунальных предприятий  осуществляется от местных котельных.
Отопление индивидуальной жилой застройки осуществляется индивидуальными отопительными котлами.

Проектные предложения  
Водоснабжение и канализация
Схема проектируемых сетей водоснабжения и канализации для расширения п. Змиевка выполняется в соответствии со следующими нормативными документами: 
· СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· СНиП 2.04.01-85* «Внутренние системы водопровода и канализации»;
· НМ-97-89  Таблицы расчетных расходов воды для жилых домов.
В проектируемых микрорайонах поселка принята следующая схема водоснабжения. 
Водоснабжение  осуществляется от артезианских скважин.
Для каждой из вновь строящихся частей поселка бурится своя самостоятельная скважина. Места расположения скважин показаны на схеме, но должны  уточняться после получения геологических изысканий данной территории.
Каждая скважина  должна иметь санитарную зону защиты d=30м.
Каждая скважина должна иметь регулирующую емкость (башню или резервуар) для хранения  3-х часового противопожарного запаса воды. 
На каждом участке проектируются кольцевые сети водоснабжения, проходящие по улицам и внутриквартальным проездам с отдельным вводом воды в каждый дом, и установкой колодца с отключающей арматурой (задвижкой). В каждом доме, д/с, магазине  для учета количества потребляемой воды предусматривается  водомерный узел со счетчиком воды d=15мм.
На кольцевых сетях водопровода для обеспечения противопожарной безопасности через 100-150 м устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами. К колодцам с гидрантами должен быть обеспечен подъезд пожарных машин.
Расход на наружное пожаротушение по СНиП 2.04-02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» для жилых районов с застройкой зданиями до 2-х этажей и числом жителей до 25 тыс. человек принимаем  равным 10,0 л/cек.
Сети водоснабжения проектируются из чугунных водопроводных напорных труб (ВЧШГ) на глубине 2,20 м. Кольцевые сети – d=150 мм, водопроводные вводы в дома d=65 мм.
Горячее водоснабжение 
Подготовка горячей воды осуществляется с помощью газовых водонагревателей, запроектированных в каждом доме. В детских садах и магазинах для приготовления горячей воды также проектируются газовые водонагреватели. Для этого в каждый дом, д/с, магазин проектируется отдельный газовый ввод.
Канализация
Проектируется следующая схема канализации. От каждого дома предусматривается отдельный самотечный выпуск бытовой канализации во внутридворовую сеть с последующим присоединением ее в проектируемые КНС (канализационные насосные станции). Далее напорными трубопроводами стоки подводятся на существующие очистные сооружения. В связи с расширением поселка и строительством новых микрорайонов, предусматривается реконструкция и увеличение мощности очистных сооружений:
· Для проектируемой северо-западной части поселка предусматривается строительство 2-х новых КНС; 
· Для северо-восточной части -1 КНС; 
· Для юго-западной части – 1 КНС,
· Для юго-восточной части строительство КНС не предусматривается. Данный проектируемый микрорайон находится в непосредственной близости от очистных сооружений, и существующий рельеф местности позволяет прокладку самотечных сетей канализации. 
Напорные сети канализации проектируются только сдвоенными (два диаметра по 80 мм) и прокладываются по улицам и проездам. Для северо-западного участка, для прохождения напорных сетей канализации через ручей открытым способом, проектируется байпас или акведук. На этом участке трассы предусматривается утепление канализационных трубопроводов.
На самотечных сетях канализации предусматривается строительство смотровых и перепадных колодцев из сборных железобетонных колец. Смотровые колодцы устанавливаются на всех выпусках, присоединениях, в местах поворота трассы, в местах изменения уклона, а также на ровных участках трассы через каждые 35,0 - 40,0м.
Перед присоединением напорной сети канализации в следующую КНС, в другую напорную сеть, а также перед очистными сооружениями,  предусматривается установка колодцев-гасителей.
Самотечные сети канализации проектируются из труб ПНД. Выпуска из домов d=100 мм с минимальным уклоном  i=0,02, дворовые сети канализации - d=200 мм c минимальным уклоном 0,008. 
Глубина заложения труб: выпуска – 1,50 м от земли, дворовая сеть – 1,7-4,0 м. Напорные сети канализации проектируются из стальных труб  2d=80мм. На глубине 2,0-3,0м.
Пересечение канализационными напорными трубопроводами железной дороги проектируется методом прокола, с установкой рабочего и приемного котлованов (с последующей их засыпкой и ликвидацией после проведения работ). Под ж/д канализационные сети прокладываются в стальном футляре d=1200 мм.
Предусматривается перекладка существующего напорного трубопровода 2d=80 мм от существующей КНС (юго-восточная часть поселка). Перекладка осуществляется на участке «А-Б» (см. схему). Напорные канализационные сети выносятся с места жилой застройки и прокладываются по улице и проезду. Длина перекладываемого участка L= 1300 м. Так как перекладывается действующая канализационная сеть, то предусматривается  устройство рукавов-байпассов, а также  канализационных насосов для  перекачки стоков на время перекладки напорной сети.
Расчет расходов
В соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления принимаются:
· Жилье  – 250 л/сут на 1 жителя (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.1);
· Детские сады – 130 л/сут на 1 ребенка (СНиП 2.04.01-85* прилож. 3 п.9);
· Магазины продовольственные – 250 л/сут на 1 работающего (СНиП 2.04.01-85* прилож.3 п.21).
Северо-восточная часть
Ранее запроектированные дома — 131, жителей в них -  524 чел.
Проектируемые дома — 183, жителей в них -  732 чел.
Детский сад на 150 детей — 1. 
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 131 м3/сут;
· для проектируемых домов — 202,5 м3/сут ( с учетом детского сада).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 333,5 м3/сут. Q общ. = 8,75 л/сек; Q=24,2 м3/cут.
Расход на канализацию – 333,5 м3/сут;  q общ=8,75 л/сек;  Q=24,2 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,90 Гкал/час.
Северо-западная часть.
Ранее запроектированные дома — 5, жителей в них -  20чел. Проектируемые дома — 210, жителей в них -  840 чел. Детский сад на 150 детей — 1. Магазин продовольственный (5 работающих) -1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для р.запр.домов — 5 м3/сут; 
· для проектируемых домов — 230,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина). 
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 235,8 м3/сут. Q общ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.
Расход на канализацию – 235,8 м3/сут; qобщ=6,79 л/сек; Q=18,2 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,675 Гкал/час.
Юго-западная часть
Ранее запроектированные дома — 108, жителей в них -  432 чел.
Проектируемые дома — 86, жителей в них -  344 чел. Детский сад на 150 детей — 1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 108 м3/сут;
· для проектируемых домов — 105,5 м3/сут (с учетом детского сада).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 213,5 м3/сут; qобщ=6,32 л/сек;  Q=16,8 м3/cут.
 Расход на канализацию – 213,5 м3/сут;  qобщ=6,32 л/сек;  Q=16,8 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,623 Гкал/час.
Юго-восточная часть
Ранее запроектированные дома — 96, жителей в них -  384 чел.
Проектируемые дома — 140, жителей в них -  560 чел. Детский сад на 150 детей — 1. Магазин продовольственный (5 работающих) -1.
Расход воды в сутки наибольшего водопотребления:
· для ранее запроектированных домов — 96,0 м3/сут;
· для проектируемых домов — 160,8 м3/сут (с учетом детского сада и магазина).
Общий расход воды в сутки наибольшего водопотребления — 256,8 м3/сут. Q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.
Расход на канализацию – 256,8 м3/сут; q общ=7,22 л/сек; Q=19,5 м3/cут.
Расход тепла на горячее водоснабжение: W=0,725 Гкал/час.
Электроснабжение
Электрификация зон перспективной жилой усадебной застройки.
Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию трансформаторных подстанций и распределительной сети электроснабжения.
Газоснабжение
В перспективе целесообразно развить сеть газоснабжения по всей Змиевке для обеспечения жителей теплом. 
Теплоснабжение
Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.
Связь
Основным видом связи в поселке является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.
Услуги мобильной связи на территории поселка предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон.
Услуги почтовой связи на территории поселка оказывает ФГУП «Почта России».
Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг эспресс-доставки.
Интернет-сети в целом по поселку развиты слабо, качество предоставляемых услуг неудовлетворительное.
Проектные предложения
· организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтового отделения;
· обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;
· качественное техническое обслуживание и ремонт таксофонов;
· развитие волоконно-оптических линий связи;
· обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.


[bookmark: _Toc311549167]10. РЕКРЕАЦИЯ. ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В настоящий момент объектов на территории поселка Змиевка. 
Имеется небольшой парк в центральной части восточной зоны, между трассой железной дороги и центральной площадью.
Рекреационная зона формируется из:
· Озеленение общего пользования – представлено городским парком в центре восточной зоны, существующим озеленением вдоль речки; 
· Озеленения ограниченного пользования – представлено на участках школы, детского сада  и т.д.
· Озеленения специального пользования – представлено санитарно-защитными зонами от коммунально-промышленной зоны, трассы железной дороги и от кладбищ.
Согласно СНиП 2.01.01-89 нормативная площадь озелененных территорий должна составлять примерно 7 га (12 м2 на человека).
Существующие участки озеленения насчитывают 13 га.
По данным администрации поселка Змиевка на территории районного центра  находятся 5  объектов культурно-исторического  наследия.
Табл.10.1. Перечень объектов культурного наследия п. Змиевка
	№ п/п
	Наименование памятника
	Категория охраны
	Адрес и местонахождение

	1
	Мемориал 
«Скорбящая мать»
	муниципальный
	 Ул. Ленина – центральный парк

	2
	Братская могила советских воинов
	муниципальный 
	У вокзала

	3
	Братская могила советских партизан
	муниципальный
	Ул. Школьная школа №2

	4
	Бюст Героя советского Союза генерала Жадова 
	муниципальный 
	Площадь Жадова

	5
	Могилы защитников Отечества
	муниципальные
	Кладбище поселка


Составлено по данным администрации п. Змиевка
Культурное наследие поселка  нуждается в обеспечении максимальной сохранности. Модель управления культурным наследием состоит из следующих видов использования объектов культурного наследия:
· Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 г. № 73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях предотвращения их повреждения, разрушения и иных негативных воздействий. Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Проектирование и проведение работ по сохранению памятника или ансамбля и (или) их территорий осуществляются по согласованию с государственными органами охраны культурного наследия. Использование объекта культурного наследия либо земельного участка или водного объекта, в пределах которого располагается объект археологического наследия, с нарушением федерального законодательства и законодательства Орловской области об охране и использовании объектов культурного наследия запрещается. Объекты культурного наследия используются с обязательным выполнением следующих требований: обеспечение неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия в соответствии с особенностями данного объекта; согласование с государственными органами охраны культурного наследия осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или водном объекте, в пределах которого располагается объект археологического наследия. В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. 
· Проведение согласования с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.
· Ремонтно-реставрационные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия. 
· Музеефикация объектов культурного наследия (в рамках развития познавательного туризма). 
· Выявление исторически ценной застройки на территории поселка и, с целью ее сохранения, придание статуса памятника культуры, с дальнейшим постановлением на учет.
· Разработка и утверждение проектов зон охраны объектов культурного наследия. 
· Использование объектов культурного наследия как туристических ресурсов в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета).
· Создание системы мониторинга объектов культурного наследия.
Проектные предложения
· благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;
· организация парка юго-восточнее территории школы.


[bookmark: _Toc311549168]11. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА
Разработка генерального плана поселка Змиевка должна способствовать обеспечению устойчивого развития территории, определит оптимальное решение развития инженерно-транспортной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, развитие производственной базы и охрану окружающей среды. 
При разработке проекта проведен комплексный анализ существующего положения поселка.
[bookmark: _Toc311549169]11.1. СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА 
Поселок сложился по обеим сторонам трассы железной дороги Москва – Орел – Курск – Харьков, которая делит территорию на восточную – и западную зоны.
Территория поселка расположена в центральной части Свердловского  района. 
Современная транспортно-планировочная структура территории   поселка обеспечивает взаимосвязи с прилегающими муниципальными образованиями.
Формирование планировочной структуры поселка связано, прежде всего, с его местом положения  на территории района, сложившейся транспортной инфраструктуры – системой внешних дорого и улично-дорожной сети, размещением существующей жилой и производственной застройки,  общественно-деловых, социально-культурных объектов на территории населенного пункта.
Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами. 
Улично-дорожная сеть
Образует систему разновеликих прямоугольных кварталов.
Кварталы, прилегающие к зоне железной дороги, имеют вытянутую конфигурацию параллельно ее трассе. 
В восточной зоне поселка Змиевка главная широтная улица – ул. Ленина соединяет центр с автодорогой Орел – Глазуновка, Орел – Васильевка – Ливны – Елец.
Параллельно ул. Ленина, южнее ее проходит ул. Кирова, также соединяющая центральную часть поселка с региональной автодорогой.
Главной улицей восточной части, все же следует рассматривать ул. Чапаева, идущую,  параллельно железной дороге, с севера на юг, от главной административной площади через всю территорию. Дорога имеет поворот в восточном направлении и соединяется с автотрассой Орел – Глазуновка.
Параллельно ул. Чапаева находится ул. Дзержинского, от которой в восточном направлении идут улицы Школьная и переулки, образующие систему кварталов центральной части восточной зоны поселка.
Южнее школы и восточнее территории училища застроены и продолжают застраиваться широтные улицы  Весенняя, Раздольная, Южная.
Севернее ул. Ленина кварталы имеют конфигурацию, приближенную к квадратной. Они образуются улицами Ленина, Садовая, Котовского и переулками Котовского и Садовый.  
Севернее ул. Котовского располагаются кварталы усадебной застройки прямоугольной формы, вытянутые вдоль улиц Свердлова, Горького, Полевая, Интернациональная, Зеленая.           
Севернее пруда расположены кварталы усадебной застройки втянутой прямоугольной формы по улицам Луговая, Куйбышева, Московская.   
В западной зоне поселка структура улиц определяется направлением трассы железной дороги. В центральной и северной частях западной зоны параллельно ей проходят улицы 1-я, 2-я Привокзальная, Спивака, Чкалова. 
К западу, в северной части  кварталы имеют конфигурацию, приближенную к квадратной – улицы Гагарина, Тургенева.
 В южной части направлением вылетной автодороги Змиевка – Братское – Аленовка – улицы Ленина, Комсомольская, Пионерская, Островская, Октябрьская.
Селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.
Секционные 1-2-х этажные дома располагаются в восточной зоне – севернее ул. Ленина, южнее ул. Ленина, восточнее школы.
Общественно-деловой центр с набором социальных учреждений сформировался преимущественно в восточной зоне поселка Змиевка.
Центр включает практически полный набор административно-управленческих, учебно-воспитательных, медицинских, торгово-бытовых и инфраструктурных учреждений и организаций районного и поселкового уровней.
Территории объектов производственного и коммунально-складского назначения
Территории сложились  вдоль восточной стороны трассы железной дороги в северной, центральной  и южной частях поселка.
В северной части сложилась большая производственно-коммунальная зона, включающая территории элеватора, завода по производству солода, комбикормовый  цех ООО «МТС Змиевка».
Вдоль восточной стороны трассы железной дороги располагается территория ЗАО «Орловская объединенная зерновая компания», южнее ее ООО Торгово-закупочная компания «Зерновые продукты», еще южнее вдоль железной дороги база РАЙПО. К востоку от основного участка базы, севернее пруда размещается ее второй участок. 
В центральной части  южнее ул. Ленина вдоль железной дорогой находится АПК Свердловский. С его восточной частью граничат ООО «Енич» и Орелоблэнерго.
Южнее АПК размещается Змиевский мясокомбинат.
Южнее жилой застройки между ул. Почтовая и Чапаева находится пищекомбинат, хлебозавод и участок коммунальных служб.
В южной части размещены очистные сооружения и АГРС. 
В северной части западной зоны располагается территория арендуемая частными предпринимателями. 
Территория специального назначения
Данный тип территории в поселке представлен кладбищем, расположенным в западной части западной зоны поселка Змиевка.
[bookmark: _Toc311549170]11.2. ПРОЕКТНАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Перспективное планировочное решение генерального плана поселка направлено на упорядочение территориальной организации. 
В соответствии с договоренностью с Отделом архитектуры администрации Свердловского района ООО «СВГМ-ПРОЕКТ» дает предложения по размещению резервных площадок для перспективного строительства, преимущественно под ИЖС.
Намечаемые под ИЖС площадки размещаются с учетом сложившейся структуры населенного пункта,  природно-планировочных ограничений и зонирования.
В планировочной структуре населенного пункта отделом архитектуры Свердловского района были намечены площадки для ИЖС:
· в северной части западной зоны поселка;
· в северо-восточной части восточной зоны поселка.
Настоящим проектом генплана пос. Змиевка предлагается:
· размещение площадок под  ИЖС в южных частях западной и восточной зон поселка;
· размещение площадки под  ИЖС в северной части восточной зоны, соединяющей в целостную планировочную систему сложившуюся застройку по улицам Луговая, Куйбышева, Московская и ранее разработанную Отделом архитектуры администрации Свердловского района в северо-восточной части восточной зоны поселка;
· благоустройство реки севернее существующего пруда на месте болота и устройство второго пруда с озеленением береговой зоны;
· размещение площадок для невредного производства на месте бывшей нефтебазы, в юго-западной части восточной зоны с организацией блока социально-бытового обслуживания на стыке новой площадки и территории мясокомбината, в северной части восточной зоны за объездной автодорогой, в восточной части сложившейся северной зоны; 
· расширение поселковых очистных сооружений, с учетом намечаемых на перспективу площадок ИЖС; 
· резервирование территорий для перспективного размещения производственно-коммунальных объектов восточнее железной дороги до очистных сооружений и южнее объездной автодороги до южной границы поселка. 
В настоящем проекте генплана учитывается территория отвода трассы скоростного железнодорожного движения «Сапсан», при реализации которой произойдет отселение 80 индивидуальных жилых домов, компенсировать которые возможно в зонах перспективного развития ИЖС.
[bookmark: _Toc311549171]12. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ
Генеральным планом поселка в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.
Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение зон следующего функционального использования.
Жилая зона
Основное назначение – обеспечение условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. Зону формируют кварталы  жилой застройки с объектами социального назначения, улично-дорожная сеть.
  Жилая зона поселка Змиевка, как указывалось выше, сложилась в обеих частях поселка – Западной и Восточной. 
Жилая зона делится на зоны секционной и усадебной застройки. Секционная застройка представлена в кварталах:
· между ул. Ленина, пер. Садовый, ул. Котовского, ул. Садовая, ул. 7-ое Ноября;
· между ул. Кирова, Жадова, Степанова и восточной границей поселка.  
Зона проектируемой жилой застройки
В зону входят участки, зарезервированные под ИЖС в соответствии  с ранее проработанной проектной документацией. 
Общественно-деловая зона
Зона обслуживания населения сложилась в центральной части восточной зоны поселка и обозначена в генплане  для обоснованного размещения дополнительных и расширения имеющихся  необходимых объектов эпизодических и повседневных потребностей населения.
Объекты административно-управленческого назначения:  
· администрация Свердловского района, администрация поселка Змиевка, управление полиции и пожарной охраны, почта.
Объекты делового, социального и торгово-бытового  назначения:
· банки и кредитные организации; 
· дом культуры; 
· магазины, ресторан, кафе, торговый центр,  аптека, рынок, кулинария, отдельные торговые точки.  
Объекты учебно-воспитательного назначения:
· школы в западной и восточной зонах поселка; 
· действующие детские сады; 
· детские сады, намечаемые в проектируемых зонах жилой застройки; 
· профтехучилище.
Объектом лечебного назначения является ЦРБ.
Озеленения общего пользования
Территория функционирует  в комплексе с объектами социального назначения. К этой категории относятся парки и скверы вдоль ул. Ленина, новый парк в восточной части восточной зоне поселка, лесной массив севернее существующего пруда, проектируемое озеленение вокруг               проектируемого пруда, сохраняемые сады.
Производственно-коммунальная зона
Сформировавшиеся территории сохраняются в границах поселка, и включает в себя зоны объектов производственного и коммунального назначения, транспортной инфраструктуры и инженерной инфраструктуры.
Зона объектов производственно-коммунального назначения
Орловский завод по производству солода, элеватор, ЗАО «Орловская зерновая компания», торгово-закупочная компания, занимающие значительные территории в северной  части восточной зоны поселка. АПК «Свердловский», мясокомбинат, пищекомбинат и хлебозавод в западной части, у железной дороги. ООО МТС «Змиевка» располагается в восточной части восточной зоны поселка. Территории данных предприятий составляют основу производственной зоны. 
Коммунальные территории представлены очистными  сооружениями и отстойниками в южной части восточной зоны поселка и небольшими участками коммунальных служб района и поселка в разных  частях его территории. 
Зоны проектируемых объектов производственно-коммунального назначения
ООО «СВГМ-Проект» предлагает упорядочение производственно коммунальной территории:
· в северной части восточной планировочной зоны поселка, севернее обходной автодороги намечается проектируемая территория для невредных  производств;
· в юго-западной части восточной планировочной зоны, на месте вынесенной нефтебазы намечена территория для проектируемых невредных производств; 
· территории в юго-западной и южной частях восточной планировочной зоны поселка резервируются на перспективу для размещения невредных коммунальных объектов.   
Зона транспортной инфраструктуры
· зона автомобильного транспорта – улицы площади и дороги поселка;
· существующая полоса отвода железной дороги с пристанционной зоной.
Зона инженерной инфраструктуры
Зона включает центральные водозаборные сооружения, водозаборные скважины, территории линии электропередач, трансформаторные подстанции, линии связи.
Зона специального назначения включают в себя территории кладбищ.
Зоны с особыми условиями использования территории 
В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
· санитарно-защитные зоны;
· водоохранные зоны;
· объекты культурного наследия (См. раздел 10 «Рекреация. Объекты природного и культурного наследия») . 
На схеме «Функциональное зонирование территории» выделены границы зон с особыми условиями использования территорий.
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
	Зоны с особыми условиями использования территории 
	Режимы и регламенты средопользования

	Особо охраняемые природные территории и объекты - памятники природы 
	В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению.
На этих территориях, в соответствии с законодательством, устанавливается режим особой охраны.
Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающего к паркам, памятникам природы, охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действие, способное привести к эрозии почв.
Допустимыми видами использования территории ООПТ является их использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий.

	Территории и объекты культурного наследия (исторические, городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)
	Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации.
Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.
В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой.
Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования).
Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной).
Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников.
Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы.
Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов.

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.
Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных, транзитных, транспортных и инженерных линейных коммуникаций.
Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.
В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.
Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.
Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. 

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.
Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций.
Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.
В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.
Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.
Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. 

	Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистных сооружений, канализации, свалок, кладбищ)
	Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов.
Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны.

	Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов

	Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности.
Запрет на размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий.

	Водоохранные зоны водотоков и водоемов






	Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств.
Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ выполняется только по согласованию с уполномоченными органами.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос.
Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос.    

	Площади залегания полезных ископаемых


	Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения
	Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников.





[bookmark: _Toc311549172][bookmark: _Toc310327080]13. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
Чрезвычайные ситуации на территории поселка Змиевка могут быть связаны с природными и техногенными факторами.
[bookmark: _Toc310941512][bookmark: _Toc311549173]13.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИРОДНЫМИ ФАКТОРАМИ
Град. Статистика показывает, что в среднем за год  отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.
Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.
Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями,  а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее  характерны при восточных и юго-восточных ветрах.
Туманы. На протяжении года  наблюдается в среднем  40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.
Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение - к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.
Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа. 
В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более. 
В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.
Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима  продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см. 
Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в - июле. Средняя температура января - -9 - -10°С. Средняя температура июля - +18 - +19°С. 
В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью - около 20% от продолжительности  периода.  Дни  с  сильными  морозами  с  температурой  ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте. 
Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до –  40 –  44°С.
Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15 - +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают +37 - +39○С.
Ураганы, шквалы. Среднегодовая  скорость ветра в защищенных местах  (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 - 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 - 5,2 м/с на более открытых местах.
Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года  наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.
С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.
Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.
[bookmark: _Toc310941513][bookmark: _Toc311549174]13.2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ТЕХНОГЕННЫМИ ФАКТОРАМИ
На территории поселка Змиевка чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения, промышленными предприятиями.
Согласно плану действий по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Свердловского районного звена Орловской областной территориальной подсистемы РСЧС на территории районного центра находится два опасных объекта.
Табл. 13.1. Перечень опасных объектов поселка Змиевка
	Наименование объекта
	Место нахождения объекта
	Краткое обоснование включения в перечень

	Свердловский ремонтно-эксплуата-цонный участок  (РЭУ)
	ул. 8-е  Марта

	Осуществляет подачу потребителям природного газа

	ООО «Орловский завод по производству солода»
	п. Змиевка
	Хранение, переработка пивоваренного ячменя до 100000 тонн

	Железная дорога Орловско-Курского отделения Московской ж.д.
	Свердловский район
	Перевозка по территории района опасных грузов до 120 тонн



Опасности на транспорте
Наибольшая вероятность возникновения ЧС на территории поселка связана с авариями на железнодорожном и автомобильном транспорте.
По железной дороге осуществляется перевозка ядовитых и взрывопожароопасных грузов. 
Примерные расчеты последствий ЧС для токсичных и взрывопожароопасных веществ при их транспортировке железнодорожным транспортом приведены в нижеследующих таблицах.
[bookmark: _Ref212959771]Табл. 13.2. Токсичные вещества при транспортировке ж/д
	Вещество
	Масса, кг
	Радиусы зон поражения, км
	Площадь зон поражения, км2

	
	
	Зона фактического заражения
	Зона возможного заражения
	Зона фактического заражения
	Зона возможного заражения

	Хлор
	48000
	0,8
	5,0
	2,02
	78,4



Табл. 13.3. Взрыв ТВС при транспортировке ж/д
	Вещество
	Масса, кг
	Зона разрушения зданий, м
	Зоны поражения людей, м

	
	
	Полные
	Сильные
	Средние
	Слабые
	99%
	50%
	10%
	1%

	Бензин
	48000 (4800)
	63,3
	77,9
	111,2
	216,6
	42,7
	108,7
	175,6
	261,5



Табл. 13.4. Взрывопожароопасные вещества при транспортировке ж/д
	Вещество
	Масса
вещества участвующего
в пожаре разлития,
кг
	Пожар разлития
	Масса
вещества участвующего
в пожаре
по типу «огненный шар», кг
	Огненный шар

	
	
	Расстояние от центра пожара (радиус пролива),
м
	Площадь разлива,
м2
	Безопасное расстояние, м
	
	Радиус огненного шара, м
	Безопасное расстояние,
м

	Бензин
	48000
	19,8
	1241
	39
	28800
	76,5
	400



Кроме вылива АХОВ возможны взрывы и пожары, которые приведут к чрезвычайным ситуациям на отдельных территориях. В связи с возможностью аварий и катастроф на железнодорожном транспорте и потенциально опасных объектах, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, возникает необходимость тщательной отработки мероприятий, направленных на защиту населения и территорий поселка, установления взаимодействия с органами управления железной дороги.
Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:
· износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
· состояние автомобильных дорог;
· природно-климатические условия;
· отсутствие освещения;
· несоблюдение правил дорожного движения.
Опасности на объектах ЖКХ
Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:
· электроподстанции поселка, а также ЛЭП;
· объекты водоснабжения.
В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:
· короткие замыкания;
· механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.
На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.
В поселке маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.
Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ:
· технический износ сетей и оборудования.
[bookmark: _Toc246501505][bookmark: _Toc241508038][bookmark: _Toc310941514][bookmark: _Toc311549175]13.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИИ ОТ ОПАСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
· рациональное размещение производительных сил по территории поселка с учетом природной и техногенной безопасности;
· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
· декларирование промышленной безопасности;
· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
Мероприятия по предупреждению ЧС на железнодорожном транспорте должны включать:
· пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других поездов.
· оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы системой оповещения и системой постановки водяных завес.
· защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых щитов.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях района определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях не должно превышать 10 минут.
В поселке Змиевка на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений. 
Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:
· обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
· совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
· поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.
Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:
· оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;
· оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;
· создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
· ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.


моложе трудоспособного возраста	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1298	1065	997	928	860	772	716	661	608	в трудоспособном возрасте	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	3721	3859	3846	3833	3823	3788	3731	3620	3567	старше трудоспособного возраста	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1309	1375	1371	1368	1368	1400	1406	1415	1427	Рождаемость	2.7052832590706601	3.1887755102040818	3.0600740860041875	3.4168564920273337	3.7804076265614812	4.0268456375838895	4.4421664103878404	5.0461110144423182	6.1619718309858786	Смертность	-13.367281985996181	-14.190051020408163	-14.817200837493974	-15.945330296127572	-16.929651545036126	-17.953020134228186	-18.964633521271004	-21.402470854358789	-23.943661971830888	Коэффициент естественного прироста	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	-10.661998726925518	-11.001275510204081	-11.757126751489773	-12.528473804100228	-13.149243918474689	-13.9261744966443	-14.522467110883326	-16.35635983991649	-17.781690140845072	промилле
Миграционный приток	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	21.16486314449407	16.741071428571431	18.682557577709662	20.989261308167791	22.024983563445101	26.006711409395972	26.140440799589889	27.840612493474829	28.873239436619716	Миграционный отток	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	-11.45767027371102	-11.160714285714286	-12.401352874859075	-13.342011064106737	-14.464168310322155	-18.959731543624052	-18.622928412779771	-21.402470854358789	-24.823943661971789	Коэффициент миграционного прироста 	9.7071928707829525	5.5803571428571432	6.2812047028507134	7.647250244061178	7.5608152531229198	7.0469798657718119	7.5175123868101785	6.4381416391160613	4.0492957746478924	промышленность	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	810	800	300	250	250	240	230	строительство	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	135	135	120	120	110	110	100	другие сектора производственной сферы	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	264	270	820	575	635	630	723	сфера обслуживания	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1500	1445	1470	1560	1575	1585	1605	другие сектора непроизводственной сфкры	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	1755	1674	1620	1605	1595	1585	1577	доля занятого населения от всего населени (по вспомогательной оси)	71.895635368014183	70.35470224536283	71.170282708743827	68.959731543623604	71.160088843327799	72.211588654950404	74.5598591549292	человек
%
ГП Змиевка	2006	2007	2008	2009	2010	100	97.961867192636419	98.204697986577543	98.188962924995678	98.188962924995678	Свердловский район	2006	2007	2008	2009	2010	100	99.260638898295511	100.17058054244553	99.880796957483483	100.17049329393041	Орловская область	2006	2007	2008	2009	2010	100	99.137065639380992	99.436962549661985	99.386933744071911	99.464802698021174	%
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