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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Богодуховское сельское поселение располагается на северо-востоке Свердловского района Орловской области и граничит:
· На севере с Залегощским районом Орловской области;
· На востоке с Покровским районом Орловской области;
· На юге с Красноармейским сельским поселением Свердловского района Орловской области;
· На юго-западе с Котовским сельским поселением Свердловского района Орловской области;
· На северо-западе с Новопетровским сельским поселением Свердловского района Орловской области.
Территория поселения составляет 15715,6 га или около 15% от территории Свердловского района.
Население Богодуховского сельского поселения составляет 1022 человека (2010 год) или 6,2% от населения Свердловского района.
Плотность населения составляет примерно 6,5 человек на км2 (2010 год). Это заметно ниже плотности населения района с учетом поселка Змиевка, значение которого составляет примерно 15 человек на км2. Плотность сельского населения района в среднем также выше, чем в Богодуховском  сельском поселении – 9,8 человек на км2.
Плотность населенных пунктов в Богодуховском сельском поселении составляет примерно 7,6 единиц на 100км2, что меньше, чем в среднем по Свердловскому району (10,3 ед. на 100 км2). Наиболее крупными населенными пунктами поселения являются Богодухово (550 человек), Городище (213 человек), Васильевка (173 человека). 
Центром Богодуховского сельского поселения является село Богодухово, где проживает 550 человек (2010 год) или почти 54% всего населения Богодуховского СП.
Село расположено в 10-15 км от районного центра и 50-55 км от регионального центра. Богодухово находится на региональной дороге, соединяющей его с трассой Орел-Тамбов. Ближайшая железнодорожная станция находится в п.Змиевка (направление Москва – Тула – Орел – Змиевка – Курск - Харьков).

[bookmark: _Toc310939598]2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Климат
Свердловский район и Богодуховское сельское поселение в частности расположены в центральной части Среднерусской возвышенности в пределах лесостепной зоны. Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января — минус 8-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха по данным многолетних наблюдений около +5ºС. 
Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории поселения преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (в населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.
За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 550 до 600 мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.
Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений колеблются в пределах 2150-2300°. Период активной вегетации растений на территории поселения начинается обычно в конце мая и продолжается от 137 до 150 дней. Длительность периода активной вегетации сельскохозяйственных культур может быть ограничена поздними весенними и ранними осенними заморозками. Сумма осадков за этот период составляет 265-295 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,3.

Почвы
Почвенный покров разнообразен. Наибольшее распространение имеет выщелоченный чернозем,  значительная площадь занята серыми лесными почвами и оподзоленными черноземами. 
Расчлененность рельефа, характер почвенного покрова и хозяйственная деятельность определили повсеместное активное развитие процессов водной эрозии. Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.
Растительный и животный мир
Современная флора высших растений поселения насчитывает более 1000 видов. Экологическое состояние природных комплексов района и Богодуховского поселения в частности за последние десятки лет очень сильно изменилось в связи с интенсивной хозяйственной деятельностью, в результате чего некоторые виды растений исчезают с данной территории, некоторые наоборот появляются. В растительных сообществах наибольшее распространение имеют семейство сложноцветных и злаки. Также представлены на территории поселения семейства крестоцветных, бобовых, гвоздичных, губоцветных. Наибольшее экономическое значение имеют злаки и бобовые, среди которых кормовые, медоносные и лекарственные растения. 
Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов и слабо представлена на территории поселения. На территории поселения также распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.
Богодуховское сельское поселение расположено в центральной части Средне-Русской возвышенности на стыке восточноевропейской широколиственнолесной и восточноевропейской   лесостепной   зон (подзона   северных   луговых степей).
Территория поселения является малолесистой. Леса представлены, в основном, небольшими обособленными лесными участками, расположенными по территории неравномерно. 
В целом в лесах преобладают твердолиственные лесные насаждения дуба черешчатого, чистые и смешанные с кленом остролистным, ясенем обыкновенным, липой мелколистной, ильмом. Распространены березняки и осинники, а также другие породы деревьев.
По своему целевому назначению леса Богодуховского СП отнесены к защитным, выполняющим разнообразные природоохранные, рекреационные и оздоровительные функции. 
Среди насаждений лесного фонда по группам возраста значительно преобладают средневозрастные древостои.
Богодуховское СП является лесодефицитным.
Выводы
· Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
· На территории поселения хорошо обеспечены теплом почти все сельскохозяйственные культуры за исключением кукурузы, среднеспелых и позднеспелых сортов подсолнечника, огурцов и томатов, которые  в отдельные годы испытывают недостаток  тепла  и созревают не ежегодно.
· Почвы  на территории поселения в основном имеют средний уровень плодородия. Наибольшее распространение здесь имеют выщелоченный чернозем, серые лесные почвы, оподзоленный чернозем. Для получения высоких устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур на этих почвах необходимо внесение   удобрений, а в засушливые годы требуется орошение. 
· Более половины пашни относится к разряду смытых и эрозионно-опасных земель, почти столько же нуждаются в известковании.
· Значительную часть территории поселения занимает лесостепная растительность, отличающаяся наибольшим количеством встречающихся видов. Степная растительность сохранилась в основном в мало доступных для распашки местах и выпаса скота, а также по крутым берегам рек и оврагов. На заливных лугах преобладают злаковые растения, имеющие ценное кормовое значение для животноводства.
Гидрография
Поверхностные воды 
Гидрографическая сеть Богодуховского сельского поселения представлена малыми реками, ручьями, озерами. Наиболее крупными реками поселения являются р. Неручь (приток р. Ока) и ее притоки, в том числе р. Жертвина и р.  Никуличь. 
Положение поселения на водоразделе обуславливает отсутствие здесь полноводных рек и преобладание малых.
Реки поселения равнинные, характеризуются умеренно-извилистыми долинами с чередованием крутых и пологих склонов, сложенных в основном глинами и суглинками. Поймы одно- и двухсторонние, с ровной, местами заболоченной поверхностью. 
Реки преимущественно снегового питания с небольшой долей грунтовых вод. Внутри года сток рек распределяется неравномерно. Для рек, протекающих по территории Богодуховского сельского поселения, характерно высокое половодье, низкая летняя и зимняя межень и повышенный сток в осенний период. 
Термический режим рек зависит от климатических условий, водности потока, направления и скорости его течения, источника питания. Ледовые явления на реках начинаются через 3-5 дней после перехода температуры воздуха через 0ºС. Средняя продолжительность ледостава 90-130 дней, наибольшая – 150-170 дней.
Подземные воды 
На ресурсах подземных вод Богодуховского сельского поселения базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение и, частично, хозяйственное водоснабжение. Значительное количество атмосферных осадков, расчлененный рельеф, преобладание в литологическом составе трещиноватых пород, относительно небольшая мощность перекрывающих отложений, отсутствие толщ водоупоров определяют благоприятные условия формирования подземных вод.
Выводы
Территория поселения обеспечена водными ресурсами как поверхностных, так и подземных вод. Она обладает достаточными ресурсами питьевых подземных вод, в основном, отвечающих по качественным показателям установленным нормативам. 
Рельеф
В геоморфологическом плане территория Свердловского района в целом и Богодуховского сельского поселения в частности располагается в средней части Среднерусской антеклизы, в центральной части Средне-Русской возвышенности. По рельефу территория поселения представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную сетью оврагов и долинами рек. 
Реки имеют преимущественно относительно узкие долины с крутым падением и глубиной вреза 120-150 м. Долины рек имеют две поймы (высокую и низкую), несколько террас. Террасы, как правило, четвертичного возраста, широко распространены не только в долинах рек, но и в крупных балках. 
 
[bookmark: _Toc307236081][bookmark: _Toc310939599]
3. СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
[bookmark: _Toc307236082][bookmark: _Toc310939600]3.1. Оценка состояния окружающей среды
Техногенную нагрузку на территории поселения создают населенные пункты, транспорт, объекты размещения отходов, предприятия. 
Состояние атмосферного воздуха 
На состояние атмосферного воздуха в поселении оказывает влияние автомобильный транспорт. Однако из-за низкой интенсивности движения загрязнение несущественно.
Состояние водных объектов
Водные ресурсы Богодуховского сельского поселения складываются из поверхностных и подземных вод. Основные характеристики поверхностных и подземных источников водоснабжения приводятся в разделе «Природные условия развития территории».
Подземные воды используются, в основном, для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поверхностные – для производственного. 
Контроль за качеством воды и донных отложений осуществляет Управление Роспотребнадзора по Орловской области. По данным многолетнего мониторинга состояние водных объектов, используемых в качестве зон рекреации (II категория) продолжает оставаться в санитарно-эпидемиологическом отношении неудовлетворительным. Так, показатель неудовлетворительного качества воды открытых водоемов по санитарно-химическим показателям выше среднеобластного. 
Сброс сточных вод в водные объекты недостаточно очищенными или без очистки является одной из главных причин неудовлетворительного состояния водных объектов. Такие сбросы происходят из-за нарушений эксплуатации очистных сооружений, превышения проектной мощности, технического старения сооружений для очистки сточных вод, в результате аварийных ситуаций или же просто отсутствия очистных сооружений. По показателю качества воды подземных источников данная территория является неблагоприятной. Показатели неудовлетворительного качества воды выше, чем в среднем по области.
Особенно остро стоит вопрос с обеспечением доброкачественной питьевой водой сельского населения: значительная часть водозаборных колонок находятся в неисправном состоянии.
Отходы производства и потребления
Обеспечение безопасного обращения с отходами производства и потребления, в первую очередь их хранения и захоронения, на сегодняшний день остается одной из важнейших экологических проблем района в целом и данного поселения в частности. 
Экологическое состояние почвенного покрова 
В настоящее время на территории поселения наблюдаются следующие  процессы деградации почвенного покрова: 
· снижение плодородия, 
· водная и ветровая эрозия почв, 
· загрязнение земель химическими веществами, 
· порча и уничтожение плодородного слоя почвы, 
· захламление земель.
Растущие овраги полностью разрушают почвенный покров и выводят из сельскохозяйственного использования значительные площади ценных земель, расчленяют территорию на мелкие участки и усложняют их конфигурацию, разрушают дороги, затрудняют использование техники и т.д.
Защита почв от эрозии является составной частью охраны окружающей среды. Поэтому первостепенной задачей при ведении сельского хозяйства следует считать почвозащитную систему земледелия, предусматривающую повсеместное внедрение комплекса противоэрозионных мероприятий, направленных на устранение или значительное ослабление эрозионной опасности или ликвидацию ее последствий и сохранению почвенного плодородия.
Агротехнические противоэрозионные мероприятия представляют собой набор различных приемов обработки почвы, позволяющих уменьшить ветровую и водную эрозию. Также для защиты почвенного покрова необходимо осуществлять посадки противоэрозионных лесонасаждений.
Важным средством повышения и восстановления плодородия эродированных земель является применение органических и минеральных удобрений.
Радиационная обстановка 
Радиационная обстановка на территории поселения в течение последних лет остается стабильной. 
В Богодуховском СП территории с более слабым загрязнением в пределах 1-5 кюри имеют значительное площадное распространение. Участков с загрязнением более 5 кюри не зафиксировано. Одной из проблем является отсутствие актуальных картографических материалов, отражающих радиоактивное загрязнение территории.
Основные тенденции динамики радиационного загрязнения:
· отмечается положительная динамика снижения уровня радиационного  фона в наиболее радиоактивно загрязненных участках;
· во многих населенных пунктах, относящихся к зонам радиоактивного загрязнения, гамма-фон практически соответствует естественному, существовавшему  до аварии;
· по уровню гамма-фона радиационную обстановку  на территории можно оценить как стабильную;
· радиационная обстановка имеет тенденцию к стабилизации; 
· превышение основных дозовых пределов в последние годы не отмечено; 
· продолжается снижение доз облучения населения, обусловленное радионуклидами, выпавшими после аварии на Чернобыльской АЭС;
· ни в одном из населенных пунктов средняя годовая эффективная доза, обусловленная чернобыльскими выпадениями, не достигает 1 мЗв;
· ведущим фактором облучения населения Богодуховского СП являются природные источники и медицинские рентгенодиагностические процедуры. 
Радиационная обстановка в поселении характеризуется как удовлетворительная и не требующая принятия специальных мер защиты населения и ограничения текущей хозяйственной деятельности на ее территории.
Радиационный фон в наиболее загрязненных участках в настоящее время приближается к доаварийным естественным значениям.
На территории поселения в зоне радиационного заражения располагаются населенные пункты Богодухово, Васильевка, Михайловка, Фроловка, Лукино, Городище, Новослободка, Спасское, Оловянниково. 
[bookmark: _Toc307236083][bookmark: _Toc310939601]3.2. Зоны с особыми условиями использования территории
Санитарно-защитные зоны
Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вокруг объектов и производств, источников воздействия на среду обитания и здоровье человека, организовывается специальная территория с особым режимом использования.
Помимо этого, санитарно-защитные зоны в соответствии с нормативами составляют:
· для кладбищ – 100 м;
· для сельскохозяйственных предприятий определяются в зависимости от типа и поголовья по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Для котельных мощностью менее 200 Гкал размеры санитарно-защитной зоны должны устанавливаться на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений. 
Данных об установлении и соблюдении режимов санитарно-защитных зон нет.
Санитарные разрывы транспортных коммуникаций
Для автомобильных дорог, гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений, а также с учетом требований СНиП 2.07.01-89*. 
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007г. № ФЗ–257 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ» вдоль автомобильных дорог общего пользования устанавливаются придорожные полосы. Границы придорожных полос установлены для дорог III – IV технической категории – 50 метров, для дорог V технической категории – 25 метров от границы полосы отвода автодороги (согласно кадастровому плану дороги).
Санитарно-защитные и охранные зоны инженерных коммуникаций
Установление величины зон негативных воздействий электромагнитных полей (в составе СЗЗ и зон ограничения застройки – ЗОЗ) в местах размещения передающих радиотехнических объектов осуществляется в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.
В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.
При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам инструментальных измерений.
В соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющих требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей, не требуется. 
Поэтому размеры санитарных разрывов (охранных зон) линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон и приведены в нижеследующей таблице.




Табл. 3.1. Размеры санитарных разрывов линий электропередачи
	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	до 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	1 - 20
	10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20



Водоохранные зоны источников поверхностных вод, прибрежные защитные полосы 
Зоны устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. 
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
· [bookmark: sub_6541]до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
· [bookmark: sub_6542]от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
· [bookmark: sub_6543]от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
[bookmark: sub_6505]Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
[bookmark: sub_6506]Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
Использование территорий осуществляется в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.
На территории водоохранных зон запрещается размещать объекты, загрязняющие озера и пр., в т.ч.: склады ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов (ГСМ), площадки для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческие комплексы и фермы, места складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбища и скотомогильники, накопители сточных вод, стоянки транспортных средств. 
В лесах водоохранных зон осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных объектов.
В соответствии с Водным Кодексом РФ на территории поселения ширина водоохранной зоны озер, водохранилищ, за исключением озер, расположенных внутри болот, или озер с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина прибрежной защитной полосы озер поселения, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.
В границах прибрежных защитных полос запрещаются:
· [bookmark: sub_65171]распашка земель;
· [bookmark: sub_65172]размещение отвалов размываемых грунтов;
· [bookmark: sub_65173]выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».
Зоны санитарной охраны устанавливаются от подземных и поверхностных источников питьевого водоснабжения. 
Данных об установленных зонах санитарной охраны нет. 
[bookmark: _Toc307236084][bookmark: _Toc310939602]3.3. Мероприятия по охране окружающей среды
Защите и охране на территории поселения подлежат воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир.
Для улучшения состояния поверхностных вод, почв, атмосферного воздуха рекомендуется проведение ряда специальных мероприятий.
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод
Необходимо:
· оборудовать все водозаборные сооружения аппаратурой для учета забираемых вод;
· обеспечить современными очистными сооружениями источники бытовых сточных вод;
· ограничить бурение скважин на воду в черте населённых пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;
· затампонировать бесхозные скважины.
· создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов там, где эти зоны отсутствуют, и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов.
Мероприятия по охране атмосферного воздуха
Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер и обеспечить ими все промышленные и сельскохозяйственные предприятия.
Мероприятия по охране почв
Мероприятия по охране почв должны включать:
· специальные агротехнические мероприятия для предотвращения развития эрозионных процессов сельскохозяйственных земель,
· рекультивацию нарушенных земель, уничтожение химикатов, запрещенных к использованию и с истекшим сроком годности.
Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления:
· оборудовать специальные площадки для складирования отходов сельскохозяйственных предприятий;
· рассмотреть возможность организации селективного сбора отходов;
· разработать схему санитарной очистки поселения.
Для улучшения общего состояния окружающей среды поселения необходимо:
· обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;
· обеспечить проведение государственной экологической экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;
· организовать работу по экологическому образованию и воспитанию населения.




[bookmark: _Toc310939603]4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
[bookmark: _Toc310939604]4.1 Численность населения
Общая численность постоянного населения Богодуховского сельского поселения составляет 1022 человека на 2010 г. На протяжении большинства лет в период с 2003 по 2010 гг. численность населения сокращалась. Всего за этот период оно сократилось примерно на 10-11%.
Рис 4.1 Динамика численности населения Богодуховского сельского поселения в сравнении с Орловской областью и Свердловским районом

Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения и территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области

Таблица 4.2 Численность населения Богодуховского сельского поселения
	год
	численность населения
	изменение численности населения, человек
	% к предыдущему году

	2003
	1141
	-
	-

	2004
	1119
	-22
	98,1

	2005
	1039
	-80
	92,9

	2006
	1049
	10
	101,0

	2007
	1045
	-4
	99,6

	2008
	1069
	24
	102,3

	2009
	1048
	-21
	98,0

	2010
	1022
	-26
	97,5

	2010/2003,%
	89,6


   Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
[bookmark: _Toc310939605]4.2 Структура населения
Население Богодуховского СП имеет достаточно сбалансированную возрастную структуру. Доля населения моложе трудоспособного возраста составляет 10-15%, примерно столько же, сколько население старше трудоспособного возраста (2010 год). Доля населения в трудоспособном возрасте составляет на протяжении последних 5 лет 65-70%.
Рис. 4.3 Возрастная структура Богодуховского сельского поселения

Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
Сложившаяся возрастная структура населения Богодуховского СП позволяет говорить о низкой демографической нагрузке – на 1000 человек в трудоспособном возрасте приходится 430-450 человек нетрудоспособного возраста.
[bookmark: _Toc310939606]4.3 Естественное движение населения
На протяжении последних 8 лет на территории Богодуховского сельского поселения отмечается стабильный отрицательный естественный прирост. Среднее значение за этот период составляет примерно -14 промилле. Это обуславливается с одной стороны высокой смертностью населения, которая почти во все годы превышает 20 промилле, а в отдельные – 30 промилле. С другой стороны это связано с низкой рождаемостью. Значение этого показателя не превышает в большинство лет 10 промилле.


Рис. 4.4 Естественное движение населения Богодуховского сельского поселения

Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
[bookmark: _Toc310939607]4.4 Механическое движение населения
Миграционные процессы на территории Богодуховского сельского поселения способствуют меньшему сокращению населения, частично компенсируя естественную убыль. При этом отмечается сокращение оттока и увеличение притока населения на территории Богодуховского сельского поселения. В период 2008-2010 гг. коэффициент миграционного прироста достиг примерно 15 промилле. В целом за период с 2003 по 2010гг. на территорию поселения прибыло 275 человек, а выбыло 196 человек; миграционный прирост составил 79 человек.
Рис. 4.5 Механическое движение населения Богодуховского сельского поселения

Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
[bookmark: _Toc310939608]4.5 Занятость населения
Численность занятого населения Богодуховского СП составляет 578 человек (2010г., по данным администрации Богодуховского сельского поселения). В последние годы отмечается рост числа занятых примерно на 60 человек в период 2006-2010гг. Доля занятого населения от общей численности составляет примерно 56-57% (2010г., по данным администрации Богодуховского сельского поселения). За последние 5 лет значение этого показателя выросло примерно на 7%. 
 Для занятости в Богодуховском сельском поселении ключевую роль играет сельское хозяйство, в котором занято более 500 человек или 88% от всего числа занятого населения (2010г., по данным администрации Богодуховского сельского поселения).
В непроизводственной сфере занято 67 человек, из которых 38 в сфере обслуживания (главным образом розничная торговля).
Рис 4.6 Структура занятости населения Богодуховского сельского поселения

Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
[bookmark: _Toc310939609]4.6 Прогнозный расчет численности населения
Демографический прогноз является неотъемлемой частью комплексных экономических и социальных прогнозов развития территории и имеет чрезвычайно важное значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Демографический прогноз позволяет дать оценку основных параметров развития населения региона на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
На территории Богодуховского сельского поселения, как и на территории Свердловского района в целом, наблюдается относительно высокий уровень естественной убыли населения, что связано с низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Однако, как и в большинстве сельских поселений Свердловского района, в Богодуховском сельском поселении в последние годы наблюдается миграционный приток населения.
Для развития тенденций рождаемости необходимо полностью обеспечить население качественным образованием (детские сады, школы) и медицинским обслуживанием (педиатрия, терапия, женская консультация).
Ключевой задачей развития территории становится формирование благоприятной среды жизнедеятельности постоянного населения и повышение миграционной привлекательности территорий. Для оценки перспектив изменения численности населения и трансформации системы расселения в различных условиях современного режима естественного и механического движения населения был выполнен демографический прогноз. 
Имеющиеся демографические характеристики позволяют оценить перспективную численность населения Богодуховского сельского поселения. Исходя из среднегодового показателя динамики численности и естественного движения населения Богодуховского сельского поселения за предшествующий период, было разработано три варианта демографического прогноза (условно – «инерционный», «стабилизационный» и «инновационный») на 1 очередь (2017 г.), расчетный срок (2027 г.) и долгосрочную перспективу (2037 г.) реализации Проекта. 
В основу расчетов были положены демографические показатели мониторинга численности населения, предоставленные Администрацией сельского поселения. 
В прогнозе численности населения по инерционному варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· уменьшение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· увеличение показателя суммарного коэффициента смертности;
· уменьшение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 960 чел., или на 62 чел. (на 6,1%) меньше; 
· к 2027 г. – 891 чел., или на 131 чел. (на 12,8%) меньше;
· к 2037 г. – 849 чел., или на 173 чел. (на 16,9 %) меньше. 
В прогнозе численности населения по стабилизационному варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· сохранение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· сохранение показателя суммарного коэффициента смертности;
· сохранение сложившейся тенденции миграционного притока.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 968 чел., или на 54 чел. (на 5,3%) меньше; 
· к 2027 г. – 917 чел., или на 105 чел. (на 10,3%) меньше;
· к 2037 г. – 897 чел., или на 125 чел. (на 12,2%) меньше. 
В прогнозе численности населения по инновационному варианту развития территории Богодуховского сельского поселения заложены следующие тенденции демографических характеристик:
· увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости;
· уменьшение показателя суммарного коэффициента смертности;
· увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, а также улучшение качества жизни населения;
· увеличение  миграционного притока населения;
· уменьшение показателей детской смертности, что будет связано с улучшением медицинского обслуживания населения;
· увеличение доли населения в репродуктивном возрасте.
Данный вариант будет иметь следующие прогнозные показатели:
· к 2017 г. – 1007 чел., или на 15 чел. (на 1,5%) меньше; 
· к 2027 г. – 992 чел., или на 30 чел. (на 2,9%) меньше;
· к 2037 г. – 987 чел., или на 35 чел. (на 3,4%) меньше. 
Таким образом, каждый из вариантов указывает на вероятную убыль численности населения поселения, однако для разработки проектных решений в составе Проекта в качестве основного выбран прогноз численности населения по инновационному варианту.


[bookmark: _Toc310939610]5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Здравоохранение
На территории Богодуховского сельского поселения здравоохранение представлено ФАПами на территории  с. Богодухово и д. Городище. Объекты находятся в зданиях возрастом более 35 лет. ФАП в деревне Городище обеспечен лишь электричеством и телекоммуникациями.
Образование
Образование на территории Богодуховского сельского поселения представлено средней школой и дошкольной группой в селе Богодухово. Оба объекта находятся в достаточно хорошем состоянии (в школе в 2003 году был проведен капитальный ремонт) и обеспечены практически всей инженерной инфраструктурой.
Культура
Учреждения культуры на территории Богодуховского сельского поселения представлены сельскими домами культуры и библиотеками в с. Богодухово и д. Городище. Все объекты находятся в старых постройках,  требующих ремонта (библиотека в с. Богодухово находится в здании 1900 года).
Спорт
На территории Богодуховского сельского поселения находится 1 спортзал при школе в с. Богодухово. Зал построен в 2003г. и обеспечен всей инженерной инфраструктурой.
Проектные предложения
Здравоохранение
· оказание содействия в исполнении программ по охране здоровья граждан, принятых на Федеральном, региональном, муниципальном уровнях;
· приоритетное решение вопросов охраны здоровья, снижение смертности населения в трудоспособном возрасте;
· обеспечение населения информацией об объемах бесплатной медицинской помощи, а также платной медицинской помощи;
· проведение санитарно-просветительских мероприятий;
· пропаганда здорового образа жизни и формирование личной ответственности за состояние своего здоровья.
Образование
· сохранение и улучшение действующей школы и детского сада;
· координация действий учреждений народного образования по организации летнего отдыха детей;
· привлечение на работу молодых педагогов;
· укрепление материальной базы образовательных учреждений;
· использование информационных технологий в процессе обучения;
· согласно СТП Свердловского района в д. Городище предполагается строительство начальной школы с дошкольной группой.
Культура
· совершенствование организации свободного времени населения, в том числе детей и подростков, обращая особое внимание на организацию досуга молодежи;
· максимальное использование имеющейся сети учреждений культуры для организации содержательного досуга с учетом интересов и потребностей жителей, проживающих на территории муниципального образования.


[bookmark: _Toc310939611]6. ЖИЛОЙ ФОНД И ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Жилой фонд Богодуховского сельского поселения представлен, главным образом, одноэтажными частными постройками из дерева, кирпича и других материалов. 
Жилой фонд Богодуховского сельского поселения характеризуется достаточно плохой обеспеченностью инженерной инфраструктурой. Полностью обеспечен жилой фонд поселения только электричеством. Горячее водоснабжение и теплоснабжение отсутствует во всех населенных пунктах. Холодным водоснабжением практически полностью обеспечены село Богодухово, деревни Алисово, Васильевка, Волниково, Городище и Михайловка. В остальных населенных пунктах оно отсутствует. Централизованное газоснабжение есть только в с. Богодухово (88,%), д. Васильевка (44%), д. Городище (56%). Канализация есть в деревнях Городище (49%) и Васильевка (29%).
Ветхого фонда на территории поселения практически нет.
Проектные предложения
· использование участков, резервируемых для ИЖС, под жилищное строительства;
· реконструкция ветхого и аварийного жилого фонда. 


[bookmark: _Toc310939612]7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА 
[bookmark: _Toc310939613]7.1 Сельское хозяйство
Сельское хозяйство является основой экономики Богодуховского сельского поселения. На его территории расположено 8 сельскохозяйственных предприятий. Основная часть предприятий располагается в д. Городище (4 предприятия) и с. Богодухово (2 предприятия). Кроме того, существует производство в деревне Васильевка. Наиболее крупное предприятие – СПК «Ленинский», на котором занято около 100 человек. На остальных предприятиях занято от 2 до 12 человек.
[bookmark: _Toc310939614]7.2 Промышленность
На территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют промышленные предприятия.
[bookmark: _Toc310939615]7.3 Торговля и общественное питание
Торговля на территории Богодуховского сельского поселения представлена магазинами РАЙПО в с. Богодухово, д. Городище, д. Васильевка, а так же частными магазинами в с. Богодухово и д. Городище. На этих объектах занято менее 10 человек.
Предприятия общественного питания представлены столовой при СПК «Ленинский».
Проектные предложения
Для развития экономики поселения в первую очередь необходимо создание условий для развития АПК. Для этого нужно создать условия, способствующие привлечению как непосредственно сельскохозяйственных производств, так и  производств, связанных с сельским хозяйством – сервисные производства (ремонт и обслуживание техники, элеваторов и т.д.); предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию. Преимуществом поселения является наличие необходимых инженерных сетей для производств, удовлетворительное качество дорог. В качестве мероприятий предлагается:
· создание условий для развития малого и среднего бизнеса;
· снижение местных налогов (учитывая возможности бюджета поселения);
· принятие участия в областных и районных программах, направленных на развитие АПК. 
[bookmark: _Toc310939616]8. ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ
Транспортная инфраструктура Богодуховского сельского поселения представлена автомобильным транспортом. 
Автомобильное сообщение представлено дорогами федерального и  межмуниципального значения. 
По территории поселения проходит федеральная дорога Орел – Тамбов.
Перечень автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и муниципального значения Богодуховского сельского поселения приведен в таблице 8.1.
Таблица 8.1 Дороги межмуниципального и муниципального значения на территории Богодуховского сельского поселения
	№ п/п
	Автомобильные дороги, проходящие по территории Богодуховского сельского поселения
	Полное протяжение дороги, км
	Протяжение дороги в границах поселения, км
	Ширина полосы отвода
	Категория дорог

	
	
	
	
	вне населенных пунктов
	в населенных пунктах
	

	1.
	д. Разбегаевка - д. Васильевка
	11,95
	3,5
	13
	8
	V

	3.
	д. Васильевка - д.  Городище
	9.5
	9.5
	13
	8
	V

	4.
	с. Богодухово — д. Васильевка (асальт)
	
	4.0
	
	
	

	5.
	с. Богодухово – д. Ваильевка (грунт) 
	
	6.0
	
	
	

	6.
	с. Богодухово – 
д.Алисово (грунт)
	
	4.0
	
	
	

	7.
	с. Богодухово – д. Городище (грунт) 
	
	17.0
	
	
	

	8.
	с. Богодухово – д. Заря (грунт)
	
	23.0
	
	
	

	9. 
	с. Богодухово – д. Лукино (грунт)
	
	11.0
	
	
	

	10.
	с. Богодухово – д. Михайловка (грунт)
	
	9.0
	
	
	

	11.
	с. Богодухово – д. Новослободка (грунт)
	
	19.0
	
	
	

	12.
	с. Богодухово – д. Спасское (грунт)
	
	18.0
	
	
	

	13.
	с. Богодухово – д. Фроловка (грунт)
	
	7.0
	
	
	

	13.
	д. Васильевка – д. Степановка (грунт) 
	
	0.65
	
	
	

	
	Итого: 
	
	138.0
	
	
	

	14.
	с. Богодухово (бет)
	
	13.0
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	151.0
	
	
	



Автобусное сообщение на территории поселения осуществляется  филиалом Глазуновского ОАО «ПТК», по маршруту Змиевка – Богодухово, Змиевка – Городище. 
Проектные предложения
Руководствуясь существующим состоянием транспортной инфраструктуры поселения, предлагается проведение следующих мероприятий:
· реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;
· усовершенствование дорожного покрытия подъездов к населенным пунктам;
· необходимо благоустроить местную автодорогу, которая соединяет д. Васильевку, с. Богодухово – д. Городище и д. Спасское  Богодуховского сельского поселения, которая проходит с запада от р. Неручь.
[bookmark: _Toc310939617]

9. ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
Водоснабжение
В Богодуховском сельском поселении для хозяйственно-питьевого водоснабжения в населенных пунктах используют существующие скважины. Для горячего водоснабжения в домах и квартирах используются индивидуальные водонагреватели типа АГВ.
Водоотведение
Централизованные канализационные системы на территории Богодуховского сельского поселения отсутствуют. 
Электроснабжение
Электроснабжение поселения осуществляется путем подачи электроэнергии через линии электропередач ВЛ-35 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-04 кВ, трансформаторные подстанции ТП 10/04 кВ.
Газоснабжение
По территории Богодуховского сельского поселения проходит межпоселковый газопровод, однако поселение газифицировано не полностью. 
Теплоснабжение
Централизованное теплоснабжение на территории Богодуховского сельского поселения отсутствует.
Связь
Основным видом связи в поселении является телефонная связь. Проводную телефонную связь обеспечивают АТС.
Услуги мобильной связи на территории поселения предоставляют операторы сотовой связи МТС, Билайн, Мегафон.
Услуги почтовой связи на территории поселения оказывает ФГУП «Почта России».
Развитие почтовой связи должно быть связано с дальнейшим расширением услуг связи, как в области расширения собственно почтовых услуг, так и в области разнообразия финансовых услуг, доступа в сеть Интернет, услуг эспресс-доставки.
Проектные предложения
Водоснабжение
Для обеспечения населения водой проектом предлагается обустройство существующих и дополнительных скважин, а также прокладка водопроводов по основным улицам населенных пунктов.
Водоотведение
Необходимо обеспечить населенные пункты поселения локальными очистными сооружениями.
Электроснабжение
Для обеспечения надежности и устойчивости энергосистемы поселения необходимо проведение мероприятий по снижению потерь электроэнергии, таких как: 
· замена проводов на перегруженных ВЛ 6-10 кВ и ниже;
· замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям;
· замена перегруженных и недогруженных трансформаторов на подстанциях 10 кВ и ниже;
· реконструкция сетевого оборудования с большим процентом износа.
Газоснабжение
Проектом предлагается газификация всех населенных пунктов поселения.
Теплоснабжение
Проектом предлагается замена устаревшего и отслужившего свой срок оборудования, установка современных индивидуальных отопительных котлов.
Связь
Проектом предлагается:
· организация пунктов коллективного доступа к сети Интернет на базе почтовых отделений в населенных пунктах;
· обеспечение на расчетный срок потребности в телефонных номерах;
· развитие волоконно-оптических линий связи;
· обеспечение максимальной доступности для населения социально значимого пакета телерадиопрограмм федерального и регионального уровней.


[bookmark: _Toc310939618]10. РЕКРЕАЦИЯ. ОБЪЕКТЫ ПРИРОДНОГО И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В настоящий момент объектов для постоянного отдыха в поселении нет. Наиболее благоприятными территориями для организации отдыха жителей поселения являются берега водоемов. 
Рекреационная зона состоит из:
· зоны природного ландшафта – представлены существующими пойменными территориями р. Неручь и ее притоков; 
· озеленения общего пользования – представлены садами и зелеными насаждениями;
· озеленения ограниченного пользования – представлены на участках школы, детского сада  и т.д.
Особо охраняемые природные территории в поселении отсутствуют.  
На территории поселения находится несколько объектов культурного наследия – церковь в деревне Васильевка, барская в селе Богодухово, братские могилы в Богодухово и Лукино. Все объекты требуют капитального ремонта.
Проектные предложения
В настоящий момент рекомендуется иметь площадь озелененных территорий общего пользования 12 м²/чел. x 1022 = 1,2 га (СниП 2.07.01-89).
В дальнейшем возможно использование территории поселения в качестве территории кратковременного отдыха с возможным созданием специально оборудованных площадок для пикников и спортивных игр. Помимо этого, водные объекты поселения могут быть использованы для пляжного отдыха.


[bookmark: _Toc310939619]11. РАССЕЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАИЦЯ ТЕРРИТОРИИ
[bookmark: _Toc310939620]11.1 Существующая система расселения и планировочная организация территории
Поселенческую сеть Богодуховского СП формируют сельские населенные пункты с населением:
· Более 500 человек – 1 населенный пункт (с. Богодухово);
· От 150 до 250 – 2 населенных пункта (с. Городище, д. Васильевка);
· От 10 до 25 человек – 3 населенных пункта;
· Менее 10 человек – 6 населенных пунктов.
Средняя людность населенных пунктов составляет 85 человек. Таким образом, можно сказать, что поселенческая сеть Богодуховского сельского поселения является мелкоселенной. Население муниципалитета очень сильно сконцентрировано в крупнейших населенных пунктах – в центре поселения – 54% населения, в трех крупнейших населенных пунктах – почти 92%. За последние 8 лет концентрация населения в этих населенных пунктах выросла на 10%.
Таблица 11.1 Матрица переходов населенных пунктов Богодуховского сельского поселения
	2003
	Людность, человек
	Количество населенных пунктов, штук
	2010

	
	
	
	 от 1 до 10
	от 10 до 50
	от 150 до 300
	более 500

	
	 от 1 до 10
	4
	4
	 
	 
	 

	
	от 10 до 50
	5
	2
	3
	 
	 

	
	от 150 до 300
	2
	 
	 
	2
	 

	
	более 500
	1
	 
	 
	 
	1


Составлено по данным администрации Богодуховского сельского поселения
Из матрицы переходов видно, что людность большинства населенных пунктов изменилась незначительно. Изменения произошли только в группе населенных пунктов с людностью 10-50 человек, в двух из которых численность населения значительно сократилась.
При анализе карты видно, что главной осью расселения в Богодуховском СП является река Неручь. Вдоль нее расположены все населенные пункты, кроме деревень Заря и Михайловка, и проживает 99% населения.
Существующая транспортно-планировочная структура территории Богодуховского сельского поселения представлена местной сетью, в основном полевыми дорогами. С сельскими населенными пунктами сопредельных сельских поселений Богодуховское соединено автодорогами: 
· от дороги с. Новопетровское – д. Алисово  – 8 км;
· от автодороги с. Новопетровское - д.Никуличи до д. Городище – 7км, в средней части локальной линейного системы расселения Богодуховского СП.
Целостной транспортной связи населенные пункты Богодуховского сельского поселения не имеют.
В южной части поселения, через д. Васильевка проходит трасса федеральной автодороги Орел – Тамбов.
Формирование планировочной структуры с. Богодухово связано, прежде всего, с его местом положения на территории поселения, сложившимся природным каркасом, транспортно-инженерной инфраструктурой, улично-дорожной сетью, размещением жилой застройки, производственных и социально-культурных объектов на территории населенного пункта. 
Планировочная структура населенного пункта образована следующими элементами. 
· Улично-дорожная сеть. Включает в себя основные оси улично-дорожной сети и проезды. 
· Селитебная территория представлена в основном индивидуальной жилой застройкой с приусадебными участками.
· Общественно-деловой центр с набором социальных учреждений сформирован преимущественно в северной части населенного пункта.
· Территории объектов производственного и коммунально-складского назначения – в юго-западной и северо-восточной частях населенного пункта.
· Территория специального назначения – кладбище расположено в северо-восточной части населенного пункта.
[bookmark: _Toc310939621]11.2 Проектная планировочная организация территории
Перспективное планировочное решение генерального плана сельского поселения направлено на совершенствование территориальной организации Богодуховского сельского поселения.
В развитии планировочной организации территории поселения учитывается местоположение и особенности территориального развития населённых пунктов. 
В соответствии с договоренностью с Отделом архитектуры администрации Свердловского района ООО «СВГМ-ПРОЕКТ» дает предложения по размещению резервных площадок для перспективного строительства, преимущественно под ИЖС.
[bookmark: _Toc310939622]В с. Богодухово намечаются три площадки – 1) к северо-западу от существующей застройки – 9 га; 2) к северной части существующей застройки – 7 га; 3) к северо-востоку от существующей застройки, севернее автодороги Богодухово – Михайловка – Грязное 5,4 га. 
В  д. Лукино одна площадка - к северу от пересечения автодороги со стороны д. Плоты и автодороги с. Богодухово - д. Городище на восточном берегу р. Неручь – 8 га.
В  д. Городище одна площадка - к северо-западу от существующей жилой застройки 22 га.
В д. Заря одна площадка – к западу от существующей застройки – 10,5 га.
В д. Михайловка одна площадка – южнее существующей застройки – 10,2 га.
В д. Спасское одна площадка - к западу от жилой застройки – 6 га.
По Богодуховскому сельскому поселению намечается резервирование восьми площадок общей площадью 78,1 га.
12. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Территориальное планирование Богодуховского сельского поселения в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предлагается деление территории на функциональные зоны по видам использования территории.
Функциональное зонирование в данном проекте предполагает выделение следующих зон функционального использования:
· Жилая зона;
· Зоны перспективной застройки;
· Общественно-деловая зона;
· Производственная и коммунально-складская зона;
· Зоны сельскохозяйственного назначения;
· Зоны специального назначения;
· Зоны с особыми условиями использования;
· Зона транспорта; 
· Зона инженерных сетей и сооружений
Жилая зона. Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включены зона жилой застройки, улично-дорожная сеть. Зона жилой застройки представлена в основном индивидуальными жилыми домами с огородно-садовыми участками.
Зоны перспективной застройки
В зоны перспективной застройки входят территории, зарезервированные в качестве площадок для ИЖС. Зоны располагаются в наиболее крупных населенных пунктах поселения (Богодухово, Городище и др.). Полный список резервируемых территорий приведен в разделе 11.2 «Проектная планировочная организация территории». 
Общественно-деловая зона
Зона обслуживания населения выделена для удовлетворения повседневных и эпизодических потребностей населения в объектах административного, образовательного, культурно-бытового, социального, финансового, делового, спортивного назначения, иной общественно-деловой деятельности. Зоны общественно-делового назначения формируются в населенных пунктах Богодухово, Городище. В основном на территориях зон размещены объекты социальной инфраструктуры.
Производственная и коммунально-складская зона 
Зоны данного типа располагаются в населенных пунктах Васильевка, Богодухово, Лукино, Городище, Новослободка. В основном на территориях данного типа располагаются сельскохозяйственные предприятия и предприятия ЖКХ.
Зона сельскохозяйственного назначения 
Зона выделена для сохранения сельскохозяйственных угодий, необходимых для нужд населения и развития сельского хозяйства. В сельскохозяйственную зону входят: пашни, пастбища, сенокосы, многолетние насаждения, лесополосы.
Зоны специального назначения включают в себя территории кладбищ и скотомогильников. 
Кладбища расположены в населенных пунктах Васильевка, Богодухово, Городище; к юго-востоку от населенного пункта Заря.
Скотомогильники находятся к востоку от населенного пункта Богодухово, к юго-востоку от населенного пункта Заря, к северо-западу от населенного пункта Новослободка.
Зоны с особыми условиями использования территории 
Зона состоит из:
· Памятников архитектуры и градостроительства;
· Памятников истории;
· Санитарно-защитных зон (ССЗ).
Памятники истории представлены братскими могилами. (Подробнее см. раздел 11 «Рекреация. Объекты природного и культурного наследия»).
Санитарно-защитные зоны на территории поселения включают:
· ССЗ от объектов производственного и коммунально-складского назнчения;
· ССЗ от кладбищ;
· ССЗ от скотомогильников;
· Водоохранные зоны;
· Охранные зоны от ЛЭП;
· Санитарный разрыв от газопровода.
см. раздел 3.2 «Зоны с особыми условиями использования».
В зону транспорта входит зона автомобильного транспорта.
В зону инженерных сетей и сооружений входят: 
· Межпоселковый газопровод; 
· ГРП; 
· ЛЭП; 
· Трансформаторные подстанции; 
· Скважины.
Точное расположение и границы зон отображены на схеме «Функциональное зонирование территории»

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
	Зоны с особыми условиями использования территории 
	Режимы и регламенты средопользования

	Особо охраняемые природные территории и объекты - памятники природы 
	В пределах этих территорий запрещается деятельность, не связанная с сохранением и изучением природных комплексов и противоречащая их целевому назначению.
На этих территориях, в соответствии с законодательством, устанавливается режим особой охраны.
Обязательность установления во всех возможных случаях на участках земли и водного пространства, прилегающего к паркам, памятникам природы, охранных зон с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. Запрещается любое строительство, прокладка дорог, загрязнение почвенно-растительного покрова, действие, способное привести к эрозии почв.
Допустимыми видами использования территории ООПТ является их использование для эколого-просветительных и частично рекреационных мероприятий.

	Территории и объекты культурного наследия (исторические, городские и сельские поселения), объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)
	Обязательность установления для комплексов и памятников защитных зон (заповедной, охранной, регулирования застройки), правовой режим которых регулируется законодательством Российской Федерации.
Градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия и всех исторически ценных градоформирующих объектов данного поселения.
В пределах этих территорий устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением проведения специальных мер по сохранению и регенерации историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Устанавливаемые границы зон регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия необходимы для сохранения или восстановления характера исторической планировки, пространственной структуры, своеобразия архитектурного облика, для обеспечения и градостроительного единства нового строительства с исторически сложившейся средой.
Необходимо дифференцировать режимы охраны земель и объектов историко-культурного значения по трем направлениям: консервационному (сохраняющему), резервационному (предупреждающему) и ресурсному (ограничительного использования).
Установление регламентов пользования в соответствии с категорией охраны (музейно-заповедной, профилактической, восстановительно-реабилитационной, регулятивной и комплексной) и в зависимости от значимости (общефедеральной, национально-региональной и социокультурной).
Необходимо установление и соблюдение охранных зон, зон восприятия памятников.
Приоритетное использование с туристическими целями под гостинично-туристские комплексы.
Использование при всех видах собственности допускается без нарушения исторической ценности памятников, с реставрацией под строгим контролем соответствующих государственных органов.

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.
Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных, транзитных, транспортных и инженерных линейных коммуникаций.
Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.
В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.
Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.
Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. 

	Транспортные коммуникации с полосами отвода и защитными зонами (территории коридоров транспортных и линейных инженерных коммуникаций - трассы и их защитные зоны).
	Запрет на землях транспорта всех видов строительства, не связанных с развитием, эксплуатацией, обслуживанием транспортных сооружений и коммуникаций.
Запрет трассировки через территорию поселений новых магистральных транзитных транспортных и инженерных линейных коммуникаций.
Необходимость обоснования и экономико-градостроительной оценки условий выноса транзитных и инженерных коммуникаций в районах сложившейся застройки.
Охранные зоны могут устанавливаться на территориях, примыкающих к землям транспорта, в целях обеспечения нормальной эксплуатации транспортных коммуникаций и сооружений.
В охранных зонах вводятся особые условия землепользования, обязательные для всех землепользователей.
Строительными нормами и правилами определяются санитарно-защитные зоны от транспортных коммуникаций, учитываемые при планировке и застройке поселений.
Обязательность строительства автомобильных обходов поселений для выноса транзитных потоков. 

	Территории нормативных санитарно-защитных зон от коммунальных объектов (очистных сооружений, канализации, свалок, кладбищ)
	Запрет на размещение всех видов строительных объектов, кроме пожарных депо, гаражей, непродовольственных складов.
Обязательная организация поверхностного стока и озеленения территории зоны.

	Территории санитарно-защитных зон от промышленных, коммунально-складских и агропромышленных объектов

	Запрет на размещение жилищного строительства, учебных, лечебных, рекреационных, спортивных сооружений, садоводческих товариществ, личных подсобных хозяйств, теплиц, предприятий пищевой промышленности.
Запрет на размещение новых и расширение действующих промышленных предприятий.

	Водоохранные зоны водотоков и водоемов






	Запрет на размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод, стоянок транспортных средств.
Проведение строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и др. работ выполняется только по согласованию с уполномоченными органами.
В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.
Запрет на размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство в пределах прибрежных защитных полос.
Обязательное поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос.    

	Площади залегания полезных ископаемых


	Не допускается размещение промышленного и гражданского строительства на площадях залегания всех полезных ископаемых до их полной отработки. Не подлежат застройке площади месторождений полезных ископаемых, не вовлеченных и не вовлекаемых в эксплуатацию. 

	Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводных сооружений хозяйственно-питьевого назначения
	Не допускается размещение в зоне санитарной охраны строительных объектов, не имеющих непосредственного отношения к строительству, эксплуатации и реконструкции водопроводных сооружений и все виды хозяйственной деятельности в первом поясе охраны водоисточников.




[bookmark: _Toc310939623]13. ТЕРРИТОРИИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗНИКНОВЕНИЮ РИСКОВ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Чрезвычайные ситуации на территории Богодуховского сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.
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Град. Статистика показывает, что в среднем за год  отмечается около 2х дней с градом, но ни в одном из месяцев град не бывает ежегодно. Наибольшее число дней с градом приходится на май-июнь. Наибольшая повторяемость выпадения града (38%) приходится на интервал времени от 13 до 15 часов. Продолжительность выпадения града не значительна. В 80% случаях она составляет от нескольких минут до четверти часа. В зависимости от времени пребывания градин в воздухе и расстояния до земли их размеры могут быть от долей мм до нескольких см.
Гололед. Число дней с гололедом составляет в среднем 24 дня в год. Наиболее часто гололедные явления наблюдаются с ноября по март включительно.
Метели. В среднем за год бывает 45 дней с метелями,  а наибольшее их количество – 84 дня. Больше всего метелей приходится на январь-февраль (10-12 дней). Метели возможны при любых направлениях ветра, но наиболее  характерны при восточных и юго-восточных ветрах.
Туманы. На протяжении года  наблюдается в среднем  40-60 дней с туманами (с максимальным числом дней – 90). Наибольшее число дней с туманами за месяц – 18-23, приходится на холодный период, с октября по март, наименьшее – 1-5 дней в месяц на теплый период, с апреля по сентябрь.
Сильный дождь (ливень) и сильный снегопад. В среднем за год территория получает 550 мм влаги. Для территории типично слабое увлажнение зимой, увеличение осадков к весне, максимум их наблюдается в начале или середине лета, уменьшение - к концу лета, и затем слабый подъем осенью. Особенно сильны осадки в июне и июле.
Наиболее часто осадки выпадают в количестве от 1 до 5 мм в сутки. 90% дождей и снегопадов дают слои осадков менее 10 мм. Дожди с суммой осадков за дождь свыше 20 мм наблюдаются в среднем не более 3-5 раз в год, в основном, в середине лета. Дожди, выпадающие в теплый период (апрель-октябрь), коротки, и около половины из них продолжаются менее часа. 
В среднем наблюдается от 1-2 до 5-8 ливней за сезон. Ливни считаются особо опасными, если в течение 1 часа выпадает 30 мм осадков и более. 
В зависимости от погодных условий, дата появления снежного покрова колеблется в значительных пределах. В среднем первый снег выпадает в первой декаде ноября. Обычно он лежит недолго, стаивая под влиянием оттепелей.
Постоянный снежный покров чаще всего устанавливается в первой половине декабря. Зима  продолжительная, снежный покров лежит в среднем 118-133 дня. Нарастание снежного покрова, прерываемое оттепелями, происходит обычно до третьей декады февраля, иногда достигая максимальных значений высоты к началу марта. Всю зиму продолжаются частые снегопады, при которых средний прирост снежного покрова за сутки равен 10 см. Величина наибольшего прироста снега за сутки достигает 26 см. 
Сильный мороз и сильная жара. Анализ условий теплообеспеченности показал, что при многолетней среднегодовой температуре 4,9°С, самая низкая температура наблюдается в январе, наиболее высокая в - июле. Средняя температура января - -9 - -10°С. Средняя температура июля - +18 - +19°С. 
В зимний период морозные дни составляют 80%, дней с оттепелью - около 20% от продолжительности  периода.  Дни  с  сильными  морозами  с  температурой  ниже – 30°С отмечаются в декабре-марте. 
Тем не менее, зимний абсолютный минимум температуры воздуха может опускаться до –  40 –  44°С.
Средняя суточная температура воздуха в летний период держится в пределах +15 - +20○С. Дни с температурой выше +30°С бывают редко. Летние максимумы температуры достигают +37 - +39○С.
Ураганы, шквалы. Среднегодовая  скорость ветра в защищенных местах  (в населенных пунктах, на лесных полянах, в понижениях рельефа) составляет 3 - 3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3 - 5,2 м/с на более открытых местах.
Наибольшие средние месячные скорости ветра наблюдаются в зимние месяцы и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года  наблюдаются слабые ветры (до 5 м/с). Их повторяемость составляет летом – 40%, зимой – 35%.
С увеличением скоростей резко уменьшается повторяемость ветров. Повторяемость сильных ветров, т.е. ветров, скорость которых достигает 15 м/с и более, не велика: от 2-5 дней в защищенных местах, до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.
Ураганные ветры со скоростью 30 м/с и более наблюдаются на территории не чаще одного раза в 5-10 лет и проходят узким коридором шириной от сотен метров до нескольких километров.
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На территории Богодуховского сельского поселения чрезвычайные ситуации техногенного характера могут быть связаны с транспортом, объектами жизнеобеспечения.
Опасности на транспорте
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте являются:
· износ основных фондов, в первую очередь, автобусов, грузового транспорта;
· состояние автомобильных дорог;
· природно-климатические условия;
· отсутствие освещения;
· несоблюдение правил дорожного движения.
Опасности на объектах ЖКХ
Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства, показал, что из-за физического износа наибольшую опасность могут представлять следующие объекты:
· электроподстанции поселения, а также ЛЭП;
· объекты водоснабжения.
В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются:
· короткие замыкания;
· механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.
На высоковольтных трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах возможно возгорание трансформаторов с выбросом масла и повреждение коммутационных аппаратов.
В поселении маловероятно возникновение аварии на объектах ЖКХ.
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В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:
· мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
· рациональное размещение производительных сил по территории поселения с учетом природной и техногенной безопасности;
· предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;
· предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;
· разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;
· подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;
· декларирование промышленной безопасности;
· лицензирование деятельности опасных производственных объектов;
· страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;
· проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;
· государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;
· информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;
· подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
В техногенной сфере работа по предупреждению аварий ведется на конкретных объектах и производствах. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий. В качестве таких мер могут быть названы: совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического оборудования и эксплуатационной надежности систем, своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий, использование квалифицированного персонала, создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической диагностики, безаварийной остановки производства, локализации и подавления аварийных ситуаций и многое другое. Работу по предотвращению аварий должны вести соответствующие технологические службы предприятий, их подразделения по технике безопасности.
Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут. 
В удаленных населенных пунктах с малой численностью населения, оказывающихся за двадцатиминутным временным радиусом выезда, проектом предлагается организация добровольных пожарных дружин и снабжение их необходимыми техническими средствами тушения пожаров.
Во всех населенных пунктах поселения на искусственных и естественных водоемах предлагается организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
В соответствии со статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:
· противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;
· создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;
· мониторинг пожарной опасности в лесах;
· разработка планов тушения лесных пожаров;
· тушение лесных пожаров;
· иные меры пожарной безопасности в лесах.
На застраиваемых территориях инженерная защита должна предусматривать создание единой комплексной территориальной системы или локальных (пообъектных) защитных сооружений. 
Плановые мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций должны осуществляться по следующим основным направлениям:
· обеспечение готовности органов управления, сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;
· совершенствование системы обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
· поддержание и создание соответствующих резервов финансовых и материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального и объектового характера.
Для защиты населения от чрезвычайных ситуаций планируется:
· оборудование мест массового отдыха людей на воде в соответствии с нормативами;
· проведение творческих конкурсов «Безопасность на воде глазами детей», «Безопасный лед глазами детей»;
· оснащение ряда лечебных и социальных учреждений со стационарами, детских учреждений, учреждений образования и культуры, зданий с массовым пребыванием людей автоматическими пожарными сигнализациями и системами оповещения и управления эвакуацией в случае пожаров;
· создание и оснащение добровольных пожарных дружин и добровольных пожарных команд;
· ремонт и строительство источников противопожарного водоснабжения.
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