      Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 

[bookmark: _GoBack1] за 2025 год

        Сообщаем, при проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля в 2025 году, установлено:

   - с. Козьминское (от 27.11.2025г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН по запаху, вкусу, мутности и цветности;

   - д. Котовка (от 27.11.2025г.) - качество питьевой воды соответствует требованиям санитарных правил СанПиН по запаху, вкусу, мутности и цветности;

 - п. Морозовский (от 26.11.2025г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21  по мутности 20,0 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л.;

- пгт. Змиевка артскважина ул. Кирова (от 27.11.2025г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21  по мутности 10,0 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л.;

- д. Кошелево (от 26.11.2025г.) - качество питьевой воды не  соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21  по мутности 4,8 мг/л при гигиеническом нормативе не более 1,5 мг/л; по микробиологическим показателям обнаружены обобщенные колиформные бактерии 17 КОЕ/100 см3 при гигиеническом нормативе – отсутствие.
Постановлением администрации Свердловского района от 12.11.2020 года №858 утвержден план мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2021-2026 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». 
В рамках данного Плана мероприятий в 2025 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; обеспечена безопасная эксплуатация централизованных систем водоснабжения; проведено техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  плановые ремонты объектов централизованной системы водоснабжения; выполнены работы по очистке башен механическим способом; выполнены мероприятия по обезжелезиванию воды реагентным методом; выполнены работы по обеззараживанию воды методом хлорирования. 




