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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА  2013-2027 ГОДЫ

  Основанием для разработки  схемы  водоснабжения  Никольского сельского поселения  Свердловского  района  Орловской  области  является:

  - Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
 Общие положения

  Схема водоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.

  Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации, осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

 Основные цели и задачи схемы водоснабжения

1. Повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

2. Минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе:

3. Обеспечение жителей Котовского сельского поселения питьевой водой:

4. Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной  инфраструктуры существующих объектов.

Графическая часть

  Смотреть приложение.

Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения
1. Никольское сельское поселение расположено в 25 км. от  районного центра п.г.т.  Змиевка в западной части  Свердловского района Орловской области и имеет двадцать два  населенных пункта: с.Никольское, с.Змиево, с.Знаменское, с.Плоское, с.Философово, пос.Заречье, пос.Красная Роща, пос.Кулига, пос.Роща, пос.Репка, д.Аболмазово, д.Ануфриево, д.Апухтино, д.Анненский Лазавец, д.Лыково, д.Реутово, д.Озерна, д.Ржавец, д.Реутово, д.Плота, д.Калинник, д.Малорыбинка.

2. Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:

  В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить с потребителями договор водоснабжения является МУП «Свердловский», оказывающая услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях  села Никольское, с.Змиево, с.Знаменское, с.Философово, с.Плоское, пос.Красная Роща:

	Наименование населенного

пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением

	с.Змиево
	25
	20
	2

	с.Знаменское
	87
	26
	42

	с.Плоское
	86
	48
	13

	с.Философово
	60
	17
	23

	с.Никольское
	243
	166
	46


  Жилой сектор с.Змиево  составляет 25 частных домовладения, жители 23 домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам села Змиево. На территории села Змиево находится 1 скважина .Скважина имеет глубину 70 м.Протяженность водопроводной сети составляет 1,5 км, установлено 4 водоразборные колонки. 4 домовладения, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев.На территории села имеются 2 колодца в личных домовладениях.

  Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения ( 1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, башня Рожновского , краном для отбора проб воды.

    Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

 Жилой сектор села Знаменское составляет 87 частных домовладений, жители 26 домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода , проложенного по  улицам с.Знаменское. На территории села Знаменское находится 1 скважина. Скважина имеет глубину 100 м. Протяженность водопроводной сети 1,8 км..установлено 3 водоразборных колонки. 61 домовладение, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории села 3 общественных колодца и 39 колодцев находятся в личных домовладениях.

  Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического  сооружения ( 1 скважина), которая оснащена специальным технологическим 

оборудованием: насосом  марки ЭЦП 6-6,5-125, башня Рожновского, кран для отбора проб воды.

  Качество питьевой воды соответствует требованиям Сан ПиНа.

     Жилой сектор села Плоское составляет 86 частных домовладений , жители 48 домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам села Плоское. На территории села Плоское находится 1 скважина. Скважина имеет глубину 90 м. Протяженность водопроводной сети составляет 1,5 км, установлено 3 водоразборных колонки. 38 домовладений, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории  села 5 общественных колодца и 8 колодцев находится в личных домовладениях.

     Добыча  подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦП 6-6,5-125, башня Рожновского, кран для отбора проб воды.

    Качество питьевой воды соответствует  требованиям СанПиНа.

    Жилой сектор села Философово составляет 60 частных домовладений, жители 17 домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам села Философово. На территории села Философово находится 1 скважина. Скважина имеет глубину 90 м. Протяженность  водопроводной сети 0,6 км, установлена 1 водоразборная колонка.43 домовладения, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории села 10 общественных колодца из 13 колодцев находится в личных домовдадениях.

  Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (1 скважина), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5 125, башня Рожновского, краном для отбора проб воды.

    Качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиНа.

Жилой сектор села Никольское составляет 243 частных домовладения, жители 166 домовладений обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам  села Никольское. На территории села Никольское находится 5 скважин. Скважины имеют глубину 100-120 м. Протяженность водопроводной сети 15,4 км., установлено 15  водоразборных колонок.

77 домовладений, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. Имеется на территории села 25 общественных колодцев и 21 колодец находится в личных домовладениях.

 Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения (5 скважин), которые оснащены специальным технологическим оборудованием :насосами   марки ЭЦВ 6-6,5-125, башнями Рожновского, кранами для отбора проб воды .

    Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиНа (превышен уровень содержания железа)

	Наименование

Населенных пунктов 
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением

	д.Анненский Лазавец
	32
	
	15

	д.Плота
	34
	
	23

	д.Аболмазово
	14
	
	10

	пос.Репка
	7
	
	6

	д.Апухтино
	4
	
	1

	д.Ануфриево
	4
	
	1

	пос.Зарекчье
	4
	
	4

	д.Калинник
	4
	
	3

	пос.Роща
	5
	
	4

	д.Малорыбинка
	4
	
	2


   Жилой сектор  д. Анненский Лазавец составляет 32 частных домовладения, жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев.На территории деревни находится 3 общественных колодца и 12 колодцев находятся в личных домовладениях.

      Пробы воды не брались.

   Жилой сектор д.Плота составляет 34 частных домовладения. Жители которых обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев.На территории деревни находятся 5 общественных колодцев и 18 колодцев находятся в личных домовладениях.

     Пробы воды не брались.

Направления развития централизованных систем водоснабжения

         Численность населения Никольского сельского поселения в настоящее время стабилизировалась и составляет 1422 человека. В перспективе расчетного срока (2030 г.) и 1-ой очереди (2015 г.) будет составлять соответственно: 1422 и 1450 человек.

      Новые площадки в Никольском сельском поселении в основном     планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов, и подводом водопроводных сетей к данным домам.

Баланс водоснабжения и потребления 

холодной питьевой воды

         Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Никольскому сельскому поселению за 2015 год составил  14,5 тыс. м3., в том числе:

       - на хозяйственно-питьевые нужды населения – 13,3  тыс. м3.;

      - на нужды юридических лиц – 0,8  тыс. м3;

      - на другие нужды поселения ( пожаротушение и другое) – 0,4  тыс. м3.

       Потери воды за 2015 год составили 15 %. 

       Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 25%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

       Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 5 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.


Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
В перспективе на 2016-2019 годы планируется изготовление ПСД на  строительство водопроводной сети д.Плота -2,5 км, стоимостью 250 000 руб, д.Анненский Лазавец – 2,5 км., стоимостью  250 000 руб, д.Аболмазов – 1,5 км., стоимостью 150 000 руб., с.Плоское – 4 км., стоимостью 400 000 руб. 
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

          Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду.

Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

      На плановый период до 2030 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:
- изготовление ПСД на  строительство водопроводной сети д.Плота -2,5 км, стоимостью 250 000 руб, д.Анненский Лазавец – 2,5 км., стоимостью  250 000 руб, д.Аболмазов – 1,5 км., стоимостью 150 000 руб., с.Плоское – 4 км., стоимостью 400 000 руб.
Общий объем финансирования плановых мероприятий       - 1050 тыс. руб.
Целевые показатели развития централизованных 

систем водоснабжения 

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:
     -обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

     - надежноспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

      - сложившаяся экологическая ситуация.

        Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Никольского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2013-2027 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
      Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории Никольского сельского поселения (если не выявлены, пишете выявлены):

Не выявлены

          Организацией, уполномоченной обслуживать и эксплуатировать бесхозяйственные объекты водоснабжения является МУП «Свердловский».

      Существующая схема сетей водоснабжения с учетом перспектив развития является оптимальной для поселения. Данная схема подлежит ежегодной актуализации.
