Приложение № 1 

              к постановлении  Главы
Кошелевского сельского поселения
Свердловского  района Орловской области
№​​​​​​​​​​​  43  от 10 августа  2016г
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
КОШЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2013-2027 ГОДЫ
Основанием для разработки схемы водоснабжения Кошелевского сельского поселения Свердловского муниципального района является:
- Федеральный закон от 07.12.2011 г № 416 ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»;

  -  Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

                                               Общие положения
Схема водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Гарантирующая организация и зоны ее действия определяются данной схемой.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу организации. осуществляющей водоснабжение и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.
 Основные цели и задачи схемы водоснабжения
1.Повышение надежности работы систем водоснабжения в
соответствии с нормативными требованиями;
2..  Инимизация  затрат    на    водоснабжение    в    расчете    на    каждого
потребителя в долгосрочной перспективе;
3.Обеспечение жителей Кошелевского сельского поселения питьевой
водой.
4.Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает
необходимость соответствующего развития коммунальной    инфраструктуры существующих объектов.
 Графическая часть
Смотреть приложение.  
Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения поселения

1. Кошелевское сельское поселение расположено в 15 км от районного центра п.г.т. Змиевка   Свердловского  района Орловской области и имеет  пятнадцать  населенных пунктов :

Села: Козьминское, Троицкое; деревни : Барановка, Беклемищево, Глебово, Кошелево, Красная  Рыбница, Ольгино, Приятное, Слобода, Старое Горохово, Суры ; поселки: Красная Дача, Пенькозаводской, Тургеневский.

2.     Сведения о системе водоснабжения по населенным пунктам:
В настоящее время гарантирующей организацией, обязанной заключить с потребителем договор водоснабжения, является МУП «Свердловский», оказывающее услуги в сфере холодного водоснабжения на территориях села Козьминское,  д.Кошелево, д. Красная  Рыбница 

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным . водоснабжением.

	Село Козьминское
	96
	65
	31


Жилой сектор села  Козьминское  составляют 96 частных домовладений. Жители  65 частных домовладений  обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам села Козьминское. На территории села Козьминское находится  1скважина  глубиной 120 м.  Протяженность водопроводной сети составляет 1575 м, установлено 4 водоразборных колонки.
Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения  (скважины), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, башней Рожновского, кранами для отбора проб воды. 

Жители 31 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев. На территории с. Козьминское  3  общественных колодца и  8 колодцев находятся  в личных  домовладениях.
Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиНа.   

В соответствии с предписанием Росприроднадзора будет произведенохлорирование источников водоснабжения по населенному пункту с.Козьминское.        
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	Д. Красная Рыбница Рыбница
	104
	60
	44


Жилой сектор д. Красная Рыбница  составляют 104 частных домовладения. Жители  60 частных домовладений  обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Красная  Рыбница.На территории  д. Красная Рыбница  находится 1скважина. Скважина имеет глубину   90 м   Протяженность водопроводной сети составляет 4500 м.
Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения  (скважины), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, башней Рожновского, кранами для отбора проб воды. 

Жители 44 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев .На территории д. Красная  Рыбница  2  общественных колодца и  4  колодца находятся  в личных  домовладениях.
Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиНа.         Количество проб воды несоответствующих по санитарно-химическим показателям в 2015году  был превышен уровень содержания железа, в   перспективах на 2018-2020 годы, будет установлена станция обезжелезования.
 По предписанию Росприроднадзора так же будет произведено хлорирование водоснабжения по населенному пункту д.Красная Рыбница.
	Наименование населенного пункта
	Количество частных домовладений
	Обеспечено централизованным водоснабжением
	Обеспечено децентрализованным водоснабжением.

	Д. Кошелево
	63
	17
	46


Жилой сектор д. Кошелево  составляют 63 частных домовладений. Жители  17 частных домовладений  обеспечиваются питьевой водой из водопровода, проложенного по улицам д. Кошелево. На территории  д.Кошелево   находится  1 скважина. Скважина имеют глубину 110м.  Протяженность водопроводной сети составляет  500 м. Добыча подземных вод осуществляется с помощью гидротехнического сооружения  (скважины), которая оснащена специальным технологическим оборудованием: насосом марки ЭЦВ 6-6,5-125, башней Рожновского, кранами для отбора проб воды. 

Жители 44 домовладений обеспечиваются децентрализованным водоснабжением из колодцев .На территории д. Кошелево  4  общественных колодца  и  7 колодцев находятся  в личных  домовладениях.
Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиНа.

По предписанию Росприроднадзора будет произведено хлорирование водоснабжения по населенному пункту д.Кошелево.       

Жители  населенных  пунктов : д. Барановка, д. Приятное, п. Пенькозаводской, п.Красная  Дача, д.Ольгино, д.СтароеГорохово,  д. Беклемищево,  д, Слобода,д. Глебово, с. Троицкое  обеспечиваются  децентрализованным водоснабжением из колодцев.
На территории д. Барановка  2  общественных колодца и   3  колодца находятся  в личных  домовладениях.

На территории д. Приятное  1 общественный колодец и   3  колодца находятся  в личных  домовладениях.

На территории  п.Пенькозаводской   1 общественный колодец и  1 колодец находятся  в личных  домовладениях.

 На территории п. Красная дача    1  общественный колодец  и   3  колодца находятся  в личных  домовладениях.
На территории д. Ольгино    -  общественных колодцев и   3  колодца находятся  в личных  домовладениях.

На территории д. Старое Горохово1  общественный  колодец  и 3  колодца находятся  в личных  домовладениях.
 На территории д. Беклемищево   -  общественных колодцев и  3  колодца находятся  в личных  домовладениях.
 На территории д. Слобода   - общественных колодцев и  3 колодца находятся  в личных  домовладениях.
       На территории д. Глебово   - общественных колодцев и 2  колодца  находятся  в личных  домовладениях.

       На территории с. Троицкое  - общественных колодцев и  4 колодца находятся  в личных  домовладениях.

Направления развития централизованных

систем водоснабжения
Численность населения Кошелевского сельского поселения в настоящее время составляет 1007 человек .По прогнозам численность населения  сельского поселения    не  уменьшится.
Новые площадки в Кошелевском сельском поселении в основном планируются под жилые зоны с перспективой строительства малоэтажных индивидуальных жилых домов и подводам водопроводных сетей к вновь построенным и имеющимся домовладениям.

Баланс водоснабжения и потребления

холодной питьевой воды

         Общий баланс потребления холодной питьевой воды по Кошелевскому сельскому поселению за 2015 год составил  8298м3., в том числе:

       - на хозяйственно-питьевые нужды населения - 7668 м3.;

      - на нужды юридических лиц - 580 м3;

      - на другие нужды поселения ( пожаротушение и другое) - 50 м3.

       Потери воды за 2015 год составили 20%. 

       Баланс потребления холодной питьевой воды на плановый период до 2030 года планируется увеличить на 10%, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных водопроводов.

       Потери воды на плановый период до 2030 года планируется сократить на 9 %, за счет осуществления ремонта, реконструкции и строительства водопроводных сетей, ревизии и осмотра водопроводных сетей, постоянной работе с абонентами по незаконным врезкам.

Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
 В перспективе на 2017 -2018 годы планируется строительство водопроводной   сети деревни  Кошелево, протяженностью 2,0 км., с бурением артезианской скважины , установкой   башни  Рожновского,  6  водоразборных колонок, стоимость строительства   10 ,0 млн. руб.
        На 2017-2018годы  запланирован капитальный ремонт скважины деревни  Красная  Рыбница   1 шт., 1,2 млн. руб.
       На период с 2020 по 2022 год   запланировано установка станции обезжелезивания воды в д.  Красная  Рыбница. 

На  2013-2017  годы запланировано  хлорирование  воды    скважин д.Красная  Рыбница, с. Козьминское, д. Кошелево.
Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

        Планируемые мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения не окажут вредного воздействия на окружающую среду. Установка станции обезжелезивания воды в д. Красная  Рыбница улучшит экологическую ситуацию в данном населенном пункте, приведя качество воды в соответствие нормам и требованиям.
Оценка объемов капитальных вложений в строительство,

 реконструкцию и модернизацию объектов централизованных

 систем водоснабжения

На плановый период до 2030 года запланированы следующие объемы финансовых вложений:

     - строительство водопроводной   сети деревни  Кошелево, протяженностью 2,0 км., с бурением артезианской скважины , установкой   башни  Рожновского,  6  водоразборных колонок, стоимость строительства   10 ,0 млн. руб.;

    -  капитальный ремонт скважины деревни  Красная  Рыбница   1 шт., 1,2 млн. руб.;

   -  установка станции обезжелезивания воды в д. Красная  Рыбница, 10,0 млн. руб.;

Общий объем финансирования плановых мероприятий 21,2 млн. руб.

Целевые показатели развития централизованных 
систем водоснабжения 

Целевыми  показатели реализации централизованных систем водоснабжения являются:

- обеспеченность потребителей коммунальными услугами водоснабжения;

-  надежноспособность и качество предоставления коммунальных услуг;

- сложившаяся экологическая ситуация.

     Реализация схемы водоснабжения направлена на увеличение мощности по водоснабжению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Кошелевского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на 2013-2027 годы.

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных объектов водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Перечень выявленных бесхозяйственных объектов водоснабжения на территории Кошелевского сельского поселения – бесхозяйственные объекты водоснабжения не выявлены.
В случае выявления бесхозяйственных объектов водоснабжения, организацией, уполномоченной обслуживать и эксплуатировать бесхозяйственные объекты водоснабжения будет  являться МУП «Свердловский». Существующая   схема   сетей   водоснабжения   с   учетом   перспектив  развития    является    оптимальной    для    поселения.    Данная    схема    подлежит  ежегодной актуализации.
