[bookmark: _GoBack]ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

СВЕРДЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



[image: ]



КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ













п. Змиевка, 2018 г.


[bookmark: _Toc293092882]ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

СВЕРДЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УДК 656.13.072/.073
Инв. №__________


	«УТВЕРЖДАЮ»
Глава администрации Свердловского района Орловской области

_______________ О.Д. Шумай

«____» __________ 20___ года
	ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина»

Ректор _________ Т.И. Гуляева

«____» ____________ 20__ года





ОТЧЕТ
о выполнении научно-исследовательской работы
по муниципальному контракту №0154300014118000006-0136494-01 от 13.05.2018 года по теме:
«КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»



Руководитель темы: ____________ к.т.н., доцент А.Л. Севостьянов


Рассмотрен на заседании
кафедры ЭМТП и тракторы
Протокол № 10 от 14.05.2018 г.

Принят на регистрацию
14.05.2018 г.



п. Змиевка, 2018 г. 

[bookmark: _Toc293092881]СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

	№
п/п
	Ф.И.О.
	Ученая степень
	Ученое звание

	1
	Севостьянов Александр Леонидович
	Кандидат технических наук
	Доцент

	2
	Астахов Сергей Михайлович
	Кандидат технических наук
	Доцент

	3
	Ревякин Максим Михайлович
	Кандидат технических наук
	Доцент




РЕФЕРАТ

Отчет 149с., 47 табл., 2 рисунка, 5 приложений, частей – 1, количество использованных источников – 5.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА, АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ, БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, БЮДЖЕТ, ВЕЛОСИПЕДНАЯ ДОРОЖКА, ВИД ТРАНСПОРТА, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ, ИНВЕСТИЦИИ, ИНТЕНСИВНОСТЬ, МАРШРУТ, МОДЕЛЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ, ПЕШЕХОДНЫЙ ПОТОК, СХЕМА, СТРОИТЕЛЬСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТОК

Объектом исследования является дороги и территории общего пользования, предназначенные для перемещения транспортных средств и пешеходов.

Цель проекта – разработка программы мероприятий, направленной на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории Свердловского муниципального района Орловской области.

Задачи проекта:
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования;
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов;
- снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду.

Методы исследования:
- анализ;
- натурное обследование;
- имитационное моделирование.

В работе определены характеристики функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры Свердловского района на текущий и плановый период до 2032 г.
Приведён анализ состояния Свердловского района в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры, даны предложения и рекомендации их развитию. Разработан «Оптимальный» вариант развития транспортной инфраструктуры, определены направления институциональных преобразований, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения и развития транспортной инфраструктуры.

Область применения, степень внедрения: результаты работы применимы и подлежат внедрению на территории Свердловского муниципального района Орловской области.
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- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 50, ст. 4873; 1999, N 10, ст. 1158; 2002, N 18, ст. 1721; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6070; 2009, N 1, ст. 21; N 48, ст. 5717; 2010, N 30, ст. 4000; N 31, ст. 4196; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30 (ч. 1), ст. 4590, ст. 4596; 2012, N 25, ст. 3268; N 31, ст. 4320; 2013, N 17, ст. 2032; N 19, ст. 2319; N 27, ст. 3477; N 30 (ч. 1), ст. 4029; N 48, ст. 6165; N 52 (ч. 1), ст. 7002; 2014, N 42, ст. 5615).
- Федеральный закон от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст.5553; 2008, N 20, ст.2251; N 30 (ч.1), ст.3597; N 30 (ч.2), ст.3616; N 49, ст.5744; 2009, N 29, ст.3582; N 39, ст.4532; N 52 (ч.1), ст.6427; 2010, N 45, ст.5753; N 51 (ч.3), ст.6810; 2011, N 7, ст.901; N 15, ст.2041; N 17, ст.2310; N 29, ст.4284; N 30 (ч.1), ст.4590, 4591; N 49 (ч.1), ст.7015; 2012, N 26, ст.3447.
- Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ».
- Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
- Постановление Правительства Орловской области от 19.11.2015 N 501 (в редакции Постановлений Правительства Орловской области от 17.05.2016 N 171, от 02.05.2017 N 188) «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области».
- ГОСТ 32729-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения упругого прогиба нежестких дорожных одежд для определения прочности.
- ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.
- ГОСТ 32965-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Интенсивность движения транспортного потока. Методы измерений.
- ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.
- ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности.
- ГОСТ 33220-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к эксплуатационному состоянию.
- ГОСТ 3634-99 Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия.
- ГОСТ 32758-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения.
- ГОСТ 32759-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные тумбы. Технические требования.
- ГОСТ 32825-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений.
13. ГОСТ 32843-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Столбики сигнальные дорожные. Технические требования.
- ГОСТ 32865-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации. Технические требования.
- ГОСТ 32866-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования.
- ГОСТ 32945-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования.
17. ГОСТ 32947-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры стационарного электрического освещения. Технические требования.
- ГОСТ 32948-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Опоры дорожных знаков. Технические требования.
- ГОСТ 32953-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования.
- ГОСТ 32964-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля.
- ГОСТ 33078-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Методы измерения сцепления колеса автомобиля с покрытием.
- ГОСТ 33101-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные покрытия. Методы измерения ровности.
- ГОСТ 33128-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования.
- ГОСТ 33151-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения.
- ГОСТ 33176-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Горизонтальная освещенность от искусственного освещения. Технические требования
- ГОСТ 33178-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Классификация мостов.
- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания.
- ГОСТ 33382-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Техническая классификация.
- ГОСТ 33385-2015 Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования.
- СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги.
- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99 (с изменением №1).
- ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог.
- Методологические рекомендации по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности граждан). – Письмо Госкомстата ОР-09-23/692 от 14.02.2002. 
- Правила подготовки проектов и схем организации дорожного движения (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43.
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В настоящем отчете применены следующие определения:

граница городского, сельского населенного пункта: законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;
земельный участок: часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;
зона (район) застройки: застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;
городской узел: территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;
примагистральная территория: территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;
межмагистральные территории: территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;
улица, площадь: территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;
квартал: межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;
градостроительное зонирование: установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;
пешеходная зона: территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;
хранение: пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;
парковка: временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;
автостоянки: открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);
гостевые стоянки: открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;
гаражи-стоянки: здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;
гаражи: здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;
зеленая зона: территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения;
автомобильная дорога: это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.
Автомобильные дороги в зависимости от вида разрешенного использования подразделяются на автомобильные дороги общего и необщего пользования.
К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги, предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к автомобильным дорогам общего пользования относятся: дороги федерального значения, относящиеся к федеральной собственности, дороги регионального или межмуниципального значения, относящиеся к собственности субъектов Российской Федерации, дороги местного значения, относящиеся к муниципальной собственности.
Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения:
- являются дороги, соединяющие столицу Российской Федерации – город Москву со столицами сопредельных государств, с административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации; дороги, включенные в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными соглашениями Российской Федерации.
- могут быть: дороги, соединяющие между собой административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации; дороги, являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автомобильные дороги общего пользования федерального значения, и имеющие международное значение крупнейшие транспортные узлы (морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции), а также специальные объекты федерального значения; дороги, являющиеся подъездными дорогами, соединяющими административные центры субъектов Российской Федерации, не имеющие автомобильных дорог общего пользования, соединяющих  соответствующий административный центр субъекта Российской Федерации со столицей Российской Федерации – городом Москвой и ближайшие морские порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции.
Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утверждается Правительством Российской Федерации.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения являются автомобильные дороги общего пользования (включая улицы) поселений, муниципальных районов, городских округов.
Автомобильными дорогами общего пользования местного значения:
- поселений - являются автомобильные дороги общего пользования в границах населенных пунктов поселения;
- муниципальных районов - являются автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района;
городских округов - являются автомобильные дороги общего пользования в границах городского округа.
Перечни автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, муниципального района, городского округа могут утверждаться соответственно органами местного самоуправления поселения, муниципального района, городского округа.
К автомобильным дорогам не общего пользования относятся автомобильные дороги, находящиеся в собственности юридических лиц – организаций всех видов экономической деятельности.
протяженность сети путей сообщения: суммарная протяженность в километрах участков путей транспортного сообщения. Определяется по состоянию на фиксированную дату путем суммирования длин отдельных участков, образующих сеть.
перевезено грузов (объем перевозок грузов): количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибытие) грузов». Для отдельных организаций транспорта для характеристики всего объема работы применяется показатель «перевезено (перевозка грузов)», который определяется как сумма отправленных и принятых грузов от других организаций транспорта для перевозки. Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.
По всем видам транспорта, кроме автомобильного, объем перевезенных грузов показан по моменту отправления. На автомобильном транспорте учет перевезенных грузов осуществляется по моменту прибытия.
Единицы измерения перевозок позволяют измерить массу перевозимого груза и количество пассажиров. Общую массу перевозимых грузов измеряют в тоннах, а для отдельных отправок грузов и в килограммах. Расстояние перевозки отдельной партии груза или одного пассажира измеряется в километрах. Общий объем перемещения грузов измеряется в тонно-километрах, для чего вес партии груза умножается на расстояние перевозки.
грузооборот транспорта: объем работы транспорта по перевозкам грузов. Единицей измерения является тонно-километр. Исчисляется суммированием произведений массы перевезенных грузов в тоннах на расстояние перевозки в километрах. Грузооборот транспорта группируется по видам транспорта, сообщения, ширине колеи, роду грузов и другим признакам.
перевезено пассажиров: число пассажиров, перевезенных за определенный период времени. Учитывается по видам транспорта и видам сообщения. Единицей наблюдения в статистике перевозок пассажиров является пассажиро-поездка. Учет пассажиров на железнодорожном, автомобильном, городском электрическом транспорте определяется по моменту приобретения билета. Момент прибытия в статистике перевозок пассажиров на практике не используется. Данные по перевозке пассажиров приведены с учетом пассажиров, пользующихся правом бесплатного и льготного проезда. 
пассажирооборот: характеризует перевозку пассажиров с учетом расстояний, на которые перевезены пассажиры. Единицей измерения является пассажиро-километр. Определяется путем суммирования произведений количества пассажиров по каждой позиции перевозки на расстояние перевозки; исчисляется раздельно по видам транспорта, сообщения и другим признакам.
наличие автомобилей: приводится по данным регистрирующих органов Министерства внутренних дел Российской Федерации. Учет ведется по типам (грузовые, пикапы и легковые фургоны, легковые, автобусы, автомобили специального назначения). Учет автомобилей по видам используемого топлива (бензин, дизельное и другие виды топлива), конструкции кузова (с бортовой платформой, самосвалы, грузовые фургоны, рефрижераторы, цистерны, лесовозы и прочие), грузоподъемности грузовых автомобилей, пассажировместимости автобусов ведется по крупным и средним организациям всех видов экономической деятельности. 
грузовой автомобиль: дорожное механическое транспортное средство на жесткой раме, предназначенное исключительно или преимущественно для перевозки грузов.
К грузовым автомобилям относятся грузовые автомобили общего назначения (имеющие в качестве грузонесущей емкости открытые бортовые /без бортовые/ платформы) и специализированные.
К специализированным грузовым автомобилям относятся автомобили, конструкция грузонесущих емкостей которых предназначена для перевозки грузов определенных видов: самосвалы для перевозки сыпучих строительных и сельскохозяйственных грузов; фургоны для перевозки продовольственных, промышленных товаров, хлебобулочных изделий, мебели и других грузов; фургоны с изотермическими кузовами и рефрижераторы для перевозки скоропортящихся продуктов в охлажденном или замороженном состоянии; цистерны для перевозки нефтепродуктов, химически активных жидкостей, технической и питьевой воды, молока и других жидких грузов, автобетоносмесители, авторастворовозы, цементовозы и прочие; автомобили для перевозки строительных конструкций (панелей, ферм, блоков и др.); лесовозы, трубовозы, плетевозы, контейнеровозы и др.
пикап и легковой фургон: малотоннажный грузовой или грузопассажирский автомобиль с кузовом, сконструированным на шасси легкового автомобиля.
Автобус: пассажирское дорожное механическое транспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, вместимостью более восьми мест для сидения, не считая места водителя.
Легковой автомобиль: пассажирский автомобиль вместимостью до восьми мест для сидения, не считая места водителя.
Данные по перевозкам пассажиров и пассажирообороту автобусного транспорта, приведены с учетом объемов перевозок пассажиров, выполненных на маршрутах регулярного сообщения автобусами и маршрутными такси в соответствии с расписанием отправления, согласованным с органом исполнительной власти Орловской области (органом местного самоуправления).
Количество лиц с правом бесплатного проезда устанавливается по справкам организаций о количестве выданных документов, на основании которых разрешен бесплатный проезд отдельных категорий граждан. Количество перевезенных пассажиров определяется из расчета 30 поездок в месяц для всех категорий лиц, пользующихся правом бесплатного проезда, или по данным обследования пассажиропотоков.
В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 28.07.2012 г.) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» перевозки пассажиров в автобусах учитываются по видам сообщения:
внутригородские перевозки - перевозки, осуществляемые на маршрутах в пределах черты города (другого населенного пункта);
пригородные - перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно;
междугородные - перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого населенного пункта) на расстояние более 50 километров. В междугородные перевозки включаются внутриобластные, которые осуществляются на маршрутах, проходящих в пределах одной области, края, республики в составе России, межобластные - на маршрутах, проходящих по территории двух и более субъектов Российской Федерации.
международные - перевозки между Россией и странами СНГ и между Россией и странами дальнего зарубежья.
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В настоящем отчете применены следующие сокращения:

АЗС – автомобильная заправочная станция;
БДД – безопасность дорожного движения;
ДПТ – дорожно-транспортное происшествие;
КСОДД – комплексная схема организации дорожного движения;
НПА – нормативный правовой акт;
ОДД – организации дорожного движения;
ПОДД – проект организации дорожного движения;
ПП – пешеходный поток;
ПСД – проектно-сметная документация;
СП – сельское поселение;
СТО – станция технического обслуживания;
ТП – транспортный поток;
ТС – транспортное средство;
ТСОДД – технические средства организации дородного движения;
УДС – улично-дорожная сеть.
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Из послания Президента Федеральному собранию.[footnoteRef:1] «…Для развития городов и посёлков, роста деловой активности, обеспечения «связанности» страны нам нужно буквально «прошить» всю территорию России современными коммуникациями. [1:  Послание Президента Федеральному собранию / 1 марта 2018 года / http://kremlin.ru/events/president/news/56957] 

Мы серьёзно обновили федеральные автомобильные трассы. Теперь нужно привести в порядок региональные и местные дороги. Я сейчас не буду называть цифры, но я об этом знаю. Федеральные трассы действительно в значительной степени приведены в порядок. Чуть хуже дело обстоит с региональными. А местные – это вообще никуда не годится. Обращаюсь к руководителям регионов и городов: состояние дорог должно быть постоянно в центре вашего внимания. Нужно наращивать качество и объёмы дорожного строительства, использовать для этого новые технологии и решения, инфраструктурную ипотеку, контракты жизненного цикла.
И конечно, наша важнейшая задача – повысить безопасность на дорогах, до минимума снизить смертность в результате ДТП.
В общей сложности в предстоящие шесть лет необходимо практически удвоить расходы на строительство и обустройство автомобильных дорог России, направить на эти цели более 11 триллионов рублей из всех источников. Это много, имея в виду, что в 2012 – 2017 годах мы на эти цели направили 6,4 триллиона рублей, тоже большая цифра, но нужно 11…».
Сложившаяся ситуация с организацией и безопасностью дорожного движения определяет необходимость совершенствования как существующей государственной системы организации и безопасности дорожного движения, так и региональной.
Система организации и безопасности дорожного движения на современном уровне экономического развития должна представлять собой сложную, и в то же время гибкую систему, состоящую из определенного количества разнородных элементов и подсистем, подчиненных общей цели: повышению уровня организации и безопасности дорожного движения.
Самое сложное условие для достижения сбалансированного функционирования системы организации и безопасности дорожного движения – исследование социальных, организационных, технических и экономических аспектов. Поэтому разработка КСОДД будет определять стратегическую политику по формированию организационных и экономических механизмов управления социально-экономической системой, связанной с организацией и безопасностью дорожного движения.
КСОДД Свердловского муниципального района – это, прежде всего, инструмент управления организацией и безопасность дорожного движения на долгосрочную перспективу, где все факторы развития представлены в единой системной взаимосвязи.
Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации к модели устойчивого развития.
КСОДД района разработана в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельности, законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах, о дорожной деятельности и об организации дорожного движения, законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, законодательства в области охраны окружающей среды, законодательства о техническом регулировании, а также требованиям региональных и муниципальных НПА.
ФГБОУ ВО Орловский ГАУ выполнил разработку КСОДД в соответствии с муниципальным контрактом № 0154300014118000003-0136494-01 от 13 апреля 2018 года.
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В отечественной, и тем более зарубежной практике известно большое количество методов исследования, сбора и систематизации исходных данных для составления КСОДД – начиная от простейших, выполнение которых доступно одному исследователю без специального оборудования, и заканчивая трудоемкими, требующими применения специальных высокотехнологичных приборов и передвижных лабораторий. Многообразие методов объясняется с одной стороны множеством задач, решаемых с помощью ОДД, а с другой, постоянным развитием технической базы для сбора исходных данных. 
При разработке КСОДД использовался следующий комплекс методов исследования характеристик и условий дорожного движения:
- Анализ (изучение документов, планов, графиков, программ);
- Натурные обследования;
- Моделирование дорожного движения, в том числе физическое, математическое и имитационное.
Анализ документов – изучение исходных данных об объекте без непосредственного выезда на территорию (иначе такой тип исследования называют камеральным). 
При разработке КСОДД анализу были подвержены следующие материалы и документы:
- Схема территориального планирования Свердловского муниципального района;
- Документация по планировке территории (правила землепользования и застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории);
- Документы территориального планирования, документация по планировке территории, документы стратегического планирования на уровне муниципальных образований Свердловского района, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельских поселений.
- Материалы инженерных изысканий, результаты исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения;
- Общие сведения о территории муниципального образования: размер территории, функциональное зонирование; транспортная значимость территории, ее связанность с прилегающими территориями; численность населения с динамикой за последние пять лет; основные топографические данные (максимальный перепад высот, предельные уклоны на дорогах); климатические условия (продолжительность сохранения снежного покрова, среднее количество осадков в году, максимальные и минимальные температуры воздуха); основные экологические характеристики (уровень шума, концентрация вредных веществ в атмосфере);
- Характеристика дорог, дорожных сооружений: планировочная организация сети дорог на текущий период и на расчетный срок разработки документации по ОДД; общая протяженность дорог, в том числе с твердым покрытием; технические параметры дорог (тип дорожного покрытия, ширина проезжей части, наличие разделительных полос, защитных полос, велосипедных полос и дорожек, тротуаров, ширина в красных линиях, продольные уклоны, наличие и характеристика искусственного освещения); наличие и характеристика дорожных обходов территории, характеристика дорожных подходов к территории муниципального образования; расположение и характеристика мостов, путепроводов, железнодорожных переездов, внеуличных пешеходных переходов;  сведения о сетях инженерно-технического обеспечения (ливневая канализация, водопровод, канализация, электро- и телефонные кабели, теплопроводы);
- Характеристика транспортной инфраструктуры: характеристика муниципального образования (территории) как транспортного узла (внешние объекты тяготения транспортных потоков и размещение основных объектов тяготения транспортных средств на территории, в отношении которой осуществляется разработка документации по ОДД); численность парка автомобилей, отношение численности парка автомобилей к численности жителей за последние пять лет, в том числе по категориям транспортных средств (грузовые, легковые, автобусы); сведения по интенсивности дорожного движения, уровню загрузки дорог движением, скорости сообщения и доли транзитного движения; общие данные по движению маршрутных транспортных средств, включающие в себя: схему маршрутов, вид транспорта, вид подвижного состава, суточный выпуск транспортных средств на линию, минимальный интервал движения на маршруте, расположение станций метрополитена и (или) пассажирского железнодорожного транспорта (при наличии); назначение, емкость и расположение парковок (парковочных мест);
- Документы и данные по ОДД: размещение и наименование технических средств ОДД (дорожные знаки и разметка, светофоры, дорожные и пешеходные ограждения, направляющие устройства, дорожные контроллеры, детекторы транспорта, островки безопасности, искусственные неровности); ПОДД; интенсивность движения транспортных средств и пешеходов;
Документы и данные о ДТП.
Натурные обследования заключаются в фиксации конкретных условий и показателей дорожного движения в течение определенного периода времени. В настоящее время натурные исследования являются самым распространенным видом получения исходных данных о характеристиках дорожного движения. Они подразделяются на активные и пассивные. При пассивном исследовании наблюдатель не вмешивается в процесс движения, т. е. получает характеристики существующего положения. На этом этапе применялись стационарные посты (обычно на перегонах или пересечениях), на которых фиксировались параметры ТП и ПП с помощью различных способов.
На практике используются три основных пассивных способа сбора информации о ТП и ПП:
- Ручной;
- Полуавтоматический;
- Автоматический.
При ручном способе сбор данных производится непосредственно учетчиками транспорта. Это специально обученные люди, которые стоят на стационарных постах в течение определенного времени суток и проводят замеры интенсивности движения с различных направлений. Такой способ сбора данных характеризуется повышенной трудоемкостью, а в случаях крупномасштабных исследований и дороговизной.
Полуавтоматический способ заключается в том, что сбор информации осуществлялся с помощью специального видеооборудования, которое позволяет производить съемку на всем обследуемом участке, а обработка собранной информации производится вручную (в камеральных условиях). При этом данные вносятся в специальный паспорт, то есть отсутствует этап ввода собранных данных в контрольную карту непосредственно на объекте.
Автоматический способ сбора данных по интенсивности транспортных потоков заключается в сборе данных с детекторов учета транспорта. Такой способ актуален для участков улично-дорожной сети, где установлены детекторы учета транспорта различных типов. 
В процессе активного исследования наблюдатель использует методы ОДД и проводит активный эксперимент с целью получения новых характеристик ТП и ПП.
Моделирование дорожного движения базируется на использовании математических методов для описания всех характеристик транспортной системы. В рамках создания КСОДД применялись различные способы моделирования ТП и ПП, такие как:
- Имитационный, заключающийся в моделировании локальных объектов транспортной системы;
- Прогнозный, предусматривающий моделирование усредненных характеристик транспортной системы.
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Натурное обследование УДС проводится с целью получения актуальной информации о существующем состоянии сети (данных о дорожном полотне, его размерах, дорожных знаках, разрешенных направлениях движения, светофорных объектах и других элементах улично-дорожной сети). Полученная информация являлась основой для транспортного моделирования и разработки программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды. 
Данные натурного обследования УДС Свердловского муниципального района, которое проводилось с использованием устройства контроля геометрических параметров автомобильной дороги позволяющего снимать основные геометрические параметры УДС, производить автоматическое детектирование транспортных потоков, осуществлять паспортизацию всех параметров УДС.
Обследование интенсивности и состава транспортных потоков на УДС Свердловского муниципального района проводилось в следующей последовательности:
- Определены основные автомобильные дороги;
- Определялись ключевые места движения ТП и ПП на этих дорогах;
- Проводилось натурное обследование интенсивности и состава ТП и ПП.
Для проведения содержательных натурных замеров ТП и ПП предварительно проводилось районирование территории района, заключающееся в разделении её на условные (транспортные) районы, отличающиеся параметрами УДС и спросом на передвижения. В качестве границ районов принимались естественные и искусственные рубежи, затрудняющие связи между транспортными районами. Такое районирование позволило определить ключевые точки, необходимые для проведения обследования интенсивности дорожного движения и состава ТП для последующего анализа транспортной ситуации на обследуемой территории.
Определение точек проводилось на транспортных узлах, характер изменения дорожного движения на которых качественно отражает динамику транспортного потока на УДС в целом и (или) на УДС конкретного условного района. Иначе, «ключевые места» УДС. В перечень обследования были включены пересечения, через которые проходят транзитные потоки, перекрестки с постоянными нагрузками, где движение наиболее плотное на протяжении всего дня. Количество и состав ключевых мест УДС для натурного обследования было согласовано с Заказчиком.
Проведение вышеуказанных мероприятий позволило приступить к обследованию интенсивности и состава ТП и ПП.
При проведении полевых работ, разработчик применил два способа натурного обследования интенсивности и состава транспортных потоков и пешеходных потоков. 
Полуавтоматический (основной) построенный на использовании специального видеооборудования с последующей камеральной обработкой видео.
Методология получения данных с помощью полуавтоматического способа состояла в следующем. Перед началом видеосъемки участка УДС проводился его анализ его картографической основы и натурное обследование с целью определения возможности съемки всего пересечения одной или несколькими камерами, предварительного выбора точек и режимов съемки.
Для съемок использовались камеры, позволяющие записывать изображение, в HD формате, который за счет большого разрешения дает возможность получить четкое изображение всего участка УДС, отдельных транспортных средств и маршрутов их движения, а также пешеходов. Время съемки потока пиковой транспортной нагрузки выбиралось на основании ранее проведенных исследований и экспертных оценок специалистов. Как правило, это время в интервале от 7 часов 30 минут до 9 часов 30 минут, что соответствует утреннему «час-пик».
Полученные данные обрабатывались в программе ЭВМ «Программное средство прогнозирования интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования для формирования и оценки регионального транспортного баланса», автор и правообладатель руководитель данной темы Севостьянов А.Л.
Результаты обследования приведены в п. 1.3.3 настоящего отчета, при оценке транспортного спроса, определенного на основе макромодели Свердловского муниципального района.
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Орловская область Российской Федерации расположена в центре Русской равнины, на Среднерусской возвышенности. Область находится в пределах лесостепной зоны.
Свердловский муниципальный район (далее Свердловский район, район) – административно-территориальная единица в центральной части Орловской области, образован в 1928 году.
Он граничит только с районами Орловской области:
- на северо-востоке – с Залегощенским районом Орловской области;
- на востоке – с Покровским районом Орловской области;
- на юго-востоке – с Малоархангельским районом Орловской области;
- на юге – с Глазуновским районом Орловской области;
- на западе – с Кромским районом Орловской области;
- на северо-западе – с Орловским районом Орловской области.
Территория района составляет – 1061,4 кв. км, или 4,3% от общей площади Орловской области.
Административным центром района является поселок Змиевка. Районный центр расположен в 43 км к юго-востоку от областного центра (г. Орел). В районном центре расположена железнодорожная станция Змиевка.
Связь с другими районами области, а также с другими регионами России осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.
Через территорию района проходит участок железной дороги Москва - Харьков.
По территории района проходит участок автомобильной трассы федерального значения Р119 Орел-Тамбов, протяженностью 27,5 км.
В масштабах Орловской области экономико-географическое положение района выгодное, по территории района проходит железная дорога, которая сыграла огромную роль в экономическом развитии района.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура января по району - минус 9-10ºС. Ноябрь, декабрь и январь являются самыми пасмурными месяцами. Первые заморозки отмечаются в середине сентября, а устойчивые морозы наступают в конце ноября и прекращаются в первой половине марта. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря, разрушается в начале апреля. Среднее число дней со снежным покровом – 126. Средняя температура самого теплого месяца – июля – +18-19ºС. Среднегодовая температура воздуха в районе по данным многолетних наблюдений около +5ºС.
Преобладающим в течение всего года, особенно в летний период, является континентальный воздух умеренных широт или полярный воздух. На территории района преобладает ветер западного, юго-западного и южного направлений. Средняя годовая скорость ветра в защищенных местах (населенных пунктах, в понижениях рельефа) составляет 3-3,5 м/с, увеличиваясь до 4,3-5,2 м/с на более открытых участках. Наибольшие среднемесячные скорости ветра наблюдаются зимой и обычно характерны для ветров западного направления. В течение года преобладают слабые ветры (до 5 м/с). Повторяемость сильных ветров (15 м/с и более) невелика: от 2-5 дней в защищенных местах до 15-20 дней на открытых и возвышенных участках.
За год выпадает умеренное количество осадков — в среднем от 550 до 600мм, причем летом в два раза больше, чем зимой, осенью больше, чем весной. Однако, ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, сильной изрезанности территории оврагами и балками и наличия макропористых грунтов наблюдается дефицит влаги. Поэтому территорию района следует отнести к зоне недостаточного увлажнения. Тем не менее, количество осадков достаточно для нормального роста и развития сельскохозяйственных культур.
Свердловский район имеет повышенный потенциал земель сельскохозяйственного назначения – их доля в общей площади земель составляет 89,3%, при значении этого показателя по Орловской области 85,7%. Это указывает на то, что аграрный комплекс является одним из приоритетов социально-экономического развития района.
Территория Свердловского района включает в себя 8 муниципальных образований: 1 городское поселение, 7 сельских поселений (рисунок 1). В состав Свердловского района входит 108 сельских населенных пунктов и 1 городское поселение (поселок Змиевка). Плотность сельских населенных пунктов составляет примерно 103 ед./1000 кв. км.

[image: C:\Users\1\Desktop\Безымянный.png]

Рисунок 1 – Схема расположения поселений в Свердловском районе

Численность населения на начало 2018 года составила 10,6 тыс. человек (таблица 1).

Таблица 1 – Численность населения района по состоянию на 01.01.2018[footnoteRef:2] [2:  http://orel.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/orel/ru/municipal_statistics/main_indicators/] 


	Наименование муниципального образования
	Численность детей в возрасте 1-6 лет
	Численность детей в возрасте 5-18 лет в муниципальном районе
	Среднегодовая численность постоянного населения муниципального района

	
	человек
	человек
	тыс. человек

	Свердловский район
	1 158
	2 091
	15,3



Данные по муниципальным образованиям приведены в таблице 2.
Таблица 2 – Населенные пункты поселений

	Поселение
	Населенные пункты

	Змиевка
	п. Змиевка

	Котовское
	п. Морозовский

	
	д. Разбегаевка

	
	д. Котовка

	
	д. Братское

	
	д. Марьевка

	
	д. Нахлестово

	
	п. Хлюпино

	
	д. Сорочьи Кусты

	
	д. Аленовка

	
	п. Нива

	
	д. Константиновка

	Яковлевское
	д. Хотетово

	
	д. Еропкино-Большак

	
	д. Яковлево

	
	д. Гостиново

	
	д. Хвощино

	
	д. Давыдово

	
	д. Долгое

	
	д. Чибисы

	
	д. Дурново

	
	д. Гагаринка

	
	д. Соколаевка

	
	д. Надежда

	
	д. Барыковка

	
	д. Цуканы

	
	п. Петровский

	
	д. Еропкино-Боковое

	
	д. Тагино

	
	д. Дебежево

	
	д. Степное

	
	д. 2-ое Никольское

	Никольское
	с. Никольское

	
	с. Плоское

	
	с. Знаменское

	
	с. Философово

	
	д. Анненский Лазавец

	
	д. Плота

	
	с. Змиево

	
	п. Красная Роща

	
	д. Аболмазово

	
	п. Репка

	
	д. Озерна

	
	п. Роща

	
	д. Апухтино

	
	д. Ануфриево

	
	д. Калинник

	
	д. Малорыбинка

	
	п. Заречье

	
	д. Реутово

	
	д. Философовский Лазавец

	
	п. Кулига

	
	д. Лыково

	
	д. Ржавец

	Красноармейское
	п. Куракинский

	
	с. Борисоглебское

	
	д. Поздеево

	
	д. Степановка

	
	п. Хорошевский

	
	с. Богородицкое

	
	д. Егорьевка

	
	с. Преображенское

	
	д. Сандровка

	
	д. Березовка

	
	п. Куракинский разъезд

	
	п. Лисий

	
	д. Миловка

	
	 д. Никитовка

	
	д. Борисовка

	
	п. Голятиха

	
	п. Песчаный

	Новопетровское
	д. Домнино

	
	д. Новопетровка

	
	д. Никуличи

	
	д. Федоровка

	
	д. Петрово

	
	д. Масаловка

	
	д. Богородицкое

	
	д. Озерки

	
	д. Афанасьевка

	
	д. Бонки

	
	д. Плоты

	Богодуховское
	с. Богодухово

	
	д. Городище

	
	д. Васильевка

	
	д. Лукино

	
	д. Алисово

	
	д. Фроловка

	
	д. Спасское

	
	д. Михайловка

	
	д. Новослабодка

	
	д. Заря

	
	д. Волниково

	
	д. Оловянниково

	Кошелевское
	д. Красная Рыбница

	
	с. Козьминское

	
	д. Кошелево

	
	д. Барановка

	
	п. Пенькозаводской

	
	с. Красная Дача

	
	д. Старое Горохово

	
	с. Приятное

	
	д. Ольгино

	
	д. Беклемищево

	
	д. Глебово

	
	п. Тургеневский

	
	с. Троицкое

	
	с. Слобода

	
	д. Суры



Система расселения характеризуется равномерностью размещения населенных пунктов по территории района. Для Свердловского района характерно большое количество сельских населенных пунктов. Наиболее стабильными сельскими населенными пунктами являются только те, которые имеют статус административных центров.
На сегодняшний день сельское хозяйство занимает одно из главных мест в экономике Свердловского района, концентрируя около 20% занятого населения, около 30% числа предприятий и организаций.
При этом для сельского хозяйства области район не играет ключевой роли.
Наиболее крупные сельскохозяйственные предприятия (с числом занятых более 100 человек) находятся на территории Красноармейского, Котовского и Богодуховского сельских поселений.
Основная часть предприятий отрасли представлена небольшими хозяйствами с численностью занятых до 30-40 человек. Основная их часть сконцентрирована в Новопетровском, Никольском и Котовском сельских поселениях.
Промышленность в Свердловском районе представлена главным образом переработкой сельскохозяйственной продукции.
Основным промышленным центром является районный центр – поселок Змиевка. Здесь расположены хлебокомбинат, мясомбинат и завод по производству солода. На территории Яковлевского сельского поселения находятся предприятия по производству асфальта и пивоваренного ячменя. На территории Никольского сельского поселения существует предприятие по производству технического крахмала. На территории Котовского сельского поселения находится цех по производству комбикормов.
Размещение производительных сил района, развитие транспортной инфраструктуры, системы расселения, природно-ресурсного и экономического потенциалов, структуры и специализации хозяйства – характеризуются неравномерностью по территории района. Территория района относительно равномерно освоена и заселена при наибольшем сосредоточении населения и производства в районном центре – п. Змиевка. Для района характерно слабое развитие промышленного потенциала. Сложившаяся неравномерность развития планировочной структуры отражается на плотности населения и плотности транспортных потоков.
Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под влиянием геополитического положения района, особенностей освоения территории и размещения населенных пунктов, организации и развития производственных сил.
Многие участки существующей сети автодорог нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, так как их эксплуатационные характеристики не отвечают присвоенной технической категории.
Автомобильная дорога федерального значения 3-ей технической категории 1Р119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в границах Орловской области пересекает район практически по его центральной части и автомобильные дороги общего пользования регионального значения Орловской области 54 ОП РЗ 54К-348 Разбегаевка – Васильевка (с 0+050 по 11+813) и 54 ОП РЗ 54К-7 Змиёвка – Глазуновка – Тросна (с 0+000 по 12+830), тем самым оказывая неблагоприятное влияние на качество атмосферного воздуха селитебных территорий и влияет на безопасность дорожного движения. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.
Современное состояние федеральных и региональных автомобильных дорог является удовлетворительным, однако качество дорог местного значения не всегда отвечает потенциалу социально-экономического развития территорий, что ухудшает привлекательность отдельных площадок для инвесторов. Низкое качество отдельных местных дорог мешает привлечению инвесторов в жилищное строительство.
Своих предприятий общественного транспорта в районе нет, обслуживание населения обеспечивается частными транспортными компаниями.
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Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы, является создание экономических механизмов саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.
Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении – это необходимое условие жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития. 
Основное трудоспособное население занято в различных отраслях Свердловского района и г. Орла. Из всех отраслей экономики населения наиболее высок коэффициент стабильности трудовых ресурсов в сфере торговли, сервиса, образования, культуры и ЖКХ.
Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.
Свердловский район является одним из наименее обеспеченных муниципалитетов Орловской области с точки зрения дошкольных образовательных учреждений
Детские сады находятся в:
- Красноармейском сельском поселении;
- поселке Змиевка.
Дошкольные группы находятся в:
- Богодуховском сельском поселении;
- Никольском сельском поселении.
Имеющиеся фонды требуют либо реконструкции, либо сноса и перестройки.
По нормативам обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями должна составлять не менее 85% (85 мест на 100 детей), фактическая обеспеченность в Свердловском районе не превышает половины норматива.
На территории Свердловского района находится 15 общеобразовательных учреждений[footnoteRef:3] общей мощностью 3106 человек (таблица 3). При этом в 2010 г. фактическая мощность составила 1420 человек. [3:  Данные администрации Свердловского района Орловской области] 

Таблица 3 – Образовательные учреждения Свердловского района

	Наименование и местоположение учреждений
	Количество учреждений
	Мощность учреждений

	
	нач.
	осн.
	средн.
	Фактич.
	Проект

	МБОУ - Змиевский лицей, п. Змиевка
	
	
	1
	340
	600

	МБОУ - Змиевская средняя общеобразовательная школа №2. п. Змиевка
	
	
	1
	385
	450

	МБОУ - Куракинская средняя общеобразовательная школа, п. Куракинский
	
	
	1
	104
	320

	МБОУ - Никольская средняя общеобразовательная школа им. А.С. Жадова., с. Никольское
	
	
	1
	101
	480

	МБОУ - Новопетровская средняя общеобразовательная школа, д. Новопетровка
	
	
	1
	59
	130

	МБОУ - Богодуховская  средняя общеобразовательная школа, с. Богодухово
	
	
	1
	95
	230

	МБОУ - Яковлевская основная общеобразовательная школа им. Е.А. Благининой, д. Яковлево
	
	1
	
	39
	200

	МБОУ - Борисоглебская основная общеобразовательная школа, с. Борисоглебское
	
	1
	
	24
	96

	МБОУ - Краснорыбницкая основная общеобразовательная школа, д. Красная Рыбница
	
	1
	
	23
	70

	МБОУ - Кошелевская основная общеобразовательная школа, д. Кошелево
	
	1
	
	40
	102

	МБОУ - Первомайская основная общеобразовательная школа, д. Домнино
	
	1
	
	30
	80

	МБОУ - Плосковская основная общеобразовательная школа, с. Плоское
	
	1
	
	32
	80

	МБОУ - Хотетовская основная общеобразовательная школа, д. Хотетово
	
	1
	
	90
	180

	МБОУ - Морозовская начальная  общеобразовательная школа, п. Морозовский
	1
	
	
	42
	60

	МБОУ - Гостиновская начальная  общеобразовательная школа, д. Гостиново
	1
	
	
	16
	28



Все спортивные учреждения на территории Свердловского района располагаются при школах.
Система здравоохранения Свердловского района представлена центральной районной больницей в поселке Змиевка и ФАПами[footnoteRef:4] в наиболее крупных населенных пунктах района.  [4:  Данные администрации Свердловского района Орловской области] 


Таблица 4 - Учреждения здравоохранения Свердловского района

	Поселение
	Населенный пункт
	Тип учреждения

	Никольское сельское поселение
	с. Знаменское
	ФАП

	
	с. Философово
	ФАП

	
	с. Никольское
	Участковая больница

	
	с. Плоское
	ФАП

	Яковлевское сельское поселение
	д. Хотетово
	ФАП

	
	д. Гостиново
	ФАП

	
	д. Яковлево
	Дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов

	Новопетровское сельское поселение
	д. Новопетровка
	ФАП

	
	д. Петрово
	ФАП

	
	д. Домнино
	ФАП

	Богодуховское сельское поселение
	д. Богодухово
	ФАП

	
	д. Городище
	ФАП

	Красноармейское сельское поселение
	п. Куракинский
	ФАП

	
	с. Борисоглебское
	ФАП

	
	д. Степановка
	ФАП

	
	д. Егорьевка
	ФАП

	Поселок Змиевка
	Центральная районная больница



Учреждения культуры представлены библиотеками и сельскими домами культуры в наиболее крупных населенных пунктах района[footnoteRef:5]. В поселке Змиевка находится ряд внешкольных образовательных учреждений – дом творчества, детско-юношеская спортивная школа и др. [5:  Данные администрации Свердловского района Орловской области] 


Таблица 5 - Учреждения культуры Свердловского района

	Поселение
	Населенный пункт
	Учреждение

	Никольское сельское поселение
	Никольское
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Знаменское
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Плоское
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Змиево
	Сельский клуб

	Яковлевское сельское поселение
	Яковлево
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Гостиново
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Хотетово
	Библиотека

	Котовское сельское поселение
	Котовка
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Нахлестово
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	Новопетровское сельское поселение
	Новопетровка
	Сельский дом культуры

	
	Домнино
	Сельский дом культуры

	Богодуховское сельское поселение
	Богодухово
	Сельский дом культуры

	
	Городище
	Сельский дом культуры

	Красноармейское сельское поселение
	Борисоглебское
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Куракинский
	Библиотека

	
	Степановка
	Сельский дом культуры

	
	
	Библиотека

	
	Преображенское
	Библиотека

	Поселок Змиевка
	Районный дом культуры

	
	Районный дом детского творчества

	
	Районная библиотека

	
	Детская школа искусств



Торговое обслуживание осуществляют магазины, павильоны, имеется рынок, кафе.
Данные об автомобильных дорогах района приведены в таблицах 6, 7 и 8.

Таблица 6 – Протяженность автомобильных дорог в границах населенных пунктов Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия

	Богодуховское сельское поселение

	1
	54-252-802 ОПМП 802-1
	с. Богодухово, ул. Заречная (с 0+000 по 1+940)
	1,940
	щебень

	2
	54-252-802 ОПМП 802-2
	с. Богодухово ул. Молодежная (с 0+000 по 0+461)
	0,461
	асфальт

	3
	54-252-802 ОПМП 802-3
	с. Богодухово, ул. Полевая (с 0+000 по 0+880)
	0,880
	бетон / грунт

	4
	54-252-802 ОПМП 802-4
	с. Богодухово, ул. Речная (с 0+000 по 2+116)
	2,116
	грунт

	5
	54-252-802 ОПМП 802-5
	с. Богодухово, ул. Рябиновая (с 0+000 по 0+522)
	0,522
	асфальт

	6
	54-252-802 ОПМП 802-6
	с. Богодухово , ул. Садовая (с 0+000 по 0+778)
	0,778
	асфальт

	7
	54-252-802 ОПМП 802-7
	с. Богодухово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+320)
	1,320
	бетон / асфальт

	8
	54-252-802 ОПМП 802-8
	с. Богодухово, ул. Школьная (с 0+000 по 0+450)
	0,450
	асфальт / грунт

	9
	54-252-802 ОПМП  802-9
	д. Алисово, ул. Береговая (с 0+000 по 0+460)
	0,460
	грунт

	10
	54-252-802 ОПМП 802-10
	д. Алисово, ул. Луговая (с 0+000 по 0+640)
	0,640
	грунт

	11
	54-252-802 ОПМП 802-11
	д. Васильевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+490)
	0,490
	асфальт

	12
	54-252-802 ОПМП 802-12
	д. Васильевка, ул. Дачная (с 0+000 по 1+330)
	1,330
	грунт

	13
	54-252-802 ОПМП 802-13
	д. Васильевка, ул. Речная (с 0+000 по 0+390)
	1,390
	бетон / грунт

	14
	54-252-802 ОПМП 802-14
	д. Волниково, ул. Советская (с 0+000 по 0+600)
	0,600
	грунт

	15
	54-252-802 ОПМП 802-15
	д. Городище, ул. Калининская (с 0+000 по 0+510)
	0,510
	грунт

	16
	54-252-802 ОПМП 802-16
	д. Городище ул. Комсомольская (с 0 +000 по 2+400)
	2,400
	грунт

	17
	54-252-802 ОПМП 802-17
	д. Городище, ул. Луговая (с 0 +000 по 1+540)
	1,540
	щебень / грунт

	18
	54-252-802 ОПМП 802-18
	д. Городище, ул. Первомайская (с 0+000 по 1+770)
	1,770
	грунт

	19
	54-252-802 ОПМП 802-19
	д. Заря, ул. Садовая (с 0+000 по 0+1,000)
	1,000
	грунт

	20
	54-252-802 ОПМП 802-20
	д. Лукино, ул. Береговая (с 0 +000 по 0 + 270)
	0,270
	грунт

	21
	54-252-802 ОПМП 802-21
	д. Лукино, ул. Правобережная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт

	22
	54-252-802 ОПМР 802-22
	д. Михайловка, ул. Прудная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт

	23
	54-252-802 ОПМП 802-23
	д. Новослободка, ул. Новослободская (с 0+000 по 0+100)
	0,100
	грунт

	24
	54-252-802 ОПМР 802-24
	д. Оловянниково, ул. Степная (с 0+000 по 0+200)
	0,200
	грунт

	25
	54-252-802 ОПМП 802-25
	д. Спасское, ул. Спасская (с 0+000 по 0+930)
	0,930
	грунт

	26
	54-252-802 ОПМП 802-26
	д. Фроловка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт

	27
	54-252-802 ОПМП 802-27
	д. Фроловка, ул. Овражная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт

	Итого:
	25,097

	Котовское сельское поселение

	28
	54-252-804 ОПМП 804-1
	п. Морозовский, до ул. Центральная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт

	29
	54-252-804 ОПМП 804-2
	п. Морозовский, ул. Центральная ( с 0+000 пор 0+700)
	0,7
	щебень

	30
	54-252-804 ОПМП 804-3
	п. Морозовский, ул. Октябрьская (с0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень

	31
	54-252-804 ОПМП 804-4
	п. Морозовский, ул. 8 Марта (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень

	32
	54-252-804 ОПМП 804-5
	п. Морозовский, ул. Фрунзе (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	щебень

	33
	54-252-804 ОПМП 804-6
	п. Морозовский, ул. Котовского (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень

	34
	54-252-804 ОПМП 804-7
	п. Морозовский, ул. Луговая (с 0+000 по 2+200)
	2,2
	грунт

	35
	54-252-804 ОПМП 804-8
	п. Морозовский, ул. Садовая (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт

	36
	54-252-804 ОПМП 804-9
	д. Разбегаевка а/д Разбегаевка-Глазуновка(с 0+000 по 0+500)
	0,53
	асфальт

	37
	54-252-804 ОПМП 804-10
	д. Братское, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+630)
	0,63
	щебень

	38
	54-252-804 ОПМП 804-11
	д. Братское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень

	39
	54-252-804 ОПМП 804-12
	д. Братское, пер. Центральный (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень

	40
	54-252-804 ОПМП 804-13
	д. Братское, ул. Заречная (с 0+000 по 1+450)
	1,45
	асфальт

	41
	54-252-804 ОПМП 804-14
	д. Нахлестово, ул. Леонтьева от а/д Змиевка-Кр. Рыбница
	1,0
	щебень

	42
	54-252-804 ОПМП 804-15
	д. Нахлестово, ул. Береговая от а/д Змиевка-Кр. Рыбница
	1,7
	щебень

	43
	54-252-804 ОПМП 804-16
	д. Марьевка, ул. Полевая, а/д Змиевка-Никольское 
	1,2
	грунт

	44
	54-252-804 ОПМП 804-17
	д. Марьевка, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	грунт

	45
	54-252-804 ОПМП 804-18
	д. Марьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	46
	54-252-804 ОПМП 804-19
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок от а/д Змиевка-Никольское
	0,8
	грунт

	47
	54-252-804 ОПМП 804-20
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	48
	54-252-804 ОПМП 804-21
	п. Хлюпино, ул. Раздольная, а/д Змиевка-Васильевка
	0,8
	грунт

	49
	54-252-804 ОПМП 804-22
	д. Аленовка, ул. Озерная, а/д Змиевка-Кр. Рыбница
	1,3
	грунт

	50
	54-252-804 ОПМП 804-23
	п. Нива, ул. Речная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	51
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Сорочьи Кусты, ул. Вишневая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт

	52
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Константиновка, ул. Вишневецкая (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	ИТОГО:
	23,71

	Кошелевское сельское поселение

	53
	54-252-807 ОПМП 807-1
	д. Кошелево, ул. Солнечная от д. №2 до д. 26 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	54
	54-252-807 ОПМП 807-2
	д. Кошелево, ул. Центральная от д. №5 до д. 25( с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	55
	54-252-807 ОПМП 807-3
	д. Кошелево от ул. Солнечная и Центральная до магазина (с0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	56
	54-252-807 ОПМП 807-4
	д. Кошелево, ул. Садовая от д. №7 до д. №25 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	57
	54-252-807 ОПМП 807-5
	д. Кошелево от моста до д. №2 по ул. Садовой( с0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	58
	54-252-807 ОПМП 807-6
	д. Кошелево, ул. Заречная от д. № 7 до д. №24 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	59
	54-252-807 ОПМП 807-7
	д. Кошелево , ул. Заречная от д. №5 до д. №7( с 0+000 по  0+200)
	0,2
	грунт

	60
	54-252-807 ОПМП 807-8
	п. Красная Дача, ул. Дачная, от д. №1 до д. №3.(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	61
	54-252-807 ОПМП 807-9
	п. Красная Дача, ул. Красная Дача, от д.1 до д. 13.(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	61
	54-252-807 ОПМП 807-10
	д. Приятное, ул. Береговая от д. №2 до д. №22 ( с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	63
	54-252-807 ОПМП 807-11
	д. Приятное, ул. Запрудная, от д. №1 до д. №11.(с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	64
	54-252-807 ОПМП 807-12
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	65
	54-252-807 ОПМП 807-13
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 3 до д. 15 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	66
	54-252-807 ОПМП 807-14
	д. Барановка, ул. Центральная, от д. №1 до д.29(с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт

	67
	54-252-807 ОПМП 807-15
	д. Барановка п. Садовый, от д. №2 до д. №9(с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	68
	54-252-807 ОПМП 807-16
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до склад.(с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	69
	54-252-807 ОПМП 807-17
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до д.4(с 0+000 по 0+300) 
	0,3
	грунт

	70
	54-252-807 ОПМП 807-18
	с. Козьминское, ул. Лесная, от д. № 2 до д. №31(с 0+000 по 1+100)
	1,1
	щебень

	71
	54-252-807 ОПМП 807-19
	с. Козьминское, ул. Молодежная, от д.4 до д.18(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень

	72
	54-252-807 ОПМП 807-20
	с. Козьминское, ул. Почтовая, от д.8 до д.24 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	73
	54-252-807 ОПМП 807-21
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское ул. Почтовая, д.23(с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	74
	54-252-807 ОПМП 807-22
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Луговая, д.13(с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт

	75
	54-252-807 ОПМП 807-23
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Заречная д.18(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	76
	54-252-807 ОПМП 807-24
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское до склад.(с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	77
	54-252-807 ОПМП 807-25
	д. Слобода, ул. Слободская, от д. №1 до д. 13 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	78
	54-252-807 ОПМП 807-26
	д. Глебово, ул. Овражная, от д. № 2 до д. №10. (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	79
	54-252-807 ОПМП 807-27
	с. Троицкое, ул. Раздольная, от д. №2 до д. №12 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	80
	54-252-807 ОПМП 807-28
	д. Беклемищево, ул. Полевая, от д. №1 до д. №17  (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	81
	54-252-807 ОПМП 807-29
	д. Красная Рыбница, ул. Городская, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	82
	54-252-807 ОПМП 807-30
	д. Красная  Рыбница, ул. Луговая, от д. 21 до д. 15 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	83
	54-252-807 ОПМП 807-31
	д. Красная  Рыбница, ул. Молодежная, от д.1 до д.8 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень

	84
	54-252-807 ОПМП 807-32
	д. Красная Рыбница, от д.2 п. Полевой до п Садовый(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	85
	54-252-807 ОПМП 807-33
	д. Красная  Рыбница пер. Полевой от д.2 до д.8 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	86
	54-252-807 ОПМП 807-34
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.6 до д.18 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	87
	54-252-807 ОПМП 807-35
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.12 до д.5 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	88
	54-252-807 ОПМП 807-36
	д. Красная Рыбница ул. Лескова от д.2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	89
	54-252-807 ОПМП 807-37
	д. Красная Рыбница ул. Центральная от д. 1 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень

	90
	54-252-807 ОПМП 807-38
	д. Красная Рыбница ул. Заречная от д.23 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	91
	54-252-807 ОПМП 807-39
	д. Красная Рыбница  ул. Тургеневская от д.2 до д.30 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	92
	54-252-807 ОПМП 807-40
	д. Ольгино, ул. Раздольная, от д.№1 до д. №37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	93
	54-252-807 ОПМП 807-41
	д. Старое Горохово, ул. Лескова, от д. 1 до д.51 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	94
	54-252-807 ОПМП 807-42
	д. Старое Горохово, ул. Садовая, от д.1 до д.23 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	95
	-
	д. Кошелево дорога до Кошелевской ООШ
	0,8
	асфальт

	Итого:
	29,0

	Красноармейское сельское поселение

	96
	54-252-810 ОПМП 810-001
	п. Куракинский, ул. Почтовая, от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	97
	54-252-810 ОПМП 810-002
	п. Куракинский, ул. Школьная, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	98
	54-252-810 ОПМП 810-003
	п. Куракинский, пер. Пришкольный, от д. 1 до д.10(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	99
	54-252-810 ОПМП 810-004
	п. Куракинский, пер. Почтовый, от почты до д. 6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт

	100
	54-252-810 ОПМП 810-005
	п. Куракинский, пер. Лесной от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт

	101
	54-252-810 ОПМП 810-006
	п. Куракинский, ул. Промышленная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт

	102
	54-252-810 ОПМП 810-007
	п. Куракинский, ул. Промышленная, от д.15 до д.19 (с0+000 по 0+050)
	0,05
	грунт

	103
	54-252-810 ОПМП 810-008
	п. Куракинский,ул. Строительная, от д.1 до д.18(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт

	104
	54-252-810 ОПМП 810-009
	п. Куракинский, ул. Славянская, от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт

	105
	54-252-810 ОПМП 810-010
	с.Борисоглебское, ул. Школьная, от тока до бани ( с 0+000 по 1+300)
	1,3
	асфальт

	106
	54-252-810 ОПМП 810-011
	с. Борисоглабское,ул. Патенкова, от д.1 до д.117 (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	асфальт

	107
	54-252-810 ОПМП 810-012
	с. Борисоглебское, ул. Патенкова дошколы (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	108
	54-252-810 ОПМП 810-013
	д. Березовка, ул. Ягодная от д.1 до д.33 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	109
	54-252-810 ОПМП 810-014
	д. Борисовка, ул. Луговая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	110
	54-252-810 ОПМП 810-015
	с. Богородицкое, ул. Вольнова, от д.1 до д. 36 (с 0+000 по 1+900)
	1,9
	щебень

	111
	54-252-810 ОПМП 810-016
	с. Богородицкое, пер. Овражный, от д21 до д. 10 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	112
	54-252-810 ОПМП 810-017
	п. Голятиха, ул. Лесная от д.№1 до д.№7 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	113
	54-252-810 ОПМП 810-018
	д. Егорьевка, ул. Центральная, от д.1 до заправки (с 0+000 по 1+600)
	1,6
	асфальт

	114
	54-252-810 ОПМП 810-019
	д. Егорьевка, ул. Центральная до ул.Почтовая (с 0+000 до 0+200)
	0,2
	асфальт

	115
	54-252-810 ОПМП 810-020
	д. Егорьевка, ул. Почтовая, от д.№1 до д. №5 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень

	116
	54-252-810 ОПМП 810-021
	д. Егорьевка, ул. Почтовая от д.№5 до фермы (0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	117
	54-252-810 ОПМП 810-022
	п. Кураскинский разъезд ул. Вокзальная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	118
	54-252-810 ОПМП 810-023
	п. Кураскинский разъезд,пер. Лесной  (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт

	119
	54-252-810 ОПМП 810-024
	п. Лисий, ул. Лесная от д.№2 до д.№12 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	120
	54-252-810 ОПМП 810-025
	д. Миловка, ул. Садовая от д.№2 до д.№12 (с 0+000 до 1+800)
	1,8
	грунт

	121
	54-252-810 ОПМП 810-026
	д. Никитовка, ул. Самошиной от д.№1 до д.№6 (С 0+000 ПО 1+500)
	1,5
	грунт

	122
	54-252-810 ОПМП 810-027
	д. Поздеево, ул.Некрасовская от д.№3 до д.№53 (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	асфальт

	123
	54-252-810 ОПМП 810-028
	д. Поздеево, пер. Полевой, от д.№2 до д.№6 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	124
	54-252-810 ОПМП 810-029
	д. Поздеево, пер. Луговой, от д.№2 до д.№6 ( с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	125
	54-252-810 ОПМП 810-030
	д. Поздеево, от ул. Некрасовская до пер. Луговой (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	126
	54-252-810 ОПМП 810-031
	д. Поздеево, ул. Речная от д.№1 до д.№36 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	127
	54-252-810 ОПМП 810-032
	д. Поздеево, пер. Садовый от д.№1 до д.№5 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	128
	54-252-810 ОПМП 810-033
	с. Преображенское, ул. Казанская, от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт

	129
	54-252-810 ОПМП 810-034
	с. Преображенское, ул. Садовая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	130
	54-252-810 ОПМП 810-035
	с. Преобрженское, ул. Запрудная от д.№5 до д.№9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	131
	54-252-810 ОПМП 810-036
	д. Сандровка, ул. Соловьиная от д.№1 до д№.37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень

	132
	54-252-810 ОПМП 810-037
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.1 до д.34 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	133
	54-252-810 ОПМП 810-038
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.36 до д.38 (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт

	134
	54-252-810 ОПМП 810-039
	д. Степановка, ул. Речная от д.№2 до магазина (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт

	135
	54-252-810 ОПМП 810-040
	д. Степановка, ул. Речная, от д.№32 до д.№46 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	136
	54-252-810 ОПМП 810-041
	д. Степановка, пер. Луговой, от д.№1 до склада (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	137
	54-252-810 ОПМП 810-042
	п. Хоррошевский, ул. Заводская от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень

	137
	54-252-810 ОПМП 810-043
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Хорошевская (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	139
	54-252-810 ОПМП 810-044
	п. Хорошевский, ул. Хорошевская от д.1до д.35 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	140
	54-252-810 ОПМП 810-045
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Строителей (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	141
	54-252-810 ОПМП 810-046
	п. Хорошевский, ул. Строителей, от д.3 до д.19 (с 0+000 по 0+550)
	0,55
	щебень

	142
	54-252-810 ОПМП 810-047
	п. Хорошевский, ул. Лесная от д.№5 до д.№21 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	143
	54-252-810 ОПМП 810-048
	п. Хорошевский, ул. Раздольная, от д. №1 до д.№5 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт

	144
	54-252-810 ОПМП 810-049
	п. Хорошевский, пер. Школьный, от д.№1 до д.№19 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	145
	54-252-810 ОПМП 810-050
	п. Хорошевский, ул. Веселая от д.№1 до д. №8 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	146
	54-252-810 ОПМП 810-051
	д. Шамшино, ул. Ягодная от д.№2 до д.№18 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт

	147
	54-252-810 ОПМП 810-052
	д. Шамшино, от ул. Ягодная до ул. Лесная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	148
	54-252-810 ОПМП 810-053
	д. Шамшино, ул. Лесная от д. №2 до д.№19 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	149
	54-252-810 ОПМП 810-054
	д. Шамшино, ул. Луговая от д. №2 до д. №50 (с 0+000 по 2+300)
	2,3
	грунт

	150
	54-252-810 ОПМП 810-055
	д. Экономичено, ул. Зеленая, от д.№1 до д. №7 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	Итого:
	37,9

	Никольское сельское поселение

	151
	54-252-813 ОПМП 813-1
	с. Никольское , ул. Северная (с 0+000 по 1+150)
	1,150
	грунт

	152
	54-252-813 ОПМП 813-2
	с. Никольское, ул. Молодежная (с0+000 по 2+650)
	2,650
	асфальт, плиты, грунт

	153
	54-252-813 ОПМП 813-3
	с. Никольское, ул. Садовая (с 0+000 по 2+550)
	2,55
	грунт

	154
	54-252-813 ОПМП 813-4
	с. Никольское, ул. Слободская (с 0+000 по 1+115)
	1,115
	грунт

	155
	54-252-813 ОПМП 813-5
	с. Никольское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+750)
	0,75
	асфальт

	156
	54-252-813 ОПМП 813-6
	с. Никольское, ул. Береговая (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	асфальт

	157
	54-252-813 ОПМП 813-7
	с. Никольское, ул. Лесная (с 0+000 по  0+570)
	0,57
	плиты, грунт

	158
	54-252-813 ОПМП 813-8
	с. Никольское, ул. Объездная (с 0+000 по 0+950)
	0,95
	плиты

	159
	54-252-813 ОПМП 813-9
	с. Никольское, ул. Восточная (с 0+000 по 1+110)
	1,11
	асфальт

	160
	54-252-813 ОПМП 813-10
	с. Никольское, детский дом (с 0+000 по  0+250)
	0,25
	асфальт

	161
	54-252-813 ОПМП 813-11
	с. Никольское, пер. Школьный (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт

	162
	54-252-813 ОПМП 813-12
	с. Никольское, пер. Парковый (с 0+000 по  0+450)
	0,45
	асфальт

	163
	54-252-813 ОПМП 813-13
	с. Никольское, пер. Садовый (с 0+000 по  0+245)
	0,245
	грунт

	164
	54-252-813 ОПМП 813-14
	с. Никольское, пер. Речной (с 0+000 по  0+300)
	0,3
	грунт

	165
	54-252-813 ОПМП 813-15
	с. Никольское, ул. Городская (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт

	166
	54-252-813 ОПМП 813-16
	с. Никольское, пер. Заречный (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт

	167
	54-252-813 ОПМП 813-17
	д. Калинник, ул. Луговая (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт

	168
	54-252-813 ОПМП 813-18
	п. Репка, ул. Лесная (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	169
	54-252-813 ОПМП 813-19
	с. Плоское, ул. Бамовская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень

	170
	54-252-813 ОПМП 813-20
	с. Плоское, ул. Береговая (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	171
	54-252-813 ОПМП 813-21
	с. Плоское, ул. Архангельская (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт

	172
	54-252-813 ОПМП 813-22
	с. Плоское, ул. Речная  (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	173
	54-252-813 ОПМП 813-23
	с. Знаменское, ул. Речная ( с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт

	174
	54-252-813 ОПМП 813-24
	с. Знаменское , ул. 1 Молодежная ( с 0+000 по  0+700)
	0,7
	грунт

	175
	54-252-813 ОПМП 813-25
	с. Знаменское, ул. 2 Молодежная (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	176
	54-252-813 ОПМП 813-26
	с. Знаменское, пер. Луговой (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	177
	54-252-813 ОПМП 813-27
	с. Знаменское, ул. Полевая (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт

	178
	54-252-813 ОПМП 813-28
	д. Анненский Лазавец, ул. Медовая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	179
	54-252-813 ОПМП 813-29
	д. Анненский Лазавец, ул. Веселая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	180
	54-252-813 ОПМП 813-30
	с. Змиево, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт

	181
	54-252-813 ОПМП 813-31
	с. Змиево, ул. Казанская (с 0+000 пор 0+800)
	0,8
	асфальт

	182
	54-252-813 ОПМП 813-32
	с. Философово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт

	183
	54-252-813 ОПМП 813-33
	с. Философово, ул. Заводская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт

	184
	54-252-813 ОПМП 813-34
	с. Философово, ул. Коммунарная (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт

	185
	54-252-813 ОПМП 813-35
	с. Философово, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	186
	54-252-813 ОПМП 813-36
	д. Плота, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	187
	54-252-813 ОПМП 813-37
	д. Плота, ул. Лесная (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	грунт

	188
	54-252-813 ОПМП 813-32
	д. Плота, ул. Луговая, ул. Заречная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт

	Итого:
	34,99

	Новопетровское сельское поселение

	189
	54-252-816 ОПМП 816-01
	д. Новопетровка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт

	190
	54-252-816 ОПМП 816-02
	д. Новопетровка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+050)
	1,05
	грунт, щебень, асфальт

	191
	54-252-816 ОПМП 816-03
	д. Новопетровка, пер. Полевой (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетонные плиты

	192
	54-252-816 ОПМП 816-04
	д. Афанасьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	193
	54-252-816 ОПМП 816-05
	д. Бонки, ул. Сосновая, (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	194
	54-252-816 ОПМП 816-06
	д. Плоты, ул. Ореховая, от д. 1 до д.8 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	195
	54-252-816 ОПМП 816-07
	д. Плоты, ул. Дачная, от д.1 до д. 6 ( с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	196
	54-252-816 ОПМП 816-08
	д. Озерки, ул. Советская от д. 1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	197
	54-252-816 ОПМП 816-09
	д. Озерки, ул. Восточная от д. 1 до д.17 (с 0+000 по  2+000)
	2,0
	грунт

	198
	54-252-816 ОПМП 816-10
	д. Никуличи, ул. Колхозная от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень

	199
	54-252-816 ОПМП 816-11
	д. Никуличи, ул. Веселая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	200
	54-252-816 ОПМП 816-12
	д. Никуличи, ул. Верхняя от д.1 до д. 32 (с 0+000 по 1+700)
	1,7
	грунт

	201
	54-252-816 ОПМП 816-13
	д. Никуличи, пер. Зерновой (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	202
	54-252-816 ОПМП 816-14
	д. Петрово, ул. Фета (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	203
	54-252-816 ОПМП 816-15
	д. Петрово, ул. Рябиновая от ул. Фета (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	204
	54-252-816 ОПМП 816-16
	д. Петрово, ул. Петровская (с 0+000 до 0+800)
	0,8
	грунт

	205
	54-252-816 ОПМП 816-17
	д. Петрово, ул. Зеленая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	206
	54-252-816 ОПМП 816-18
	д. Масаловка, ул. Орловская от д.1 до д.13 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	207
	54-252-816 ОПМП 816-19
	д. Масаловка, ул. Малиновая от д.1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	208
	54-252-816 ОПМП 816-20
	д. Домнино, ул. Школьная от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт

	209
	54-252-816 ОПМП 816-21
	д. Домнино, ул. Ленина (с 0000 по 1+000)
	1
	асфальт

	210
	54-252-816 ОПМП 816-22
	д. Домнино, ул. Мира (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	211
	54-252-816 ОПМП 816-23
	д. Домнино, ул. Заречная (с 0+000 по 3+000)
	3
	грунт

	212
	54-252-816 ОПМП 816-24
	д. Домнино, ул. Березовая от д. 1 до д.31 (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт

	213
	54-252-816 ОПМП 816-25
	д. Федоровка, ул. Полевая от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	214
	54-252-816 ОПМП 816-26
	д. Федоровка, ул. Раздольная от д.1 до д.20 (с 0+000 по 2+000)
	2
	грунт

	215
	54-252-816 ОПМП 816-27
	д. Федоровка, ул. Береговая от ул. Раздольной до д.8
	1,7
	грунт

	216
	54-252-816 ОПМП 816-28
	д. Богородицкое, ул. Журавлиная от д.1 до д.24 
	1,8
	грунт

	217
	54-252-816 ОПМП 816-29
	д. Богородицко, ул. Луговая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт

	Итого:
	35,55

	Яковлевское сельское поселение

	218
	54-252-819 ОПМП 819-1
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт

	219
	54-252-819 ОПМП 819-2
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	220
	54-252-819 ОПМП 819-3
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень

	221
	54-252-819 ОПМП 819-4
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	222
	54-252-819 ОПМП 819-5
	д. Цуканы, ул. Верхняя ( к кладбищу) (с 0+000 по 1+520)
	1,520
	щебень

	223
	54-252-819 ОПМП 819-6
	д. Давыдово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+810)
	1,810
	грунт

	224
	54-252-819 ОПМП 819-7
	д. Долгое, ул. Центральная (с 0+000 по 1+300)
	1,300
	щебень

	225
	54-252-819 ОПМП 819-8
	д. Долгое, ул. Овражная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт

	226
	54-252-819 ОПМП 819-9
	д. Дебежево, ул. Полевая (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт

	227
	54-252-819 ОПМП 819-10
	д. Гагаринка ул. Раздольная (с 0+000 по 3+500)
	3,500
	грунт

	228
	54-252-819 ОПМП 819-11
	д. Давыжово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт

	229
	54-252-819 ОПМП 819-12
	д. Давыдово, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,100
	грунт

	230
	54-252-819 ОПМП 819-13
	д. Дурново, ул. Ворошиловская (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт

	231
	54-252-819 ОПМП 819-14
	д. Дурново, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт

	232
	54-252-819 ОПМП 819-15
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0 +000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	233
	54-252-819 ОПМП 819-16
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0 +000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	234
	54-252-819 ОПМП 819-17
	д. Еропкино-Большак, ул. Новая(с 0 +000 по 0+350)
	0,35
	грунт

	235
	54-252-819 ОПМП 819-18
	д. Еропкино-Боковое, ул. Луговая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	236
	54-252-819 ОПМП 819-19
	д. Еропкино-Боковое, ул.  Полевая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	237
	54-252-819 ОПМП 819-20
	д. Надежда, ул. Нижняя (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт

	238
	54-252-819 ОПМП 819-21
	п. Петровский, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	239
	54-252-819 ОПМП 819-22
	д. Соколаевка, ул. Луговая (с 02+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	240
	54-252-819 ОПМП 819-23
	д. Степное, ул. Отдаленная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	241
	54-252-819 ОПМП 819-24
	д. 2-е Никольское, ул. Задорожная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	242
	54-252-819 ОПМП 819-25
	д. 2-е Никольское, ул. Прудная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	243
	54-252-819 ОПМП 819-26
	д. Тагино, ул. Широкая (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	244
	54-252-819 ОПМП 819-27
	д. Чибисы, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	245
	54-252-819 ОПМП 819-28
	д. Чибисы, ул. Луговая (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт

	246
	54-252-819 ОПМП 819-29
	д. Чибисы, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	247
	54-252-819 ОПМП 819-30
	д. Хотетово, ул. Новая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	246
	54-252-819 ОПМП 819-31
	д. Хотетово, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	249
	54-252-819 ОПМП 819-32
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	250
	54-252-819 ОПМП 819-33
	д. Хвощино, ул. Новая (с 0+000 по 1+100)
	1000
	грунт

	251
	54-252-819 ОПМП 819-34
	д. Яковлево, ул. Длинная (с 0+000 по 3+000)
	3,000
	грунт

	252
	54-252-819 ОПМП 819-35
	д. Яковлево, ул. Речная (с 0+000 по 1+000)
	1,000
	грунт

	253
	54-252-819 ОПМП 819-36
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень

	254
	54-252-819 ОПМП 819-37
	д. Яковлево, ул. Школьная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	щебень

	255
	54-252-819 ОПМП 819-38
	д. Яковлево, ул. Мира (с 0+000 по 0+600
	0,6
	грунт

	266
	54-252-819 ОПМП 819-39
	д. Яковлево, ул. Береговая (с 0+000 по 1+200)
	1200
	грунт

	267
	54-252-819 ОПМП 819-40
	д. Яковлево ул. Светлая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт

	267
	54-252-819 ОПМП 819-41
	д. Гостиново, ул. Центральная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	асфальт плиты

	268
	54-252-819 ОПМП 819-42
	д. Гостиново, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	269
	54-252-819 ОПМП 819-43
	д. Гостиново, ул. Хуторская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	270
	54-252-819 ОПМП 819-44
	д. Гостиново, ул. Мира (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	271
	54-252-819 ОПМП 819-45
	д. Гостиново, ул. Садовая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	272
	54-252-819 ОПМП 819-46
	д. Гостиново, ул. Солнечная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	Итого
	36,73

	Всего:
	400,477

	Асфальтобетон
	49,301

	Щебень
	28,02

	Цементобетон (дорожные плиты)
	8,16

	Грунт
	314,996



Таблица 7 – Протяженность УДС поселка Змиевка

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия

	1
	п. Змиевка, ул. Ленина (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	асфальт

	2
	п. Змиевка, ул. Чапаева (с 0+000 по 1+500)
	1,2
	асфальт

	3
	п. Змиевка, ул. Ульяновская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт

	4
	п. Змиевка, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	5
	п. Змиевка, ул. Кирова (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	асфальт

	6
	п. Змиевка, пер. Ленина (с 0+000 по  0+500)
	0,5
	асфальт

	7
	п. Змиевка, ул. Привокзальная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	асфальт

	8
	п. Змиевка, ул. Чкалова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	9
	п. Змиевка, ул. Елькина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт

	10
	п. Змиевка, ул. Комсомольская (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	щебень

	11
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,3
	асфальт

	12
	п. Змиевка, ул. Котовского (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт

	13
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,5
	асфальт

	14
	п. Змиевка, ул. Жадова (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт

	15
	п. Змиевка, ул. Революции (с 0+000 по 0+500)
	0,4
	асфальт

	16
	п. Змиевка, ул. Пионерская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт

	17
	п. Змиевка, пер. Пионерский (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт

	18
	п. Змиевка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+000)
	1
	щебень/грунт

	19
	п. Змиевка, ул. 7 Ноября (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень

	20
	п. Змиевка, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	21
	п. Змиевка, ул. Дружбы (с 0+000 по 1+000)
	1
	бетон

	22
	п. Змиевка, ул. Калинина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	23
	п. Змиевка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	24
	п. Змиевка, ул. Коммунальная (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты

	25
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,7
	асфальт

	26
	п. Змиевка, пер. Центральный (с 0+000 по 0+080)
	0,08
	грунт

	27
	п. Змиевка, ул. Свердлова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень

	28
	п. Змиевка, ул. Орловская (с 0+000 по 0+620)
	0,62
	щебень

	29
	п. Змиевка, ул. Андреева (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень

	30
	п. Змиевка, ул. Малиновая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	31
	п. Змиевка, ул. Южная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень

	32
	п. Змиевка, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт

	33
	п. Змиевка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	34
	п. Змиевка, ул. Дзержинского (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	35
	п. Змиевка, пер. Дзержинского, (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт

	36
	п. Змиевка, ул. Ошмарина (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень

	37
	п. Змиевка, ул. Степанова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	38
	п. Змиевка, ул. К. Талатынова (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	асфальт

	39
	п. Змиевка, ул. Советская (с 0+000 по 1+000)
	1
	грунт

	40
	п. Змиевка, ул. Почтовая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт

	41
	п. Змиевка, ул. Спортивная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	42
	п. Змиевка, ул. Лазурная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	43
	п. Змиевка, ул. Октябрьская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	44
	п. Змиевка, ул. Островского ( с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	45
	п. Змиевка, ул. Лескова (с 0+000 по 0+320)
	0,32
	грунт

	46
	п. Змиевка, ул. Вольнова (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	47
	п. Змиевка, ул. Береговая (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт

	48
	п. Змиевка, пер. Гагарина (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	49
	п. Змиевка, пер. Пушкина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	50
	п. Змиевка, пер. 1-е Мая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	51
	п. Змиевка, пер. Тургенева (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	52
	п. Змиевка, ул. Мира (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	53
	п. Змиевка, ул. Спивака (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт

	54
	п. Змиевка, ул. Строительная (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	55
	п. Змиевка, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	56
	п. Змиевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	57
	п. Змиевка, ул. Каштановая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	58
	п. Змиевка, ул. Горького (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	59
	п. Змиевка, пер. Парковый (с 0+000 по 0+130)
	0,13
	грунт

	60
	п. Змиевка, ул. Чиненова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	бетон

	61
	п. Змиевка, ул. Полевая (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	бетон

	62
	п. Змиевка, ул. Интернациональная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон

	63
	п. Змиевка, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон

	64
	п. Змиевка, ул. Луговая (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт

	65
	п. Змиевка, ул. Морозова (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт

	66
	п. Змиевка, ул. Куйбышева (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	щебень

	67
	п. Змиевка, ул. Московская (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт

	68
	п. Змиевка, ул. Элеваторная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт

	69
	п. Змиевка, ул. Фета (с 0+000 по  0+300)
	0,3
	бетон

	70
	п. Змиевка, ул. Решилина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт

	ВСЕГО:
	32,15

	Асфальтобетон
	11,78

	Щебень
	3,37

	Цементобетон (дорожные плиты)
	4,4

	Грунт
	12,6



Таблица 8 – Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия

	1
	а/д Орел-Тамбов - Морозовский (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт

	2
	а/д Змиевка - Никольское - Марьевка (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	асфальт

	3
	а/д Куракино - Егорьевка - Хорошевский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	асфальт

	4
	а/д Змиевка - Никольское - Калинник (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	асфальт

	5
	а/д Знаменское - Анненский Лазавец (с 0+000 по 4+600)
	4,6
	асфальт

	6
	а/д Яковлево - Еропкино - Большак (с 0+000 пол 5+000)
	5,0
	асфальт

	7
	а/д Яковлево - Еропкино Большак - Долгое (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень

	8
	а/д Гостиново - Давыдово (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	9
	а/д Никольское - Красная Роща (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты

	10
	а/д Никольское - Философово (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт

	11
	а/д Плоское - Реутово - Змиево (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	асфальт

	12
	а/д от а/д Змиевка - Никольское до д. Степное (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт

	13
	а/д от а/д Змиевка-Никольское до БУ ОО «ЦСНИРИ Березка» (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт

	14
	а/д Змиевка - Глазуновка - Тросна - Сорочьи Кусты (с 0+000 по 1+300)
	1,3
	бетон

	15
	а/д Кошелево - Барановка (с 0+000 по 4+500)
	4,5
	асфальт

	16
	а/д Орел - Глазуновка - Куракинский разъезд (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт

	17
	а/д Еропкино Большак - Петровский (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт

	18
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - Константиновка (с 0+000 по 2+400)
	2,4
	грунт

	19
	а/д Змиевка - Красная Рыбница -Аленовка - Нива-Пенькозаводской ( с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт

	20
	а/д Богодухово - Михайловка (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	грунт

	21
	а/д Городище - Заря (с 0+000 по 4+300)
	4,3
	грунт

	22
	а/д Городище - Спасское (с 0+000 по 3+900)
	3,9
	грунт

	23
	а/д Богодухово - Волниково - Фроловка - Лукино (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт

	24
	а/д Богодухово - Алисово - Оловянниково - Лукино – Городище (с 0+000 по 8+500)
	8,5
	грунт

	25
	а/д Змиевка - Городище - Лукино (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	26
	а/д Городище - Новослободка (с 0+000 по 4+900)
	4,9
	грунт

	27
	а/д Кошелево - Красная Дача (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	28
	а/д Красная Рыбница - Ольгино - Старое Горохово (с 0+000 по 10+000)
	10
	грунт

	29
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - п. Пенькозаводской (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт

	30
	а/д п. Пенькозаводской - д. Приятное (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	31
	а/д Козьминское - д. Троицкое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт

	32
	а/д Троицкое - д. Беклемищево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	33
	а/д Степановка - Борисовка (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт

	34
	а/д Борисовка - Миловка (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт

	35
	а/д Орел - Глазуновка - Шамшино (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	щебень

	36
	а/д Куракинский – Егорьевка - Сандровка (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	щебень

	37
	а/д Егорьевка - Экономичено (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт

	38
	а/д Новопетровка - Афанасьевка ( с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	39
	а/д Новопетровка - Бонки (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт

	40
	а/д Никуличи - Масаловка (с 0+6000 по 3+500)
	3,5
	грунт

	41
	а/д Бонки - Озерки (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	42
	а/д Никуличи – Городище - Плоты (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	43
	а/д Домнино - Богородицкое (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт

	44
	а/д Никольское - Репка (с 0+000 по 2+600)
	2,6
	грунт

	45
	а/д Философово - Плоское - Ануфриево (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	грунт

	46
	а/д Плоское - Аболмазово (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	щебень

	47
	а/д Еропкино Большак - Еропкино - Боковое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт

	48
	а/д Орел - Тамбов - Чибисы (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт

	49
	а/д Тагино - Петровский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	50
	а/д Гагаринка - Соколаевка (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	51
	а/д Гагаринка - Дебежево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	52
	а/д Анненский Лазавец - Философовский Лазавец (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт

	53
	а/д Знаменское - Озерна (с 0+000 по 6+500)
	6,5
	грунт

	54
	а/д Кошелево - Приятное (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт

	55
	а/д Красная Рыбница - Тургеневский - Суры (с 0+000 по 6+200)
	6,2
	грунт

	56
	а/д Борисоглебское - Аленовка (с 0+000 по 6+700)
	6,7
	грунт

	57
	а/д Поздеево - Лисий (с 0+000 по 3+500)
	3,5
	грунт

	58
	а/д Пребраженское - Никитовка (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт

	59
	а/д Пребраженское - Голятиха (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт

	60
	а/д Куракинский - Березовки (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт

	ВСЕГО:
	177,5

	Асфальтобетон
	32,1

	Щебень
	3,8

	Цементобетон (дорожные плиты)
	2,8

	Грунт
	138,8



[bookmark: _Toc510278880][bookmark: _Toc513058759][bookmark: _Toc513116116]1.3.2 Характеристика градостроительной деятельности, включая деятельность в сфере транспорта

Основной объем нового жилищного строительства предусматривается за счет строительства индивидуальных жилых домов. Все площадки под строительство предлагаются для размещения новой малоэтажной индивидуальной застройки коттеджного типа – 1-2-3-этажные дома с приусадебными участками площадью 0,05 - 0,50 га по району и 0,05 – 0,15 га в поселке Змиевка.
Основное назначение – создание условий для комфортного постоянного и временного проживания населения. В зону включены зона жилой застройки и УДС.
Основными стратегическими направлениями в жилищной политике районе являются:
- Новое жилищное строительство за счет размещения преимущественно индивидуальных домов усадебного типа с полным комплексом социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;
- Формирование новых и развитие сложившихся общественных центров в районе включающих: объекты административно-делового, торгового, культурно-развлекательного, коммунально-бытового и иного назначения;
- Реконструкция существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50%;
- Создание многофункциональной системы зеленых насаждений.


Таблица 9 – Перечень площадок под жилищное строительство на территории Свердловского района

	Наименование населенного пункта
	Площадь, га
	Дислокация по территории

	Районный центр, поселок Змиевка

	Поселок Змиевка
	17,5
	Северная часть западной зоны поселка

	
	16,7
	Южная часть западной зоны поселка

	
	30,75
	Северная часть восточной зоны поселка

	
	7,85
	Южная часть восточной зоны поселка

	ИТОГО
	72,8
	

	Богодуховское сельское поселение

	с. Богодухово
	9,0
	Северо-западная площадка на месте сада

	с. Богодухово
	7,0
	Северная площадка

	с. Богодухово
	5,4
	Северо-восточная площадка

	д. Заря
	10,5
	Западная площадка

	д. Лукино
	8,0
	Северная площадка

	д. Городище
	22,0
	Северо-западная площадка

	д. Михайловка
	10,2
	Южная площадка

	д. Спасское
	6,0
	Западная площадка

	ИТОГО
	78,1
	

	Котовское сельское поселение

	д. Братское
	12,0
	Северо-западная площадка

	д. Котовка
	18,0
	Юго-восточная площадка

	д. Марьевка
	20,0
	Восточная площадка

	п. Морозовский
	25,0
	Восточная площадка

	д. Разбегаевка
	36,0
	Западная площадка

	ИТОГО
	111,0
	

	Кошелевское Сельское поселение

	д. Кошелево
	10,0
	Северная площадка

	с. Козьминское
	46,0
	Западная площадка

	д. Кр. Рыбница
	26,0
	Юго-западная площадка

	д. Слобода
	25,0
	Северная площадка

	ИТОГО
	107,0
	

	Красноармейское сельское поселение

	с. Борисоглебское
	50,5
	Северо-западная площадка

	с. Борисоглебское
	23,0
	Юго-Восточная площадка

	п. Куракинский
	16,0
	Западная площадка

	п. Куракинский
	32,0
	Юго-восточная площадка, на месте сада

	п. Куракинский
	9,0
	Северная площадка

	д. Степановка
	30,0
	Западная площадка

	д. Шамшино
	45,0
	Южная площадка

	ИТОГО
	205,5
	

	Никольское сельское поселение

	с. Никольское
	45,0
	Западная площадка

	с. Никольское
	33,0
	Восточная площадка, севернее дороги

	с. Никольское
	45,0
	Восточная площадка

	с. Плоское
	38,0
	Северная и Восточная площадки

	с. Знаменское
	17,0
	Западная площадка

	с. Знаменское
	49,0
	Северная площадка

	с. Философово
	23,0
	Северо-западная площадка

	с. Змиево
	20,0
	Южная площадка

	ИТОГО
	270,0
	

	Новопетровское сельское поселение

	д. Новопетровка
	28,8
	Юго-восточная площадка

	д. Никуличи
	8,0
	Южные площадки

	д. Петрово
	10,0
	Западная площадка

	д. Федоровка
	34,3
	Западная площадка, севернее автодороги

	д. Федоровка
	19,4
	Западная площадка, южнее автодороги

	д. Федоровка
	9,0
	Юго-западная площадка

	ИТОГО
	109,5
	

	Яковлевское сельское поселение

	д. Гагаринка
	11,0
	Северо-западная площадка

	д. Гостиново
	23,0
	Западная площадка

	д. Гостиново
	40,5
	Восточная площадка

	д. Еропкино-Большак
	11,8
	Юго-западная и северо-восточная площадки

	д. Надежда
	20,0
	Северо-западная площадка

	д. Соколаевка
	15,6
	Северо-западная площадка

	д. Хвощино
	17,8
	Западная площадка

	д. Хотетово
	12,3
	Юго-восточная площадка, между застройкой и железной дорогой

	д. Хотетово
	31,0
	Западная площадка

	д. Яковлевское
	4,0
	Южная площадка

	д. Яковлевское
	17,6
	Юго-восточная площадка

	д. Яковлевское
	38,0
	Северо-восточная площадка

	д. Яковлевское
	10,0
	Северная площадка

	ИТОГО
	252,6

	ВСЕГО
	1206,5



Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог.
- Улучшение качества дорог ряда участков необходимо для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района посредством капитального ремонта и реконструкции, так как их транспортно-эксплуатационные характеристики не отвечают требованиям нормативной технической документации.
- Модернизация улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.
- Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт сети автомобильных дорог.
- Строительство новых и обустройство существующих остановок общественного транспорта;
- Устройство парковок и автостоянок в общественных зонах района;
- Организация и упорядочение вело-пешеходного движения за счет развития комбинированных зон на территории.
Эти мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение и транспортное обслуживание населения района.



[bookmark: _Toc510278881][bookmark: _Toc513058760][bookmark: _Toc513116117]1.3.3 Оценка транспортного спроса

Транспортный спрос на дорожной сети района характеризуется загрузкой (рисунок 2) отдельных его отдельных участков, определенной на основе макромодели Свердловского района.
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Рисунок 2 – Фрагмент дорожной сети района по степени загрузки

Количественное значение транспортного спроса на автомобильных дорогах, приведено в таблицах 10, 11 и 12.

Таблица 10 – Транспортный спрос на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м
	Интенсивность, ТС/сут
	Загрузка, %

	1
	54-252-802 ОПМП 802-1
	с. Богодухово, ул. Заречная (с 0+000 по 1+940)
	1,940
	щебень
	4,2
	20
	10

	2
	54-252-802 ОПМП 802-2
	с. Богодухово ул. Молодежная (с 0+000 по 0+461)
	0,461
	асфальт
	4,5
	98
	10

	3
	54-252-802 ОПМП 802-3
	с. Богодухово, ул. Полевая (с 0+000 по 0+880)
	0,880
	бетон / грунт
	4,2
	45
	10

	4
	54-252-802 ОПМП 802-4
	с. Богодухово, ул. Речная (с 0+000 по 2+116)
	2,116
	грунт
	4,0
	18
	10

	5
	54-252-802 ОПМП 802-5
	с. Богодухово, ул. Рябиновая (с 0+000 по 0+522)
	0,522
	асфальт
	4,0
	12
	10

	6
	54-252-802 ОПМП 802-6
	с. Богодухово, ул. Садовая (с 0+000 по 0+778)
	0,778
	асфальт
	4,0
	85
	10

	7
	54-252-802 ОПМП 802-7
	с. Богодухово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+320)
	1,320
	бетон / асфальт
	4,0
	86
	10

	8
	54-252-802 ОПМП 802-8
	с. Богодухово, ул. Школьная (с 0+000 по 0+450)
	0,450
	асфальт / грунт
	4,0
	23
	10

	9
	54-252-802 ОПМП 802-9
	д. Алисово, ул. Береговая (с 0+000 по 0+460)
	0,460
	грунт
	4,0
	12
	10

	10
	54-252-802 ОПМП 802-10
	д. Алисово, ул. Луговая (с 0+000 по 0+640)
	0,640
	грунт
	40,
	11
	10

	11
	54-252-802 ОПМП 802-11
	д. Васильевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+490)
	0,490
	асфальт
	4,2
	68
	10

	12
	54-252-802 ОПМП 802-12
	д. Васильевка, ул. Дачная (с 0+000 по 1+330)
	1,330
	грунт
	4,0
	17
	10

	13
	54-252-802 ОПМП 802-13
	д. Васильевка, ул. Речная (с 0+000 по 0+390)
	1,390
	бетон / грунт
	4,2
	19
	10

	14
	54-252-802 ОПМП 802-14
	д. Волниково, ул. Советская (с 0+000 по 0+600)
	0,600
	грунт
	4,0
	15
	10

	15
	54-252-802 ОПМП 802-15
	д. Городище, ул. Калининская (с 0+000 по 0+510)
	0,510
	грунт
	4,0
	12
	10

	16
	54-252-802 ОПМП 802-16
	д. Городище ул. Комсомольская (с 0 +000 по 2+400)
	2,400
	грунт
	4,0
	10
	10

	17
	54-252-802 ОПМП 802-17
	д. Городище, ул. Луговая (с 0 +000 по 1+540)
	1,540
	щебень / грунт
	3,8
	11
	10

	18
	54-252-802 ОПМП 802-18
	д. Городище, ул. Первомайская (с 0+000 по 1+770)
	1,770
	грунт
	4,0
	10
	10

	19
	54-252-802 ОПМП 802-19
	д. Заря, ул. Садовая (с 0+000 по 0+1,000)
	1,000
	грунт
	4,0
	8
	10

	20
	54-252-802 ОПМП 802-20
	д. Лукино, ул. Береговая (с 0 +000 по 0 + 270)
	0,270
	грунт
	4,0
	7
	10

	21
	54-252-802 ОПМП 802-21
	д. Лукино, ул. Правобережная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0
	5
	10

	22
	54-252-802 ОПМР 802-22
	д. Михайловка, ул. Прудная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт
	4,0
	6
	10

	23
	54-252-802 ОПМП 802-23
	д. Новослободка, ул. Новослободская (с 0+000 по 0+100)
	0,100
	грунт
	4,0
	-
	-

	24
	54-252-802 ОПМР 802-24
	д. Оловянниково, ул. Степная (с 0+000 по 0+200)
	0,200
	грунт
	4,0
	-
	-

	25
	54-252-802 ОПМП 802-25
	д. Спасское, ул. Спасская (с 0+000 по 0+930)
	0,930
	грунт
	4,0
	-
	-

	26
	54-252-802 ОПМП 802-26
	д. Фроловка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0
	-
	-

	27
	54-252-802 ОПМП 802-27
	д. Фроловка, ул. Овражная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0
	-
	-

	28
	54-252-804 ОПМП 804-1
	п. Морозовский, до ул. Центральная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт
	6,0
	198
	20

	29
	54-252-804 ОПМП 804-2
	п. Морозовский, ул. Центральная (с 0+000 пор 0+700)
	0,7
	щебень
	5,5
	28
	10

	30
	54-252-804 ОПМП 804-3
	п. Морозовский, ул. Октябрьская (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,5
	29
	10

	31
	54-252-804 ОПМП 804-4
	п. Морозовский, ул. 8 Марта (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,0
	8
	10

	32
	54-252-804 ОПМП 804-5
	п. Морозовский, ул. Фрунзе (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	щебень
	4,0
	12
	10

	33
	54-252-804 ОПМП 804-6
	п. Морозовский, ул. Котовского (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень
	4,0
	10
	10

	34
	54-252-804 ОПМП 804-7
	п. Морозовский, ул. Луговая (с 0+000 по 2+200)
	2,2
	грунт
	4,0
	30
	10

	35
	54-252-804 ОПМП 804-8
	п. Морозовский, ул. Садовая (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0
	10
	10

	36
	54-252-804 ОПМП 804-9
	д. Разбегаевка а/д Разбегаевка - Глазуновка (с 0+000 по 0+500)
	0,53
	асфальт
	7,5
	1280
	50-60

	37
	54-252-804 ОПМП 804-10
	д. Братское, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+630)
	0,63
	щебень
	4,0
	-
	-

	38
	54-252-804 ОПМП 804-11
	д. Братское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,0
	-
	-

	39
	54-252-804 ОПМП 804-12
	д. Братское, пер. Центральный (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0
	-
	-

	40
	54-252-804 ОПМП 804-13
	д. Братское, ул. Заречная (с 0+000 по 1+450)
	1,45
	асфальт
	4,0
	48
	10

	41
	54-252-804 ОПМП 804-14
	д. Нахлестово, ул. Леонтьева от а/д Змиевка - Красная Рыбница
	1,0
	щебень
	4,8
	56
	10

	42
	54-252-804 ОПМП 804-15
	д. Нахлестово, ул. Береговая от а/д Змиевка - Красная Рыбница
	1,7
	щебень
	4,0
	41
	10

	43
	54-252-804 ОПМП 804-16
	д. Марьевка, ул. Полевая, а/д Змиевка-Никольское 
	1,2
	грунт
	4,0
	-
	10

	44
	54-252-804 ОПМП 804-17
	д. Марьевка, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	грунт
	4,0
	-
	10

	45
	54-252-804 ОПМП 804-18
	д. Марьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	10

	46
	54-252-804 ОПМП 804-19
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок от а/д Змиевка-Никольское
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	10

	47
	54-252-804 ОПМП 804-20
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	10

	48
	54-252-804 ОПМП 804-21
	п. Хлюпино, ул. Раздольная, а/д Змиевка-Васильевка
	0,8
	грунт
	4,0
	10
	10

	49
	54-252-804 ОПМП 804-22
	д. Аленовка, ул. Озерная, а/д Змиевка-Красная Рыбница
	1,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	50
	54-252-804 ОПМП 804-23
	п. Нива, ул. Речная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	51
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Сорочьи Кусты, ул. Вишневая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	52
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Константиновка, ул. Вишневецкая (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	53
	54-252-807 ОПМП 807-1
	д. Кошелево, ул. Солнечная от д. №2 до д. 26 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	54
	54-252-807 ОПМП 807-2
	д. Кошелево, ул. Центральная от д. №5 до д. 25 ( с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	55
	54-252-807 ОПМП 807-3
	д. Кошелево от ул. Солнечная и Центральная до магазина (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	56
	54-252-807 ОПМП 807-4
	д. Кошелево, ул. Садовая от д. №7 до д. №25 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	57
	54-252-807 ОПМП 807-5
	д. Кошелево от моста до д. №2 по ул. Садовой( с0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	58
	54-252-807 ОПМП 807-6
	д. Кошелево, ул. Заречная от д. № 7 до д. №24 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	59
	54-252-807 ОПМП 807-7
	д. Кошелево, ул. Заречная от д. №5 до д. №7 (с 0+000 по  0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	60
	54-252-807 ОПМП 807-8
	п. Красная Дача, ул. Дачная, от д. №1 до д. №3.(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	61
	54-252-807 ОПМП 807-9
	п. Красная Дача, ул. Красная Дача, от д.1 до д. 13.(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	61
	54-252-807 ОПМП 807-10
	д. Приятное, ул. Береговая от д. №2 до д. №22 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	63
	54-252-807 ОПМП 807-11
	д. Приятное, ул. Запрудная, от д. №1 до д. №11 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	64
	54-252-807 ОПМП 807-12
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	65
	54-252-807 ОПМП 807-13
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 3 до д. 15 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	66
	54-252-807 ОПМП 807-14
	д. Барановка, ул. Центральная, от д. №1 до д.29(с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0
	12
	10

	67
	54-252-807 ОПМП 807-15
	д. Барановка п. Садовый, от д. №2 до д. №9(с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	68
	54-252-807 ОПМП 807-16
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до склада (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	69
	54-252-807 ОПМП 807-17
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до д.4 (с 0+000 по 0+300) 
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	70
	54-252-807 ОПМП 807-18
	с. Козьминское, ул. Лесная, от д. № 2 до д. №31(с 0+000 по 1+100)
	1,1
	щебень
	3,8
	23
	10

	71
	54-252-807 ОПМП 807-19
	с. Козьминское, ул. Молодежная, от д.4 до д.18(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень
	3,8
	12
	10

	72
	54-252-807 ОПМП 807-20
	с. Козьминское, ул. Почтовая, от д.8 до д.24 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	73
	54-252-807 ОПМП 807-21
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское ул. Почтовая, д.23(с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	74
	54-252-807 ОПМП 807-22
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Луговая, д.13(с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	75
	54-252-807 ОПМП 807-23
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Заречная д.18(с 0+000 по0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	76
	54-252-807 ОПМП 807-24
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское до склада (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	77
	54-252-807 ОПМП 807-25
	д. Слобода, ул. Слободская, от д. №1 до д. 13 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	78
	54-252-807 ОПМП 807-26
	д. Глебово, ул. Овражная, от д. № 2 до д. №10. (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	79
	54-252-807 ОПМП 807-27
	с. Троицкое, ул. Раздольная, от д. №2 до д. №12 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	80
	54-252-807 ОПМП 807-28
	д. Беклемищево, ул. Полевая, от д. №1 до д. №17  (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	81
	54-252-807 ОПМП 807-29
	д. Красная Рыбница, ул. Городская, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	82
	54-252-807 ОПМП 807-30
	д. Красная Рыбница, ул. Луговая, от д. 21 до д. 15 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	83
	54-252-807 ОПМП 807-31
	д. Красная Рыбница, ул. Молодежная, от д.1 до д.8 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,8
	25
	10

	84
	54-252-807 ОПМП 807-32
	д. Красная Рыбница, от д.2 п. Полевой до п. Садовый (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	85
	54-252-807 ОПМП 807-33
	д. Красная Рыбница пер. Полевой от д.2 до д.8 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	86
	54-252-807 ОПМП 807-34
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.6 до д.18 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	87
	54-252-807 ОПМП 807-35
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.12 до д.5 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	88
	54-252-807 ОПМП 807-36
	д. Красная Рыбница ул. Лескова от д.2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	89
	54-252-807 ОПМП 807-37
	д. Красная Рыбница ул. Центральная от д. 1 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень
	3,8
	23
	10

	90
	54-252-807 ОПМП 807-38
	д. Красная Рыбница ул. Заречная от д.23 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	91
	54-252-807 ОПМП 807-39
	д. Красная Рыбница ул. Тургеневская от д.2 до д.30 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	92
	54-252-807 ОПМП 807-40
	д. Ольгино, ул. Раздольная, от д.№1 до д. №37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	93
	54-252-807 ОПМП 807-41
	д. Старое Горохово, ул. Лескова, от д. 1 до д.51 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	94
	54-252-807 ОПМП 807-42
	д. Старое Горохово, ул. Садовая, от д.1 до д.23 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	95
	-
	д. Кошелево дорога до Кошелевской ООШ
	0,8
	асфальт
	3,5
	23
	10

	96
	54-252-810 ОПМП 810-001
	п. Куракинский, ул. Почтовая, от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	6,0
	45
	10

	97
	54-252-810 ОПМП 810-002
	п. Куракинский, ул. Школьная, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	6,0
	48
	10

	98
	54-252-810 ОПМП 810-003
	п. Куракинский, пер. Пришкольный, от д. 1 до д.10(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	99
	54-252-810 ОПМП 810-004
	п. Куракинский, пер. Почтовый, от почты до д. 6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт
	3,5
	-
	-

	100
	54-252-810 ОПМП 810-005
	п. Куракинский, пер. Лесной от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт
	3,5
	-
	-

	101
	54-252-810 ОПМП 810-006
	п. Куракинский, ул. Промышленная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5
	-
	-

	102
	54-252-810 ОПМП 810-007
	п. Куракинский, ул. Промышленная, от д.15 до д.19 (с 0+000 по 0+050)
	0,05
	грунт
	4,0
	-
	-

	103
	54-252-810 ОПМП 810-008
	п. Куракинский, ул. Строительная, от д.1 до д.18(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5
	-
	-

	104
	54-252-810 ОПМП 810-009
	п. Куракинский, ул. Славянская, от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5
	-
	-

	105
	54-252-810 ОПМП 810-010
	с. Борисоглебское, ул. Школьная, от тока до бани (с 0+000 по 1+300)
	1,3
	асфальт
	4,2
	32
	10

	106
	54-252-810 ОПМП 810-011
	с. Борисоглебское, ул. Патенкова, от д.1 до д.117 (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	асфальт
	5,5
	56
	10

	107
	54-252-810 ОПМП 810-012
	с. Борисоглебское, ул. Патенкова до школы (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,2
	19
	10

	108
	54-252-810 ОПМП 810-013
	д. Березовка, ул. Ягодная от д.1 до д.33 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	109
	54-252-810 ОПМП 810-014
	д. Борисовка, ул. Луговая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	110
	54-252-810 ОПМП 810-015
	с. Богородицкое, ул. Вольнова, от д.1 до д. 36 (с 0+000 по 1+900)
	1,9
	щебень
	3,8
	23
	10

	111
	54-252-810 ОПМП 810-016
	с. Богородицкое, пер. Овражный, от д21 до д. 10 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	112
	54-252-810 ОПМП 810-017
	п. Голятиха, ул. Лесная от д.№1 до д.№7 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	113
	54-252-810 ОПМП 810-018
	д. Егорьевка, ул. Центральная, от д.1 до заправки (с 0+000 по 1+600)
	1,6
	асфальт
	4,2
	28
	10

	114
	54-252-810 ОПМП 810-019
	д. Егорьевка, ул. Центральная до ул. Почтовая (с 0+000 до 0+200)
	0,2
	асфальт
	4,2
	-
	-

	115
	54-252-810 ОПМП 810-020
	д. Егорьевка, ул. Почтовая, от д.№1 до д. №5 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	3,8
	-
	-

	116
	54-252-810 ОПМП 810-021
	д. Егорьевка, ул. Почтовая от д.№5 до фермы (0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	117
	54-252-810 ОПМП 810-022
	п. Куракинский разъезд ул. Вокзальная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	118
	54-252-810 ОПМП 810-023
	п. Куракинский разъезд, пер. Лесной  (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт
	4,0
	-
	-

	119
	54-252-810 ОПМП 810-024
	п. Лисий, ул. Лесная от д.№2 до д.№12 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	120
	54-252-810 ОПМП 810-025
	д. Миловка, ул. Садовая от д.№2 до д.№12 (с 0+000 до 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	121
	54-252-810 ОПМП 810-026
	д. Никитовка, ул. Самошиной от д.№1 до д.№6 (С 0+000 ПО 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	122
	54-252-810 ОПМП 810-027
	д. Поздеево, ул. Некрасовская от д.№3 до д.№53 (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	асфальт
	3,5
	12
	10

	123
	54-252-810 ОПМП 810-028
	д. Поздеево, пер. Полевой, от д.№2 до д.№6 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	124
	54-252-810 ОПМП 810-029
	д. Поздеево, пер. Луговой, от д.№2 до д.№6 ( с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	125
	54-252-810 ОПМП 810-030
	д. Поздеево, от ул. Некрасовская до пер. Луговой (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	126
	54-252-810 ОПМП 810-031
	д. Поздеево, ул. Речная от д.№1 до д.№36( с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	127
	54-252-810 ОПМП 810-032
	д. Поздеево, пер. Садовый от д.№1 до д.№5 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	128
	54-252-810 ОПМП 810-033
	с. Преображенское, ул. Казанская, от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	3,5
	12
	10

	129
	54-252-810 ОПМП 810-034
	с. Преображенское, ул. Садовая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	1,0
	-
	-

	130
	54-252-810 ОПМП 810-035
	с. Преобрженское, ул. Запрудная от д.№5 до д.№9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	1,0
	-
	-

	131
	54-252-810 ОПМП 810-036
	д. Сандровка, ул. Соловьиная от д.№1 до д№.37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень
	3,8
	10
	10

	132
	54-252-810 ОПМП 810-037
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.1 до д.34 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	4,2
	29
	10

	133
	54-252-810 ОПМП 810-038
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.36 до д.38 (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт
	4,0
	-
	-

	134
	54-252-810 ОПМП 810-039
	д. Степановка, ул. Речная от д.№2 до магазина (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	4,2
	22
	10

	135
	54-252-810 ОПМП 810-040
	д. Степановка, ул. Речная, от д.№32 до д.№46 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	136
	54-252-810 ОПМП 810-041
	д. Степановка, пер. Луговой, от д.№1 до склада (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	137
	54-252-810 ОПМП 810-042
	п. Хорошевский, ул. Заводская от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0
	12
	10

	137
	54-252-810 ОПМП 810-043
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Хорошевская (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	139
	54-252-810 ОПМП 810-044
	п. Хорошевский, ул. Хорошевская от д.1до д.35 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	140
	54-252-810 ОПМП 810-045
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Строителей (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,2
	9
	10

	141
	54-252-810 ОПМП 810-046
	п. Хорошевский, ул. Строителей, от д.3 до д.19 (с 0+000 по 0+550)
	0,55
	щебень
	4,0
	10
	10

	142
	54-252-810 ОПМП 810-047
	п. Хорошевский, ул. Лесная от д.№5 до д.№21 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	143
	54-252-810 ОПМП 810-048
	п. Хорошевский, ул. Раздольная, от д. №1 до д.№5 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт
	4,0
	-
	-

	144
	54-252-810 ОПМП 810-049
	п. Хорошевский, пер. Школьный, от д.№1 до д.№19 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	145
	54-252-810 ОПМП 810-050
	п. Хорошевский, ул. Веселая от д.№1 до д. №8 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	146
	54-252-810 ОПМП 810-051
	д. Шамшино, ул. Ягодная от д.№2 до д.№18 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт
	4,0
	-
	-

	147
	54-252-810 ОПМП 810-052
	д. Шамшино, от ул. Ягодная до ул. Лесная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	148
	54-252-810 ОПМП 810-053
	д. Шамшино, ул. Лесная от д. №2 до д.№19 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	149
	54-252-810 ОПМП 810-054
	д. Шамшино, ул. Луговая от д. №2 до д. №50 (с 0+000 по 2+300)
	2,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	150
	54-252-810 ОПМП 810-055
	д. Экономичено, ул. Зеленая, от д.№1 до д. №7 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	151
	54-252-813 ОПМП 813-1
	с. Никольское, ул. Северная (с 0+000 по 1+150)
	1,150
	грунт
	4,0
	-
	-

	152
	54-252-813 ОПМП 813-2
	с. Никольское, ул. Молодежная (с 0+000 по 2+650)
	2,650
	асфальт, плиты, грунт
	4,2
	126
	10

	153
	54-252-813 ОПМП 813-3
	с. Никольское, ул. Садовая (с 0+000 по 2+550)
	2,55
	грунт
	4,0
	-
	-

	154
	54-252-813 ОПМП 813-4
	с. Никольское, ул. Слободская (с 0+000 по 1+115)
	1,115
	грунт
	4,0
	-
	-

	155
	54-252-813 ОПМП 813-5
	с. Никольское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+750)
	0,75
	асфальт
	4,2
	35
	10

	156
	54-252-813 ОПМП 813-6
	с. Никольское, ул. Береговая (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	асфальт
	4,2
	24
	10

	157
	54-252-813 ОПМП 813-7
	с. Никольское, ул. Лесная (с 0+000 по 0+570)
	0,57
	плиты, грунт
	4,2
	68
	-

	158
	54-252-813 ОПМП 813-8
	с. Никольское, ул. Объездная (с 0+000 по 0+950)
	0,95
	плиты
	4,0
	42
	10

	159
	54-252-813 ОПМП 813-9
	с. Никольское, ул. Восточная (с 0+000 по 1+110)
	1,11
	асфальт
	4,2
	38
	10

	160
	54-252-813 ОПМП 813-10
	с. Никольское, детский дом (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	4,2
	8
	10

	161
	54-252-813 ОПМП 813-11
	с. Никольское, пер. Школьный (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	4,2
	7
	10

	162
	54-252-813 ОПМП 813-12
	с. Никольское, пер. Парковый (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	асфальт
	3,5
	10
	10

	163
	54-252-813 ОПМП 813-13
	с. Никольское, пер. Садовый (с 0+000 по 0+245)
	0,245
	грунт
	4,0
	-
	-

	164
	54-252-813 ОПМП 813-14
	с. Никольское, пер. Речной (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	165
	54-252-813 ОПМП 813-15
	с. Никольское, ул. Городская (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт
	4,0
	-
	-

	166
	54-252-813 ОПМП 813-16
	с. Никольское, пер. Заречный (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт
	4,0
	-
	-

	167
	54-252-813 ОПМП 813-17
	д. Калинник, ул. Луговая (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт
	4,0
	-
	-

	168
	54-252-813 ОПМП 813-18
	п. Репка, ул. Лесная (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	

	169
	54-252-813 ОПМП 813-19
	с. Плоское, ул. Бамовская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень
	4,0
	10
	10

	170
	54-252-813 ОПМП 813-20
	с. Плоское, ул. Береговая (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	171
	54-252-813 ОПМП 813-21
	с. Плоское, ул. Архангельская (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0
	15
	10

	172
	54-252-813 ОПМП 813-22
	с. Плоское, ул. Речная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	173
	54-252-813 ОПМП 813-23
	с. Знаменское, ул. Речная (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0
	19
	10

	174
	54-252-813 ОПМП 813-24
	с. Знаменское, ул. 1 Молодежная (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	175
	54-252-813 ОПМП 813-25
	с. Знаменское, ул. 2 Молодежная (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	176
	54-252-813 ОПМП 813-26
	с. Знаменское, пер. Луговой (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	177
	54-252-813 ОПМП 813-27
	с. Знаменское, ул. Полевая (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0
	15
	10

	178
	54-252-813 ОПМП 813-28
	д. Анненский Лазавец, ул. Медовая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	12
	10

	179
	54-252-813 ОПМП 813-29
	д. Анненский Лазавец, ул. Веселая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	14
	10

	180
	54-252-813 ОПМП 813-30
	с. Змиево, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	3,8
	28
	10

	181
	54-252-813 ОПМП 813-31
	с. Змиево, ул. Казанская (с 0+000 пор 0+800)
	0,8
	асфальт
	3,8
	39
	0

	182
	54-252-813 ОПМП 813-32
	с. Философово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	183
	54-252-813 ОПМП 813-33
	с. Философово, ул. Заводская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0
	-
	

	184
	54-252-813 ОПМП 813-34
	с. Философово, ул. Коммунарная (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	185
	54-252-813 ОПМП 813-35
	с. Философово, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	186
	54-252-813 ОПМП 813-36
	д. Плота, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	

	187
	54-252-813 ОПМП 813-37
	д. Плота, ул. Лесная (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	грунт
	4,0
	-
	-

	188
	54-252-813 ОПМП 813-32
	д. Плота, ул. Луговая, ул. Заречная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт
	4,0
	12
	10

	189
	54-252-816 ОПМП 816-01
	д. Новопетровка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	4,2
	31
	10

	190
	54-252-816 ОПМП 816-02
	д. Новопетровка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+050)
	1,05
	грунт, щебень, асфальт
	4,0
	29
	10

	191
	54-252-816 ОПМП 816-03
	д. Новопетровка, пер. Полевой (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетонные плиты
	4,0
	14
	10

	192
	54-252-816 ОПМП 816-04
	д. Афанасьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	193
	54-252-816 ОПМП 816-05
	д. Бонки, ул. Сосновая, (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	194
	54-252-816 ОПМП 816-06
	д. Плоты, ул. Ореховая, от д. 1 до д.8 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	195
	54-252-816 ОПМП 816-07
	д. Плоты, ул. Дачная, от д.1 до д. 6 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	196
	54-252-816 ОПМП 816-08
	д. Озерки, ул. Советская от д. 1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	197
	54-252-816 ОПМП 816-09
	д. Озерки, ул. Восточная от д. 1 до д.17 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	198
	54-252-816 ОПМП 816-10
	д. Никуличи, ул. Колхозная от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень
	3,8
	18
	10

	199
	54-252-816 ОПМП 816-11
	д. Никуличи, ул. Веселая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	18
	10

	200
	54-252-816 ОПМП 816-12
	д. Никуличи, ул. Верхняя от д.1 до д. 32 (с 0+000 по 1+700)
	1,7
	грунт
	4,0
	19
	10

	201
	54-252-816 ОПМП 816-13
	д. Никуличи, пер. Зерновой (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	202
	54-252-816 ОПМП 816-14
	д. Петрово, ул. Фета (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	203
	54-252-816 ОПМП 816-15
	д. Петрово, ул. Рябиновая от ул. Фета (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	204
	54-252-816 ОПМП 816-16
	д. Петрово, ул. Петровская (с 0+000 до 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	205
	54-252-816 ОПМП 816-17
	д. Петрово, ул. Зеленая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	206
	54-252-816 ОПМП 816-18
	д. Масаловка, ул. Орловская от д.1 до д.13 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	17
	10

	207
	54-252-816 ОПМП 816-19
	д. Масаловка, ул. Малиновая от д.1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	208
	54-252-816 ОПМП 816-20
	д. Домнино, ул. Школьная от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	3,5
	17
	10

	209
	54-252-816 ОПМП 816-21
	д. Домнино, ул. Ленина (с 0000 по 1+000)
	1
	асфальт
	3,5
	14
	10

	210
	54-252-816 ОПМП 816-22
	д. Домнино, ул. Мира (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	3,5
	11
	10

	211
	54-252-816 ОПМП 816-23
	д. Домнино, ул. Заречная (с 0+000 по 3+000)
	3
	грунт
	4,0
	-
	-

	212
	54-252-816 ОПМП 816-24
	д. Домнино, ул. Березовая от д. 1 до д.31 (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0
	17
	10

	213
	54-252-816 ОПМП 816-25
	д. Федоровка, ул. Полевая от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	7
	10

	214
	54-252-816 ОПМП 816-26
	д. Федоровка, ул. Раздольная от д.1 до д.20 (с 0+000 по 2+000)
	2
	грунт
	4,0
	13
	10

	215
	54-252-816 ОПМП 816-27
	д. Федоровка, ул. Береговая от ул. Раздольной до д.8
	1,7
	грунт
	4,0
	20
	10

	216
	54-252-816 ОПМП 816-28
	д. Богородицкое, ул. Журавлиная от д.1 до д.24 
	1,8
	грунт
	4,0
	18
	10

	217
	54-252-816 ОПМП 816-29
	д. Богородицкое, ул. Луговая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0
	9
	10

	218
	54-252-819 ОПМП 819-1
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	7,5
	18
	10

	219
	54-252-819 ОПМП 819-2
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5
	247
	20

	220
	54-252-819 ОПМП 819-3
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,8
	12
	10

	221
	54-252-819 ОПМП 819-4
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5
	211
	20

	222
	54-252-819 ОПМП 819-5
	д. Цуканы, ул. Верхняя (к кладбищу) (с 0+000 по 1+520)
	1,520
	щебень
	3,8
	21
	10

	223
	54-252-819 ОПМП 819-6
	д. Давыдово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+810)
	1,810
	грунт
	4,0
	8
	10

	224
	54-252-819 ОПМП 819-7
	д. Долгое, ул. Центральная (с 0+000 по 1+300)
	1,300
	щебень
	3,8
	26
	10

	225
	54-252-819 ОПМП 819-8
	д. Долгое, ул. Овражная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0
	-
	-

	226
	54-252-819 ОПМП 819-9
	д. Дебежево, ул. Полевая (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт
	4,0
	-
	-

	227
	54-252-819 ОПМП 819-10
	д. Гагаринка ул. Раздольная (с 0+000 по 3+500)
	3,500
	грунт
	4,0
	18
	10

	228
	54-252-819 ОПМП 819-11
	д. Давыжово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0
	-
	-

	229
	54-252-819 ОПМП 819-12
	д. Давыдово, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,100
	грунт
	4,0
	-
	-

	230
	54-252-819 ОПМП 819-13
	д. Дурново, ул. Ворошиловская (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0
	-
	-

	231
	54-252-819 ОПМП 819-14
	д. Дурново, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	232
	54-252-819 ОПМП 819-15
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0 +000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	233
	54-252-819 ОПМП 819-16
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0 +000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5
	251
	20

	234
	54-252-819 ОПМП 819-17
	д. Еропкино-Большак, ул. Новая (с 0 +000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0
	-
	-

	235
	54-252-819 ОПМП 819-18
	д. Еропкино-Боковое, ул. Луговая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	236
	54-252-819 ОПМП 819-19
	д. Еропкино-Боковое, ул.  Полевая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	237
	54-252-819 ОПМП 819-20
	д. Надежда, ул. Нижняя (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт
	4,0
	-
	-

	238
	54-252-819 ОПМП 819-21
	п. Петровский, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	239
	54-252-819 ОПМП 819-22
	д. Соколаевка, ул. Луговая (с 02+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	240
	54-252-819 ОПМП 819-23
	д. Степное, ул. Отдаленная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	241
	54-252-819 ОПМП 819-24
	д. 2-е Никольское, ул. Задорожная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	242
	54-252-819 ОПМП 819-25
	д. 2-е Никольское, ул. Прудная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	243
	54-252-819 ОПМП 819-26
	д. Тагино, ул. Широкая (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	29
	10

	244
	54-252-819 ОПМП 819-27
	д. Чибисы, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	245
	54-252-819 ОПМП 819-28
	д. Чибисы, ул. Луговая (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0
	-
	-

	246
	54-252-819 ОПМП 819-29
	д. Чибисы, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	247
	54-252-819 ОПМП 819-30
	д. Хотетово, ул. Новая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	246
	54-252-819 ОПМП 819-31
	д. Хотетово, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	249
	54-252-819 ОПМП 819-32
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5
	231
	20

	250
	54-252-819 ОПМП 819-33
	д. Хвощино, ул. Новая (с 0+000 по 1+100)
	1000
	грунт
	4,0
	-
	-

	251
	54-252-819 ОПМП 819-34
	д. Яковлево, ул. Длинная (с 0+000 по 3+000)
	3,000
	грунт
	4,0
	29
	10

	252
	54-252-819 ОПМП 819-35
	д. Яковлево, ул. Речная (с 0+000 по 1+000)
	1,000
	грунт
	4,0
	-
	-

	253
	54-252-819 ОПМП 819-36
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	3,8
	21
	10

	254
	54-252-819 ОПМП 819-37
	д. Яковлево, ул. Школьная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	щебень
	3,8
	11
	10

	255
	54-252-819 ОПМП 819-38
	д. Яковлево, ул. Мира (с 0+000 по 0+600
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	266
	54-252-819 ОПМП 819-39
	д. Яковлево, ул. Береговая (с 0+000 по 1+200)
	1200
	грунт
	4,0
	-
	-

	267
	54-252-819 ОПМП 819-40
	д. Яковлево ул. Светлая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0
	-
	-

	267
	54-252-819 ОПМП 819-41
	д. Гостиново, ул. Центральная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	асфальт плиты
	4,2
	39
	10

	268
	54-252-819 ОПМП 819-42
	д. Гостиново, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	269
	54-252-819 ОПМП 819-43
	д. Гостиново, ул. Хуторская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	270
	54-252-819 ОПМП 819-44
	д. Гостиново, ул. Мира (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	271
	54-252-819 ОПМП 819-45
	д. Гостиново, ул. Садовая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	6
	10

	272
	54-252-819 ОПМП 819-46
	д. Гостиново, ул. Солнечная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-



Таблица 11 – Транспортный спрос на УДС поселка Змиевка

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м
	Интенсивность, ТС/сут
	Загрузка, %

	1
	п. Змиевка, ул. Ленина (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	асфальт
	10
	1420
	50-60

	2
	п. Змиевка, ул. Чапаева (с 0+000 по 1+500)
	1,2
	асфальт
	9,0
	756
	40-50

	3
	п. Змиевка, ул. Ульяновская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	6,0
	621
	40-50

	4
	п. Змиевка, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,0
	22
	10

	5
	п. Змиевка, ул. Кирова (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	асфальт
	4,0
	100
	10-20

	6
	п. Змиевка, пер. Ленина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	4,0
	12
	10

	7
	п. Змиевка, ул. Привокзальная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	асфальт
	4,5
	50
	10

	8
	п. Змиевка, ул. Чкалова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,5
	12
	10

	9
	п. Змиевка, ул. Елькина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	4,5
	54
	10-20

	10
	п. Змиевка, ул. Комсомольская (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	щебень
	4,0
	-
	-

	11
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,3
	асфальт
	5,5
	-
	10-20

	12
	п. Змиевка, ул. Котовского (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт
	4,0
	42
	10

	13
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,5
	асфальт
	5,5
	-
	10-20

	14
	п. Змиевка, ул. Жадова (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	3,5
	-
	-

	15
	п. Змиевка, ул. Революции (с 0+000 по 0+500)
	0,4
	асфальт
	3,5
	25
	10

	16
	п. Змиевка, ул. Пионерская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	4,0
	47
	10-20

	17
	п. Змиевка, пер. Пионерский (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5
	-
	-

	18
	п. Змиевка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+000)
	1
	щебень/грунт
	4,0
	12
	10

	19
	п. Змиевка, ул. 7 Ноября (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	4,0
	-
	-

	20
	п. Змиевка, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	3,5
	-
	-

	21
	п. Змиевка, ул. Дружбы (с 0+000 по 1+000)
	1
	бетон
	4,0
	80
	10-20

	22
	п. Змиевка, ул. Калинина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	23
	п. Змиевка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	24
	п. Змиевка, ул. Коммунальная (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты
	4,0
	-
	-

	25
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,7
	асфальт
	5,5
	157
	10-20

	26
	п. Змиевка, пер. Центральный (с 0+000 по 0+080)
	0,08
	грунт
	4,0
	-
	-

	27
	п. Змиевка, ул. Свердлова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,5
	-
	-

	28
	п. Змиевка, ул. Орловская (с 0+000 по 0+620)
	0,62
	щебень
	3,5
	-
	-

	29
	п. Змиевка, ул. Андреева (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	3,5
	-
	-

	30
	п. Змиевка, ул. Малиновая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	31
	п. Змиевка, ул. Южная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень
	3,5
	-
	-

	32
	п. Змиевка, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	3,5
	10
	10

	33
	п. Змиевка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	34
	п. Змиевка, ул. Дзержинского (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	35
	п. Змиевка, пер. Дзержинского, (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0
	-
	-

	36
	п. Змиевка, ул. Ошмарина (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень
	3,5
	-
	-

	37
	п. Змиевка, ул. Степанова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	38
	п. Змиевка, ул. К. Талатынова (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	асфальт
	3,8
	-
	-

	39
	п. Змиевка, ул. Советская (с 0+000 по 1+000)
	1
	грунт
	4,0
	-
	-

	40
	п. Змиевка, ул. Почтовая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	41
	п. Змиевка, ул. Спортивная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	42
	п. Змиевка, ул. Лазурная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	43
	п. Змиевка, ул. Октябрьская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	44
	п. Змиевка, ул. Островского ( с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	45
	п. Змиевка, ул. Лескова (с 0+000 по 0+320)
	0,32
	грунт
	4,0
	-
	-

	46
	п. Змиевка, ул. Вольнова (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	47
	п. Змиевка, ул. Береговая (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	48
	п. Змиевка, пер. Гагарина (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	49
	п. Змиевка, пер. Пушкина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	50
	п. Змиевка, пер. 1-е Мая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	51
	п. Змиевка, пер. Тургенева (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	52
	п. Змиевка, ул. Мира (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	53
	п. Змиевка, ул. Спивака (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	54
	п. Змиевка, ул. Строительная (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	55
	п. Змиевка, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	56
	п. Змиевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	57
	п. Змиевка, ул. Каштановая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	58
	п. Змиевка, ул. Горького (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	59
	п. Змиевка, пер. Парковый (с 0+000 по 0+130)
	0,13
	грунт
	4,0
	-
	-

	60
	п. Змиевка, ул. Чиненова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	бетон
	3,5
	-
	-

	61
	п. Змиевка, ул. Полевая (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	бетон
	3,5
	-
	-

	62
	п. Змиевка, ул. Интернациональная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон
	3,5
	-
	-

	63
	п. Змиевка, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон
	3,5
	-
	-

	64
	п. Змиевка, ул. Луговая (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0
	-
	-

	65
	п. Змиевка, ул. Морозова (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	66
	п. Змиевка, ул. Куйбышева (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	щебень
	3,8
	-
	-

	67
	п. Змиевка, ул. Московская (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0
	-
	-

	68
	п. Змиевка, ул. Элеваторная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	69
	п. Змиевка, ул. Фета (с 0+000 по  0+300)
	0,3
	бетон
	3,5
	-
	-

	70
	п. Змиевка, ул. Решилина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0
	-
	-



Таблица 12 – Транспортный спрос на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м
	Интенсивность, ТС/сут
	Загрузка, %

	1
	а/д Орел-Тамбов - Морозовский (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	6,0
	198
	10-20

	2
	а/д Змиевка - Никольское - Марьевка (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	асфальт
	6,0
	56
	10

	3
	а/д Куракино - Егорьевка - Хорошевский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	асфальт
	6,0
	41
	10

	4
	а/д Змиевка - Никольское - Калинник (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	асфальт
	5,5
	-
	-

	5
	а/д Знаменское - Анненский Лазавец (с 0+000 по 4+600)
	4,6
	асфальт
	5,5
	
	

	6
	а/д Яковлево - Еропкино - Большак (с 0+000 пол 5+000)
	5,0
	асфальт
	5,5
	45
	10

	7
	а/д Яковлево - Еропкино Большак - Долгое (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0
	-
	-

	8
	а/д Гостиново - Давыдово (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	9
	а/д Никольское - Красная Роща (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты
	4,0
	-
	-

	10
	а/д Никольское - Философово (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт
	5,5
	19
	10

	11
	а/д Плоское - Реутово - Змиево (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	асфальт
	5,5
	51
	10

	12
	а/д от а/д Змиевка - Никольское до д. Степное (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	5,5
	10
	10

	13
	а/д от а/д Змиевка-Никольское до БУ ОО «ЦСНИРИ Березка» (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	5,5
	18
	10

	14
	а/д Змиевка - Глазуновка - Тросна - Сорочьи Кусты (с 0+000 по 1+300)
	1,3
	бетон
	5,5
	10
	10

	15
	а/д Кошелево - Барановка (с 0+000 по 4+500)
	4,5
	асфальт
	5,5
	23
	10

	16
	а/д Орел - Глазуновка - Куракинский разъезд (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	17
	а/д Еропкино Большак - Петровский (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	18
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - Константиновка (с 0+000 по 2+400)
	2,4
	грунт
	4,0
	-
	-

	19
	а/д Змиевка - Красная Рыбница -Аленовка - Нива-Пенькозаводской ( с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	20
	а/д Богодухово - Михайловка (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	21
	а/д Городище - Заря (с 0+000 по 4+300)
	4,3
	грунт
	4,0
	-
	-

	22
	а/д Городище - Спасское (с 0+000 по 3+900)
	3,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	23
	а/д Богодухово - Волниково - Фроловка - Лукино (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	24
	а/д Богодухово - Алисово - Оловянниково - Лукино - Городище(с 0+000 по 8+500)
	8,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	25
	а/д Змиевка - Городище - Лукино (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	26
	а/д Городище - Новослободка (с 0+000 по 4+900)
	4,9
	грунт
	4,0
	-
	-

	27
	а/д Кошелево - Красная Дача (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	28
	а/д Красная Рыбница - Ольгино - Старое Горохово (с 0+000 по 10+000)
	10
	грунт
	4,0
	-
	-

	29
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - п. Пенькозаводской (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	30
	а/д п. Пенькозаводской - д. Приятное (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	31
	а/д Козьминское - д. Троицкое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	32
	а/д Троицкое - д. Беклемищево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	33
	а/д Степановка - Борисовка (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	34
	а/д Борисовка - Миловка (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	35
	а/д Орел - Глазуновка - Шамшино (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	щебень
	4,0
	-
	-

	36
	а/д Куракинский – Егорьевка - Сандровка (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	щебень
	4,0
	-
	-

	37
	а/д Егорьевка - Экономичено (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	38
	а/д Новопетровка - Афанасьевка ( с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	39
	а/д Новопетровка - Бонки (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	40
	а/д Никуличи - Масаловка (с 0+6000 по 3+500)
	3,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	41
	а/д Бонки - Озерки (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	42
	а/д Никуличи – Городище - Плоты (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	43
	а/д Домнино - Богородицкое (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	44
	а/д Никольское - Репка (с 0+000 по 2+600)
	2,6
	грунт
	4,0
	-
	-

	45
	а/д Философово - Плоское - Ануфриево (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	грунт
	4,0
	-
	-

	46
	а/д Плоское - Аболмазово (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	щебень
	4,0
	-
	-

	47
	а/д Еропкино Большак - Еропкино - Боковое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	48
	а/д Орел - Тамбов - Чибисы (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт
	5,5
	25
	10

	49
	а/д Тагино - Петровский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	50
	а/д Гагаринка - Соколаевка (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	51
	а/д Гагаринка - Дебежево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	52
	а/д Анненский Лазавец - Философовский Лазавец (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	53
	а/д Знаменское - Озерна (с 0+000 по 6+500)
	6,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	54
	а/д Кошелево - Приятное (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт
	4,0
	-
	-

	55
	а/д Красная Рыбница - Тургеневский - Суры (с 0+000 по 6+200)
	6,2
	грунт
	4,0
	-
	-

	56
	а/д Борисоглебское - Аленовка (с 0+000 по 6+700)
	6,7
	грунт
	4,0
	-
	-

	57
	а/д Поздеево - Лисий (с 0+000 по 3+500)
	3,5
	грунт
	4,0
	-
	-

	58
	а/д Пребраженское - Никитовка (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	59
	а/д Пребраженское - Голятиха (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0
	-
	-

	60
	а/д Куракинский - Березовки (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0
	-
	-



Данные обследования дорожной сети района позволило установить, что автомобильные дороги района имеют загрузку в пределах 0,1 – 0,2.
Уровень обслуживания А[footnoteRef:6]. Соответствует условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения. По мере увеличения загрузки число дорожно-транспортных происшествий несколько уменьшается, но практически все они имеют тяжелые последствия. [6:  ОДМ 218.2.020-2012 Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог] 

Наиболее загруженные автомобильные дороги поселка Змиевка: улица Ленина, улица Кирова, улица Чапаева, улица Луговая.
- Уровень обслуживания Б. При уровне обслуживания B проявляется взаимодействие между автомобилями, возникают отдельные группы автомобилей, увеличивается число обгонов. При верхней границе обслуживания B число обгонов наибольшее. Максимальная скорость на горизонтальном участке составляет примерно 80% от скорости в свободных условиях, максимальная интенсивность – 50% от пропускной способности.

[bookmark: _Toc510278882][bookmark: _Toc513058761][bookmark: _Toc513116118]1.4 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

В настоящее время внешние транспортные связи Свердловского района осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

[bookmark: _Toc510278883][bookmark: _Toc513058762][bookmark: _Toc513116119]1.4.1 Железнодорожный транспорт

Железнодорожная станция «Змиевка» расположена в районном центре поселке Змиевка Свердловского района, на железнодорожной линии Москва – Харьков.

[bookmark: _Toc510278884][bookmark: _Toc513058763][bookmark: _Toc513116120]1.4.2 Автомобильный транспорт

Большинство автомобильных дорог соответствуют условиям, при которых отсутствует взаимодействие между автомобилями. Максимальная интенсивность движения не превышает 20% от пропускной способности. Водители свободны в выборе скоростей. Скорость практически не снижается с ростом интенсивности движения.
Разделение транспортных средств в общем потоке по видам представлено в таблице 13.

Таблица 13 – Разделение транспортных средств в общем потоке по видам

	№ п/п
	Вид ТС
	Процент ТС в общем потоке, %

	1
	Легковые автомобили
	72

	2
	Легкие грузовые автомобили
	13

	3
	Средние грузовые автомобили
	9

	4
	Тяжелые грузовые автомобили
	2

	5
	Автопоезда
	1

	6
	Автобусы и общественный транспорт
	2



Дорожная разметка на автомобильных дорогах, имеющих твердое покрытие (асфальтобетон и цементобетон) и нормативную ширину более 5,5 метров отсутствует.
Технические средства организации дорожного движения находятся в удовлетворительном состоянии. На некоторых автомобильных дорогах применяются дорожные знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТ. Светофорные объекты на территории г. Змиевка, представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень светофорных объектов на территории района

	№ п/п
	Место нахождения светофорного объекта
	Тип светофора

	Светофорные объекты

	1
	ул. Ульяновская, на пикете 0+000 – 0+050
	Т6д-1












	2
	Северная окружная дорога, на пикете 1+800 – 1+900
	Т6д-1

	3
	ул. Чапаев, на пикете 0+000 – 0+050
	Т1

	4
	ул. Ленина на пикете 0+200 – 0+300
	Т1

	5
	ул. Ленина на пикете 0+650 – 0+700
	Т7



[bookmark: _Toc510278885][bookmark: _Toc513058764][bookmark: _Toc513116121]1.5 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Свердловского района[footnoteRef:7] составляет 614 км из них общего пользования 600 км. Распределение дорог по принадлежности и соответствие их нормативным требованиям представлено в таблицах 15-17. [7:  Транспорт и связь в Орловской области (2010 - 2016 гг.): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. - Орел, 2017 г. - 84 с.] 


Таблица 15 – Протяженность автомобильных дорог (на конец года; километров)

	Район
	Общая протяженность автомобильных дорог 
	из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием

	
	всего
	в т. ч. общего пользования
	всего
	в т. ч. общего пользования

	
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017
	2016
	2017

	Свердловский
	646
	614
	633
	600
	297
	305
	284
	292



Таблица 16 – Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с твердым и усовершенствованным покрытием (на конец года; процентов)
	Район
	Автомобильные дороги общего пользования с твердым покрытием к протяженности автомобильных дорог общего пользования
	Автомобильные дороги общего пользования с усовершенствованным покрытием к протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием

	
	2016
	2017
	2016
	2017

	Свердловский
	44,9
	48,7
	84,3
	84,6


Таблица 17 – Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием (на конец года; километров дорог на 1000 квадратных метров)

	Район
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	Свердловский
	190
	209
	275
	278
	280
	288



По результатам обследования составлена следующая характеристика автомобильных дорог общего пользования Свердловского района. Данные приведены в таблицах 18, 19 и 20.

Таблица 18 – Характеристика автомобильных дорог в границах населённых пунктов Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м

	1
	54-252-802 ОПМП 802-1
	с. Богодухово, ул. Заречная (с 0+000 по 1+940)
	1,940
	щебень
	4,2

	2
	54-252-802 ОПМП 802-2
	с. Богодухово ул. Молодежная (с 0+000 по 0+461)
	0,461
	асфальт
	4,5

	3
	54-252-802 ОПМП 802-3
	с. Богодухово, ул. Полевая (с 0+000 по 0+880)
	0,880
	бетон / грунт
	4,2

	4
	54-252-802 ОПМП 802-4
	с. Богодухово, ул. Речная (с 0+000 по 2+116)
	2,116
	грунт
	4,0

	5
	54-252-802 ОПМП 802-5
	с. Богодухово, ул. Рябиновая (с 0+000 по 0+522)
	0,522
	асфальт
	4,0

	6
	54-252-802 ОПМП 802-6
	с. Богодухово, ул. Садовая (с 0+000 по 0+778)
	0,778
	асфальт
	4,0

	7
	54-252-802 ОПМП 802-7
	с. Богодухово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+320)
	1,320
	бетон / асфальт
	4,0

	8
	54-252-802 ОПМП 802-8
	с. Богодухово, ул. Школьная (с 0+000 по 0+450)
	0,450
	асфальт / грунт
	4,0

	9
	54-252-802 ОПМП 802-9
	д. Алисово, ул. Береговая (с 0+000 по 0+460)
	0,460
	грунт
	4,0

	10
	54-252-802 ОПМП 802-10
	д. Алисово, ул. Луговая (с 0+000 по 0+640)
	0,640
	грунт
	40,

	11
	54-252-802 ОПМП 802-11
	д. Васильевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+490)
	0,490
	асфальт
	4,2

	12
	54-252-802 ОПМП 802-12
	д. Васильевка, ул. Дачная (с 0+000 по 1+330)
	1,330
	грунт
	4,0

	13
	54-252-802 ОПМП 802-13
	д. Васильевка, ул. Речная (с 0+000 по 0+390)
	1,390
	бетон / грунт
	4,2

	14
	54-252-802 ОПМП 802-14
	д. Волниково, ул. Советская (с 0+000 по 0+600)
	0,600
	грунт
	4,0

	15
	54-252-802 ОПМП 802-15
	д. Городище, ул. Калининская (с 0+000 по 0+510)
	0,510
	грунт
	4,0

	16
	54-252-802 ОПМП 802-16
	д. Городище ул. Комсомольская (с 0 +000 по 2+400)
	2,400
	грунт
	4,0

	17
	54-252-802 ОПМП 802-17
	д. Городище, ул. Луговая (с 0 +000 по 1+540)
	1,540
	щебень / грунт
	3,8

	18
	54-252-802 ОПМП 802-18
	д. Городище, ул. Первомайская (с 0+000 по 1+770)
	1,770
	грунт
	4,0

	19
	54-252-802 ОПМП 802-19
	д. Заря, ул. Садовая (с 0+000 по 0+1,000)
	1,000
	грунт
	4,0

	20
	54-252-802 ОПМП 802-20
	д. Лукино, ул. Береговая (с 0 +000 по 0 + 270)
	0,270
	грунт
	4,0

	21
	54-252-802 ОПМП 802-21
	д. Лукино, ул. Правобережная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0

	22
	54-252-802 ОПМР 802-22
	д. Михайловка, ул. Прудная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт
	4,0

	23
	54-252-802 ОПМП 802-23
	д. Новослободка, ул. Новослободская (с 0+000 по 0+100)
	0,100
	грунт
	4,0

	24
	54-252-802 ОПМР 802-24
	д. Оловянниково, ул. Степная (с 0+000 по 0+200)
	0,200
	грунт
	4,0

	25
	54-252-802 ОПМП 802-25
	д. Спасское, ул. Спасская (с 0+000 по 0+930)
	0,930
	грунт
	4,0

	26
	54-252-802 ОПМП 802-26
	д. Фроловка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0

	27
	54-252-802 ОПМП 802-27
	д. Фроловка, ул. Овражная (с 0+000 по 0+500)
	0,500
	грунт
	4,0

	28
	54-252-804 ОПМП 804-1
	п. Морозовский, до ул. Центральная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт
	6,0

	29
	54-252-804 ОПМП 804-2
	п. Морозовский, ул. Центральная (с 0+000 пор 0+700)
	0,7
	щебень
	5,5

	30
	54-252-804 ОПМП 804-3
	п. Морозовский, ул. Октябрьская (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,5

	31
	54-252-804 ОПМП 804-4
	п. Морозовский, ул. 8 Марта (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,0

	32
	54-252-804 ОПМП 804-5
	п. Морозовский, ул. Фрунзе (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	щебень
	4,0

	33
	54-252-804 ОПМП 804-6
	п. Морозовский, ул. Котовского (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень
	4,0

	34
	54-252-804 ОПМП 804-7
	п. Морозовский, ул. Луговая (с 0+000 по 2+200)
	2,2
	грунт
	4,0

	35
	54-252-804 ОПМП 804-8
	п. Морозовский, ул. Садовая (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0

	36
	54-252-804 ОПМП 804-9
	д. Разбегаевка а/д Разбегаевка - Глазуновка (с 0+000 по 0+500)
	0,53
	асфальт
	7,5

	37
	54-252-804 ОПМП 804-10
	д. Братское, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+630)
	0,63
	щебень
	4,0

	38
	54-252-804 ОПМП 804-11
	д. Братское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	4,0

	39
	54-252-804 ОПМП 804-12
	д. Братское, пер. Центральный (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0

	40
	54-252-804 ОПМП 804-13
	д. Братское, ул. Заречная (с 0+000 по 1+450)
	1,45
	асфальт
	4,0

	41
	54-252-804 ОПМП 804-14
	д. Нахлестово, ул. Леонтьева от а/д Змиевка - Кр. Рыбница
	1,0
	щебень
	4,8

	42
	54-252-804 ОПМП 804-15
	д. Нахлестово, ул. Береговая от а/д Змиевка - Кр. Рыбница
	1,7
	щебень
	4,0

	43
	54-252-804 ОПМП 804-16
	д. Марьевка, ул. Полевая, а/д Змиевка-Никольское 
	1,2
	грунт
	4,0

	44
	54-252-804 ОПМП 804-17
	д. Марьевка, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	грунт
	4,0

	45
	54-252-804 ОПМП 804-18
	д. Марьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	46
	54-252-804 ОПМП 804-19
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок от а/д Змиевка-Никольское
	0,8
	грунт
	4,0

	47
	54-252-804 ОПМП 804-20
	д. Марьевка, ул. Ленинский поселок (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	48
	54-252-804 ОПМП 804-21
	п. Хлюпино, ул. Раздольная, а/д Змиевка-Васильевка
	0,8
	грунт
	4,0

	49
	54-252-804 ОПМП 804-22
	д. Аленовка, ул. Озерная, а/д Змиевка-Кр.Рыбница
	1,3
	грунт
	4,0

	50
	54-252-804 ОПМП 804-23
	п. Нива, ул. Речная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	51
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Сорочьи Кусты, ул. Вишневая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0

	52
	54-252-804 ОПМП 804-24
	д. Константиновка, ул. Вишневецкая (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	53
	54-252-807 ОПМП 807-1
	д. Кошелево, ул. Солнечная от д. №2 до д. 26 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	54
	54-252-807 ОПМП 807-2
	д. Кошелево, ул. Центральная от д. №5 до д. 25 ( с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	55
	54-252-807 ОПМП 807-3
	д. Кошелево от ул. Солнечная и Центральная до магазина (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	56
	54-252-807 ОПМП 807-4
	д. Кошелево, ул. Садовая от д. №7 до д. №25 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	57
	54-252-807 ОПМП 807-5
	д. Кошелево от моста до д. №2 по ул. Садовой( с0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	58
	54-252-807 ОПМП 807-6
	д. Кошелево, ул. Заречная от д. № 7 до д. №24 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	59
	54-252-807 ОПМП 807-7
	д. Кошелево, ул. Заречная от д. №5 до д. №7 (с 0+000 по  0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	60
	54-252-807 ОПМП 807-8
	п. Красная Дача, ул. Дачная, от д. №1 до д. №3.(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	61
	54-252-807 ОПМП 807-9
	п. Красная Дача, ул. Красная Дача, от д.1 до д. 13.(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	61
	54-252-807 ОПМП 807-10
	д. Приятное, ул. Береговая от д. №2 до д. №22 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	63
	54-252-807 ОПМП 807-11
	д. Приятное, ул. Запрудная, от д. №1 до д. №11 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	64
	54-252-807 ОПМП 807-12
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	65
	54-252-807 ОПМП 807-13
	п. Пенькозаводской, ул. Заводская, от д. 3 до д. 15 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	66
	54-252-807 ОПМП 807-14
	д. Барановка, ул. Центральная, от д. №1 до д.29(с 0+000 по 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0

	67
	54-252-807 ОПМП 807-15
	д. Барановка п. Садовый, от д. №2 до д. №9(с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	68
	54-252-807 ОПМП 807-16
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до склада (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	69
	54-252-807 ОПМП 807-17
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское до д.4 (с 0+000 по 0+300) 
	0,3
	грунт
	4,0

	70
	54-252-807 ОПМП 807-18
	с. Козьминское, ул. Лесная, от д. № 2 до д. №31(с 0+000 по 1+100)
	1,1
	щебень
	3,8

	71
	54-252-807 ОПМП 807-19
	с. Козьминское, ул. Молодежная, от д.4 до д.18(с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень
	3,8

	72
	54-252-807 ОПМП 807-20
	с. Козьминское, ул. Почтовая, от д.8 до д.24 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	73
	54-252-807 ОПМП 807-21
	с. Козьминское а/д Змиевка-Никольское ул. Почтовая, д.23(с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	74
	54-252-807 ОПМП 807-22
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Луговая, д.13(с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0

	75
	54-252-807 ОПМП 807-23
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское ул. Заречная д.18(с 0+000 по0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	76
	54-252-807 ОПМП 807-24
	с. Козьминское, а/д Змиевка-Никольское до склада (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	77
	54-252-807 ОПМП 807-25
	д. Слобода, ул. Слободская, от д. №1 до д. 13 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	78
	54-252-807 ОПМП 807-26
	д. Глебово, ул. Овражная, от д. № 2 до д. №10. (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	79
	54-252-807 ОПМП 807-27
	с. Троицкое, ул. Раздольная, от д. №2 до д. №12 (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	80
	54-252-807 ОПМП 807-28
	д. Беклемищево, ул. Полевая, от д. №1 до д. №17  (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	81
	54-252-807 ОПМП 807-29
	д. Красная Рыбница, ул. Городская, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	82
	54-252-807 ОПМП 807-30
	д. Красная Рыбница, ул. Луговая, от д. 21 до д. 15 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	83
	54-252-807 ОПМП 807-31
	д. Красная Рыбница, ул. Молодежная, от д.1 до д.8 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,8

	84
	54-252-807 ОПМП 807-32
	д. Красная Рыбница, от д.2 п. Полевой до п. Садовый (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	85
	54-252-807 ОПМП 807-33
	д. Красная Рыбница пер. Полевой от д.2 до д.8 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	86
	54-252-807 ОПМП 807-34
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.6 до д.18 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	87
	54-252-807 ОПМП 807-35
	д. Красная Рыбница пер. Садовый от д.12 до д.5 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	88
	54-252-807 ОПМП 807-36
	д. Красная Рыбница ул. Лескова от д.2 до д.16 (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	89
	54-252-807 ОПМП 807-37
	д. Красная Рыбница ул. Центральная от д. 1 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	щебень
	3,8

	90
	54-252-807 ОПМП 807-38
	д. Красная Рыбница ул. Заречная от д.23 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	91
	54-252-807 ОПМП 807-39
	д. Красная Рыбница ул. Тургеневская от д.2 до д.30 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	92
	54-252-807 ОПМП 807-40
	д. Ольгино, ул. Раздольная, от д.№1 до д. №37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	93
	54-252-807 ОПМП 807-41
	д. Старое Горохово, ул. Лескова, от д. 1 до д.51 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	94
	54-252-807 ОПМП 807-42
	д. Старое Горохово, ул. Садовая, от д.1 до д.23 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	95
	-
	д. Кошелево дорога до Кошелевской ООШ
	0,8
	асфальт
	3,5

	96
	54-252-810 ОПМП 810-001
	п. Куракинский, ул. Почтовая, от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	6,0

	97
	54-252-810 ОПМП 810-002
	п. Куракинский, ул. Школьная, от д.1 до д. 9 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	6,0

	98
	54-252-810 ОПМП 810-003
	п. Куракинский, пер. Пришкольный, от д. 1 до д.10(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	99
	54-252-810 ОПМП 810-004
	п. Куракинский, пер. Почтовый, от почты до д. 6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт
	3,5

	100
	54-252-810 ОПМП 810-005
	п. Куракинский, пер. Лесной от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	асфальт
	3,5

	101
	54-252-810 ОПМП 810-006
	п. Куракинский, ул. Промышленная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5

	102
	54-252-810 ОПМП 810-007
	п. Куракинский, ул. Промышленная, от д.15 до д.19 (с 0+000 по 0+050)
	0,05
	грунт
	4,0

	103
	54-252-810 ОПМП 810-008
	п. Куракинский, ул. Строительная, от д.1 до д.18(с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5

	104
	54-252-810 ОПМП 810-009
	п. Куракинский, ул. Славянская, от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5

	105
	54-252-810 ОПМП 810-010
	с. Борисоглебское, ул. Школьная, от тока до бани (с 0+000 по 1+300)
	1,3
	асфальт
	4,2

	106
	54-252-810 ОПМП 810-011
	с. Борисоглебское, ул. Патенкова, от д.1 до д.117 (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	асфальт
	5,5

	107
	54-252-810 ОПМП 810-012
	с. Борисоглебское, ул. Патенкова до школы (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,2

	108
	54-252-810 ОПМП 810-013
	д. Березовка, ул. Ягодная от д.1 до д.33 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	109
	54-252-810 ОПМП 810-014
	д. Борисовка, ул. Луговая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	110
	54-252-810 ОПМП 810-015
	с. Богородицкое, ул. Вольнова, от д.1 до д. 36 (с 0+000 по 1+900)
	1,9
	щебень
	3,8

	111
	54-252-810 ОПМП 810-016
	с. Богородицкое, пер. Овражный, от д21 до д. 10 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	112
	54-252-810 ОПМП 810-017
	п. Голятиха, ул. Лесная от д.№1 до д.№7 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	113
	54-252-810 ОПМП 810-018
	д. Егорьевка, ул. Центральная, от д.1 до заправки (с 0+000 по 1+600)
	1,6
	асфальт
	4,2

	114
	54-252-810 ОПМП 810-019
	д. Егорьевка, ул. Центральная до ул. Почтовая (с 0+000 до 0+200)
	0,2
	асфальт
	4,2

	115
	54-252-810 ОПМП 810-020
	д. Егорьевка, ул. Почтовая, от д.№1 до д. №5 (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	3,8

	116
	54-252-810 ОПМП 810-021
	д. Егорьевка, ул. Почтовая от д.№5 до фермы (0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	117
	54-252-810 ОПМП 810-022
	п. Куракинский разъезд ул. Вокзальная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	118
	54-252-810 ОПМП 810-023
	п. Куракинский разъезд, пер. Лесной (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт
	4,0

	119
	54-252-810 ОПМП 810-024
	п. Лисий, ул. Лесная от д.№2 до д.№12 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	120
	54-252-810 ОПМП 810-025
	д. Миловка, ул. Садовая от д.№2 до д.№12 (с 0+000 до 1+800)
	1,8
	грунт
	4,0

	121
	54-252-810 ОПМП 810-026
	д. Никитовка, ул. Самошиной от д.№1 до д.№6 (С 0+000 ПО 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	122
	54-252-810 ОПМП 810-027
	д. Поздеево, ул. Некрасовская от д.№3 до д.№53 (с 0+000 по 1+100)
	1,1
	асфальт
	3,5

	123
	54-252-810 ОПМП 810-028
	д. Поздеево, пер. Полевой, от д.№2 до д.№6 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	124
	54-252-810 ОПМП 810-029
	д. Поздеево, пер. Луговой, от д.№2 до д.№6 ( с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	125
	54-252-810 ОПМП 810-030
	д. Поздеево, от ул. Некрасовская до пер. Луговой (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	126
	54-252-810 ОПМП 810-031
	д. Поздеево, ул. Речная от д.№1 до д.№36( с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	127
	54-252-810 ОПМП 810-032
	д. Поздеево, пер. Садовый от д.№1 до д.№5 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	128
	54-252-810 ОПМП 810-033
	с. Преображенское, ул. Казанская, от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	3,5

	129
	54-252-810 ОПМП 810-034
	с. Преображенское, ул. Садовая, от д.№1 до д.№11 (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	1,0

	130
	54-252-810 ОПМП 810-035
	с. Преобрженское, ул. Запрудная от д.№5 до д.№9 (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	1,0

	131
	54-252-810 ОПМП 810-036
	д. Сандровка, ул. Соловьиная от д.№1 до д№.37 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень
	3,8

	132
	54-252-810 ОПМП 810-037
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.1 до д.34 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	4,2

	133
	54-252-810 ОПМП 810-038
	д. Степановка, ул. Центральная, от д.36 до д.38 (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	грунт
	4,0

	134
	54-252-810 ОПМП 810-039
	д. Степановка, ул. Речная от д.№2 до магазина (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	4,2

	135
	54-252-810 ОПМП 810-040
	д. Степановка, ул. Речная, от д.№32 до д.№46 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	136
	54-252-810 ОПМП 810-041
	д. Степановка, пер. Луговой, от д.№1 до склада (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	137
	54-252-810 ОПМП 810-042
	п. Хорошевский, ул. Заводская от д.1 до д.9 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0

	137
	54-252-810 ОПМП 810-043
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Хорошевская (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	139
	54-252-810 ОПМП 810-044
	п. Хорошевский, ул. Хорошевская от д.1до д.35 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	140
	54-252-810 ОПМП 810-045
	п. Хорошевский, ул. Заводская до ул. Строителей (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,2

	141
	54-252-810 ОПМП 810-046
	п. Хорошевский, ул. Строителей, от д.3 до д.19 (с 0+000 по 0+550)
	0,55
	щебень
	4,0

	142
	54-252-810 ОПМП 810-047
	п. Хорошевский, ул. Лесная от д.№5 до д.№21 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	143
	54-252-810 ОПМП 810-048
	п. Хорошевский, ул. Раздольная, от д. №1 до д.№5 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт
	4,0

	144
	54-252-810 ОПМП 810-049
	п. Хорошевский, пер. Школьный, от д.№1 до д.№19 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	145
	54-252-810 ОПМП 810-050
	п. Хорошевский, ул. Веселая от д.№1 до д. №8 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	146
	54-252-810 ОПМП 810-051
	д. Шамшино, ул. Ягодная от д.№2 до д.№18 (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	грунт
	4,0

	147
	54-252-810 ОПМП 810-052
	д. Шамшино, от ул. Ягодная до ул. Лесная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	148
	54-252-810 ОПМП 810-053
	д. Шамшино, ул. Лесная от д. №2 до д.№19 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	149
	54-252-810 ОПМП 810-054
	д. Шамшино, ул. Луговая от д. №2 до д. №50 (с 0+000 по 2+300)
	2,3
	грунт
	4,0

	150
	54-252-810 ОПМП 810-055
	д. Экономичено, ул. Зеленая, от д.№1 до д. №7 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	151
	54-252-813 ОПМП 813-1
	с. Никольское, ул. Северная (с 0+000 по 1+150)
	1,150
	грунт
	4,0

	152
	54-252-813 ОПМП 813-2
	с. Никольское, ул. Молодежная (с 0+000 по 2+650)
	2,650
	асфальт, плиты, грунт
	4,2

	153
	54-252-813 ОПМП 813-3
	с. Никольское, ул. Садовая (с 0+000 по 2+550)
	2,55
	грунт
	4,0

	154
	54-252-813 ОПМП 813-4
	с. Никольское, ул. Слободская (с 0+000 по 1+115)
	1,115
	грунт
	4,0

	155
	54-252-813 ОПМП 813-5
	с. Никольское, ул. Центральная (с 0+000 по 0+750)
	0,75
	асфальт
	4,2

	156
	54-252-813 ОПМП 813-6
	с. Никольское, ул. Береговая (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	асфальт
	4,2

	157
	54-252-813 ОПМП 813-7
	с. Никольское, ул. Лесная (с 0+000 по 0+570)
	0,57
	плиты, грунт
	4,2

	158
	54-252-813 ОПМП 813-8
	с. Никольское, ул. Объездная (с 0+000 по 0+950)
	0,95
	плиты
	4,0

	159
	54-252-813 ОПМП 813-9
	с. Никольское, ул. Восточная (с 0+000 по 1+110)
	1,11
	асфальт
	4,2

	160
	54-252-813 ОПМП 813-10
	с. Никольское, детский дом (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	4,2

	161
	54-252-813 ОПМП 813-11
	с. Никольское, пер. Школьный (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	4,2

	162
	54-252-813 ОПМП 813-12
	с. Никольское, пер. Парковый (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	асфальт
	3,5

	163
	54-252-813 ОПМП 813-13
	с. Никольское, пер. Садовый (с 0+000 по 0+245)
	0,245
	грунт
	4,0

	164
	54-252-813 ОПМП 813-14
	с. Никольское, пер. Речной (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	165
	54-252-813 ОПМП 813-15
	с. Никольское, ул. Городская (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт
	4,0

	166
	54-252-813 ОПМП 813-16
	с. Никольское, пер. Заречный (с 0+000 по  0+750)
	0,75
	грунт
	4,0

	167
	54-252-813 ОПМП 813-17
	д. Калинник, ул. Луговая (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт
	4,0

	168
	54-252-813 ОПМП 813-18
	п. Репка, ул. Лесная (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	169
	54-252-813 ОПМП 813-19
	с. Плоское, ул. Бамовская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	щебень
	4,0

	170
	54-252-813 ОПМП 813-20
	с. Плоское, ул. Береговая (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	171
	54-252-813 ОПМП 813-21
	с. Плоское, ул. Архангельская (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0

	172
	54-252-813 ОПМП 813-22
	с. Плоское, ул. Речная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	173
	54-252-813 ОПМП 813-23
	с. Знаменское, ул. Речная (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0

	174
	54-252-813 ОПМП 813-24
	с. Знаменское, ул. 1 Молодежная (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	175
	54-252-813 ОПМП 813-25
	с. Знаменское, ул. 2 Молодежная (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	176
	54-252-813 ОПМП 813-26
	с. Знаменское, пер. Луговой (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	177
	54-252-813 ОПМП 813-27
	с. Знаменское, ул. Полевая (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0

	178
	54-252-813 ОПМП 813-28
	д. Анненский Лазавец, ул. Медовая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	179
	54-252-813 ОПМП 813-29
	д. Анненский Лазавец, ул. Веселая (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	180
	54-252-813 ОПМП 813-30
	с. Змиево, ул. Колхозная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	3,8

	181
	54-252-813 ОПМП 813-31
	с. Змиево, ул. Казанская (с 0+000 пор 0+800)
	0,8
	асфальт
	3,8

	182
	54-252-813 ОПМП 813-32
	с. Философово, ул. Центральная (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	грунт
	4,0

	183
	54-252-813 ОПМП 813-33
	с. Философово, ул. Заводская (с 0+000 по 0+700)
	0,7
	грунт
	4,0

	184
	54-252-813 ОПМП 813-34
	с. Философово, ул. Коммунарная (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0

	185
	54-252-813 ОПМП 813-35
	с. Философово, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	186
	54-252-813 ОПМП 813-36
	д. Плота, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	187
	54-252-813 ОПМП 813-37
	д. Плота, ул. Лесная (с 0+000 по 0+650)
	0,65
	грунт
	4,0

	188
	54-252-813 ОПМП 813-32
	д. Плота, ул. Луговая, ул. Заречная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт
	4,0

	189
	54-252-816 ОПМП 816-01
	д. Новопетровка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	4,2

	190
	54-252-816 ОПМП 816-02
	д. Новопетровка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+050)
	1,05
	грунт, щебень, асфальт
	4,0

	191
	54-252-816 ОПМП 816-03
	д. Новопетровка, пер. Полевой (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетонные плиты
	4,0

	192
	54-252-816 ОПМП 816-04
	д. Афанасьевка, ул. Лесная (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	193
	54-252-816 ОПМП 816-05
	д. Бонки, ул. Сосновая, (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	194
	54-252-816 ОПМП 816-06
	д. Плоты, ул. Ореховая, от д. 1 до д.8 (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	195
	54-252-816 ОПМП 816-07
	д. Плоты, ул. Дачная, от д.1 до д. 6 (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	196
	54-252-816 ОПМП 816-08
	д. Озерки, ул. Советская от д. 1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	197
	54-252-816 ОПМП 816-09
	д. Озерки, ул. Восточная от д. 1 до д.17 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	198
	54-252-816 ОПМП 816-10
	д. Никуличи, ул. Колхозная от д.1 до д.22 (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	щебень
	3,8

	199
	54-252-816 ОПМП 816-11
	д. Никуличи, ул. Веселая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	200
	54-252-816 ОПМП 816-12
	д. Никуличи, ул. Верхняя от д.1 до д. 32 (с 0+000 по 1+700)
	1,7
	грунт
	4,0

	201
	54-252-816 ОПМП 816-13
	д. Никуличи, пер. Зерновой (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	202
	54-252-816 ОПМП 816-14
	д. Петрово, ул. Фета (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	203
	54-252-816 ОПМП 816-15
	д. Петрово, ул. Рябиновая от ул. Фета (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	204
	54-252-816 ОПМП 816-16
	д. Петрово, ул. Петровская (с 0+000 до 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	205
	54-252-816 ОПМП 816-17
	д. Петрово, ул. Зеленая (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	206
	54-252-816 ОПМП 816-18
	д. Масаловка, ул. Орловская от д.1 до д.13 (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	207
	54-252-816 ОПМП 816-19
	д. Масаловка, ул. Малиновая от д.1 до д.13 (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	208
	54-252-816 ОПМП 816-20
	д. Домнино, ул. Школьная от д.1 до д.14 (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	3,5

	209
	54-252-816 ОПМП 816-21
	д. Домнино, ул. Ленина (с 0000 по 1+000)
	1
	асфальт
	3,5

	210
	54-252-816 ОПМП 816-22
	д. Домнино, ул. Мира (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	3,5

	211
	54-252-816 ОПМП 816-23
	д. Домнино, ул. Заречная (с 0+000 по 3+000)
	3
	грунт
	4,0

	212
	54-252-816 ОПМП 816-24
	д. Домнино, ул. Березовая от д. 1 до д.31 (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0

	213
	54-252-816 ОПМП 816-25
	д. Федоровка, ул. Полевая от д.1 до д.6 (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	214
	54-252-816 ОПМП 816-26
	д. Федоровка, ул. Раздольная от д.1 до д.20 (с 0+000 по 2+000)
	2
	грунт
	4,0

	215
	54-252-816 ОПМП 816-27
	д. Федоровка, ул. Береговая от ул. Раздольной до д.8
	1,7
	грунт
	4,0

	216
	54-252-816 ОПМП 816-28
	д. Богородицкое, ул. Журавлиная от д.1 до д.24 
	1,8
	грунт
	4,0

	217
	54-252-816 ОПМП 816-29
	д. Богородицкое, ул. Луговая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0

	218
	54-252-819 ОПМП 819-1
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	7,5

	219
	54-252-819 ОПМП 819-2
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5

	220
	54-252-819 ОПМП 819-3
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,8

	221
	54-252-819 ОПМП 819-4
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5

	222
	54-252-819 ОПМП 819-5
	д. Цуканы, ул. Верхняя (к кладбищу) (с 0+000 по 1+520)
	1,520
	щебень
	3,8

	223
	54-252-819 ОПМП 819-6
	д. Давыдово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+810)
	1,810
	грунт
	4,0

	224
	54-252-819 ОПМП 819-7
	д. Долгое, ул. Центральная (с 0+000 по 1+300)
	1,300
	щебень
	3,8

	225
	54-252-819 ОПМП 819-8
	д. Долгое, ул. Овражная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0

	226
	54-252-819 ОПМП 819-9
	д. Дебежево, ул. Полевая (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	грунт
	4,0

	227
	54-252-819 ОПМП 819-10
	д. Гагаринка ул. Раздольная (с 0+000 по 3+500)
	3,500
	грунт
	4,0

	228
	54-252-819 ОПМП 819-11
	д. Давыжово, ул. Молодежная (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0

	229
	54-252-819 ОПМП 819-12
	д. Давыдово, ул. Луговая (с 0+000 по 1+100)
	1,100
	грунт
	4,0

	230
	54-252-819 ОПМП 819-13
	д. Дурново, ул. Ворошиловская (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0

	231
	54-252-819 ОПМП 819-14
	д. Дурново, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	грунт
	4,0

	232
	54-252-819 ОПМП 819-15
	д. Еропкино-Большак, ул. Центральная (с 0 +000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	233
	54-252-819 ОПМП 819-16
	д. Еропкино-Большак, ул. Школьная (с 0 +000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5

	234
	54-252-819 ОПМП 819-17
	д. Еропкино-Большак, ул. Новая (с 0 +000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0

	235
	54-252-819 ОПМП 819-18
	д. Еропкино-Боковое, ул. Луговая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	236
	54-252-819 ОПМП 819-19
	д. Еропкино-Боковое, ул. Полевая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	237
	54-252-819 ОПМП 819-20
	д. Надежда, ул. Нижняя (с 0+000 по 0+850)
	0,85
	грунт
	4,0

	238
	54-252-819 ОПМП 819-21
	п. Петровский, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	239
	54-252-819 ОПМП 819-22
	д. Соколаевка, ул. Луговая (с 02+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	240
	54-252-819 ОПМП 819-23
	д. Степное, ул. Отдаленная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	241
	54-252-819 ОПМП 819-24
	д. 2-е Никольское, ул. Задорожная (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	242
	54-252-819 ОПМП 819-25
	д. 2-е Никольское, ул. Прудная (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	243
	54-252-819 ОПМП 819-26
	д. Тагино, ул. Широкая (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	244
	54-252-819 ОПМП 819-27
	д. Чибисы, ул. Береговая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	245
	54-252-819 ОПМП 819-28
	д. Чибисы, ул. Луговая (с 0+000 по 1+200)
	1,200
	грунт
	4,0

	246
	54-252-819 ОПМП 819-29
	д. Чибисы, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	247
	54-252-819 ОПМП 819-30
	д. Хотетово, ул. Новая (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	246
	54-252-819 ОПМП 819-31
	д. Хотетово, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	249
	54-252-819 ОПМП 819-32
	д. Хвощино, ул. Центральная (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	7,5

	250
	54-252-819 ОПМП 819-33
	д. Хвощино, ул. Новая (с 0+000 по 1+100)
	1000
	грунт
	4,0

	251
	54-252-819 ОПМП 819-34
	д. Яковлево, ул. Длинная (с 0+000 по 3+000)
	3,000
	грунт
	4,0

	252
	54-252-819 ОПМП 819-35
	д. Яковлево, ул. Речная (с 0+000 по 1+000)
	1,000
	грунт
	4,0

	253
	54-252-819 ОПМП 819-36
	д. Яковлево, ул. Е. Благининой (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	щебень
	3,8

	254
	54-252-819 ОПМП 819-37
	д. Яковлево, ул. Школьная (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	щебень
	3,8

	255
	54-252-819 ОПМП 819-38
	д. Яковлево, ул. Мира (с 0+000 по 0+600
	0,6
	грунт
	4,0

	266
	54-252-819 ОПМП 819-39
	д. Яковлево, ул. Береговая (с 0+000 по 1+200)
	1200
	грунт
	4,0

	267
	54-252-819 ОПМП 819-40
	д. Яковлево ул. Светлая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0

	267
	54-252-819 ОПМП 819-41
	д. Гостиново, ул. Центральная (с 0+000 по 1+500)
	1,500
	асфальт плиты
	4,2

	268
	54-252-819 ОПМП 819-42
	д. Гостиново, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	269
	54-252-819 ОПМП 819-43
	д. Гостиново, ул. Хуторская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	270
	54-252-819 ОПМП 819-44
	д. Гостиново, ул. Мира (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	271
	54-252-819 ОПМП 819-45
	д. Гостиново, ул. Садовая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	272
	54-252-819 ОПМП 819-46
	д. Гостиново, ул. Солнечная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0



Таблица 19 – Характеристика автомобильных дорог поселка Змиевка

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м

	1
	п. Змиевка, ул. Ленина (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	асфальт
	10

	2
	п. Змиевка, ул. Чапаева (с 0+000 по 1+500)
	1,2
	асфальт
	9,0

	3
	п. Змиевка, ул. Ульяновская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	6,0

	4
	п. Змиевка, ул. Школьная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,0

	5
	п. Змиевка, ул. Кирова (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	асфальт
	4,0

	6
	п. Змиевка, пер. Ленина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	4,0

	7
	п. Змиевка, ул. Привокзальная (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	асфальт
	4,5

	8
	п. Змиевка, ул. Чкалова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	4,5

	9
	п. Змиевка, ул. Елькина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	4,5

	10
	п. Змиевка, ул. Комсомольская (с 0+000 по 0+450)
	0,45
	щебень
	4,0

	11
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,3
	асфальт
	5,5

	12
	п. Змиевка, ул. Котовского (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	асфальт
	4,0

	13
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,5
	асфальт
	5,5

	14
	п. Змиевка, ул. Жадова (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	асфальт
	3,5

	15
	п. Змиевка, ул. Революции (с 0+000 по 0+500)
	0,4
	асфальт
	3,5

	16
	п. Змиевка, ул. Пионерская (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	асфальт
	4,0

	17
	п. Змиевка, пер. Пионерский (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	асфальт
	3,5

	18
	п. Змиевка, ул. Садовая (с 0+000 по 1+000)
	1
	щебень/грунт
	4,0

	19
	п. Змиевка, ул. 7 Ноября (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	4,0

	20
	п. Змиевка, ул. Молодежная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	3,5

	21
	п. Змиевка, ул. Дружбы (с 0+000 по 1+000)
	1
	бетон
	4,0

	22
	п. Змиевка, ул. Калинина (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	23
	п. Змиевка, пер. Школьный (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	24
	п. Змиевка, ул. Коммунальная (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты
	4,0

	25
	п. Змиевка, ул. 8 Марта (с 0+000 по 1+500)
	0,7
	асфальт
	5,5

	26
	п. Змиевка, пер. Центральный (с 0+000 по 0+080)
	0,08
	грунт
	4,0

	27
	п. Змиевка, ул. Свердлова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	щебень
	3,5

	28
	п. Змиевка, ул. Орловская (с 0+000 по 0+620)
	0,62
	щебень
	3,5

	29
	п. Змиевка, ул. Андреева (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	щебень
	3,5

	30
	п. Змиевка, ул. Малиновая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	31
	п. Змиевка, ул. Южная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень
	3,5

	32
	п. Змиевка, ул. Раздольная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	асфальт
	3,5

	33
	п. Змиевка, ул. Веселая (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	34
	п. Змиевка, ул. Дзержинского (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	35
	п. Змиевка, пер. Дзержинского, (с 0+000 по 0+250)
	0,25
	грунт
	4,0

	36
	п. Змиевка, ул. Ошмарина (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	щебень
	3,5

	37
	п. Змиевка, ул. Степанова (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	38
	п. Змиевка, ул. К. Талатынова (с 0+000 по 0+100)
	0,1
	асфальт
	3,8

	39
	п. Змиевка, ул. Советская (с 0+000 по 1+000)
	1
	грунт
	4,0

	40
	п. Змиевка, ул. Почтовая (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0

	41
	п. Змиевка, ул. Спортивная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	42
	п. Змиевка, ул. Лазурная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	43
	п. Змиевка, ул. Октябрьская (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	44
	п. Змиевка, ул. Островского (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	45
	п. Змиевка, ул. Лескова (с 0+000 по 0+320)
	0,32
	грунт
	4,0

	46
	п. Змиевка, ул. Вольнова (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	47
	п. Змиевка, ул. Береговая (с 0+000 по 1+400)
	1,4
	грунт
	4,0

	48
	п. Змиевка, пер. Гагарина (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	49
	п. Змиевка, пер. Пушкина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	50
	п. Змиевка, пер. 1-е Мая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	51
	п. Змиевка, пер. Тургенева (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	52
	п. Змиевка, ул. Мира (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	53
	п. Змиевка, ул. Спивака (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	грунт
	4,0

	54
	п. Змиевка, ул. Строительная (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	55
	п. Змиевка, ул. Железнодорожная (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	56
	п. Змиевка, ул. Березовая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	57
	п. Змиевка, ул. Каштановая (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0

	58
	п. Змиевка, ул. Горького (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	59
	п. Змиевка, пер. Парковый (с 0+000 по 0+130)
	0,13
	грунт
	4,0

	60
	п. Змиевка, ул. Чиненова (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	бетон
	3,5

	61
	п. Змиевка, ул. Полевая (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	бетон
	3,5

	62
	п. Змиевка, ул. Интернациональная (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон
	3,5

	63
	п. Змиевка, ул. Зеленая (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	бетон
	3,5

	64
	п. Змиевка, ул. Луговая (с 0+000 по 0+150)
	0,15
	грунт
	4,0

	65
	п. Змиевка, ул. Морозова (с 0+000 по 0+600)
	0,6
	грунт
	4,0

	66
	п. Змиевка, ул. Куйбышева (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	щебень
	3,8

	67
	п. Змиевка, ул. Московская (с 0+000 по 0+350)
	0,35
	грунт
	4,0

	68
	п. Змиевка, ул. Элеваторная (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	грунт
	4,0

	69
	п. Змиевка, ул. Фета (с 0+000 по 0+300)
	0,3
	бетон
	3,5

	70
	п. Змиевка, ул. Решилина (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	грунт
	4,0



Таблица 20 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района

	№
	Наименование автодорог, улиц, поселений
	Протяженность, км
	Вид покрытия
	Ширина, м

	1
	а/д Орел-Тамбов - Морозовский (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	асфальт
	6,0

	2
	а/д Змиевка - Никольское - Марьевка (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	асфальт
	6,0

	3
	а/д Куракино - Егорьевка - Хорошевский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	асфальт
	6,0

	4
	а/д Змиевка - Никольское - Калинник (с 0+000 по 1+800)
	1,8
	асфальт
	5,5

	5
	а/д Знаменское - Анненский Лазавец (с 0+000 по 4+600)
	4,6
	асфальт
	5,5

	6
	а/д Яковлево - Еропкино - Большак (с 0+000 пол 5+000)
	5,0
	асфальт
	5,5

	7
	а/д Яковлево - Еропкино Большак - Долгое (с 0+000 по 0+400)
	0,4
	щебень
	4,0

	8
	а/д Гостиново - Давыдово (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	9
	а/д Никольское - Красная Роща (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	плиты
	4,0

	10
	а/д Никольское - Философово (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт
	5,5

	11
	а/д Плоское - Реутово - Змиево (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	асфальт
	5,5

	12
	а/д от а/д Змиевка - Никольское до д. Степное (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	асфальт
	5,5

	13
	а/д от а/д Змиевка-Никольское до БУ ОО «ЦСНИРИ Березка» (с 0+000 по 0+800)
	0,8
	асфальт
	5,5

	14
	а/д Змиевка - Глазуновка - Тросна - Сорочьи Кусты (с 0+000 по 1+300)
	1,3
	бетон
	5,5

	15
	а/д Кошелево - Барановка (с 0+000 по 4+500)
	4,5
	асфальт
	5,5

	16
	а/д Орел - Глазуновка - Куракинский разъезд (с 0+000 по 0+900)
	0,9
	грунт
	4,0

	17
	а/д Еропкино Большак - Петровский (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0

	18
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - Константиновка (с 0+000 по 2+400)
	2,4
	грунт
	4,0

	19
	а/д Змиевка - Красная Рыбница -Аленовка - Нива-Пенькозаводской (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0

	20
	а/д Богодухово - Михайловка (с 0+000 по 8+000)
	8,0
	грунт
	4,0

	21
	а/д Городище - Заря (с 0+000 по 4+300)
	4,3
	грунт
	4,0

	22
	а/д Городище - Спасское (с 0+000 по 3+900)
	3,9
	грунт
	4,0

	23
	а/д Богодухово - Волниково - Фроловка - Лукино (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт
	4,0

	24
	а/д Богодухово - Алисово - Оловянниково - Лукино - Городище(с 0+000 по 8+500)
	8,5
	грунт
	4,0

	25
	а/д Змиевка - Городище - Лукино (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	26
	а/д Городище - Новослободка (с 0+000 по 4+900)
	4,9
	грунт
	4,0

	27
	а/д Кошелево - Красная Дача (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	28
	а/д Красная Рыбница - Ольгино - Старое Горохово (с 0+000 по 10+000)
	10
	грунт
	4,0

	29
	а/д Змиевка - Красная Рыбница - п. Пенькозаводской (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0

	30
	а/д п. Пенькозаводской - д. Приятное (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	31
	а/д Козьминское - д. Троицкое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0

	32
	а/д Троицкое - д. Беклемищево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	33
	а/д Степановка - Борисовка (с 0+000 по 0+500)
	0,5
	грунт
	4,0

	34
	а/д Борисовка - Миловка (с 0+000 по 6+000)
	6,0
	грунт
	4,0

	35
	а/д Орел - Глазуновка - Шамшино (с 0+000 по 0+200)
	0,2
	щебень
	4,0

	36
	а/д Куракинский – Егорьевка - Сандровка (с 0+000 по 1+200)
	1,2
	щебень
	4,0

	37
	а/д Егорьевка - Экономичено (с 0+000 по 4+000)
	4,0
	грунт
	4,0

	38
	а/д Новопетровка - Афанасьевка ( с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	39
	а/д Новопетровка - Бонки (с 0+000 по 2+500)
	2,5
	грунт
	4,0

	40
	а/д Никуличи - Масаловка (с 0+6000 по 3+500)
	3,5
	грунт
	4,0

	41
	а/д Бонки - Озерки (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	42
	а/д Никуличи – Городище - Плоты (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	43
	а/д Домнино - Богородицкое (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	грунт
	4,0

	44
	а/д Никольское - Репка ( с 0+000 по 2+600)
	2,6
	грунт
	4,0

	45
	а/д Философово - Плоское - Ануфриево (с 0+000 по 2+100)
	2,1
	грунт
	4,0

	46
	а/д Плоское - Аболмазово (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	щебень
	4,0

	47
	а/д Еропкино Большак - Еропкино - Боковое (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0

	48
	а/д Орел - Тамбов - Чибисы (с 0+000 по 1+500)
	1,5
	асфальт
	5,5

	49
	а/д Тагино - Петровский (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	50
	а/д Гагаринка - Соколаевка (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0

	51
	а/д Гагаринка - Дебежево (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	52
	а/д Анненский Лазавец - Философовский Лазавец (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт
	4,0

	53
	а/д Знаменское - Озерна (с 0+000 по 6+500)
	6,5
	грунт
	4,0

	54
	а/д Кошелево - Приятное (с 0+000 по 2+800)
	2,8
	грунт
	4,0

	55
	а/д Красная Рыбница - Тургеневский - Суры (с 0+000 по 6+200)
	6,2
	грунт
	4,0

	56
	а/д Борисоглебское - Аленовка (с 0+000 по 6+700)
	6,7
	грунт
	4,0

	57
	а/д Поздеево - Лисий (с 0+000 по 3+500)
	3,5
	грунт
	4,0

	58
	а/д Пребраженское - Никитовка (с 0+000 по 3+000)
	3,0
	грунт
	4,0

	59
	а/д Пребраженское - Голятиха (с 0+000 по 2+000)
	2,0
	грунт
	4,0

	60
	а/д Куракинский - Березовки (с 0+000 по 1+000)
	1,0
	грунт
	4,0



Автомобильные дороги общего пользования Свердловского района, отвечающие нормативным требованиям, составляет 23,4 %.
Внутри населенных пунктов основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам зданий различного назначения. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. 
Интенсивность движения на улицах и дорогах населенных пунктов района не велика.
Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках либо в гаражах индивидуальной постройки. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта почти отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями на 1000 жителей составляет 317,8 единиц[footnoteRef:8]. [8:  Транспорт и связь в Орловской области (2010 - 2016 гг.): Стат. сб./Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Орловской области. – Орел, 2017 г. – 84 с.] 

Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах Свердловского района представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Усредненные параметры дорожного движения на автомобильных дорогах Свердловского района

	Данные
	Наименование параметра дорожного движения

	
	Средняя скорость потока, км/ч
	Макс. интенсивность, ТС/час
	Плотность потока, авт./ км
	Коэффициент загрузки
	Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2
	Качество содержания автомобильных дорог

	В среднем по дорожной сети района
	17,6
	1420
	2,7
	0,1-0,2
	1,33 / 0,06
	удовлетворительное


Экономические потери от несоответствия фактической скорости разрешенной и допустимой района составляют 3181,5 тыс. руб.
Экологическая нагрузка на окружающую среду от автомобильного транспорта оценивалась на основе расчета концентрации оксида углерода и оксида азота в воздухе при заданной интенсивности движения, расчеты показали, что все показатели находятся в пределах ПДК.

[bookmark: _Toc510278886][bookmark: _Toc513058765][bookmark: _Toc513116122]1.6 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации района, обеспеченность парковочными местами

Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области представлен в таблице 22.

Таблица 22 – Парк грузовых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

	Образования
	2011
	2012
	2012
	2014
	2015
	2016

	По области
	5334
	5091
	5361
	5053
	4980
	4662

	Свердловский район
	76
	86
	98
	110
	83
	78



Парк автобусов крупных и средних организаций всех видов деятельности представлен в таблице 23.

Таблица 23 – Парк автобусов крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

	Образования
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	По области
	1258
	1272
	1230
	1183
	1173
	1113

	Свердловский район
	23
	32
	77
	39
	36
	37


1)Обновление автопарка организациями за счет приобретения автобусов.
2)Уменьшение в связи с банкротством организации.

Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области представлен в таблице 24.

Таблица 24 – Парк легковых автомобилей крупных и средних организаций всех видов деятельности по городам и районам области (на конец года; штук)

	Образования
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	По области
	5879
	5885
	5924
	5871
	6041
	5830

	Свердловский район
	46
	45
	45
	38
	37
	32



Число легковых автомобилей в собственности граждан на 1000 человек населения (на конец года; штук) приведено в таблице 25.

Таблица 25 – Уровень автомобилизации

	Данные
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016

	Свердловский район
	213,1
	247,3
	271,7
	302,5
	309,9
	317,8



Анализ данных показывает рост автомобилизации населения в сравнении с данными 2011 года в 1,49 раза, несмотря на финансово-экономический кризис, количество легковых автомобилей продолжает расти.
Существующее парковочное пространство и дефицит парковок на территории Свердловского района представлен в таблице 26.

Таблица 26 – Парковочное пространство на парковках общего пользования на территории Свердловского района

	Количество легковых автомобилей
	Существующее количество машинно-мест
	Необходимо общее количество машинно-мест
	Существующий дефицит в машинно-местах

	
	На территории специализированных автостоянок
	Парковка вдоль УДС
	ГСК
	Парковки на территории частных домовладений
	Перехватывающие парковки
	Парковка на территории дворов МКД
	
	

	4863
	-
	603
	103
	4044
	-
	-
	4863
	113



Дефицит на парковках общего пользования составляет 113 машинно-мест.

[bookmark: _Toc510278887][bookmark: _Toc513058766][bookmark: _Toc513116123]1.7 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

[bookmark: _Toc510278888][bookmark: _Toc513058767][bookmark: _Toc513116124]1.7.1 Железнодорожный транспорт

По территории района с севера на юг проходит железная дорога Москва – Орел – Курск – Белгород – Харьков. Длина дороги в границах района составляет 31 км. Дорога электрифицирована.
В границах района на железнодорожной магистрали Москва – Курск расположены станции Змиевка, Еропкино и остановочный пункт Куракино. Станции Змиевка и Еропкино относятся соответственно к 3 и 4 классам и выполняют грузопассажирские операции по обслуживанию промышленных, и сельскохозяйственных предприятий, и населения района. Остановочный пункт Куракино выполняет только пассажирские операции.
На территории района находятся 4 переезда - 408 км, станция Еропкино-Большак, 418 км, станция Змиевка, 429 км, ост п. Куракино.
Основные пассажиропотоки железнодорожного транспорта приходятся на станцию «Змиевка».
Исследование транспортной подвижности населения проводилось по станции «Змиевка» в апреле 2018 г. Исследованию подвергались железнодорожные составы, приходящие на станцию «Змиевка» таблица 27.

[bookmark: RANGE!A1:F31]Таблица 27 – Поезда, подлежащие обследованию (прибытие-отправление) по станции Змиевка

	№ поезда
	Маршрут 
	Время отправления / прибытия
	Период следования
	Составность
	Тип ПС

	Отправление

	6332
	Поныри – Орел 
	5:46
	ежедневно
	2
	АЧ, РА

	6334
	Курск – Орел 
	10:08
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	6336
	Малоархангельск – Орел 
	15:29
	ежедневно
	2
	АЧ, РА

	6338
	Курск – Орел
	18:10
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	6340
	Курск – Орел
	19:49
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	Прибытие

	6333
	Орел – Курск
	09:57
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	6335
	Орел – Малоархангельск
	14:41
	ежедневно
	2
	АЧ, РА

	6337
	Орел – Курск
	17:55
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	6339
	Орел – Курск
	19:21
	ежедневно
	3
	АЧ, РА

	6341
	Орел - Поныри
	21:57
	ежедневно
	2
	АЧ, РА



Для определения транспортной подвижности использовали табличный метод.[footnoteRef:9] [9:  Методические рекомендации по проведению обследования по определению степени использования общественного транспорта различными категориями граждан (транспортной подвижности населения)» Госкомстата РФ от 19 декабря 2001 г.] 

Для проведения обследования была разработана соответствующая форма, в которую заносили количество прибывших пассажиров.
В результате обследования установлено, что количество пассажиров, прибывших на станцию «Малоархангельска» за 16 – 22 апреля 2018, составило 360 человек.
Годовой пассажиропоток составляет 18,7 тыс. пасс. / год.

[bookmark: _Toc510278889][bookmark: _Toc513058768][bookmark: _Toc513116125]1.7.2 Автомобильный транспорт

Маршрутная сеть общественного транспорта Свердловского района приведена в таблице. Регулятором перевозок общественным транспортом выступает администрация Свердловского района[footnoteRef:10]. [10:  Данные администрации Свердловского района Орловской области] 

Характеристика муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Свердловского районе представлена в таблице 28.

Таблица 28 – Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Свердловском районе

	Регистрационный номер маршрута
	Наименование маршрута
	Протяженность маршрута, км.
	Порядок посадки и высадки пассажиров
	Вид регулярных перевозок
	Виды и классы транспортных средств
	Экологические характеристики транспортных средств
	Вид маршрута

	1
	Змиевка – Красная Рыбница
	17
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Змиевка-Никуличи – Городище
	30
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Змиевка –Куракино
	20,1
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс 
	Экологический класс 2
	Социальный

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Змиевка – Егорьевка
	21,5
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный

	5
	Змиевка – Домнино
	31
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный

	6
	Змиевка – Яковлево
	16
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный

	7
	Змиевка – Богодухово
	13
	На остановочных пунктах
	Регулярные перевозки по регулируемым тарифам
	Автобус, малый класс
	Экологический класс 2
	Социальный



Общие показатели работы муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Свердловском районе [footnoteRef:11] представлены в таблице 29. [11:  По данным обследования маршрутной сети] 


Таблица 29 – Общие показатели работы общественного транспорта

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя

	1
	Количество маршрутов, шт.
	7

	2
	Общая протяженность маршрутов, км.
	148,6

	3
	Протяженность дорог, по которой проходит общественный транспорт
	148,6

	4
	Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс./год
	10,8



Среднегодовой пассажирский поток на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Свердловском районе по годам представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Среднегодовой пассажирский поток на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в Свердловском районе

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя по годам

	
	
	2015
	2016
	2017

	1
	Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс. / год
	11,1
	11,0
	10,8



Следует отметить, что значительного снижения пассажиропотока за последние 3 года, не выявлено, это обусловлено рядом факторов, таких как стабильность численности населения, в том числе численности населения в трудоспособном возрасте. 

[bookmark: _Toc510278890][bookmark: _Toc513058769][bookmark: _Toc513116126]1.8 Характеристика условий пешеходного и велосипедного движения

Пешеходные направления привязаны к объектам культурно – исторического наследия, объектам социальной инфраструктуры и трудовыми перемещениями. Велосипедные дорожки на территории Свердловского района отсутствуют.

[bookmark: _Toc510278891][bookmark: _Toc513058770][bookmark: _Toc513116127]1.9 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Основная проблема Свердловского района – прохождение через него транзитного автотранспорта, в том числе грузового по федеральной и региональной автомобильным дорогам, совмещение потоков как городского и районного, так и внешнего транзитного автотранспорта. Движение автомобильного транспорта регулируется техническими средствами организации дорожного движения.
Грузовым автомобильным транспортом перевезено 1,7 тысячи тонны грузов. Данные о работе грузового автомобильного транспорта представлены в таблице 31.

Таблица 31 – Перевозки грузов автомобильным транспортом (тысяч тонн)

	Образование
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	По области
	8294
	8574
	9281
	9394
	8571

	Свердловский район
	-
	5,0
	-
	-
	1,7



Данные по грузообороту приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Грузооборот автомобильного транспорта (тысяч тонно-километров)

	Образование
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	По области
	898071
	1078790
	1081560
	1092496
	1129990

	Свердловский район
	-
	363
	-
	-
	980



Для оценки работы коммунальных и дорожных служб был проведен социальный опрос. Усредненная оценка показателей социального опроса представлена в таблице 33.

Таблица 33 – Оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб

	№ п/п
	Наименование параметра
	Оценка работы по пятибалльной шкале

	1
	Уборка и сезонное содержание дорог
	3,1

	2
	Уборка мусора
	3,4

	3
	Работы по устранению дорожных неровностей
	3

	4
	Уровень обновления транспортных средств коммунальных служб
	3,0



Исходя из данных социального опроса, большая часть населения оценивает работу коммунальных и дорожных служб, как удовлетворительную.

[bookmark: _Toc510278892][bookmark: _Toc513058771][bookmark: _Toc513116128]1.10 Анализ уровня безопасности дорожного движения

Статистическая информация, характеризующая уровень безопасности дорожного движения представлена в таблице 34.


Таблица 34 – Число дорожно-транспортных происшествий и пострадавших в них на автомобильных дорогах и улицах[footnoteRef:12] [12:  http://stat.gibdd.ru/] 


	Показатель
	2015
	2016
	2017

	Число ДТП, единиц
	26
	20
	15

	Погибло, человек
	6
	6
	5

	Ранено, человек
	32
	28
	18



Анализ аварийности на территории Свердловского района показывает, что по сравнению с аналогичными параметрами прошлого года снизилось общее количество зарегистрированных ДТП на 35,7%, одним из факторов этого можно отметить популяризацию среди населения метода оформления ДТП без участия сотрудником ГИБДД путем заполнения бланка извещения о ДТП.
Предложения по повышению БДД в Свердловском районе:
- О состоянии аварийности ежеквартально рассматривать на комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Свердловского района;
- Основными приоритетными направлениями определить: предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма; выявление грубых правонарушений ПДД, в частности выявление фактов управления ТС в состоянии алкогольного опьянения, контроль за техническим состоянием транспорта и школьных автобусов; организация работы по приведению пешеходных переходов и маршрутов школьных автобусов в соответствие с государственными стандартами;
- Приведение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог района до нормативных значений, проведение работ по диагностике, паспортизации и разработке ПОДД;
- Совместная работа по выявлению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние аварийности: управление автомототранспортом в состоянии алкогольного опьянения; выезд на полосу, предназначенную для встречного движения; нарушение ПДД пешеходами и водителями на пешеходных переходах;
- Пропаганда в средствах массовой информации тематики безопасности дорожного движения в целях формирования негативного отношения населения к нарушениям ПДД.

[bookmark: _Toc510278893][bookmark: _Toc513058772][bookmark: _Toc513116129]1.11 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Уровень негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду оценивался посредством расчета среднесуточного выброса оксида углерода (СО) и оксида азота (NO2) транспортными средствами и представлен в таблице 35.

Таблица 35 – Негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду

	Наименование участка
	Показатель

	
	CO
	NO2

	
	Факт, мг/м3
	Норматив, мг/м3
	Факт, мг/м3
	Норматив, мг/м3

	В среднем по УДС
	1,28
	3
	0,03
	0,06



Несколько повышенный уровень загрязнения атмосферы может создаваться в летнее время, вследствие уменьшения количества осадков, снижения скоростей ветра и естественной запыленности. Рельеф территории влияние на распространение примесей не оказывает.
Одним из источников выбросов вредных веществ в атмосферу являются и выхлопные газы от автомобильного транспорта.

Воздействие автотранспортного шума и мероприятия по борьбе с шумом.
Главным источником шумового «загрязнения» является автомобильный транспорт.
Основу автомобильной сети района составляют автомобильная дорога федерального значения 3-ей технической категории 1Р119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в границах Орловской области, которая пересекает район практически по его центральной части и автомобильные дороги общего пользования регионального значения Орловской области 54 ОП РЗ 54К-348 Разбегаевка – Васильевка (с 0+050 по 11+813) и 54 ОП РЗ 54К-7 Змиёвка – Глазуновка – Тросна (с 0+000 по 12+830), поэтому защита от транспортного шума является важной задачей.
На основании расчета уровень транспортного шума достигает 77-79 дБА.
Расчет транспортного шума показал, что уровень шума зависит не столько от интенсивности движения, сколько от состояния дорожной сети. Кроме того, уровень шума в настоящее время примерно равен уровню шума при перспективной интенсивности.

[bookmark: _Toc510278894][bookmark: _Toc513058773][bookmark: _Toc513116130]1.12 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры

[bookmark: _Toc510278895][bookmark: _Toc513058774][bookmark: _Toc513116131]1.12.1 Характеристика существующих условий

Сформированная сеть магистральных дорог Свердловского района развита в основном в направлении меридиональных (продольных) транспортных связей. Широтные же направления не получили достаточного развития.
Транспортная связь значительной части территории района обеспечена автомобильной дорога федерального значения 3-ей технической категории 1Р119 «Орёл-Ливны-Елец-Липецк-Тамбов» в границах Орловской области и автомобильными дорогами общего пользования регионального значения Орловской области 54 ОП РЗ 54К-348 Разбегаевка – Васильевка (с 0+050 по 11+813) и 54 ОП РЗ 54К-7 Змиёвка – Глазуновка – Тросна (с 0+000 по 12+830). Устойчивые транспортные связи населенных пунктов Свердловского района обеспечивают автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Орловской области. Неразвиты пешеходные и велосипедные связи между и внутри населенных пунктов Свердловского района. В населенных пунктах транспортные связи обеспечиваются посредством автомобильных дорог, пролегающих по улицам населенных пунктов Свердловского района.
Некоторые участки улично-дорожной сети населенных пунктов Свердловского района не обеспечивают необходимой пропускной способности, безопасного и быстрого передвижения автотранспорта и пешеходов из-за узких проезжих частей и недостаточного благоустройства улиц. На многих автомобильных дорогах магистральной сети происходит совмещение интенсивных потоков регионального пассажирского и грузового автотранспорта с внешним транзитным пассажирским и грузовым автотранспортом.
Из-за неразвитой сети широтных магистральных автомобильных дорог смежные населенные пункты района не обеспечены транспортными связями.
На территории района располагаются более 4 СТО и 2 АЗС, которых достаточно для удовлетворения спроса владельцев автомототранспорта.
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Железнодорожная инфраструктура
Развитие железнодорожного сообщения в части реконструкции и модернизации выходит за рамки вопросов местного значения.
Автомобильно-дорожная инфраструктура
Основные принципы развития транспортного комплекса района включают в себя две основные составляющие: улучшение качества и строительство новых дорог.
- Улучшение качества дорог ряда участков, необходимое для эффективного взаимодействия населенных пунктов внутри района посредством ремонта и реконструкции, так как их транспортно-эксплуатационной состояние и характеристика не отвечает требованиям НПА.
- Модернизация улично-дорожной сети внутри населенных пунктов.
- Строительство, реконструкция, и капитальный ремонт сети автомобильных дорог.
Эти мероприятия по улучшению транспортной сети района отчасти решают недостатки и обеспечивают более эффективное транспортное сообщение.
Генеральным планом поселка Змиевка[footnoteRef:13] и Схемой территориального планирования Свердловского района[footnoteRef:14]Орловской области принята следующая классификация УДС учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселка: [13:  Проект Генерального плана МО городское поселение Змиевка Орловской области стр. 19]  [14:  Схема территориального планирования Свердловского района Орловской области, стр. 74-75] 

- Магистральная дорога регулируемого движения;
- Магистральные улицы районного значения;
- Улицы и дороги местного значения;
- Проезды.
Генеральным планом поселка Змиевка и Схемой территориального планирования района планируется:
- Асфальтирование всех грунтовых дорог. Проектом предлагается дорожная одежда с покрытием из асфальтобетона;
- Реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния);
- Ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния);
- Строительство автодорог Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово; Степановка – Богородицкое; Никуличи – Ломовое (Залегощенского района) с выходом на автодорогу – Орел – Грязи – Липецк;

Мероприятия, предусмотренные КСОДД:
- Разработка документации по ОДД, организации сбора и ее хранения;
- Обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;
- Разработка, внедрению и использованию автоматизированной системы управления дорожным движением;
- Организация системы мониторинга дорожного движения;
- Совершенствование системы информационного обеспечения участников дорожного движения;
- Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обеспечение приоритетных условий их движения;
- Организация пропуска транзитных транспортных потоков;
- Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов;
- Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);
- Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках и введения светофорного регулирования;
- Организации движения пешеходов, включая размещение и обустройство пешеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муниципального образования;
- Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов;
- Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям;
- Организация велосипедного движения;
- Развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;
- Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Пассажирский транспорт
Развитие пассажирского транспорта будет происходить по мере застройки участков (районов), отведенных под строительство индивидуальных жилых домов.

Парковочное пространство
В районе принята следующая концепция размещения и строительства новых объектов постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей:
- Считать, что автомобили, принадлежащие населению, проживающему в индивидуальных домах, размещаются на соответствующих участках.
- Предусмотреть сооружение на УДС парковок вблизи объектов социальной инфраструктуры, органов местного самоуправления и государственной власти.
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Администрация Свердловского района наделена полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания населения района, все НПА приведены в соответствие с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 г. №220-ФЗ «Федеральный закон об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ». Утвержден Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Свердловском районе.
Нормативно-правовая база в сфере транспорта и транспортной инфраструктуры в Свердловском районе не разработана.
Существует комиссия по безопасности дорожного движения, в работу которой входит не только ежегодные (2 раза в год – весной и осенью) обследования состояния дорог, но и деятельность в сфере организации и обеспечения безопасности дорожного движения.
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Оценку финансирования транспортной инфраструктуры поселка произвести не предоставляется возможным в связи отсутствиям утвержденной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, которая разрабатывается в строгом соответствии с Федеральным законодательством: N 456-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
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Демографический прогноз имеет важное значение для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как половозрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.
Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический показателей производились по трем сценариям развития:
- инерционному;
- базовому;
- оптимистическому.
Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге, возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности и сальдо миграций.
Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.
Прогноз численности населения Свердловского района представлен в таблице 36, основан на статистических данных муниципального образования.

Таблица36 – Прогноз численности населения Свердловского района, человек

	Показатель
	2018
	2022
	2032

	Все население района
	15300
	15500
	15900



Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией инвестиционного потенциала территории поселения и, как следствие, с ростом объемов жилищного строительства.
Мероприятия по развитию планировочной структуры района предполагают формирование на базе крупных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий опорных зон территориального развития. Для каждой из опорных зон предложен набор возможных направлений градостроительного освоения.
В районе выделяются следующие опорные зоны территориального развития:
1. п. Змиевка - административно-коммерческий центр с размещением значительных объемов нового строительства индивидуального жилья;
2. Несколько близлежащих и периферийных опорных центров сельского расселения с размещением индивидуального жилищного строительства на территории населенных пунктов.
3. Зоны кратковременного отдыха вдоль береговой линии водных объектов района с возможным созданием инфраструктуры для пляжного отдыха населения;
4. Развитие агрокомплексов в опорных центрах сельского расселения ограничено требованием по соблюдению режима санитарно-защитных зон предприятий, в пределах которых не должна размещаться жилая застройка. Объекты сельскохозяйственного производства предпочтительно развивать в районе небольших населенных пунктов.
5. Высокий рекреационный потенциал района обусловлен значительной долей прудов и рек в районе.
Мероприятия по развитию населенных пунктов включают предложения по выделению площадок под различные виды строительства на территории района (см. таблицу 9).
Схемой территориального планирования предлагается выделение площадок под различные виды строительства на территории района:
- жилищного,
- промышленного,
- сельскохозяйственного,
- рекреационного.
Новые площадки для индивидуального жилищного строительства формируются как в границах населенных пунктов, так и на участках из земель сельскохозяйственного назначения, примыкающих к населенным пунктам (см. таблицу 9).
Основным фактором, учитываемым при размещении объектов социальной инфраструктуры, является концентрация населения в поселке Змиевка, центрах сельских поселений и наиболее крупных населенных пунктах района.
Учреждения образования, физкультуры и спорта:
- Строительство детских садов в: п. Змиевка (4 единицы), д. Красная Рыбница Кошелевского СП, с. Яковлево Яковлевского СП, д. Еропкино-Большак Яковлевского СП, д. Новопетровка Новопетровского СП, с. Борисоглебское Красноармейского СП.
- Строительство начальных школ с дошкольными группами в: д. Марьевка Котовского СП, с. Знаменское Никольского СП, с. Козьминское Кошелевского СП, д. Никуличи Новопетровского СП, д. Городище Богодуховского СП. Учреждения здравоохранения
- Строительство ФАПов в: д. Змиево Никольского СП, с. Яковлево Яковлевского СП.
Учреждения культуры и искусства: реконструкция и капитальный ремонт наиболее ветхих и аварийных объектов культуры.
Для размещения малых предприятий производственной специализации, требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться территории сельскохозяйственных предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно эффективно или тех предприятий (животноводческих ферм и комплексов), которые размещены вблизи жилой застройки сел и деревень и их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм.
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Прогноз транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов Свердловского района представлен в таблице 37.

Таблица 37 – Прогноз транспортного спроса объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2018 г.
	2022 г.
	2032 г.

	Транспорт

	1
	Объем перевозок грузов
	тыс. тонн
	2,0
	3,9
	12,8

	2
	Грузооборот
	тыс. тонно×км
	980
	1493
	2055

	3
	Перевезено пассажиров
	тыс. человек
	29,5
	30,0
	31,9

	4
	Пассажирооборот
	тыс. пасс×км
	3540
	3600
	3828

	5
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
	км
	148,6
	188
	208

	6
	Загрузка УДС
	%
	15
	15,9
	16,5
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Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта представлен в таблице 38.

Таблица 38 – Прогноз развития объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта[footnoteRef:15] [15:  Прогноз составлен без учета объектов транспортной инфраструктуры (Автостанция и АЗС п. Змиевка)] 


	№ п/п
	Наименование объекта транспортной инфраструктуры
	Ед. изм.
	2018 г.
	2022 г.
	2032 г.

	1
	АЗС
	ед.
	-
	-
	1

	2
	СТО
	ед.
	-
	
	1

	3
	Автовокзалы
	ед.
	-
	-
	-

	4
	Автокомплексы
	ед.
	-
	-
	-

	5
	Мосты, путепроводы, транспортные развязки
	ед.
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc510278903][bookmark: _Toc513058782][bookmark: _Toc513116139]2.4 Прогноз развития дорожной сети

Прогноз развития дорожной сети представлен в таблице 39.

Таблица 39 – Прогноз развития дорожной сети

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2018 г.
	2022 г.
	2032 г.

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	600
	621
	640

	2
	Плотность транспортной сети автомобильных дорог
	км/км2
	288
	290
	295

	3
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям
	%
	35
	64
	75
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Уровень автомобилизации населения района легковым автотранспортом в настоящее время составляет 317,8 ед. на 1000 жителей. Уровень автомобилизации на конец расчетного срока принят 350 ед. на 1000 жителей. Прогнозные значения параметров дорожного движения на УДС Свердловского района представлены в таблице 40.

Таблица 40 – Прогнозные значения параметров дорожного движения

	№ п/п
	Прогнозируемый период
	Наименование параметра дорожного движения

	
	
	Скорость потока, км/ч
	Интенсивность, ТС/час
	Плотность потока, авт. / км
	Коэффициент
загрузки
	Экол. нагр. от АТ концентрация СО / NO2
	Экономические потери, тыс. руб.

	1
	2018 – 2022 гг.
	40
	325
	7,0
	0,15
	в ПДК
	3181,5

	2
	2022 – 2032 гг.
	45
	390
	10,0
	0,28
	в ПДК
	1821,3
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Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в таблице 41.

Таблица 41 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения

	№ п/п
	Целевые показатели
	2017
	2018
	2022
	2032
	%, к 2017

	1
	Число ДТП, единиц
	15
	14
	12
	10
	-25

	2
	Погибло, человек
	5
	4
	2
	0
	-100

	3
	Ранено, человек
	8
	7
	4
	3
	-62,5
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2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду представлен в таблице 42.

Таблица 42 – Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду

	№ п/п
	Наименование участка
	Показатель

	
	
	CO
	NO2

	
	
	Факт, мг/м3
	Норматив, мг/м3
	Факт, мг/м3
	Норматив, мг/м3

	1
	2018 – 2022 гг.
	1,27
	3
	0,02
	0,06

	2
	2022 – 2032 гг.
	1,5
	3
	0,04
	0,06



В суммарных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на долю автотранспорта приходится около 85%. Доля автотранспорта в шумовом воздействии на население составляет 90 %. Прогнозируется увеличение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспортных средств в год приблизительно на 1,5 %.
Ежегодной утилизации подлежат примерно 1% существующего парка транспортных средств (брошенные и разукомплектованные автотранспортные средства).
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Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 43.

Таблица 43 – Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры

	Наименование мероприятий
	Содержание мероприятий

	Вариант №1 (Базовый)

	1. Мероприятия по развитию сети дорог
	по Генеральному плану
- асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях);
- ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния).
в рамках разработки КСОДД
- содержание и ремонт автомобильных дорог района.

	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
	в рамках КСОДД
- организация автобусного сообщения.

	3. Мероприятия по развитию развитие парковочного пространства
	в рамках разработки КСОДД
- устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района;
- организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района.

	4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
	в рамках разработки КСОДД
- организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон;
- организация велопарковок вблизи объектов притяжения.

	5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	в рамках разработки КСОДД
- обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб;
- организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности.

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
	 в рамках разработки КСОДД
- разработка ПОДД.

	Вариант №2 (Оптимальный)

	1. Мероприятия по развитию сети дорог
	по Генеральному плану
- асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях);
- реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния).
в рамках разработки КСОДД
- содержание и ремонт автомобильных дорог района.


	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
	в рамках разработки КСОДД
- организация автобусного сообщения.

	3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства
	в рамках разработки КСОДД
- устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района;
- организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района.

	4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
	в рамках разработки КСОДД
- организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон;
- организация велопарковок вблизи объектов притяжения;
- строительство вело-пешеходного маршрута.

	5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	в рамках разработки КСОДД
- обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб;
- организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности.

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
	в рамках разработки КСОДД
- разработка ПОДД;
- установка недостающих средств организации дорожного движения;
- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;
- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей.

	Вариант №3 (Максимальный)

	1. Мероприятия по развитию сети дорог
	по Генеральному плану
- асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях);
- ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния);
- реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния);
- строительство автомобильной дороги Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово;
- строительство автомобильной дороги Степановка – Богородицкое;
- строительство автомобильной дороги Никуличи – Ломовое (Залегощенского района) с выходом на автодорогу – Орел – Грязи – Липецк;
- строительство СТО и АЗС.
в рамках КСОДД
- содержание автомобильных дорог районного и местного значения.

	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования
	по Генеральному плану
- организация автобусного сообщения

	3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства
	в рамках разработки КСОДД
- устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района;
- организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района.

	4.Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения
	в рамках разработки КСОДД
- организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон;
- организация велопарковок вблизи объектов притяжения;
- строительство вело-пешеходного маршрута.

	5.Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб
	в рамках разработки КСОДД
- обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб;
- организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности.

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
	в рамках разработки КСОДД
- разработка ПОДД;
- приведение ТСОДД на автомобильных дорогах в соответствие с ПОДД;
- мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог):
а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; 
б) устройство (монтаж) дорожных знаков;
в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства;
г) актуализация ПОДД приведение ТСОДД в соответствие с ПОДД;
д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД.
- создание системы взаимодействия с населением с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров;
- проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;
- обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;
- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
- организация пешеходных переходов в разных уровнях;
- установка средств видеофиксации административных нарушений.
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Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 44.

Таблица 44 – Укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры.

	Вариант развития транспортной инфраструктуры
	Значение показателя (индикатора)

	Вариант №1 (Базовый)
	Дорожная сеть:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 600 км, и них с твердым покрытием 295 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог 268 км/1000 м2 площади района;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 35 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 7 ед.;
- протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 148,6 км.;
- пассажиропоток – 29,5 тыс. человек в год.
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов – 0, протяженность – 0 км, в том числе: рекреационные – 0, комбинированные – 0.
Парковочное пространство:
Машино-мест на парковках общего пользования – 4893 (дефицит – 113).
Общий уровень безопасности дорожного движения: 
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 26,14.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 980 тыс. т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения – 3181,5 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 15 567,48 тыс. руб.

	Вариант №2 (Оптимальный)
	Дорожная сеть:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 621 км, и них с твердым покрытием 397 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог – 290 км/1000 м2 площади района 
- протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 64 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 7 ед.;
- протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 188 км.;
- пассажиропоток – 30,0 тыс. человек в год.
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов – 0, протяженность – 0 км., в том числе: рекреационные – 0 км.; комбинированные – 0 км.
Парковочное пространство:
Машино-мест на парковках общего пользования – 4683 (дефицит – 0).
Общий уровень безопасности дорожного движения: 
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 13,07.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 1493 тыс. т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения - 824 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 10 116 тыс. руб.

	Вариант №3 (Максимальный)
	Дорожная сеть:
- протяженность автомобильных дорог общего пользования 640 км, и них с твердым покрытием 480 км;
- плотность транспортной сети автомобильных дорог – 295 км/км2;
протяженность автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям более 75 %.
Пассажирские перевозки:
- количество маршрутов автобусного транспорта – 8 ед.;
- протяженность линий общественного пассажирского транспорта – 208 км.;
- пассажиропоток – 31,9 тыс. человек в год.
Велосипедный транспорт:
количество веломаршрутов – 1, протяженность – 5,0 км, в том числе: рекреационные – 5,0 км; комбинированные – 5,0 км.
Парковочное пространство:
Машино-мест на парковках общего пользования – 4863 (дефицит – 0).
Общий уровень безопасности дорожного движения: 
- количество ДТП с социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 0.
Финансово-экономические показатели:
- грузооборот – 2055 тыс. т. км;
- экономические потери от снижения скорости передвижения 576 тыс. руб.
Социально-экономические показатели:
- социально-экономический ущерб от ДТП – 2 320 тыс. руб.
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Все три варианта развития транспортной инфраструктуры удовлетворяют потребностям района в настоящем времени, а также на перспективу до 2032 г. В настоящий момент существующая дорожная сеть района загружена в среднем на 15%, что говорит о наличии резерва пропускной способности. Тем не менее, по ряду отдельных дорог требуется реконструкция. Строительство новых дорог и реконструкция существующих учтены оптимальным и максимальным вариантами развития транспортной инфраструктуры.
В настоящий момент в Свердловском районе отсутствует специальная инфраструктура для велосипедного движения. Базовым и оптимальным вариантом не предусмотрено строительство велодорожек на территории района, максимальный вариант предусматривают строительство комбинированных вело-пешеходных маршрутов, протяженность определяется параметрами ПСД.
В настоящий момент пешеходная инфраструктура развита слабо, ее развитие видится наиболее приоритетным направлением КСОДД – всеми вариантами развития предусмотрена разработка ПСД и ПОДД на строительство тротуаров и искусственного освещения на всех автомобильных дорогах в границах населенных пунктов района.
Пассажирские перевозки в городе осуществляются по 7-м муниципальным маршрутам. Вариантами развития предполагается увеличение общей протяженности автобусных маршрутов, за счет строительства новых объектов.
Дефицит парковок общего пользования составляет 113 машинно-мест. Предлагается ликвидация дефицита на парковках общего пользования путем организация парковок вдоль центральных улиц поселков района. Предусматривается застройка территории индивидуальными жилыми домами. Основная доля приходится на частные домовладения, где парковка автомобилей осуществляется на придомовых участках, в связи с этим, при росте автомобилизации основной дефицит придется на временные парковки (вдоль УДС и вблизи объектов притяжения), при настоящем уровне и прогнозе автомобилизации и численности населения организация платных парковок может оказаться нерентабельной.
Проблема безопасности дорожного движения также является одной из основных для Свердловского района. Мероприятия вариантов развития транспортной инфраструктуры предусматривают:
- разработку ПОДД по базовому варианту до конца 2019 года;
- установку недостающих средств фото и видеофиксации административных правонарушений;
- мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог);
- создание системы взаимодействия с населением с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров;
- проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий;
- обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений;
- установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
- организация пешеходных переходов в разных уровнях;
- установка средств видеофиксации административных нарушений.
Комплекс мероприятий направлен на снижение аварийности и количества ДТП с пострадавшими, предполагаемый социальный риск от ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения) – 1.
Таким образом, наибольший социальный и экономический эффект будет при реализации третьего «Максимального» варианта развития транспортной инфраструктуры, отвечающим насущным потребностям района. По финансовым показателям, представляется реализация второго («Оптимального») варианта развития транспортной инфраструктуры.
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Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий представлен в таблице 45.


ИНВЕСТИЦИИ



Таблица 45 – Перечень мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

- строительство СТО и АЗС.


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Технико-экономические параметры
	Очередность реализации, год

	1. Мероприятия по развитию сети дорог

	1.1
	Строительство автомобильной дороги строительство автомобильной дороги «Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово» 4-й технической категории, протяженностью протяженность 10,13 км
	4 технической категории, протяженность 10,13 км
	2030-2032

	1.2
	Строительство автодороги «Степановка – Богородицкое» 4-й технической категории, протяжённостью 5,04 км
	до 4 технической категории, протяженность 5,04 км
	2029-2030

	1.4
	Строительство автомобильной дороги «Никуличи – Ломовое (Залегощенского района) с выходом на автодорогу – Орел – Грязи – Липецк 4-й технической категории, протяженностью 15,3
	до 4 технической категории, протяженность 15,3 км.
	2028-2029

	1.5
	Асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях)
	Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния
	2018-2032, ежегодно

	1.6
	Ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	Параметры определяются ПСД, повышение транспортно-эксплуатационного состояния
	2018-2032, еже-годно

	1.7
	Реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	Повышение транспортно-эксплуатационного состояния
	2022-2032, ежегодно

	1.8
	Содержание автомобильных дорог районного и местного значения
	-
	2018-2032, ежегодно

	1.9
	Строительство СТО и АЗС
	Параметры определяются ПСД
	2022

	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

	2.1
	Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов)
	Определяются паспортом маршрута
	2028

	3. Мероприятия по развитию парковочного пространства

	3.1
	Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района
	113 машинно-мест, параметры определяются ПОДД
	2022

	3.2
	Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района
	Параметры определяются ПОДД
	2020-2032, ежегодно

	4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения

	4.1
	Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон
	Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД
	2019-2025

	4.2
	Организация велопарковок вблизи объектов притяжения
	Параметры определяются ПОДД
	2019-2022

	4.3
	Строительство вело-пешеходного маршрута
	Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД
	2028

	5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

	5.1
	Обновление, расширение номенклатуры, увеличение численности подвижного состава коммунальных и дорожных служб
	-
	2018

	5.2
	Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности
	Организация подъезда путем установки запрещающих знаков, создания специальных площадок для эвакуации частных транспортных средств, мешающих работе машин коммунальных и дорожных служб
	2019-2020

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

	6.1
	Разработка ПОДД
	по Перечню автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Свердловского района Орловской области, По перечню автомобильных дорог в границах населенных пунктов в границах Свердловского района Орловской области
	2018-2019

	6.2
	Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Свердловского района в соответствие с ПОДД
	Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД
	2020-2032

	6.3
	Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог):
- устройство (монтаж) барьерных ограждений;
- устройство (монтаж) дорожных знаков;
- капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего района в части элементов обустройства;
- актуализация ПОДД призвание ТСОДД в соответствие с ПОДД;
- ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД
	Согласно существующим и актуализируемым параметрам ПСД и ПОДД
	2020-2032, ежегодно

	6.3
	Формированию у населения негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения
	Изготовление и установка информационных баннеров
	2019-2032, ежегодно

	6.4
	Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий
	Проведение уроков безопасности в общеобразовательных учреждениях.
	2018-2032, ежегодно

	6.5
	Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений
	Согласно ПОДД
	2018-2032, ежегодно

	6.6
	Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей
	Согласно ПОДД
	2019

	6.7
	Установка камер видеофиксации нарушений ПДД
	Согласно ПОДД
	2020-2025
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Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 46.


Таблица 46 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

	Мероприятие
	Укрупненная оценка необходимых инвестиций, тыс. руб.
	Вид транспорта
	Вид работ
	Цель мероприятия
	Задачи
	Источник финансирования

	1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

	Строительство автомобильной дороги строительство автомобильной дороги «Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово» 4-й технической категории, протяженностью протяженность 10,13 км
	101300,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом
	Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство

	Строительство автодороги «Степановка – Богородицкое» 4-й технической категории, протяжённостью 5,04 км
	50400,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом
	Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство

	Строительство автомобильной дороги «Никуличи – Ломовое (Залегощенского района) с выходом на автодорогу – Орел – Грязи – Липецк 4-й технической категории, протяженностью 15,3
	150300,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом
	Консолидированный бюджет, частные инвестиции. Государственное частное партнерство

	Асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях)
	770000,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом;
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района
	Консолидированный бюджет

	Ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	292000,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом;
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района
	Консолидированный бюджет

	Реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	432000,00
	Автомобильный
	Ремонт
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом;
- повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог района
	Консолидированный бюджет

	Дорожная сеть Свердловского района
	6800 / год
	Автомобильный
	Ежегодное содержание автомобильных дорог районного и местного значения
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории района
	Муниципальный бюджет

	Строительство СТО и АЗС
	79000,00
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
	Частные инвестиции

	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

	Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов)
	Не требует финансирования
	Автомобильный
	Организация
	Развитие системы муниципального пассажирского транспорта
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом
	Частные инвестиции

	3. Мероприятия по развитию парковочного пространства

	Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района
	1000,00
	Автомобильный
	Организация
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
	Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование

	Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района
	1000,00
	Автомобильный
	Организация
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
	Муниципальный бюджет, возможно смешанное финансирование

	4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения

	Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон (Система пешеходных направлений и зон)
	5000,00
	-
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения
	Муниципальный бюджет

	Система велосипедных маршрутов
	5000,00
	Велосипед.
	Строительство веломаршрутов
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения
	Муниципальный бюджет

	Организация велопарковок вблизи объектов притяжения (магазины, игровые площадки, школы, дворы)
	50,00
	Велосипедный
	Строительство 
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения
	Муниципальный бюджет

	5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

	Подвижной состав коммунальных и дорожных служб
	15000,00
	Специальный транспорт
	Закупка
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
	Муниципальный бюджет

	Дорожная сеть, дворовые территории
	100,00
	Автомобильный
	Организация доступа коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
	Муниципальный бюджет

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

	Разработка ПОДД
	1460,00
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Свердловского района в соответствие с ПОДД
	42000,00
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог):
а) устройство (монтаж) барьерных ограждений;
б) устройство (монтаж) дорожных знаков;
в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства;
г) актуализация ПОДД
д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД
	76320,00
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров
	500,00
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий.
	38,0 / год
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений
	80 / год
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей, организация пешеходных переходов в разных уровнях
	160 / год
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	Установка средств видеофиксации административных нарушений ПДД
	400
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры
	Муниципальный бюджет
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Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 47.
Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.



Таблица 47 – Оценка эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

	Вид дорожного хозяйства
	Оценка социально-экономической эффективности
	Вид транспорта
	Вид работ
	Цель программы
	Задачи программы
	Нормативный документ градостроительного проектирования

	1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

	Строительство автомобильной дороги строительство автомобильной дороги «Красная Рыбница – Ольгино – Старое Горохово» 4-й технической категории, протяженностью протяженность 10,13 км
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%.
Развитие сети дорог
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Строительство автодороги «Степановка – Богородицкое» 4-й технической категории, протяжённостью 5,04 км
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%. Развитие сети дорог.
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Строительство автомобильной дороги «Никуличи – Ломовое (Залегощенского района) с выходом на автодорогу – Орел – Грязи – Липецк 4-й технической категории, протяженностью 15,3
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%.
Развитие сети дорог
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Асфальтирование грунтовых дорог района (в поселке и сельских поселениях)
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%.
Развитие сети дорог
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Ремонт автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%.
Развитие сети дорог
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Реконструкция автомобильных дорог для улучшения их качества (транспортно-эксплуатационного состояния)
	Увеличение скорости движения на 30%, снижение времени в пути на 30%, снижение вероятности ДТП на 20%.
Развитие сети дорог
	Автомобильный
	Ремонт
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено Генеральным планом развития муниципального образования
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности на территории Свердловского района;
- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Дорожная сеть Свердловского района
	Снижение времени в пути ТС на 10%, снижение вероятности ДТП на 10 %
	Автомобильный
	Ежегодное содержание автомобильных дорог 
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	Безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории района
	-

	Строительство СТО и АЗС
	Снижение времени простоя ТС на 18%
	Автомобильный
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное КСОДД
	Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования

	Организация автобусного сообщения (организация движения новых маршрутов)
	Снижение времени в пути на 15%
	Автомобильный
	Организация
	Развитие системы муниципального пассажирского транспорта
	Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности в соответствии с транспортным спросом
	-

	3. Мероприятия по развитию парковочного пространства

	Устройство парковок и автостоянок в общественных и деловых зонах района
	Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20%
	Автомобильный
	Организация
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Организация парковочных мест вдоль центральных улиц населенных пунктов района
	Увеличение доступности объектов транспортной инфраструктуры на 20%
	Автомобильный
	Организация
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;
- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	4. Мероприятия по развитию инфраструктуры для пешеходного и велосипедного движения

	Организация и упорядочение пешеходного движения за счет развития пешеходных и велосипедных зон (Система пешеходных направлений и зон)
	Снижение времени в пути пешеходам на 20%
	-
	Строительство
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Система велосипедных маршрутов
	Снижение времени в пути велосипедистам на 30%, снижение вероятности ДТП с участием велосипедистов на 40%
	Велосипедный
	Строительство 
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Организация велопарковок вблизи объектов притяжения (магазины, игровые площадки, школы, дворы)
	Снижение времени в пути велосипедистам на 30%, снижение вероятности ДТП с участием велосипедистов на 40%
	Велосипедный
	Строительство велопарковок
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

	Подвижной состав коммунальных и дорожных служб
	Улучшение качества обслуживания территорий на 15%
	Специальный транспорт
	Закупка
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	-

	Дорожная сеть, дворовые территории
	Снижение времени в пути для ТС коммунальных и дорожных служб на 40%
	Автомобильный
	Организация доступа автомобилей коммунальных и дорожных служб к местам их деятельности
	Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотрено КСОДД
	- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования района;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Муниципальный бюджет

	6. Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения

	Разработка ПОДД
	Снижение вероятности ДТП на 20 %
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Приведение ТСОДД на автомобильных дорогах Свердловского района в соответствие с ПОДД
	Снижение вероятности ДТП на 20 %
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Мероприятия по устройству (монтажу) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения (капитальный ремонт в части элементов обустройства автомобильных дорог):
а) устройство (монтаж) барьерных ограждений; 
б) монтаж дорожных знаков;
в) капитальный ремонт пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения района в части элементов обустройства;
г) актуализация ПОДД
д) ПСД на устройство (монтаж) недостающих элементов обустройства автомобильных дорог, экспертиза ПСД
	Снижение вероятности ДТП на 30 %
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Региональные нормативы градостроительного проектирования Орловской области, Постановление № 250 от 01.08.11

	Создание системы взаимодействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, в том числе изготовление и установка информационных баннеров
	Предупреждение ДТП
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
- обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Проведение профилактических мероприятий по БДД в образовательных учреждениях в рамках уроков ОБЖ и внеклассных мероприятий
	Пропаганда БДД
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Обновление дорожной разметки на пешеходных переходах вблизи детских образовательных учреждений
	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Установка пешеходных ограждений вблизи детских образовательных учреждений и мест массового скопления людей, организация пешеходных переходов в разных уровнях
	Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»

	Установка средств видеофиксации административных нарушений ПДД
	Снижение вероятности ДТП на 80 %
	Автомобильный
	Обустройство
	Мероприятия, предусмотренные КСОДД, направленные на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения на территории района, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение пропускной способности дорог и эффективности их использования, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов
	- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также субъектов экономической деятельности, на территории Свердловского района;
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
- обеспечение условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
-обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.
	Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорожного движения»
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В целях совершенствования правового и информационного обеспечения деятельности в сфере развития транспортной инфраструктуры на территории Свердловского района предлагается ряд мероприятий по институциональным преобразованиям.
1. Организовать рабочую группу по оптимизации муниципальной маршрутной сети пассажирского транспорта, целью которой будет являться:
- разработка новых маршрутов на основе обращения граждан;
- оптимизация существующих маршрутов, исходя из перспективного развития застраиваемой территории;
- изучение потребности населения в пассажирских перевозках;
- определение перспективных планов развития в сфере транспорта и сроков их реализации.
Состав рабочей группы определяется НПА администрации Свердловского района.
Создание данной рабочей группы позволит не только объективно рассмотреть вопросы развития маршрутной сети пассажирского транспорта, но и организует связь с общественностью и жителями района. Рабочая группа по оптимизации маршрутной сети пассажирского транспорта – возможность коллегиально рассматривать жалобы жителей, предложения руководителей автотранспортных предприятий, урегулировать спорные моменты с представителями ГИБДД и управления государственного автодорожного надзора.
2. В рамках антитеррористической комиссии отслеживать и контролировать на своем уровне исполнение Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности» с целью организации взаимодействия предприятий, работающих в сфере транспорта с территориальными подразделениями МВД и ФСБ.
3. Выделить в структуре администрации конкретного подразделения, отвечающего за организацию дорожного движения, либо отдельной структуры в органе местного самоуправления.
К полномочиям такого органа в области организации дорожного движения будет относиться (Федеральный закон от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»):
- организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;
- осуществление иных полномочий, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления.
4. Произвести разработку и утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Свердловского муниципального района Орловской области, в строгом соответствии с Федеральным законодательством: N 456-ФЗ от 29.12.2014 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
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КСОДД разработана на основе документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития Свердловского муниципального района Орловской области, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, материалов инженерных изысканий, результатов исследования существующих и прогнозируемых параметров дорожного движения, статистической информации.
КСОДД Свердловского муниципального района Орловской области представлять собой целостную систему технически, экономически и экологически обоснованных мер, разработанных в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.
Реализация КСОДД на территории Свердловского муниципального района Орловской области обеспечит:
1) соблюдение интересов граждан, общества и государства при осуществлении организации дорожного движения;
2) социально-экономическое развитие территории Свердловского муниципального района Орловской области;
3) приоритет безопасности дорожного движения по отношению к потерям времени (задержкам) при движении транспортных средств и (или) пешеходов;
4) приоритет развития транспорта общего пользования;
5) создание условий для движения пешеходов и велосипедистов;
6) достоверность и актуальность информации о мероприятиях по организации дорожного движения, своевременность ее публичного распространения;
7) обеспечение экологической безопасности.
КСОДД на территории Свердловского муниципального района Орловской области разработана на период действия до 2032 года. Внесение изменений в КСОДД, осуществляется в случае изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем один раз в пять лет.
Утвержденная КСОДД подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления, утвердившего данную схему, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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