Администрация Свердловского района информирует  
о качестве питьевого водоснабжения на территории 
Свердловского района Орловской области 

[bookmark: _GoBack] за 2017 год

	При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено, что качество питьевой воды в следующих  населенных пунктах Свердловского района не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01:
пгт. Змиевка
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,5 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
- по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 11,3 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).
н.п. Козьминское 
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 2,9 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
н.п. Никольское
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,5 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
н.п. Куракинское
- по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 3,8 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).
Постановлением администрации Свердловского района от 09.07.2015 года №483, утвержден План мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы, исполнителем данного Плана мероприятий является обслуживающая организация МУП «Свердловский». В рамках данного Плана мероприятий в 2017 году выполнено: проведены лабораторные исследования качества воды в централизованных системах водоснабжения; размещены в средствах массовой информации и официальном сайте в сети Интернет сведений о качестве питьевой воды, подаваемой с использованием централизованных систем холодного водоснабжения; проведены  технические обследования централизованных систем холодного водоснабжения.

За 9 месяцев  2018 года

	При проведении лабораторных исследований питьевой воды в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля качества установлено, что качество питьевой воды в следующих  населенных пунктах Свердловского района не соответствует требованиям санитарных правил СанПиН 2.1.4.1074-01:
пгт. Змиевка
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,5 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
н.п. Нахлестово
 - по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 1,89 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
 - по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 4,4 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).
н.п. Котовка 
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 2,4 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
 - по показателю мутность (средний уровень показателя мутность составил – 4,8 мг/л при установленном нормативе – 2,0 мг/л).
н.п. Никольское
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 4,2 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
н.п. Козьминское 
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 4,7 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
н.п. Хвощино
- по содержанию железа общего (средний уровень показателя железо общее составил  - 2,6 мг/л при установленном временном нормативе – 1,0 мг/л).
Для приведения качества воды в соответствии с санитарными правилами, обслуживающей организацией МУП «Свердловский» в 2018 году  проводится комплекс мероприятий в соответствии с утвержденным Планом мероприятий по улучшению качества питьевой воды в Свердловском районе на 2015-2020 годы. 



